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Konkurso sąlygų aprašo

	3 priedas



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ŽELDINIŲ TVARKYMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių ir (ar) jos valdomų švietimo bei kitų įstaigų teritorijose atliekamos žemiau nurodytos želdinių priežiūros (tvarkymo) paslaugos:
1. Medžių priežiūra: 
1.1. Sausuolių, avarinių ir kitų medžių bei vėjavartų šalinimas – teritorijos apie medį atribojimas įspėjančiais ženklais ar STOP juostomis, medžio nupjovimas. Medienos, šakų ir kitų kirtimo atliekų pakrovimas ir išvežimas, smulkių atliekų sugrėbimas, sušlavimas ir išvežimas, darbo vietos sutvarkymas: provėžų, duobių užlyginimas atvežtiniu juodžemiu. Želdinio (medžio) kamieno skersmuo matuojamas 1,3 m aukštyje nuo žemės paviršiaus;
1.2. Medžių pjovimas sudėtingomis sąlygomis – aukštų, išsišakojusių medžių (daugiau nei 20 m) medžių šalinimas ribotose ar pavojingose vietose (šalia pastatų, inžinerinių tinklų, važiuojamosios dalies ir pan.), kai reikalingi specialūs pjovimo metodai, papildomos saugos priemonės ir speciali technika;
1.3. Medžių genėjimas (lajos redukcija, lajos pakėlimas, lajos retinimas), formavimas naudojant aukštapjovę (kopėčias) ar bokštelį: darbų zona atribojama įspėjančiais ženklais ar STOP juosta, medžių genėjimas, atliekų sušlavimas ar sugrėbimas,  surinkimas ir išvežimas iš darbo vietos;
1.4. Kelmų išrovimas, frezavimas – teritorijos apie kelmą atribojimas įspėjančiais ženklais ar STOP juostomis, plytelių, trinkelių, bortelių (jeigu yra) apie kelmą darbo zonoje nurinkimas, kelmo išrovimas arba išfrezavimas. Frezavimo atliekų ir šaknų atliekų surinkimas ir išvežimas, duobės užpylimas žemėmis, išlyginimas. Kelmo skersmuo matuojamas priekelminėje dalyje.
2. Krūmų priežiūra:
2.1. Krūmų šalinimas išraunant šaknis – krūmų iškirtimas su šaknų išrovimu, šaknų atliekų surinkimas, atliekų sugrėbimas, surinkimas ir išvežimas, duobių užlyginimas užpilant juodžemiu;
2.2. Krūmų šalinimas paliekant šaknis – krūmų iškirtimas iki žemės paviršiaus, atliekų sugrėbimas, surinkimas ir išvežimas.
3. Kitos paslaugos:
3.1. Juodžemio įsigyjimas, atvežimas ir paskleidimas vietoje;
3.2. Gazonų įrengimas užpilant 10 cm juodžemio sluoksnį, užsėjant ir užmulčiuojant – ne mažesnio kaip 10 cm storio juodžemio sluoksnio paskleidimas ir išlyginimas, vejos sėklų pasėjimas, mulčiavimas bei laistymas iki vejos sudygimo;
3.3. Gazonų įrengimas naudojant ruloninę veją – esamo grunto sutvarkymas (išlyginimas ir sutankinimas), augalinio dirvožemio papildymas (jei reikalingas), ruloninės vejos klojimas, volavimas ir laistymas iki visiško vejos prigijimo.

Reikalavimai:
1. Paslaugų pradžią nustato Paslaugų gavėjas raštu (el. paštu). Kiekvienu atveju paslaugų kiekiai ir eiliškumas derinami su Paslaugų gavėju. Paslaugų suteikimo terminai nustatomi vadovaujantis techninės specifikacijos 1 priedu;
1. Medienos ir krūmų, atžalų kirtimo, genėjimo atliekos (šakos, žabai, lapai, šaknys ir kitos susidariusios atliekos) turi būti išvežtos iš objekto per 24 val. nuo jų nukirtimo, nugenėjimo;
1. Vykdant medžių genėjimą, kiekvieną kartą pereinant prie kito medžio, privaloma dezinfekuoti įrankius. Genėjimo žaizdas nedelsiant apdoroti dezinfekuojančia priemone;
1. Teikiant paslaugas užtikrinti darbų saugą (darbuotojai turi dėvėti specialius rūbus, turėti šviesą atspindinčius ženklus, švyturėlius ant transporto).
1. Darbų vykdymo zonoje išvažinėtą gazoną, sugadintą kietąją dangą (šaligatvius, takus, bortelius ir kt.), darbo metu pažeistus, nutrauktus požeminius tinklus, sugadintus kitus lauko įrenginius, pastatų dalis, tvoras, atstatyti ar suremontuoti savo lėšomis.
1. Teikiant paslaugas privaloma vadovautis sekančiais teisės aktais:
5. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu; 
5. Atliekų tvarkymo taisyklėmis;
5. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“;
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-54 patvirtintomis Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis;
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-371 redakcija) „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;
5. Kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais želdinių priežiūros darbų vykdymą ir jų kokybės reikalavimus.
PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos 1 priedas – Preliminarūs paslaugų suteikimo terminai.
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	Techninės specifikacijos 1 priedas



PRELIMINARŪS PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

	Eil. Nr. 
	Paslaugų pavadinimas 
	Mato vienetas
	Preliminarus 
paslaugų kiekis per 36 mėn.
	Preliminarus paslaugų suteikimo terminas nurodytam preliminariam kiekiui*

	1. Paslaugų pavadinimai:

	1.1.
	Sausuolių,  avarinių ir kitų medžių šalinimas (iki Ø20 cm) 
	vnt.
	50
	10-15 darbo dienų

	1.2.
	Sausuolių, avarinių ir kitų medžių šalinimas (nuo Ø20 iki  Ø50cm) 
	vnt.
	50
	10-15 darbo dienų

	1.3.
	Sausuolių, avarinių ir kitų medžių šalinimas (nuo Ø50 cm ir daugiau)
	vnt.
	10
	10-15  darbo dienų

	1.4.
	Vėjavartų šalinimas (iki Ø20 cm)
	vnt.
	10
	5 darbo dienos

	1.5.
	Vėjavartų šalinimas (virš Ø20 cm)
	vnt.
	10
	**

	1.6.
	Medžių genėjimas naudojant aukštapjovę
	vnt.
	800
	**

	1.7.
	Medžių genėjimas naudojant autobokštelį
	vnt.
	1500
	**

	1.8.
	Kelmų išrovimas (iki Ø20 cm), duobių užpylimas
	vnt.
	25
	**

	1.9.
	Kelmų išrovimas (nuo Ø20 cm iki Ø50), duobių užpylimas
	vnt.
	25
	**

	1.10.
	Kelmų išrovimas (nuo Ø50 cm ir daugiau), duobių užpylimas
	vnt.
	10
	**

	1.11.
	Kelmų išfrezavimas (iki Ø20 cm), duobių užpylimas 
	vnt.
	25
	5 darbo dienos

	1.12.
	Kelmų išfrezavimas (nuo Ø20 cm iki Ø50), duobių užpylimas 
	vnt.
	25
	5-10 darbo dienų

	1.13.
	Kelmų išfrezavimas (nuo Ø50 cm ir daugiau), duobių užpylimas
	vnt.
	10
	5-10 darbo dienų

	1.14.
	Krūmų šalinimas išraunant šaknis 
	m²
	100
	**

	1.15.
	Krūmų šalinimas paliekant šaknis 
	m²
	200
	**

	1.16.
	Juodžemio įsigyjimas, atvežimas ir paskleidimas vietoje
	m3
	5
	1 darbo diena

	1.17.
	Gazonų įrengimas užpilant 10 cm juodžemio sluoksnį, užsėjant ir užmulčiuojant
	m²
	5
	2-3 darbo dienos

	1.18.
	Gazonų įrengimas naudojant ruloninę veją
	m²
	10
	2-3 darbo dienos


* Paslaugų suteikimo pradžią, terminus ir objektą nurodo Paslaugų gavėjas.
** Pagal atskirą Paslaugų gavėjo nustatytą paslaugų suteikimo terminą konkrečiai apimčiai atlikti, įvertinant paslaugų sudėtingumą.             
_____________________________

