Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas
„Pasiūlymo forma“

Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos


PASIŪLYMAS
DĖL BEPILOČIO ORLAIVIO SIMULIATORIAUS PIRKIMO ,
VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Norėdami įvesti datą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.
(Data)

____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių duomenys)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija)
	

	Telefono numeris, fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo banko rekvizitai
	



  Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi
	Subtiekėjo (‑ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (‑ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	

	Kito ūkio subjekto pajėgumai, kuriais remiamasi tiekėjas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Konkreti siūlomų prekių techninė informacija, jų atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams ir atitiktį pagrindžiantys dokumentai ar viešai prieinamos informacijos šaltiniai pateikiami šio pasiūlymo priede Nr. 1 „Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams“, kuris yra neatskiriama pasiūlymo dalis.
3. Tiekėjas patvirtina, kad kartu su pasiūlymu pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos, elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys ir pasiūlymo prieduose nurodyta informacija yra teisingi, tikri ir atitinka originalius dokumentus bei faktinius siūlomų prekių parametrus.
[bookmark: _Hlk84578697]4. Mes siūlome šias prekes (pildyti tik tų pirkimo objekto dalių lenteles, kurias tiekėjas siūlo):
I-a pirkimo objekto dalis - Nešiojamas kompiuteris
	Eilės Nr.
	
Pirkimo objektas
	Kiekis, komplekt.
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Suma EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Nešiojamas kompiuteris
	2
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM 
	

	PVM suma (nurodyti proc.) 
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM 
	



Pastabos:
1) Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
2) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.___________________.

II-a pirkimo objekto dalis – Bepiločio orlaivio priedai
	Eilės Nr.
	
Pirkimo objektas
	Kiekis, komplekt.
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Suma EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Bepiločio orlaivio valdymo akiniai
	2
	
	

	2.
	Bepiločio orlaivio valdymo pultas su simuliacine programine įranga
	2
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM 
	

	PVM suma (nurodyti proc.) 
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM 
	



Pastabos:
4) Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
5) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
6) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.___________________.

5. Tiekėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su perkančiosios organizacijos pateiktu sutarties projektu (pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas).
6. Aplinkosauginiai reikalavimai:
	Reikalavimas
	Atitikimas

	I pirkimo objekto dalis – Nešiojamieji kompiuteriai

	Nešiojamieji kompiuteriai turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 nustatytus efektyvaus energijos vartojimo ir ekologinio projektavimo reikalavimus.
	[Patvirtinti atitiktį ir nurodyti gamintojo techninį dokumentą, atitikties deklaraciją, ekologinį ženklą ar kitą lygiavertį įrodymą, jo puslapį ar konkrečią vietą.]

	Nešiojamieji kompiuteriai turi turėti ne mažiau kaip vieną standartinį USB-C tipo lizdą.
	[Nurodyti konkretų USB-C lizdų skaičių ir pateikti nuorodą į gamintojo techninį dokumentą, jo puslapį ar konkrečią vietą.]

	Bandymais nustatyta nešiojamojo kompiuterio baterijos būklė po 300 įkrovimo ciklų turi būti ne mažesnė kaip 80 procentų pradinės baterijos talpos.
	[Nurodyti baterijos būklę po 300 įkrovimo ciklų ir pateikti gamintojo bandymų ataskaitą, bandymų protokolą, I tipo ekologinį ženklą ar kitą lygiavertį objektyvų įrodymą.]

	II pirkimo objekto dalis – Bepiločio orlaivio priedai

	Bepiločio orlaivio valdymo akiniams ir valdymo pultams su simuliacine programine įranga turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti sugedusios prekės remontą, o kai jos objektyviai neįmanoma suremontuoti – pakeitimą ne prastesnių techninių parametrų preke.
	[Patvirtinti įsipareigojimą ir nurodyti siūlomą garantijos terminą.]

	Tiekėjas turi užtikrinti remonto paslaugų ir gamintojo numatytų keičiamųjų arba lygiaverčių atsarginių dalių prieinamumą ne trumpiau kaip 2 metus po garantinio laikotarpio pabaigos.
	[Patvirtinti įsipareigojimą. Jeigu turima, pateikti gamintojo ar įgalioto atstovo dokumentą arba kitą lygiavertį įrodymą.]

	Abiem pirkimo objekto dalims taikomas pakuotės reikalavimas

	Jeigu prekės tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikoma perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (arba) turi būti vienalytė (homogeniška), pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.
	[Patvirtinti atitiktį. Reikalavimo įvykdymas bus tikrinamas prekių pristatymo metu; perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikiama tiekėjo, gamintojo ar pakuotės gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis įrodymas.]



7. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės, programinė įranga ir komplektuojamosios dalys atitinka specialiųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje nustatytus nacionalinio saugumo reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies reikalavimams“ ir 7 priedą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“.
8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.
9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pažymėti „Konfidencialu“) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):
	Eil. Nr.
	Informacija, kuri laikytina konfidencialia
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	
	

	
	
	


10. Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	


11. Pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

____________________________________	    _____________	       __________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	           (parašas)		                (Vardas, pavardė)
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Pasiūlymo priedas Nr. 1

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

	Eil. 
Nr.
	Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras
	Reikalaujamas dydis, sąlyga
	Konkretus siūlomo produkto parametras
	Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus:
· siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba
· viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją)

	1
	2
	3
	4
	5

	I PIRKIMO OBJEKTO DALIS – NEŠIOJAMIEJI KOMPIUTERIAI (2 VNT.)

	1
	Gamintojas
	Nurodyti.
	[Nurodyti gamintoją]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	2
	Modelis
	Nurodyti.
	[Nurodyti tikslų modelį]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	3
	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data
	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinio metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio) ne anksčiau nei prieš 8 (aštuonis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio
	[Nurodyti procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtį]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	4
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) Nemažiau nei 28000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	[Nurodyti konkretų procesoriaus modelį ir aktualią „Average CPU Mark“ reikšmę]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	5
	Procesoriaus architektūra
	ne mažesnė nei 64 bitai
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	6
	Kompiuterio ekrano tipas
	IPS
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	7
	Ekrano įstrižainė
	ne mažiau kaip 15" ir ne daugiau kaip 16,1"
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	8
	Ekrano taškų skaičius
	Ne mažiau kaip 2560 x1600
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	9
	Baterijos talpa
	Ne mažiau nei 96 Wh
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	10
	Operatyvinės atminties talpa
	Maksimali operatyvinės atminties talpa
Ne mažiau nei 32 GB
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	11
	SSD vidinio disko talpa
	Ne mažiau nei 512 GB talpos (PCIe NVMe tipo)
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	12
	Vidinio disko tipas
	Ne prastesnis negu PCIe NVMe tipo
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	13
	LAN tinklo plokštė
	Ne mažiau nei 1Gbps
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	14
	WLAN tinklo plokštė
	Ne prastesnė negu IEEE 802.11ax (įrenginys integruotas kompiuterio korpuse)
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	15
	Bluetooth įrenginys
	Ne žemesnė negu 5.4 versija
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	16
	Išorinių USB C jungčių skaičius
	Ne mažesnis negu 2 vnt. (Thunderbolt versija ne žemesnė nei 3)
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	17
	Išorinių USB A jungčių skaičius
	Ne mažesnis negu 2 vnt. (versija ne žemesnė nei 3.0)
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	18
	Išorinių HDMI jungčių skaičius
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	19
	Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė
	Užsakymo paskelbimo metu ne žemesnė negu 2.0 versija
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	20
	Diskrečiosios grafikos adapterio tipas
	Nemažesnis nei 17800 taškų kiekis 3DMark
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	21
	Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis, GB
	Ne mažiau kaip 8 GB GDDR7
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	22
	Išėjimo įtampos ir srovės
	Turi būti:
22.1. Ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C (išvestis), kuri palaiko 5V ir ne mažiau 3A, 9V ir ne mažiau 3A, 12V ir ne mažiau 2.5A. 
22.2. Ne mažiau kaip 1 vnt. įvestis, kuri palaiko 5V ir ne mažiau 2A, 9V ir ne mažiau 2A.
22.3. Ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C (išvestis/įvestis), kuri kaip įvestis palaiko 5V ir ne mažiau 3A, 9V ir ne mažiau 3A, 12V ir ne mažiau 3A, 15V ir ne mažiau 3A, 20V ir ne mažiau 5A. Kaip išvestis ši jungtis palaiko 5V ir ne mažiau 3A, 9V ir ne mažiau 3A, 12V ir ne mažiau 3A, 15V ir ne mažiau 3A, 20V ir ne mažiau 3A.
22.4. Ne mažiau kaip 3 vnt. USB-A (išvestys), kurios palaiko 5V ir ne mažiau 3A.
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	23
	Suderinamumas
	Turi būti tinkama naudoti su standartinėmis USB-A ir USB-C PD 30+100W jungtimis.
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	24
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija)
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	25
	Svoris
	Ne daugiau kaip 4500g
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	26
	Papildomi reikalavimai
	Turi būti nauja ir nenaudota, gamykliškai atnaujinti komponentai („refurbished“) neleistini.
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	27
	Garantija
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 3 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 3 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.
	[Nurodyti siūlomą garantijos terminą ir patvirtinti visas reikalaujamas garantines sąlygas]
	[Tiekėjo ir (ar) gamintojo garantijos sąlygos, dokumento pavadinimas ir vieta jame]

	28
	Komplektacija
	Kompiuteris komplektuojamas su visais būtinais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	[Išsamiai nurodyti siūlomą komplektaciją]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	29
	Nacionalinio saugumo kriterijai
	Prekė, neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. prasme.
	[Patvirtinti atitiktį]
	[Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“]

	II PIRKIMO OBJEKTO DALIS – BEPILOČIO ORLAIVIO PRIEDAI

	A. BEPILOČIO ORLAIVIO VALDYMO AKINIAI (2 VNT.)

	1
	Gamintojas
	Nurodyti.
	[Nurodyti gamintoją]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	2
	Modelis
	Nurodyti.
	[Nurodyti tikslų modelį]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	3
	Nuoroda į gamintojo interneto puslapį
	Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį (jei yra), kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	[Pateikti tikslią gamintojo interneto puslapio nuorodą]
	[Pateikti tikslią interneto nuorodą]

	4
	Ekranas
	OLED
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	5
	Regėjimo kampas (įstrižainė)
	ne mažiau kaip 46°
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	6
	Ekrano taškų skaičius
	Ne mažiau kaip 1280 x 960
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	7
	Vaizdo santykis
	Ne mažiau kaip  4:3/16:9
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	8
	Registratorius
	Turi būti įmontuotas vaizdo registratorius
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	9
	Kadrų skaičius
	Turi palaikyti ne mažesni negu 60 kadrų per sekunde vaizdo įrašymo
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	10
	Fokusavimas
	Reguliuojamas nuo -6 iki +2
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	11
	Atstumas tarp vyzdžių (IPD)
	Ne prasčiau 58–71 mm
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	12
	Imtuvas
	5,8 GHz 48 kanalų
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	13
	Skanavimas
	Turi turėti kanalų skanavimą
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	14
	Aušinimas
	Turi būti įmontuotas atitirpiklis/radiatoriaus ventiliatorius
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	15
	Maitinimo šaltinis
	DC6.5-25.2V / USB5V
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	16
	Jungtys
	Turi būti USB -C jungtis programinės įrangos atnaujinimui. Turi būti nemažiau kaip 1 HDMI jungtis
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	17
	Energijos suvartojimas
	Ne didesnis negu 720mA prie 12V
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	18
	Matmenys
	Ne mažesni kaip 185*75*67 mm
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	19
	Svoris
	Ne sunkesnis negu 290g
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	20
	Suderinamumas
	Turi būti suderinama su 2S-6S įtampos diapazonais
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	21
	Papildomas funkcionalumas
	Turi būti galvos judėjimo sekiklis: 3 ašių akselerometras, 3 ašių giroskopas
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	22
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesių.
	[Nurodyti siūlomą garantijos terminą ir patvirtinti visas reikalaujamas garantines sąlygas]
	[Tiekėjo ir (ar) gamintojo garantijos sąlygos, dokumento pavadinimas ir vieta jame]

	23
	Komplektacija
	Turi būti komplektuojama su baterija ir visais būtinais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą.
	[Išsamiai nurodyti siūlomą komplektaciją]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	B. VALDYMO PULTAS SU SIMULIACINE PROGRAMINE ĮRANGA (2 VNT.)

	1
	Gamintojas
	Nurodyti.
	[Nurodyti gamintoją]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	2
	Modelis
	Nurodyti.
	[Nurodyti tikslų modelį]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	3
	Nuoroda į gamintojo interneto puslapį
	Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį (jei yra), kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	[Pateikti tikslią gamintojo interneto puslapio nuorodą]
	[Pateikti tikslią interneto nuorodą]

	4
	Dydis
	Ne didesnis negu 287 x 129 x 184 mm
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	5
	Svoris
	Ne didesnis kaip  750 g (be baterijos)
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	6
	Transliacijos dažnis
	2.400 GHz – 2.480 GHz
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	7
	Siųstuvo modulis
	Vidinis 4-in-1 multi-protokolų modulis (CC2500, CYRF6936, A7105, NRF2401) arba lygiavertis.
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	8
	SD kortelė
	Turi būti ne mažesnė negu 256 MB, maksimaliai 8 GB
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	9
	Antena
	Ne mažiau kaip 2 dB (siuntimo galia reguliuojama)
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	10
	Darbinė srovė
	Ne prasčiau nei 400 mA
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	11
	Darbinė įtampa
	6,6–8,4 V DC
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	12
	Radijo programinė įranga
	EdgeTX arba lygiavertė
	[Nurodyti konkrečią siūlomą programinę įrangą ir jos suderinamumą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	13
	Modulio programinė įranga
	Multiprotocol-Module (4IN1) arba ExpressLRS (ELRS)
	[Nurodyti konkrečią siūlomą programinę įrangą ir jos suderinamumą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	14
	Kanalai
	Ne mažiau kaip iki 16 kanalų (priklauso nuo imtuvo)
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	15
	Ekranas
	Ne mažesnis negu 4,3 colio TFT spalvotas jutiklinis ekranas, skiriamoji geba ne mažesnė negu 480 x 272
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	16
	Valdymo svirtelė (gimbal)
	Ne prastesnė negu V4.0 su Hall jutikliu ir aliuminio fasadu
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	17
	Modulio lizdas
	Turi būti suderinamas su JR moduliais
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	18
	Atnaujinimo būdas
	Turi turėti ir palaikyti USB-C tiesioginį atnaujinimą arba SD kortelės offline atnaujinimą
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	19
	Įkroviklis
	Turi būti komplektuojama su akumuliatorių įkrovikliu dviejų kanalų, galintis krauti ne mažesne kaip 230W per kanalą galia. Turi krauti nuo 1S iki 6S akumuliatorius. Turi turėti protinga keitiklį AC/DC
	[Nurodyti konkretų siūlomo produkto parametrą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	20
	Programinė įranga
	Dronų skraidymo simuliatorių programinė įranga turi būti suderinama su siūlomu dronų valdymo pultu. Turi būti komplektuojama su simuliavimo programine įranga tokia kaip LiftOff arba lygiaverte.
	[Nurodyti konkrečią siūlomą programinę įrangą ir jos suderinamumą]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]

	21
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesių.
	[Nurodyti siūlomą garantijos terminą ir patvirtinti visas reikalaujamas garantines sąlygas]
	[Tiekėjo ir (ar) gamintojo garantijos sąlygos, dokumento pavadinimas ir vieta jame]

	22
	Komplektacija
	Turi būti komplektuojama su visais būtinais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą.
	[Išsamiai nurodyti siūlomą komplektaciją]
	[Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį ar konkrečią vietą jame ir (ar) pateikti tikslią interneto nuorodą]



