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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objekto paskirtis
Konferencijų kėdė skirta renginiams.

2. Bendri reikalavimai
2.1. Perkama prekė turi būti nauja, nenaudota.
2.2. Į kainą turi būti įskaičiuota transportavimo paslauga. Kėdes pristatyti adresu: Vilnius, Totorių g. 25.
2.3. Tiekėjas gali siūlyti gaminį, kuris bus toks pat arba lygiavertis.
2.4. Kėdė privalo turėti bandymų protokolus, liudijančius atitikimą standartui: LST EN 1335 (arba lygiavertį).
2.5. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia protokolų kopijas.
2.6. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia kėdės techninės specifikacijos aprašymą lietuvių kalba.
2.7. Kėdėms turi būti suteikiamas ne  trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

3. Aplinkos apsaugos kriterijai
Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024) , „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KIEKIAI 
Konferencijų kėdė  -  40 vnt.
• 25x25 mm rėmo profilis pagamintas iš 1,2 mm storio plieno. 
• Bendras aukštis – 92 cm. 
• Sėdynės matmenys – 40x40 cm.
• Nugarėlės aukštis - 46 cm.
• Gobeleno atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 80 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę).
• Pumpuravimosi („pilingo“) testas ne mažesnis kaip 4-5 balai.
• Kėdės sėdynė ir nugarėlė sudaryta iš mežiau kaip 9 mm storio faneros, kuria  saugo nuo sutrūkimo.
• Kėdės sėdynė ir nugarėlė paminkštinta iš poliuretano putų.
• Apkrova ne mažiau 150 kg. 
• Rėmo ir gobeleno spalva derinama prie turimų kėdžių.
• Kėdės sumaunamos viena ant kitos.
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