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[bookmark: TS3]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Inžinerinių topografinių planų sudarymo, statomų/naujai paklotų šilumos tiekimo tinklų geodezinių nuotraukų parengimo, požeminių tinklų ir komunikacijų šulinių detalizacijos (kortelių) sudarymo, suprojektuotų statinių (jų dalių) vietų žymėjimo vietovėje (toliau – Paslaugos).
2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
2.1. Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“
2.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.
2.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
2.4. Paslaugos – Inžinerinių topografinių planų sudarymo, statomų/naujai paklotų šilumos tiekimo tinklų geodezinių nuotraukų parengimo, požeminių tinklų ir komunikacijų šulinių detalizacijos (kortelių) sudarymo, suprojektuotų statinių (jų dalių) vietų žymėjimo vietovėje
2.5. [bookmark: _Hlk34729843]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresas (-ai) ir terminas.
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Paslaugų teikėjas turės sudaryti inžinerinius topografinius planus, parengti statomų/naujai paklotų šilumos tiekimo tinklų geodezines nuotraukas, sudaryti požeminių tinklų ir komunikacijų šulinių detalizaciją (kortelės), atlikti suprojektuotų statinių (jų dalių) vietų žymėjimą vietovėje pagal Perkančiojo subjekto pateiktame projekte nurodytas koordinates ir kitus dokumentus, susijusius su Paslaugų suteikimu.
3.2. Topografinės nuotraukos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-299 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašo“ patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-318 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-73 „Dėl topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1P-67-(1.3.) „Dėl valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ pakeitimais ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 11 straipsnio, 2 punkto, 6 dalimi, bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų suteikimą. 
3.3. Topografiniai planai turi būti pateikti derinti savivaldybės administracijai per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS). [Aprašyti Pirkimo objekto apimtį / Nurodyti perkamą maksimalų / preliminarų kiekį].

Paslaugų pavadinimai, preliminarūs kiekiai ir maksimalūs jų suteikimo terminai yra nurodyti lentelėje:
















Lentelė Nr. 1	
	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Matavimo vienetas
	Preliminarus kiekis 24 mėnesių laikotarpiui*
	Maksimalus paslaugų suteikimo terminas, darbo dienomis 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.  Inžineriniai topografiniai planai M 1:500

	1.1.
	Inžineriniai topografiniai planai iki 0,25 ha
	vnt.
	110
	25

	1.2.
	Inžineriniai topografiniai planai  nuo 0,25 ha iki 0,50 ha
	vnt.
	105
	25

	1.3.
	Inžineriniai topografiniai planai  nuo 0,50 ha iki 1 ha
	vnt.
	40
	25

	1.4.
	Inžineriniai topografiniai planai  virš 1 ha
	ha
	9
	25

	2. Šilumos teikimo tinklų išpildomosios geodezines nuotraukos M 1:500

	2.1.
	Šilumos tiekimo tinklų iki 100 m
	vnt.
	10
	15

	2.2.
	Šilumos tiekimo tinklų nuo 100 m iki 200 m
	m
	400
	15

	2.3.
	Šilumos tiekimo tinklų nuo 200 m iki 1000 m
	m
	400
	15

	2.4.
	Šilumos tiekimo tinklų virš 1000 m
	m
	1000 
	15

	3. Požeminių tinklų  ir komunikacijų šulinių detalizacija (kortelės)
	vnt. 
	35
	15

	4. Kampų ir kitų taškų nužymėjimas vietovėje

	4.1.
	 Suprojektuotų objektų būdingų kampų ir kitų taškų nužymėjimas vietovėje pagal koordinates iki 10 taškų
	taškas
	10
	3

	4.2.
	Suprojektuotų objektų būdingų kampų ir kitų taškų nužymėjimas vietovėje pagal koordinates nuo 10 iki 20 taškų
	taškas
	10
	3

	4.3.
	Suprojektuotų objektų būdingų kampų ir kitų taškų nužymėjimas vietovėje pagal koordinates daugiau kaip 20 taškų
	taškas
	20
	3


*Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies. 	
4. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. Paslaugų teikimo vietos: Kauno miestas, Kauno rajonas ir Jurbarko rajonas
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Inžineriniuose topografiniuose planuose ir statomų/naujai paklotų šiluminių tinklų geodezinėse nuotraukose turi būti pažymėti visi veikiantys ir neveikiantys inžineriniai tinklai, jų šuliniai ir kameros, šulinių ir kamerų vamzdžių viršaus altitudės bei šilumos tinklų įvadų į pastatus vietose pastatų cokolių aukščiai, kamerų ir šulinių išrašai, schemos ir visa informacija pateikiama trimatėje koordinačių sistemoje (x, y, z). Minėtose geodezinėse nuotraukose turi būti sužymėti naujai pastatyti inžineriniai tinklai ir juos kertantys esami inžineriniai tinklai, jų šuliniai ir kameros, šulinių ir kamerų vamzdžių viršaus altitudės, kanalų dugno altitudės bei statybos metu demontuoti, atjungti ir neveikiantys inžineriniai tinklai, augantys medžiai (kamieno koordinatės) ir krūmai, sklypo ribos, geodezinis pagrindas (topografinė medžiaga).
5.2. Paslaugų teikėjo parengta dokumentacija skaitmenine forma kuri tampa Perkančiojo subjekto nuosavybe.
6. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas pagal atskirus (−as) suformuotus (−as) Perkančiojo subjekto pateiktus (−as) užsakymus/užduotis per Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų suteikimo terminus (darbo dienomis), kurie negali viršyti 1 lentelės 5 stulpelyje nurodytų maksimalių Paslaugų suteikimo terminų atitinkamai minėtoje lentelėje nurodytai Paslaugų pozicijai (1.1−1.4; 2.1−2.4; 3; 4.1− 4.3).
6.2. Paslaugų Tiekėjas turi turėti pakankamą kiekį specialistų, kad per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį būtų įvykdyta ne mažiau kaip 10 (dešimt) Perkančiojo subjekto pateiktų užsakymų. 
6.3. Paslaugos priimamos pasirašant Paslaugų perdavimo−priėmimo aktą kiekvienam objektui atskirai. Paslaugų teikėjas, tinkamai suteikęs Paslaugas, per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti Perkančiajam subjektui Paslaugų perdavimo−priėmimo aktą, o sąskaitą faktūrą per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą ,,SABIS“.
6.4. Perduodant paslaugas privalo būti pateiktos ir TIIIS1 ir TIIIS2 (Topografijos ir inžinerijos infrastruktūros informacinė sistema) paslaugos ataskaitos.
6.5. Kiti Paslaugų suteikimo rezultatą patvirtinantys dokumentai pateikiami Perkančiajam subjektui elektroniniu paštu ar kita Perkančiajam objektui priimtina forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų suteikimą.
7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
7.1. [bookmark: _Hlk129609943]Projektavimo metu išaiškėjus, kad inžineriniai topografiniai planai sudaryti netiksliai, Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti patikslintus duomenis.
8. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
8.1. Užsakymo/Užduoties forma.

	Šis dokumentas yra AB „Kauno energija“ nuosavybė. Dauginti ir platinti be vadovybės sutikimo draudžiama.
	Puslapis 1 iš 6
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