1 priedas

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA

(Rangovo pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba darbų ženklas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie paslaugų teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL BRANDUOLINĖS MEDICINOS CENTRO PATALPŲ PARENGIMO PET-KT ĮRANGOS INSTALIAVIMUI ĮRENGIANT VĖSINIMĄ PIRKIMO

 ____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

RANGOVO REKVIZITAI
1 lentelė
	Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Rangovo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis skelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.
   2 lentelė
SUBRANGOVO REKVIZITAI

	Eil.
Nr.
	Subrangovo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

	
	

	
	


*Pastaba: Lentelė pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovą.		


3 lentelė
PASIŪLYMO KAINA
           
	Eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimai (įranga, jos pristatymas ir montavimo, paleidimo, derinimo darbai)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina (Eur) be PVM 
	[bookmark: _Toc112567501]Kaina iš viso (Eur) be PVM

	1.
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW iki 6,0
	vnt.
	15
	
	

	2.
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW iki 6,0
	vnt.
	15
	
	

	3.
	Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš sieninio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 5,3 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V.
Komplekte su distanciniu pultu
	vnt.
	15
	
	

	4.
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW iki 3,5
	vnt.
	1
	
	

	5.
	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW  iki 3,5
	vnt.
	1
	
	

	6.
	Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 3,5 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu
	kompl
	1
	
	

	7.
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW nuo 7,0 iki 10,0
	vnt.
	2
	
	

	8.
	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW nuo 7,0 iki 10,0
	vnt.
	2
	
	

	9.
	Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 7,0 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu
	vnt.
	1
	
	

	10.
	Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 10 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu
	vnt.
	1
	
	

	11.
	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienų ar lubų, kai konstrukcijos masė, kg  iki 10,0
	vnt.
	18
	
	

	12.
	Išorinio bloko pastatymo rėmas, pakeltas ne mažiau  30 cm nuo stogo dangos paviršiaus. 
	vnt.
	18
	
	

	13.
	Antivibracininiu padų su garso slopinimu kondicionieriams įrengimas
	vnt.
	18
	
	

	14.
	Vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22
	m
	1020
	
	

	15.
	Varinis vamzdelis 1/4” ir 3/8” su termoizoliacija
	m
	102
	
	

	16.
	Varinis vamzdelis 1/4” 1/2”  su termoizoliacija
	m
	916
	
	

	17.
	Varinių vamzdžių tvirtinimo elementai ir fasoninės dalys
	vnt.
	18
	
	

	18.
	Varinių vamzdžių slėgio bandymas azotu.
	m
	1018
	
	

	19.
	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia, iki 6kW
	vnt.
	18
	
	

	20.
	Matinimo ir tarpblokinių kabelių apsauginėse gofrose tiesimas
	m
	1102
	
	

	21.
	Maitinimo kabelis,  3x2,5mm2
	m
	540
	
	

	22.
	Tarpblokinis kabelis 4x1,5 (ekranuotas)
	m
	562
	
	

	23.
	Kondensato vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32
	m
	163
	
	

	24.
	Montavimo darbams ir aprišimui išlaidos
	vnt.
	18
	
	

	25.
	PVC kondensato vamzdis d32
	m
	163
	
	

	26.
	Fasoninės dalys kondensato vamzdžiui
	kompl
	1
	
	

	27.
	Kondensato vamzdžių hidraulinis bandymas
	m
	163
	
	

	28.
	Elektros skydo kondicionieriams įrengimas
	kompl.
	1
	
	

	29.
	Valdiklis nuotoliniam kondicionierių valdymui.
	vnt.
	18
	
	

	30.
	Nuotolinio ryšio valdymo įrengimas. 
	vnt.
	18
	
	

	31.
	Sistemos paleidimas, derinimas
	vnt.
	18
	
	

	32.
	Angos kondicionierių vamzdynams ir komunikaciniams kabeliams įrengimas 
	vnt.
	18
	
	

	33.
	Stogo dangos sandarinimas įrengiant sukietintą plokštę po kondicionierių išoriniais įrenginiais
	m2
	27
	
	

	34.
	Pakabinamų lubų atstatymas ir išardymas
	m2
	30
	
	

	35.
	Patalpų valymas po kondicionierių montavimo darbų
	kompl.
	1
	
	

	36.
	Pastoliai kondicionierių montavimui. Pastolių  surinkimas ir išrinkimas.
	kompl.
	1
	
	

	37.
	Medžiagoms ir atstatymui nenumatytos išlaidos
	vnt.
	18
	
	

	38.
	Išorinių kondicionierių lauko vamzdynų aptaisymas nuo paukščių panaudojant ultravioletiniams saulės spinduliams  atsparias gofras.
	vnt.
	18
	
	

	39.
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas. Pridavimas eksploatacijai.
	vnt.
	18
	
	

	40.
	Įrenginių automatizavimas ir suvedimas į pastato monitoringo sistemą BMS
	kompl.
	1
	
	

	                                                                             Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:
	

	                                                                                                                                                   PVM:
	

	                                                                                 Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:
	



     Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

                  4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (Rangovai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf ), kad visas Rangovo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma darbų kaina, įkainiai (darbų vieneto kaina), pateikti rangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, subrangovai, rangovo siūlomų darbų pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančius darbus bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytus darbus galima rasti Rangovo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad Rangovas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti rangovo komercine paslaptimi. Darbų pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik Rangovui tai pagrindus. Rangovas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Pastaba.  Jeigu Rangovo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra, Rangovas turi nurodyti “Konfidencialios informacijos nėra”.

	


	
	
	
	
	
	
	

	(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	Vardas, pavardė






