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PIRKIMO „KLAIPĖDOS R. SAV. KRETINGALĖS M. PAVASARIO G. LAISVALAIKIO ERDVĖS ĮRENGIMAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2,  LT-96130 Gargždai

	DARBŲ PAVADINIMAS
	KLAIPĖDOS R. SAV. KRETINGALĖS M. PAVASARIO G. LAISVALAIKIO ERDVĖS ĮRENGIMAS

	STATYBOS RŪŠIS
	Nauja statyba

	PASKIRTIS
	Gatvių – pėsčiųjų takai.
Kitos paskirties statiniai – aikštelės.

	STATINIO KATEGORIJA
	Pėsčiųjų takai: nesudėtingieji I grupės inžineriniai statiniai.
Aikštelės: nesudėtingieji II grupės inžineriniai statiniai. 

	STATINIO VIETA
	Klaipėdos raj. sav. Kretingalė,
Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5535/0002:612.
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6008-8675.

	FINANSAVIMAS
	Savivaldybės biudžeto lėšos

	STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAS
	KLAIPĖDOS R. SAV. KRETINGALĖS M. PAVASARIO G. LAISVALAIKIO ERDVĖS ĮRENGIMAS.
Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, vadovaujantis supaprastintu statybos projektu „Laisvalaikio erdvės sukūrimo, žemės sklype kad. Nr. 5535/0002:612, Pavasario g. Kretingalės miestelyje, Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas.“, Nr. 25120 ir visais kitais priedais.

Teikiant pirkimo pasiūlymą rangovas turi galimybę vietoje apžiūrėti ir įvertinti objektą. Darbai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius.
Pagrindiniai rodikliai:
Nesudėtingieji I ir II grupės Inžineriniai statiniai
Sklypo plotas: 3117 m2 

Rangovas įsipareigoja atlikti visus statybos darbus, numatytus projekte „Laisvalaikio erdvės sukūrimo, žemės sklype kad. Nr. 5535/0002:612, Pavasario g., Kretingalės miestelyje, Klaipėdos r. sav.“ (toliau - projektas) bei kituose pirkimo dokumentuose, ir užtikrinti pilnai funkcionuojančio objekto įrengimą. Rangovas privalo tiekti, pristatyti, sumontuoti ir įrengti visas projekte numatytas medžiagas, gaminius, įrenginius ir inžinerines sistemas, įskaitant, bet neapsiribojant: vaikų žaidimų aikšteles, liejamas gumines dangas, pėsčiųjų takus, mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšliadėžes, dviračių stovus ir kt.), medinę terasą, teritorijos apšvietimo sistemą, elektros tinklus, želdinius, veją bei visus kitus projekte numatytus elementus. 
Rangovas privalo vadovautis Klaipėdos rajono savivaldybės išduotomis „Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti“ sąlygomis. Įgyvendinti šiose sąlygose pateiktus reikalavimus. Visi darbai ir išlaidos, būtini techninėse sąlygose nustatytiems reikalavimams įgyvendinti, yra įskaičiuoti į rangos sutarties kainą.
Rangovas gali naudoti lygiaverčius įrenginius, medžiagas, gaminius, kurių techniniai ir funkciniai parametrai yra ne prastesni už projekte ar techninėje specifikacijoje nurodytus.
Rangovas taip pat privalo atlikti visus parengiamuosius, žemės, statybos, montavimo, teritorijos sutvarkymo, bandymų, derinimo ir paleidimo darbus, reikalingus tinkamam objekto funkcionavimui ir statybos užbaigimui pagal galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų, projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimus. Laikoma, kad į Rangovo pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi darbai ir išlaidos, būtini visiškai užbaigtam, saugiam ir pagal paskirtį tinkamam naudoti objektui įrengti, net jeigu atskiri darbai ar medžiagos nėra aiškiai išvardyti darbų kiekių žiniaraščiuose, tačiau yra būtini projekto sprendiniams įgyvendinti.
Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus. Sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.
Visi darbų perdavimo–priėmimo aktai, pranešimai ir kita dokumentacija tarp statybos proceso dalyvių turi būti rengiami, teikiami ir pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis. 
Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas.
Rangovas, įvykdęs darbus, turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas (paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą) bei kadastrinių matavimų bylas. Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruoti VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją, susijusią su statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą bei Statybos užbaigimo deklaracijas.

Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos pradžiai ir užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų pradėjimu, užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės apmokėti už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“.

Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę.

Gauti leidimą kasimo darbams (pagal poreikį). Jį apmokėti.
Statybas leidžiantis dokumentas (SLD) nėra reikalingas.


	APLINKOS APSAUGA
	Pagal aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija)
projekte numatyti reikalavimai:
1. Statyboje naudojami dažai, mediena ir jos produktai, turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija);

Atitiktį įrodantys dokumentai pagal „APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠAS“, jeigu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:
gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Įrodantys dokumentai teikiami prieš pasirašant darbų perdavimo-priėmimo aktą arba/ir užsakovui pareikalavus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

	VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS
	[bookmark: part_72c35fa926164ab5b9286a069aef98fc]Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika: technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
· [bookmark: part_1c886469881044a98f45c1edd9c60907]ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;
· [bookmark: part_e4e574abd2294978aaf8175ff67ec4a0]standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;
· [bookmark: part_b203698b72ea47299240a5b3b4c9fa42]V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;
· [bookmark: part_55435f611f8b4282934ee7d2f09a4217]akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.


	[bookmark: _Hlk208569461]
REIKALAVIMAI EISMO ORGANIZAVIMUI RANGOS DARBŲ METU

	
1. Eismo apribojimai turi būti iš anksto suderinti su Savivaldybės saugaus eismo komisija, parengus ir pateikus laikiną eismo organizavimo schemą.

2. Rangovas atsako už tinkamą darbų zonos aptvėrimą, laikinų kelio ženklų įrengimą ir eismo saugos užtikrinimą, įskaitant visų reikalingų leidimų ir suderinimų gavimą.

3. Esant būtinybei bent trumpam visiškai uždaryti eismą (pvz., sudėtingi technologiniai veiksmai), būtina:
· Pagrįsti techniniais argumentais;
· Suderinti su užsakovu ir Savivaldybės saugaus eismo komisija ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamų darbų;
· Tinkamai pažymėti ir paskelbti viešai.


	




REIKALAVIMAI ŽELDYNŲ TVARKYMUI
	Rangovas privalo įvertinti esamą situaciją objekte ir identifikuoti visus želdinius (medžius ir krūmus), kurie trukdo numatytų statybos darbų vykdymui arba patenka į technikos judėjimo ir sandėliavimo zoną. Visi sprendiniai, susiję su želdinių kirtimu, genėjimu ar apsauga, turi būti parengti vadovaujantis LR Želdynų įstatymu, LR Aplinkos ministro įsakymais bei atitinkamos Savivaldybės tarybos patvirtintomis Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis.
Rangovas privalo pirmenybę teikti sprendiniams, leidžiantiems išsaugoti vertingus želdinius. Kirtimas turi būti numatomas tik tais atvejais, kai statybos darbų technologiškai neįmanoma atlikti kitais būdais. Rangovas turi numatyti lėšas ne tik kirtimo darbams, bet ir medienos sutvarkymui, šaknų šalinimui.
Želdinių inventorizacija ir įvertinimas:
· Rangovas privalo atlikti faktinę želdinių, patenkančių į darbų zoną, inventorizaciją (rūšis, diametras, būklė).
· Rangovas savo lėšomis privalo užsakyti ir organizuoti želdinių būklės ekspertinį vertinimą, jei pagal galiojančius teisės aktus toks vertinimas yra būtinas siekiant pagrįsti želdinių šalinimą. Ekspertinį vertinimą turi atlikti atestuotas želdynų ir želdinių ekspertas.
Leidimų gavimas ir derinimas:
· Rangovas privalo parengti visą reikiamą dokumentaciją ir Užsakovo vardu užpildyti prašymus savivaldybės administracijai dėl leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus želdinius gavimo (1 Priedas)
· Rangovas privalo dalyvauti savivaldybės Želdinių komisijos darbe (jei tokia šaukiama), teikti paaiškinimus dėl projektinių sprendinių įtakos želdiniams.
Paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis ir priimamos tik tuo atveju, jei Užsakovui perduodamas:
· Galiojantis savivaldybės išduotas leidimas kirsti/genėti želdinius (arba oficialus raštas, kad leidimas nereikalingas);
· Želdinių būklės ekspertinio vertinimo išvada (jei buvo privaloma);


	APMOKĖJIMO SĄLYGOS
	Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu. PVM sąskaitos faktūros teikiamos per informacinę sistemą SABIS teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas gali ir privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, vizualinę objekto apžiūrą, projektinę dokumentaciją ir kitą  viešai prieinamą informaciją, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą.


	PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui perduoda el. statybos darbų žurnalą.
Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia „Atliktų darbų aktą“ forma F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3, sąskaitos faktūras, darbų priėmimo – perdavimo aktą, išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir kt. reikalingą dokumentaciją.

	STATYBOS DARBŲ
ATLIKIMO TERMINAS
	Darbai turi būti atlikti per 17 mėnesių. Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į Rangovo techninius pajėgumus.



Priedai: Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai, atliktų darbų akto forma (F-2), pažymos forma (F-3), darbų grafiko formos pavyzdys












Situacijos schema:

[image: ]


PRIEDAI


* nurodyti kiekiai turi būti laikomi minimaliais
Pastabos:
1. Projekte išvardinti tik preliminarūs pagrindinių medžiagų ir darbų kiekiai;
2. Statybos rangovai turi įvertinti papildomas instaliacines medžiagas ir priedus (apkabos, varžtai ir pan.) taip pat ir papildomus darbus, kurie gali atsirasti atliekant statybos darbus.
3. Ši techninė specifikacija turi būti skaitoma ir vertinama kartu su kitomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
4. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.





1 Priedas
Klaipėdos rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo 

_________________________________________________________________________
 (prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)
__________________________________________________________________________
(adresas/elektroninis paštas)
_________________________________________________________________________
(telefono numeris)
_Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai_

PRAŠYMAS
_______________________________________
(data)

Prašau leisti kirsti,  kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype ___________________________________________________________
(adresas)
_	
 (numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys bei kiekis, skersmenys(matuojama 1,30 m aukštyje)
_	
_	,
_	
(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus  genėjimo priežastis)
_	.


Įsipareigoju atlyginti numatomų kirsti želdinių vertę, jeigu bus reikalinga. 

Darbus numatoma pradėti gavus leidimą ir praėjus leidimo įsigaliojimo terminui.

Pateikiu šiuos dokumentus: 
1. Žemės sklypo, kuriame auga želdiniai, dokumentus: nekilnojamojo turto išrašas ir situacijos planas. 
2. Patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį bei specialųjį 
planus (jeigu buvo rengiamas).
3. Želdinių būklės ekspertinį vertinimą (kai reikalinga).
4. Želdinių fotofiksaciją

________________	________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė)
SUDERINTA: 
______________________
(asmens, kurio sklype auga 
prašyme nurodyti saugotini medžiai ir krūmai,
vardas, pavardė, parašas)








2 priedas
KLAIPĖDOS R. SAV. KRETINGALĖS M. PAVASARIO G. LAISVALAIKIO ERDVĖS ĮRENGIMAS.
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Iš viso
	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM
	Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM)

	
	
	
	I mėnuo
	...mėnuo
	

	Laisvalaikio erdvės įrengimas

	1.
	Paruošiamieji ir žemės darbai
	
	
	
	

	2.
	Pėsčiųjų takų įrengimo darbai
	
	
	
	

	3.
	Vaikų žaidimų aikštelės dangų įrengimo darbai
	
	
	
	

	4. 
	Betoninių bortų ir apvadų įrengimo darbai
	
	
	
	

	5.
	Pagrindų įrengimo darbai
	
	
	
	

	6.
	Mažosios architektūros elementų montavimo darbai
	
	
	
	

	7.
	Vaikų žaidimų įrenginių montavimo darbai
	
	
	
	

	8.
	Kiti darbai
	
	
	
	

	Apšvietimo tinklų montavimas

	1.
	Darbų sąnaudos  
	
	
	
	

	2.
	Medžiagos
	
	
	
	

	Želdinių ir aplinkotvarkos darbai

	1.
	Medžių, krūmų ir kitų augalų sodinimas
	
	
	
	

	2.
	Vejos įrengimas
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur be PVM:
	
	
	
	

	
	PVM [ 21 %] suma:
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur  su PVM:
	
	
	
	



Suderinta (Užsakovas):
[bookmark: _Hlk136330643]3 priedas
(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(data) Nr. (akto numeris)
(vieta)

Užsakovas:
Rangovas:
                    Objektas:
                    Sudaryta už laikotarpį nuo (data) iki (data)


	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina pagal Sutartį 
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	




4 priedas (Pavyzdys)
										F-3
Užsakovas:	…………………………………………………….. 
Rangovas:	………………………………………………….....  

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2026 m.			mėn. 
 					(Eur, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	
	Rangos sutarties Nr.
	Objekto kaina (su PVM)
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios (su PVM) 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
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	Klaipėdos r. sav. Kretingalės m. Pavasario g. Laisvalaikio erdvės įrengimas.
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