
       
SPS 10 priedas.

GRAFINĖS IR TEKSTINĖS MEDŽIAGOS PATEIKIMO
REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS
Projekto pasiūlyme turi būti pateikta visa šiame priede nurodyta privaloma medžiaga, būtina pasiūlymui įvertinti pagal SPS 7 priede nustatytus P1–P3 kriterijus. Privalomos medžiagos nepateikimas arba pateikimas tokia apimtimi, kuri neleidžia objektyviai įvertinti pasiūlymo pagal bent vieną iš P1–P3 kriterijų, laikomas pirkimo dokumentų reikalavimų neatitikimu.
Kai privaloma medžiaga pateikta, jos sprendinių kokybė ir atitiktis vertinama SPS 7 priede nustatyta tvarka. Jeigu bent vieno P1, P2 ar P3 kriterijaus Vertinimo komisijos narių skirtų balų aritmetinis vidurkis yra mažesnis kaip 2 balai, Projekto pasiūlymas atmetamas. Rekomendacinės nuostatos nesilaikymas savaime nėra atmetimo pagrindas, jeigu pateikta visa privaloma medžiaga ir pasiūlymą galima objektyviai įvertinti.

1. [bookmark: _Toc154736267]1. PRIVALOMI GRAFINĖS MEDŽIAGOS TURINIO REIKALAVIMAI

1.1 Urbanistinė idėja ir sklypo planas
Pateikiama:
· sporto paskirties pastato ir teritorijos urbanistinė idėja; 
· sklypo funkcinio zonavimo schema; 
· pėsčiųjų, dviračių ir transporto srautų schema; 
· viešųjų erdvių ir želdynų sprendiniai. 
Pateikti sklypo planą masteliu M 1:500–1:250, kuriame nurodoma:
· pastato padėtis sklype; 
· įėjimai ir patekimo sprendiniai; 
· automobilių ir dviračių parkavimo vietos; 
· aptarnavimo ir specialiojo transporto sprendiniai; 
· želdynai ir mažoji architektūra; 
· sporto, poilsio ar viešosios erdvės.
1.2 Aukštų planai
Pateikti:
· visų aukštų planus masteliu M 1:200–1:250; 
· funkcinį zonavimą; 
· sporto salių, tribūnų, persirengimo, administracinių ir pagalbinių patalpų išdėstymą; 
· baldų ir pagrindinės įrangos išdėstymo principus; 
· universalaus dizaino sprendinius. 
Nurodyti:
· pagrindinius matmenis; 
· ašis; 
· altitudes; 
· patalpų eksplikacijas.
1.3 Fasadai
Pateikti visus pastato fasadus masteliu M 1:200–1:250.
Fasaduose turi būti parodyta:
· architektūrinė raiška; 
· medžiagiškumas; 
· spalviniai sprendiniai; 
· tūrinė kompozicija; 
· santykis su urbanistiniu kontekstu.
1.4 Pjūviai
Pateikti ne mažiau kaip 2 architektūrinius pjūvius:
· išilginį; 
· skersinį. 
Pjūviuose parodyti:
· sporto erdvių aukščiai; 
· tribūnų sprendiniai; 
· vertikalūs ryšiai; 
· pagrindiniai konstrukciniai principai; 
· funkciniai ryšiai tarp aukštų.
1.5 Vizualizacijos / Fotomontažai
Pateikti ne mažiau kaip:
· 3 išorės vizualizacijas; 
· 2 fotomontažai urbanistiniame kontekste. 
Vizualizacijose turi būti aiškiai matoma:
· architektūrinė idėja; 
· pastato santykis su aplinka; 
· viešosios erdvės; 
· pagrindiniai fasadų sprendiniai.
1.6 Vidaus erdvių vizualizacijos
Pateikti ne mažiau kaip 3 pagrindinių vidaus erdvių vizualizacijas:
· universalios sporto salės; 
· tribūnų erdvės; 
· daugiafunkcių sporto ar bendrųjų erdvių. 
Turi būti parodyta:
· erdvių funkcionalumas; 
· medžiagiškumas; 
· apšvietimo sprendiniai; 
· universalaus dizaino principai.
1.7 Funkcinės schemos
Privaloma pateikti:
· sportininkų srautų schemą; 
· žiūrovų srautų schemą; 
· aptarnavimo srautų schemą; 
· automobilių ir pėsčiųjų judėjimo schemą.
1.8. Anonimiškumas
Visa konkurso medžiaga pateikiama anonimiškai:
· be logotipų; 
· be autorių pavadinimų; 
· be identifikuojančių ženklų. 
PDF ir DOC failuose turi būti pašalinti:
· „Author“; 
· „Last Modified By“ laukai.
2. 2. PRIVALOMI PLANŠEČIŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

2.1. [bookmark: _Toc154736269]Planšetės dydis: 100 (aukštis) × 70 cm.
2.2. Storis: 2,5–3 mm.
2.3. Orientacija: vertikali.
2.4. Planšečių skaičius: ne mažiau kaip 5 vnt., ne daugiau kaip 6 vnt.
2.5. Numeracija: nurodyti planšečių eilės tvarką.
2.6. Devizas: rašomas kiekvienoje planšetėje viršutiniame dešiniajame kampe,
2.7. šriftas Arial, dydis 14 pt, juoda spalva.
2.8. Rekomenduojamas planšečių turinys:
	Planšetės Nr.
	Turinys

	1
	Situacijos schema + sklypo sprendinių planas + funkcinio zonavimo schema + pėsčiųjų, transporto ir viešųjų erdvių organizavimo schema

	2
	Pastato aukštų planai + funkciniai ryšiai + sportininkų, žiūrovų ir aptarnavimo srautų schemos

	3
	Pastato fasadai + architektūriniai pjūviai + pagrindiniai tūriniai ir konstrukciniai sprendiniai

	4
	Išorės vizualizacijos ir fotomontažai urbanistiniame kontekste

	5
	Vidaus erdvių vizualizacijos (universali sporto salė, tribūnos, daugiafunkcės sporto erdvės, bendrosios erdvės)

	6
	Papildomi sprendiniai, detalės, schemos ar kita dalyvio nuožiūra pateikiama medžiaga


[bookmark: _Toc154736270]
3. 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PATEIKIMO REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS
· Formatas: .docx arba .pdf.
· Rekomenduojama apimtis – iki 10 A4 puslapių. Didesnė apimtis savaime nėra Projekto pasiūlymo atmetimo pagrindas.
· Kalba: lietuvių kalba.
Rekomenduojama aiškinamojo rašto struktūra (privaloma pateikti informaciją, leidžiančią įvertinti P1–P3 kriterijus):
3.1. Įžanga – Projekto idėjos vizija
Trumpas konkurso pasiūlymo pristatymas:
· bendras projekto tikslas ir sumanymas; 
· urbanistinė ir architektūrinė projekto vizija; 
· projekto reikšmė Širvintų miesto ir bendruomenės kontekste; 
· sporto komplekso identitetas ir reprezentacinė reikšmė miestui.
3.2. Urbanistinis integralumas (P1) 
Pateikiama:
· teritorijos urbanistinės situacijos analizė; 
· projektuojamo pastato integracijos į urbanistinę struktūrą pagrindimas; 
· užstatymo tipologijos, tūrio, mastelio ir kompozicijos sprendiniai; 
· ryšių su aplinka, viešosiomis erdvėmis ir gretimomis teritorijomis sprendiniai; 
· pėsčiųjų, dviračių ir transporto srautų organizavimo principai; 
· sklypo sutvarkymo, želdynų ir kraštovaizdžio sprendiniai; 
· projektuojamo objekto poveikis miesto įvaizdžiui ir aplinkos kokybei.
3.3. Architektūrinių sprendinių kokybė (P2) 
Pateikiama:
· architektūrinės idėjos aprašymas; 
· architektūrinės idėjos vientisumo ir originalumo pagrindimas; 
· tūrinės kompozicijos ir fasadų sprendiniai; 
· architektūrinės raiškos, proporcijų ir mastelio sprendiniai; 
· medžiagiškumo ir spalvinių sprendinių pagrindimas; 
· sporto paskirties pastato reprezentatyvumo sprendiniai; 
· pažangių architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių aprašymas.
3.4. Racionalumas ir funkcionalumas (P3) 
Pateikiama:
· sporto komplekso funkcinė struktūra; 
· sporto salių, tribūnų, administracinių, pagalbinių ir techninių patalpų zonavimas; 
· sportininkų, žiūrovų, darbuotojų ir aptarnavimo srautų organizavimas; 
· universalių ir transformuojamų erdvių sprendiniai; 
· atitikimas techninėje specifikacijoje nustatytiems funkciniams poreikiams; 
· universalaus dizaino principų taikymas; 
· eksploatavimo racionalumo ir ilgalaikio funkcionalumo sprendiniai; 
· galimybės pritaikyti pastatą ateities poreikiams.
3.5. Techniniai rodikliai ir kiekybiniai duomenys
Žemės sklypas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Žemės sklypo užstatymo intensyvumas
	%
	
	+

	2
	Žemės sklypo užstatymo tankis
	%
	
	+

	3
	Kietų dangų plotas
	m²
	
	+

	4
	Priklausomųjų želdynų plotas
	m² / %
	
	+

	5
	Automobilių stovėjimo vietų skaičius
	vnt.
	
	

	6
	Dviračių stovėjimo vietos
	vnt.
	
	+

	7
	Statinio bendrasis plotas
	m²
	
	+

	8
	Užstatytas plotas
	m²
	
	+



Pastatas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pateikiami pagrindžiantys skaičiavimai

	9
	Pastato bendrasis plotas
	m²
	
	+

	10
	Pastatu užstatytas plotas
	m²
	
	+

	11
	Požeminės dalies plotas
	m² (su grunto storio nurodymu)
	
	+

	12
	Pastato tūris
	m³ 
	
	+

	13
	Pastato aukštų skaičius
	vnt.
	
	+

	14
	Universalių sporto salių plotas
	m²
	
	+

	15
	Tribūnų vietų skaičius
	vnt.
	
	+



Kiti duomenys
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pateikiami pagrindžiantys skaičiavimai

	16
	Maksimalus lankytojų skaičius
	vnt.
	
	+

	17
	Sportuojančių asmenų skaičius vienu metu
	vnt.
	
	+

	18
	Pastato bendras plotas 1 lankytojui
	m² / vnt.
	
	+

	19
	Prognozuojama statybos vertė
	Eur
	
	+



3.6. Papildoma informacija
Pateikiama papildoma informacija, kuri padeda pagrįsti projekto sprendinių:
· urbanistinį integralumą; 
· architektūrinę kokybę; 
· racionalumą ir funkcionalumą; 
· eksploatavimo racionalumą; 
· ilgalaikę projekto vertę.



