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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


Trakų rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

PONTONINIAI LIEPTAI (GYVYBINGI EŽERŲ KRANTAI AUKŠTADVARYJE)
(Data)
(Sudarymo vieta)


	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



	
Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas 
	

	Kito ūkio subjekto adresas 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui
	

	Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju:

	Pvz.: Kvalifikuotas ypatingo statinio statybos vadovas (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) 
	

	Pvz.: Kvalifikuotas matininkas
	

	Pvz.: Kvalifikuotas geodezininkas
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kvazisubtiekėjus.

	Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus 
	

	Subrangovo adresas 
	

	Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

	Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (t. y. tiesiogiai nevykdys dalies darbų, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus sutarties vykdyme), tiekėjui tik leis naudosis jų turimomis priemonėmis (pvz. išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.) 
	

	Trečiųjų asmenų adresas (-ai) 
	

	Tiekėjui suteikiamos naudoti  priemonės (pvz. patalpos, įranga)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis Apklausos sąlygomis.
2. Atitinkame visus Apklausos sąlygose keliamus reikalavimus pirkimo objektui ir  dėl aplinkosauginių reikalavimų ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal dokumentų reikalavimus. 
3. Išnagrinėję pirkimo sąlygas, jų priedus ir juose nustatytus reikalavimus, siūlome pateikti projekto „Gyvybingi ežerų krantai Aukštadvaryje“ įgyvendinimui skirtas Prekes Trakų rajono savivaldybės Aukštadvario sen. Pilaitės ežero pakrantėje ir Aukštadvario HE tvenkinio pakrantėje (Pilaitės ežere – 1 pontoninis lieptas, Aukštadvario HE tvenkinyje – 2 pontoniniai lieptai), kurios visiškai atitinka sutartyje ir jos priede – techninėje specifikacijoje – nustatytus reikalavimus.
4. Mes siūlome šias Prekes už šią kainą ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus šiuose pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas

	Prekių ir paslaugų kiekis, vnt./kompl.
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Suma, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	3*4

	1
	Pontoninis lieptas „T“ formos (Pilaitės ežere)
	1 vnt.
	
	

	2
	Pontoninis lieptas „L“ formos (Aukštadvario HE tvenkinyje)
	1 vnt.
	
	

	3
	Pontoninis lieptas „L“ formos (Aukštadvario HE tvenkinyje)
	1 vnt.
	
	


	Pasiūlymo kaina* Eur be PVM  (1+2+3)
	(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

	PVM suma (nurodyti proc.) 
	(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

	Pasiūlymo kaina* Eur su PVM 
	(nurodyti skaičiais ir žodžiais)


     Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
             *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, prašome nurodyti teisinį pagrindą, kuriuo remiantis nereikia mokėti PVM: ...................................................... Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. 
Pastabos:  
· Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

2. Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, kurias pateikiame su pasiūlymo priedais ir nurodome žemiau (lentelė pildoma, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedu ,,Techninė specifikacija“):

                                                        Techninės specifikacijos atitikties lentelė (pildo tiekėjas):

	Pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė
	Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, pavadinimus ir pateikti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus (aprašymai, bukletai, instrukcijos, nuotraukos, techniniai brėžiniai ir pan.- tai, kas įrodytų siūlomos prekės atitiktį ir pačią siūlomą prekę) 
(įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)

                                  pildo tiekėjas
	Tiekėjo siūloma reikšmė. Nuoroda į techninį aprašymą, katalogą, brėžinį ar kitą atitiktį pagrindžiantį dokumentą (puslapis)

	1. Pontoninis lieptas „T“ formos (Pilaitės ežere)
	
	
	

	Konstrukcijos tipas
	T formos pontoninis lieptas pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr. 1.
	
	

	Bendras ilgis
	15,0 m
	
	

	Pagrindinės dalies ilgis
	10,0 m
	
	

	T formos skersinės dalies ilgis
	5,0 m (skersinė dalis centruojama pagrindinės liepto dalies atžvilgiu.).
	
	

	Liepto plotis
	2,0 m
	
	

	Konstrukcijos eksploatavimas
	Lieptai turi būti pritaikyti eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, įskaitant žiemos laikotarpį, paliekant juos vandens telkinyje visus metus, jų kasmet neišmontuojant ir neiškeliant iš vandens.
	
	

	Pereinamasis lieptelis
	Numatytas; plotis – ne mažesnis kaip 2,0 m; ilgį ir konstrukcinį sprendinį tiekėjas parenka pagal vietos sąlygas.
	
	

	Turėklai
	Vienoje pagrindinės 10 m dalies pusėje bei pereinamojo lieptelio vienoje pusėje.
	
	

	Kopetėlės
	1 vnt., T formos skersinės dalies gale.
	
	

	Švartavimosi polius
	1 vnt., montavimo vieta suderinama montavimo metu.
	
	

	Pontonai
	HDPE arba lygiaverčiai.
	
	

	Paklotas
	Neslidus, impregnuota mediena, termomediena, WPC arba lygiavertė medžiaga.
	
	

	Metalinės detalės
	Karštai cinkuotos arba nerūdijančiojo plieno.
	
	

	Inkaravimo sistema
	Grandinėmis arba lygiaverčiu sprendiniu.
	
	

	Pateikiami dokumentai
	Tiekėjo ir (ar) gamintojo techninis aprašymas, katalogas, brėžinys ar kita atitiktį pagrindžianti medžiaga.
	
	

	Brėžinys / vizualizacija
	Tiekėjas privalo pateikti siūlomo liepto schemą, techninį brėžinį arba vizualizaciją, iš kurios būtų aiškiai matoma konstrukcija, matmenys, turėklų, kopetėlių, pereinamojo lieptelio ir švartavimosi polių vietos.
	
	

	2. Pontoninis lieptas „L“ formos (Aukštadvario HE tvenkinyje)
	
	
	

	Konstrukcijos tipas
	L formos pontoninis lieptas pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr. 1.
	
	

	Bendras ilgis
	15,0 m
	
	

	Pagrindinės dalies ilgis
	10,0 m
	
	

	Šoninės dalies ilgis
	5,0 m
	
	

	Šoninės dalies kryptis
	Į kairę pusę (žiūrint nuo kranto).
	
	

	Liepto plotis
	2,0 m
	
	

	Konstrukcijos eksploatavimas
	Lieptai turi būti pritaikyti eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, įskaitant žiemos laikotarpį, paliekant juos vandens telkinyje visus metus, jų kasmet neišmontuojant ir neiškeliant iš vandens.
	
	

	Pereinamasis lieptelis
	Numatytas; plotis – ne mažesnis kaip 2,0 m; ilgį ir konstrukcinį sprendinį tiekėjas parenka pagal vietos sąlygas.
	
	

	Turėklai
	Vienoje pagrindinės 10 m dalies pusėje bei pereinamojo lieptelio vienoje pusėje.
	
	

	Kopetėlės
	1 vnt., L formos dalies gale.
	
	

	Švartavimosi polius
	1 vnt., montavimo vieta suderinama montavimo metu.
	
	

	Pontonai
	HDPE arba lygiaverčiai.
	
	

	Paklotas
	Neslidus, impregnuota mediena, termomediena, WPC arba lygiavertė medžiaga.
	
	

	Metalinės detalės
	Karštai cinkuotos arba nerūdijančiojo plieno.
	
	

	Inkaravimo sistema
	Grandinėmis arba lygiaverčiu sprendiniu.
	
	

	Pateikiami dokumentai
	Tiekėjo ir (ar) gamintojo techninis aprašymas, katalogas, brėžinys ar kita atitiktį pagrindžianti medžiaga.
	
	

	Brėžinys / vizualizacija
	Tiekėjas privalo pateikti siūlomo liepto schemą, techninį brėžinį arba vizualizaciją, iš kurios būtų aiškiai matoma konstrukcija, matmenys, turėklų, kopetėlių, pereinamojo lieptelio ir švartavimosi polių vietos.
	
	

	3. Pontoninis lieptas „L“ formos (Aukštadvario HE tvenkinyje)
	
	
	

	Konstrukcijos tipas
	L formos pontoninis lieptas pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr. 1.
	
	

	Bendras ilgis
	15,0 m
	
	

	Pagrindinės dalies ilgis
	10,0 m
	
	

	Šoninės dalies ilgis
	5,0 m
	
	

	Šoninės dalies kryptis
	Į kairę pusę (žiūrint nuo kranto).
	
	

	Liepto plotis
	2,0 m
	
	

	Konstrukcijos eksploatavimas
	Lieptai turi būti pritaikyti eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, įskaitant žiemos laikotarpį, paliekant juos vandens telkinyje visus metus, jų kasmet neišmontuojant ir neiškeliant iš vandens.
	
	

	Pereinamasis lieptelis

	Numatytas; plotis – ne mažesnis kaip 2,0 m; ilgį ir konstrukcinį sprendinį tiekėjas parenka pagal vietos sąlygas.
	
	

	Turėklai
	Vienoje pagrindinės 10 m dalies pusėje bei pereinamojo lieptelio vienoje pusėje.
	
	

	Kopetėlės
	1 vnt., L formos dalies gale.
	
	

	Švartavimosi polius
	1 vnt., montavimo vieta suderinama montavimo metu.
	
	

	Pontonai
	HDPE arba lygiaverčiai.
	
	

	Paklotas
	Neslidus, impregnuota mediena, termomediena, WPC arba lygiavertė medžiaga.
	
	

	Metalinės detalės
	Karštai cinkuotos arba nerūdijančiojo plieno.
	
	

	Inkaravimo sistema
	Grandinėmis arba lygiaverčiu sprendiniu.
	
	

	Pateikiami dokumentai
	Tiekėjo ir (ar) gamintojo techninis aprašymas, katalogas, brėžinys ar kita atitiktį pagrindžianti medžiaga.
	
	

	Brėžinys / vizualizacija
	Tiekėjas privalo pateikti siūlomo liepto schemą, techninį brėžinį arba vizualizaciją, iš kurios būtų aiškiai matoma konstrukcija, matmenys, turėklų, kopetėlių, pereinamojo lieptelio ir švartavimosi polių vietos.
	
	

	4. Aplinkosauginiai reikalavimai
	
	
	

	Naudojamos medžiagos
	Tinkamos naudoti lauko sąlygomis ir neturi neigiamo poveikio aplinkai.
	
	

	Mediena (jeigu naudojama)
	Impregnuota naudoti lauko sąlygomis, atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Ne mažiau kaip 80 proc. naudojamos medienos turi būti iš FSC, PEFC arba lygiaverčiai sertifikuotų miškų.
	
	

	Medienos atitiktį pagrindžiantys dokumentai
	Pateikiamas FSC, PEFC sertifikatas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	
	

	Metalinės konstrukcijos
	Atsparios korozijai (karštai cinkuotos arba nerūdijančiojo plieno).
	
	

	Paklotas
	Neslidus ir atsparus atmosferos poveikiui.
	
	

	Konstrukcijos ilgaamžiškumas
	Konstrukcija turi būti pritaikyta ilgalaikei eksploatacijai lauko sąlygomis, naudojant ilgaamžes ir korozijai atsparias medžiagas.
	
	

	Pakuočių atliekos
	Tiekėjas įsipareigoja pakuočių atliekas sutvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.
	
	

	Montavimo darbų aplinkosaugos reikalavimai
	Vykdant sutartį turi būti laikomasi Techninės specifikacijos 10.3, 10.4, 10.7 ir 10.9 punktuose nustatytų kranto, vandens telkinio ir atliekų tvarkymo reikalavimų.
	
	

	5. Garantija
	
	
	

	Garantinis terminas
	Ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai.
	
	

	Gedimų šalinimas
	Pagal pirkimo sutarties sąlygas.
	
	


  
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
· Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
· Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos Prekių tiekimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas Prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. 
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Įvertinome pirkimo dokumentų, Prekių teikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
· Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]
	...

	2.
	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai 
	

	3.
	...
	

	
	
	



Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Dokumento (failo) pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali
	Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]
	
	

	2.
	...
	
	

	3
	...
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 

Pildant pasiūlymą, rekomenduojame vadovautis: 
Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt)
