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 SUNKVEŽIMIO NUOMOS SU VAIRUOTOJU ŽVYRO, SMĖLIO VEŽIMUI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  


1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1.Sunkvežimio  (išskyrus tralo) nuomos su vairuotoju žvyro, smėlio transportavimui pirkimas.
BVPŽ kodas: 60181000-0 Sunkvežimių nuoma su vairuotoju.
Sunkvežimių nuomos su vairuotoju paslaugos žvyro, smėlio transportavimui iš regioninio padalinio eksploatuojamų mažųjų karjerų prie remontuojamų miško kelių Mažeikių regioninio padalinio administruojamoje teritorijoje.
1.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
1.3. Pirkimo objekto apimtys:
Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis (apimtis)
	Matavimo vnt.

	1.
	Sunkvežimio su vairuotoju  nuomos paslaugos žvyro, smėlio transportavimui
	12500
	km.



Nurodytas kiekis yra preliminarus. Faktinis paslaugų kiekis priklausys nuo Mažeikių regioninio padalinio poreikio. Regioninis padalinys neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 

2.1. Paslaugos skirtos žvyro, smėlio transportavimui iš Mažeikių regioninio padalinio valdomų mažųjų karjerų pagal pateiktas koordinates iki remontuojamų miško kelių padalinio teritorijoje:
Griežės karjeras: LKS 6253141.78, 390429.59
Balėnų karjeras: LKS 6229333.02, 393904.21
2.2. Mažeikių regioninis padalinys vykdo miško kelių priežiūros ir remonto darbus padalinio teritorijoje. Medžiagos į objektus vežamos iš padalinio eksploatuojamų mažųjų karjerų. 
2.3.Transportavimo maršrutai apima miško kelius, kurie yra neasfaltuoti, gali būti siauri arba riboto pravažumo.
2.4. Teikdamas užsakymą atlikti transportavimo paslaugą, Užsakovas nurodys konkrečias koordinates / karjerą, iš kurio bus atliekami pakrovimo darbai, bei tikslų maršrutą iki remontuojamo kelio ruožo Mažeikių regioninio padalinio teritorijoje. Medžiagų pakrovimas į transporto priemones bus vykdomas Užsakovo pajėgumais (lėšomis).
2.5. Paslaugų kaina apskaičiuojama taikant fiksuota EUR/km (be PVM) tarifą. Apmokamas transportavimo atstumas matuojamas nuo pakrovimo vietos karjere (Griežės karjeras: LKS 6253141.78, 390429.59 arba Balėnų karjeras: LKS 6229333.02, 393904.21) iki Užsakovo nurodytos faktinės medžiagų iškrovimo vietos ir transporto priemonės grįžimo atgal į pakrovimo vietą.


3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS
3.1. Funkciniai reikalavimai:

	1.
	Transporto priemonės tipas
	Savivartis sunkvežimis

	3.
	Kėbulo talpa
	Ne mažiau kaip 10 m³

	4.
	Techninė būklė
	Transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga, turėti galiojančią techninę apžiūrą

	5.
	Registracija
	Transporto priemonė turi būti registruota teisės aktų nustatyta tvarka

	6.
	Vairuotojas
	Turėti galiojančią atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti naudojamą transporto priemonę

	7.
	Pravažumo reikalavimai
	Transporto priemonė turi būti tinkama eksploatuoti žvyrkeliuose, miško keliuose 

	10
	Pakrovimas
	Medžiagas pakrauna Mažeikių regioninis padalinys arba jos paskirtas rangovas

	11
	Iškrovimas
	Tiekėjas privalo užtikrinti tikslų medžiagos išvertimą regioninio padalinio nurodytoje vietoje

	12
	Darbo laikas
	Paslaugos teikiamos pagal užsakymus darbo dienomis.

	13
	Operatyvumas
	Tiekėjas privalo pateikti transporto priemonę ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo gavimo, jei užsakyme nenurodyta kitaip

	15
	Saugos reikalavimai
	Paslaugos turi būti vykdomos laikantis darbuotojų saugos, aplinkosaugos ir priešgaisrinių reikalavimų

	16
	Draudimas
	Transporto priemonės turi turėti galiojantį privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą



3.2. Reikalavimai paslaugos vykdymui:
3.2.1.Tiekėjas atsako už transporto priemonių techninę būklę, eksploataciją, remontą, degalus, tepalus ir vairuotojo darbo organizavimą;
3.2.2.Sugedus transporto priemonei, Tiekėjas privalo savo sąskaita pakeisti ją lygiaverte ne vėliau kaip per 1 darbo dieną;
3.2.3. Regioninio padalinio atstovas turi teisę nepriimti paslaugų, jeigu transporto priemonė neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų;
3.2.4.Tiekėjas atsako už vežamo krovinio saugų transportavimą;
3.2.5.Transporto priemonė turi atitikti kelių eismo taisyklių ir kelių naudotojams taikomus svorio bei gabaritų reikalavimus.
4. ŽALIASIS PIRKIMAS
4.1. Vykdomas žaliasis pirkimas. Paslaugoms atlikti būtų naudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.4.4.1. p nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. Paslaugoms atlikti pasirenkamas optimalus maršrutas, 4.4.4.3. p. nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. pavojingų medžiagų atliekos variklinė alyva surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai įmonei.
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