{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Buitinė technika"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai "]
["1.","Šaldytuvai be šaldiklio"]
["1.1.","Šaldytuvas be šaldiklio",6,"vnt."]
["1.1.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["1.1.2.","Šaldytuvo bendras tūris ne mažiau 350 L "]
["1.1.3.","Durelių atidarymo kryptis: keičiama"]
["1.1.4.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 185(+-10) x 60(+-6) x 63 (+- 6) cm."]
["1.1.5.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei D energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["1.1.6.","Spalva: balta, pilka, sidabrinė"]
[]
["2.","Šaldikliai"]
["2.1.","Šaldiklis",2,"vnt."]
["2.1.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["2.1.2.","Šaldiklio bendras tūris ne mažiau 250 L "]
["2.1.3.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei D energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė,arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["2.1.4.","Su lentynomis"]
["2.1.5.","Spalva: balta, pilka, sidabrinė"]
["2.1.6.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 175(+-20) x 60(+-10) x 70 (+- 10) cm"]
[]
["3.","Šaldytuvai su stiklinėmis durimis"]
["3.1.","Šaldytuvas su stiklinėmis durimis",1,"vnt."]
["3.1.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["3.1.2.","Šaldytuvo bendras tūris ne mažiau 48 L "]
["3.1.3.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 62(+-6) x 40(+-5) x 50 (+- 5) cm."]
["3.1.4.","Spalva: balta, pilka, juoda, sidabrinė"]
["3.1.5.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei E energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["3.2.","Šaldytuvas su stiklinėmis durimis",3,"vnt."]
["3.2.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["3.2.2.","Šaldytuvo bendras tūris ne mažiau 300 L "]
["3.2.3.","Durelių atidarymo kryptis: keičiama"]
["3.2.4.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 175(+-15) x 62(+-10) x 62 (+- 10) cm"]
["3.2.5.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei D energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["3.2.6.","Spalva: balta, pilka, sidabrinė, juoda"]
[]
["4.","Šaldytuvai su kamera"]
["4.1.","Šaldytuvas su kamera",1,"vnt."]
["4.1.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["4.1.2.","Šaldytuvo bendras tūris ne mažiau 350 L "]
["4.1.3.","Durelių atidarymo kryptis: keičiama"]
["4.1.4.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 185(+-10) x 60(+-6) x 63 (+- 6) cm. "]
["4.1.5.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei D energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["4.1.6.","Spalva: balta, pilka, sidabrinė"]