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[bookmark: _Hlk195787771]ORO KONDICIENIERIŲ IR JŲ ĮRENGIMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk194523322][bookmark: _Hlk194516078]Pirkimo objektas: Oro kondicionieriai ir jų įrengimo darbai (toliau – Darbai). Pirkimo objekto BVPŽ kodai: 45331000-6 – šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai (pagrindinis), 42512000-8 - oro kondicionavimo įranga.
2. Darbų atlikimo vieta – VšĮ Kelmės ligoninė, Nepriklausomybės 2, Kelmė.
3. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje“ NR. 09-022-P-0059.
4. Finansavimas – ES lėšos.
5. Pasiūlymo kaina turi apimti visą reikiamą rangovo įrangą, įrenginius bei mechanizmus darbams atlikti, įrengimą, statybinius, sandarinimo, apdailos-dažymo darbus, lubų atstatymo darbus, rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. 
6. Darbų atlikimo terminas – ne ilgiau 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo datos.
7. Oro kondicionavimo sistema (toliau – Sistema) įrengiama: I  korpuse, unikalus numeris  5496-3005-6027-3vnt.; III korp. unikalus numeris  5496-3005-6038 -1 vnt. ir IV korp. unikalus numeris  5496-3005-6070-20 vnt.
keturiose patalpose, Nepriklausomybės g. 2 Kelmė. 
8. Įrengti kondicionieriai turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.
9. Vidinio ir išorinio blokų kabinimo / montavimo vietos turi būti suderintos su užsakovu. 
10. Visa tiekiama įranga ir medžiagos turi būti naujos, kokybiškos, nenaudotos ir suderinamos tarpusavyje.
11. [bookmark: _Hlk195717366]Oro kondicionavimo įrangai suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. 
12. Oro kondicionierių įrengimo darbams garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.
13. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o nesant tokiai galimybei suderinti kitą datą. 
14. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti užsakovo konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.
15. Rangovas, sumontavęs ar suremontavęs Sistemą privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. Rangovas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui žaliuzių montavimo metu padarytą žalą.
16. Rangovas turi pateikti įrenginių Vartotojo instrukcijas lietuvių kalba ir  CE deklaracijas.
17. Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų. Pardavėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ II skyriaus 4 punkto 4.4.4.4 papunkčio reikalavimais: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. 
18. Rangovas pasirinktinai pateikia gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, saugos duomenų lapą, gamintojo bandymų ataskaitą protokolą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, įrangos aprašymą, instrukciją ar skaičiavimus, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.
19. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
20. Techniniai įrangos parametrai:


	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.

	Įrangos parametrai

	1.
	Kondicionierius oras-oras, sieninis
	24 

	Modelis
Gamintojas
Galia:
šaldymas  ≥ 2700 W,
šildymas  ≥ 3000  W.
Energinio efektyvumo klasė:
šaldymas  ne mažesnė kaip A++ (arba lygiavertė), 
šildymas ne mažesnė kaip A++ (arba lygiavertė).
Temperatūrinės  veikimo ribos: 
šaldymo režimas  nuo -15 °C  iki  +50 °C, 
šildymo režimas nuo -25 °C  iki +30 °C.



