1 lentelė

Siūlomas skenuojantis lazeris
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių rodikliai/parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.,    t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba „lygiavertis“, „+/-„ ar pan.)

(Pildo tiekėjas)
	Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapis)

PILDYTI PRIVALOMA

(Pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Skenuojantis lazeris 

Nurodyti gamintoją, modelio pavadinimą


	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti
	
	

	2. 
	Aparatas skirtas gydymui didelės galios lazeriu
	Būtina
	
	

	3. 
	Valdomas lietimui jautriu ekranu
	Ne mažesnė nei 15 cm įstrižainė
	
	

	4. 
	Lazerio klasė
	Ne mažiau IV klasė
	
	

	5. 
	Bangos ilgis 
	1064nm ± 10%
	
	

	6. 
	Lazerio maksimalus intensyvumas
	Ne mažiau 10 W
	
	

	7. 
	Veikimo režimai
	Nuolatinis ir pulsuojantis
	
	

	8. 
	Dažnio nustatymas pulsiniame režime
	Ne blogiau 1-1000 Hz
	
	

	9. 
	Galimybė nustatyti parametrus
	1. Intensyvumas

2. Terapijos laikas
	
	

	10. 
	Galimybė pasirinkti gydomą kūno sritį ir rekomenduojamus parametrus
	Būtina
	
	

	11. 
	Automatinė skanavimo funkcija
	Lazerio terapija atliekama automatiškai nurodytame plote, naudotojui nereikia atlikti procedūros rankomis
	
	

	12. 
	Komplektacija
	Apsauginiai akiniai – 2 vnt.
	
	

	13. 
	Žymėjimas CE ženklu 
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją 
	
	

	14. 
	Maitinimo šaltinis
	El. tinklas 230V±10%, 50Hz 
	
	

	15. 
	Garantija
	Ne mažiau  24 mėn.
	
	

	16. 
	Pristatymo terminas
	Per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos
	
	


________________________________________                      ________________________                     ___________________________________

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


