	
	
	



Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos
Įgulų aptarnavimo tarnyba
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

BIURO KONTEINERIO NUOMA

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas
	

	Tiekėjo sąskaitos numeris
	

	PVM mokėtojo kodas
	



2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	




3. PASIŪLYMO KAINA

Tiekėjas privalo pilnai užpildyti informaciją esančią pasiūlymų formos 1 ir 2 lentelėse. Neužpildžius pilnai šios informacijos, ji nebus tikslinama. Pasiūlymas bus atmestas.
1 lentelė
	
Nuomos objektas
	Maksimalus nuomos
terminas
	PO maksimali 
1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina be PVM*
	Siūloma 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina be PVM**
	Siūloma 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina su PVM
	Siūlomo nuomos objekto gamintojas, modelis
	Siūlomas nuomos objektas naujas/naudotas 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Biuro konteineris (1 vnt.)
(su pristatymu, pastatymu, paruošimu eksploatacijai, pajungimu, išvežimu pasibaigus sutarčiai, teritorijos sutvarkymu po išvežimo).
Reikalavimai nustatyti 2026-07-22 „Biuro konteinerių nuoma“ techninėje specifikacijoje Nr.TS-598 (pridėta prie konkurso dokumentų)
	24 mėn.
	143,85
	
	
	
	



* siūloma 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina be PVM neturi viršyti PO nustatytos maksimalios 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kainos be PVM.
         ** Pasiūlymų palyginimui ir laimėtojo nustatymui bus vertinama Tiekėjo siūloma 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina be PVM (4 stulpelis).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio. Į kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, kurie atsiranda vykdant šią sutartį.

         2 lentelė. 
        Tiekėjas patvirtina, kad siūlomas nuomoti konteineris visiškai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, ir pateikia šią trumpą informaciją:
	Eil.Nr.
	Reikalavimas
	Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai ir parametrai
	Tiekėjo patvirtinimas
	Tiekėjo nurodomi siūlomi duomenys (Matmenys, modeliai, parametrai)

	1.
	Matmenys (ISO 668)
	Išoriniai matmenys su leistinais nuokrypiais:
• Ilgis: 5800–6100 mm
• Plotis: 2400–2650 mm
• Aukštis: 2580–2900 mm
	[ ] Atitinka
[ ] Neatitinka  
	Siūlomi matmenys:
Ilgis: ______ mm
Plotis: ______ mm
Aukštis: ______ mm

	2.
	Bendroji būklė ir apdaila
	Tvarkingas korpusas, be korozijos. Išorė vienos spalvos be reklamų. Grindys su neslidžia, lengvai valoma danga (arba lygiaverte).
	[ ] Atitinka
[ ] Neatitinka
	Siūloma danga / apdaila: ____________________

	3.
	Šiluminė izoliacija (U vertės)
	Šilumos pralaidumas:
• Sienos, grindys, stogas: U ≤ 0,35 W/m²K
• Langai: U ≤ 1,2 W/m²K
• Durys: U ≤ 1,6 W/m²K
	[ ] Atitinka
[ ] Neatitinka
	Nurodyti U vertes (jei skiriasi): ____________________

	4.
	Langai ir durys
	1 langas su 3 padėčių varstymu, žaliuzėmis iš vidaus, tinkleliu nuo uodų.
1 plieninės apšiltintos durys su pritraukėju ir 3 raktais.
	[ ] Atitinka
[ ] Neatitinka
	

	5.
	Klimato kontrolė ir sauga
	Šildytuvas ir kondicionierius (šaldymui/šildymui, triukšmas iki 45 dB), palaikantys +20° C. Dūmų detektorius.
	[ ] Atitinka
[ ] Neatitinka
	Siūlomo kondicionieriaus modelis/galingumas: 
_________________
___________________________________

	6.
	Elektros instaliacija ir tinklai
	Viduje: 2 dvigubos rozetės (230V, 16A), 2 kompiuteriniai SC lizdai (MM 50/125, OM3), 2 LED šviestuvai (2x18W). Išorėje: 2 lizdai (32A, IP44), optinė mova, lauko šviestuvas su judesio detektoriumi.
	[ ] Atitinka
[ ] Neatitinka
	

	7
	Apsauga ir įžeminimas
	IP44 paskirstymo dėžutė, nuotėkio relė (30mA), automatiniai išjungikliai. Įžeminimo terminalai ir pajungimas pagal IEC 60364 standartą.
	[ ] Atitinka
[ ] Neatitinka
	

	8.
	Stabilizavimas ir pastatymas
	Į nuomos kainą yra įskaičiuotas betoninių trinkelių 500x500 mm (ne mažiau šešių atraminių taškų) tiekimas, konteinerio pastatymas ne žemiau kaip 50 mm aukštyje, horizontalus išlyginimas ir pilnas paruoštas eksploatacijai. 
	Patvirtinu
	




Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** :
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	[bookmark: _GoBack]Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



         Pastaba: 
        1. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra    konfidencialus (VPĮ 20 str. 2 d.).
         2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
         3. Pasiūlymo galiojimo terminas 90 dienų.

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


	Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas (kopija)
	
	
	



	
	
	



