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Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina:
Tiekėjo klausimas:
Kokios numatytos grindjuostės? Koks jų kiekis? Ar reikakingas botono grindjuostės ardymas, o po to lyginimas tinku? 

Perkančiosios organizacijos atsakymas:
Grindjuostes užlenktos iš dangos (pagal planą)
Perimetras 270 metrų
Reikalingas botono grindjuosčių ardymas ir lyginimas tinku


