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1. [bookmark: _Toc238137086][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, adresas Laisvės g. 8, Mažeikiai, darbo laikas nuo 8:00 iki 17:00 val. (I-IV) ir nuo 8:00 iki 15:45 val. (V). perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. 
1.2. Kontaktiniai asmenys yra: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Budžienė, tel. (0 443) 98 226, el. p. gabriele.budziene@mazeikiai.lt (viešojo pirkimo procedūros klausimais); Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Barauskis, tel. (0 443) 96014, mob. 0 650 46529, el.p. sigitas.barauskis@mazeikiai.lt.
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių darbų nėra kataloge.  
1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos, toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 ir 4.3 punktais:
4.1 punktas: yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo 27.1. punkte (kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;) ir 27.2. punkte (keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm;). 
4.3 punktas: atliekamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką) (šis reikalavimas taip pat nurodytas pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimai“). 
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. 
1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc238137087]2. Pirkimo objektas
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti Mažeikių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, esančių Mažeikių rajone, eismo saugumo priemonių įrengimo, pakeitimo ir priežiūros darbus. 
2.2 Pirkimo objektas į atskiras dalis neskaidomas. 
2.3. Pirkimo preliminarios apimtys ir dalykas, reikalavimai apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. 
2.4. Pirkimui skirta lėšų suma yra 98000,00 Eur be PVM.
2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
[bookmark: _Toc238137088][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188]3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros, tiekėjai gali patys bet kuriuo metu savarankiškai apžiūrėti Tirkšlių miško teritoriją.
[bookmark: _Toc238137089]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. 
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai bei reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, o jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Tiekėjams nenustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys. 
[bookmark: _Toc238137090]5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
5.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu netaikomi. 
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc238137091]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas priede pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. užpildytas EBVPD[footnoteRef:1] (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. (teikiama kartu su pasiūlymu); [1:  Kiekvienas ūkio subjektas (išskyrus kvazisubtiekėjus) užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD] 

6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.
6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ARBA kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc238137092]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.
8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc238137093][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc238137094]Pasiūlymų vertinimas
[bookmark: _Hlk91157291]9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.
9.2. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto bendra pasiūlyta kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, vadovaudamasi VPĮ 57 straipsnio 2 dalimi, gali prašyti tiekėjo pagrįsti ir tik tam tikrus atskirus įkainius, kurie jos vertinimu yra neįprastai maži.
9.3. Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.4. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą bendrųjų pirkimo sąlygų 18 skyriuje nurodytais pagrindais.
10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc238137095]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjusiu. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“.

________________

[bookmark: _Toc238137096]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4. 
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5. 
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	6. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	10. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	11. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
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MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, ESANČIŲ MAŽEIKIŲ RAJONE, EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO, PAKEITIMO IR PRIEŽIŪROS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai vykdomi vadovaujantis aktualiomis teisės aktų, normatyvinių ir techninių dokumentų redakcijomis, kiek jos taikytinos konkretiems darbams: kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82; Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 ir Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12; Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12 ir Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14; Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08; Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 26; Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09; Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14; Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12; Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2024 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2-147, taip pat kitais darbų atlikimo metu galiojančiais teisės aktais, standartais ir gamintojų techniniais reikalavimais.
Kelio ženklai
Kelio ženklas turi būti:
- kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;
· pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų (standartiniai kelio ženklai pagal LST EN  12899-1:2008 standartą);
· padengtas šviesą atspindinčia plėvele (ne žemesnio kaip inžinerinio lygio);
· antroje pusėje padengtas specialiu pilkos spalvos apsauginiu antikoroziniu gruntu, sugeriančiu šviesą pagal galiojančių standartų reikalavimus;
· gerai matomas ir ilgaamžis;
· antroje ženklo pusėje turi būti pateikiama: ženklą pagaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data, standarto žymuo, kelio ženklo gamyboje panaudotų medžiagų kokybės charakteristikos.
Atrama kelio ženklui turi būti:
· pagaminta iš plieninio cinkuoto vamzdžio (vamzdžio skersmuo ir vamzdžio  sienutės storis parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08);
· atramos viršus uždengiamas dangteliu.
Tvirtinimo detalės kelio ženklui turi būti:
· apkabos pagamintos iš cinkuotos skardos pagal galiojantį standartą;
· apkabos komplektuojamos su cinkuotais varžtais.
Visos gamybos medžiagos turi atitikti kelio ženklų, gamybą reglamentuojančių standartų reikalavimus. Statybos produktai ir gaminiai, kuriems pagal taikytinus teisės aktus privalomas CE ženklinimas, turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti teisės aktų nustatytus atitiktį bei eksploatacines savybes patvirtinančius dokumentus. Įrengtiems kelio ženklams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų garantija.
Įrengiant ženklus, turi būti atstatyta danga, po kuria įrengti kelio ženklo atramos pamatai. Perduodant kelio ženklus Užsakovui, turi būti pridedama gaminių atitiktį ir eksploatacines savybes patvirtinantys dokumentai, įskaitant eksploatacinių savybių deklaraciją, kai ji privaloma. Senus kelio ženklus ir ženklų atramas demontavus sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą. Kelio ženklai ir atramos pristatomos ir įrengiamos ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo raštu ar el. laišku.
Tiekėjas privalo mėnesio gale pateikti naujai sumontuotų kelio ženklų schemas su gatvių pavadinimais.
Sferiniai veidrodžiai
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Reikalavimai sferiniam veidrodžiui:
	1. skirti kelių (gatvių) stebėjimui dideliu kampu, kur pastatai, stulpai, medžiai ir kitos kliūtys riboja transporto priemonių vairuotojų matomumą;
	2. nedūžtantis (pagamintas iš akrilo ir/arba polikarbonato);
	3. atsparus atmosferos poveikiams ir chemiškai agresyviai aplinkai, skirtas montuoti lauke ir turintis stogelį nuo saulės;
	4. apvadas pagamintas iš UV stabilizuoto plastiko, montuojamas ant atitinkamo aukščio ir skersmens cinkuoto stulpo ( stulpo vamzdžio skersmuo ir vamzdžio  sienutės storis parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08), kuris įbetonuojamas, laikiklis- cinkuotas;
	5. techniniai duomenys: veidrodžio skersmuo 600 mm, arba 900 mm, matymo kampas – nemažiau kaip 90 laipsnių.
Pamatas. Pamatai kelio ženklams (veidrodžiams) įrengiami vadovaujantis PĮT KŽA 08. 
Išardytos dangos turi būti atstatytos. 

Horizontalus dangų ženklinimas
Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm; 
Darbams atlikti naudojami tik techninių specifikacijų reikalavimus atitinkantys gaminiai bei statybinės medžiagos. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Medžiagos ir gaminiai turi turėti pagal jiems taikytinus teisės aktus privalomus atitiktį patvirtinančius dokumentus. Priimami ir lygiaverčiai teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstami dokumentai.
Rangovas turi savo lėšomis panaikinti senąjį horizontalųjį ženklinimą (toliau- HŽ), jeigu naujajam HŽ naudojamos medžiagos nesukibs su senojo HŽ medžiagomis, ir pataisyti HŽ savo sąskaita, kai jis neatitinka užsakyme suderintos HŽ schemos, projekto, darbus atliekant taip, kad būtų kuo mažiau pažeidžiamas gatvės dangos viršutinis sluoksnis. Naikinant ženklinimą frezavimo būdu gylis turi būti ne didesnis kaip 3 mm.
Draudžiama ženklinimo panaikinimui naudoti chemines medžiagas (tirpiklius), ženklinimą galima panaikinti tik mechanizuotu nutrynimo būdu ar aukšto slėgio vandens srovės technologija.
Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reglamentus, statybos normas, taisykles, techninių sąlygų reikalavimus, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus. Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų darbų rezultato tinkamumą įprastam panaudojimui.
Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį (skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo dienos) kaip 1 metai garantinį terminą ženklinimo dažais, ir ne trumpesnį kaip 2 metų garantinį terminą ženklinimo termoplastiku (spalvą derinti su užsakovu) ar antislydiminei dangai. Ši eksploatacinių savybių garantija nepanaikina teisės aktuose nustatytų rangos darbų garantinių terminų, kai jie konkretiems darbams taikomi.

Papildomi horizontaliojo ženklinimo ir eismo saugumo reikalavimai
Specialus simbolis „Apsaugok mane“ yra papildoma informacinė eismo saugumo priemonė ir negali pakeisti, uždengti, iškraipyti ar mažinti privalomo Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėse nustatyto ženklinimo matomumo. Įkainis skaičiuojamas už 1 vnt. visiškai įrengto simbolio ir turi apimti paviršiaus paruošimą, medžiagas, ženklinimo darbus, apsaugą iki medžiagos sukietėjimo ir būtiną laikiną eismo organizavimą.
Horizontaliojo ženklinimo medžiagų savybės, matmenys, forma, spalva ir įrengimo kokybė turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles, ĮT ŽM 12, TRA ŽM 12 ir LST EN 1436 (galiojančią redakciją), kiek šie reikalavimai taikytini konkrečiam ženklinimui.
Siūloma papildoma saugumo priemonė: Užsakovui užsakius ir suderinus sprendinį, pėsčiųjų perėjų ir kitų padidintos rizikos vietų prieigose gali būti įrengiama padidinto atsparumo slydimui danga, lankstūs signaliniai stulpeliai ar kitos galiojančias Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijas atitinkančios priemonės.
Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta ir eismas organizuojamas pagal T DVAER 12; kai pagal darbų pobūdį to reikia, Rangovas iki darbų pradžios parengia ir suderina laikiną eismo organizavimo schemą. Darbuotojai privalo dėvėti kelių darbams tinkamą aukšto matomumo aprangą, o darbo transporto priemonės – naudoti teisės aktų reikalavimus atitinkančius oranžinius įspėjamuosius švyturėlius.
Apsauginių automobilių atitvarų įrengimas
Apsauginiai atitvarai turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09. 
Plieninės juostos ir statramsčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S 235 plieno pagal LST EN 10025-5 reikalavimus. Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai.
Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klases 4,6 pagal LST EN ISO 898-1, veržlės ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN ISO 898-2 (galiojanti redakcija).
Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga. Konstrukcinių elementų antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461.
Sijos, statramsčiai, tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę su plyšiais, skilę su suvirinimo siūlėmis.
Antikorozinis sluoksnis turi būti neatšokęs be išsiputimų.
Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute.
Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos gamintojos išduotos kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio dengimo, cheminių ir mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą.
Atliekant smūgio slopintuvų įrengimo ir demontavimo darbus turi būti nukasamas gruntas, kelkraščiai išlyginami ir atstatoma danga. Nauji smūgio slopintuvai turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų. Demontuoti pažeisti smūgio slopintuvai ir jų dalys turi būti utilizuoti Rangovo.
Gaminių garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai. Atliktiems darbams taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Statybos įstatyme nustatyti garantiniai terminai, kai konkretiems darbams jie taikomi. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus
Apsauginiai pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas
Apsauginiai pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarai įrengiami vadovaujantis STR 2.06.04:2014, Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis bei Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis, kiek šių dokumentų reikalavimai taikomi konkrečiai priemonei. Plieninės juostos ir statramsčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S235 plieno pagal LST EN 10025-5 reikalavimus. Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai. Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klases 4,6 pagal LST EN ISO 898-1 (galiojanti redakcija), veržlės ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN ISO 898-2 (galiojanti redakcija). Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga. Konstrukcinių elementų antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 146. Sijos, statramsčiai, tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę su plyšiais, skilę su suvirinimo siūlėmis. Antikorozinis sluoksnis turi būti neatšokęs be išsiputimų. Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute. Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos gamintojos išduotos kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio dengimo, cheminių ir mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą.
1. Pėsčiųjų atitvarų (sekcijų ir stulpelių) įrengimo schemos:
	Tipinės priemonės pavadinimas
	Dizainas
	Aukštis virš dangos
(m)
	Medžiaga
	Spalva
 
	Tvirtinimo būdas

	1.Apsauginis pėsčiųjų ir dviračių takų atitvaras Nr. 1 
 
	Segmentinė konstrukcija, apie 3 m ilgio, su ~ d 60 mm apvalaus vamzdžio tipo atramomis užsandarintais galais, su tarp jų stabiliai įtvirtintais ažūriniais atitvėrimo elementais iš lenkto apvalaus ~ d 35 mm vamzdžio, atstumas tarp stulpelių ~2,9 m
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	1,2
	Metalas
(plienas karštai cinkuotu būdu) 
 
	Natūrali cinkuoto plieno
	Tvirtinama įbetonuojant 


	2.Apsauginis pėsčiųjų ir dviračių takų atitvaras Nr. 2
	Segmentinė konstrukcija, apie 2,5 m arba apie 1,0 m ilgio, su kvadratinio vamzdžio tipo atramomis ir tarp jų stabiliai įtvirtintais ažūriniais atitvėrimo elementais 
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	0,9–1,0
	Metalas (plienas)
	Derinama su Užsakovu 
	Tvirtinama įbetonuojant 
 



Gaminių garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai. Atliktiems darbams taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Statybos įstatyme nustatyti garantiniai terminai, kai konkretiems darbams jie taikomi. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus
 Kitos eismo saugumo priemonės
Atitvėrimo stulpeliai
Naudojamos aukšto intensyvumo baltos šviesą atspindinčios plėvelės klasė – Ref2 („aukšto intensyvumo atspindžio atspindys“, atspindžio folijos tipas pagal LST EN 12899-1 arba lygiavertį). Plėvelės spalva – balta. Plėvelės šviesos atspindžio koeficientas (cd/lx/m2) esant apšvietimo kampui β= +5o ir stebėjimo kampui α= 0,33o turi būti ne mažesnis kaip: baltai plėvelei ≥ 300.
Įrengiamų atitvėrimo stulpelių Nr. 1, Nr.2 ir Nr. 3 spalva derinama su Užsakovu
Atitvėrimo stulpelių įrengimo schemos:
	Tipinės priemonės pavadinimas
	Dizainas
	Aukštis
virš dangos
(m)
	Medžiaga
(-os)
	Spalva

	Tvirtinimo būdas

	Atitvėrimo stulpelis Nr. 1


	Apvalus, cilindro formos, viršuje – rutulio formos, stulpelio skersmuo apie 100 mm, o įrengiant ties kelio jungtimis turi būti su 65–75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčia juosta. Stulpelis turi (arba neturi) auseles grandinės tvirtinimui. 
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	~1,0
	Metalas
(ketus) 

	Derinama su Užsakovu 
	Tvirtinama įbetonuojant 


	Atitvėrimo stulpelis Nr. 2 
	Apvalus, cilindro formos, viršuje– rutulio formos, stulpelio skersmuo apie 80 mm, o įrengiant ties kelio jungtimis turi būti su 65–75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčia juosta. Stulpelis turi (arba neturi) auseles grandinės tvirtinimui.
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	~0,6
	Metalas (kietus)

	Derinama su Užsakovu 














	Tvirtinama įbetonuojant 


	Atitvėrimo stulpelis Nr. 3

	Apvalus, cilindro formos, viršus užsandarintas, trys (arba viena) 65–75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčios juostos, pritvirtintos stulpelio viršuje viena virš kitos su ~50 mm pločio tarpais  

[image: Stulpel_BREZ__3]

	1,2
	Metalas
(plienas karštai cinkuotu būdu) 

	Natūrali cinkuoto plieno
	Tvirtinama įbetonuojant


Gaminių garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai. Atliktiems darbams taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Statybos įstatyme nustatyti garantiniai terminai, kai konkretiems darbams jie taikomi. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus.
Parkavimo borteliai:
· parkavimo bortelis pagamintas iš 100% perdirbtos gumos, vienalytis;
· bortelis turi baltą, šviesą atspindinčią juostą priekinėje dalyje, yra lengvai pastebimas tamsiu paros metu;
· Atsparus atmosferos poveikiui, smūgiams ir žiemą barstomai druskai;
bortelio matmenys:
· ilgis~1670 mm, aukštis~100mm,  paklaida ± 5%.;
· ilgis~900 mm, aukštis~100mm, paklaida ± 5%.;
· parkavimo borteliams suteikiama 3 metų garantija, o įrengimo darbams turi būti suteikiama 5 metų garantija nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Statybos įstatyme nustatytų garantinių terminų, kai jie taikomi.
Lankstūs plastikiniai stulpeliai:
· lankstūs plastikiniai stulpeliai pagaminti iš poliuretano, kuris yra lankstus, o sulenktas greitai atsistato į pradinę padėtį; 
· stulpeliai yra gerai matomi, atspindintys šviesą, lengvai pastebimi vairuotojų tamsiu paros metu;
· stulpeliai atsparūs druskoms ir kt. cheminėms medžiagoms, barstomoms keliuose žiemos metu;
· lankstus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti- aukštis 1,5 m, lankstus, su šviesą atspindinčiais atšvaistai iš dviejų pusių, stulpelis baltos spalvos, tvirtinamas  įkasant/arba įbetonuojant;
· lankstus plastiko stulpelis – aukštis ~450 mm arba ~ 750 mm, stulpeliai apvalūs, cilindro formos, su kūgiškos formos pagrindu, stulpeliai pilkos, raudonos ar oranžinės (spalvą parenka Užsakovas), stulpeliai su min 3 skylėmis tvirtinimo varžtams, su trimis 65–75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčiomis juostomis, pritvirtintomis viena virš kitos su ~50 mm pločio tarpais., stulpeliai tvirtinami varžtais prie dangos.
Gaminių garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai. Atliktiems darbams taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Statybos įstatyme nustatyti garantiniai terminai, kai konkretiems darbams jie taikomi. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus.
Greičio lėtinimo salelė įrengiama iš 4 segmentų. Matmenys apie (2000 mm x 1800 mm x 70mm). 
Greičio slopinimo kalneliai įrengiami iš juodų ir geltonų segmentų, pagamintų iš gumos. Kalnelių aukštis ~50 mm, plotis: ~425 mm. arba aukštis ~50 mm, plotis ~900 mm.
Greičio lėtinimo salelių ir greičių slopinimo kalnelių gaminiams turi būti suteikiama 3 metų garantija, o įrengimo darbams – 5 metų garantija
Šviesą atspindinčios lipnios juostos.
Šviesą atspindinti lipni juosta klijuojama prie įvairių paviršių tamsiuose praėjimuose, laiptinėse, sandėliuose, juosta žymimi įvairūs apvadai (dėžių, durų, atramų, stulpų), įvairūs daiktai, įvairios paskirties automobiliai ir kita technika. Šviesą atspindinti lipni juosta turi būti ne žemesnio kaip aukšto intensyvumo lygio šviesą atspindini juosta.
Reikalavimai Eismo saugumo priemonių (toliau – ESP) darbų atlikimui.
1. Rangovas, gavęs pranešimą/užsakymą darbams atlikti apie sugadintas ar pažeistas ESP, kurios negali vykdyti savo funkcijų, turi nedelsiant imtis priemonių, kad jas atstatyti, pakeisti naujomis arba kitaip organizuoti eismą, kad nekiltų pavojus eismo dalyviams iki tol, kol darbai bus atlikti.
2. ESP darbų atlikimo metu Rangovas savarankiškai užtikrina antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis. Darbų atlikimo metu Rangovas atsako už eismo saugumą objekto ribose.
3. Kai sugadintos ESP gali būti atstatomos tik naujomis (jei pasibaigę gaminių garantiniai terminai), tuomet šie darbai apmokami pagal techninėje specifikacijoje esančios „Eismo saugumo priemonių įrengimo, pakeitimo ir priežiūros darbai“ lentelės įkainius.
4. [bookmark: _Hlk138317442]Rangovas apie atlikus ESP įrengimo, pakeitimo ir priežiūros darbus turi pranešti Užsakovui raštu arba elektroniniu paštu, su pridedamomis atliktų darbų foto. Rangovo Užsakovui pateiktos informacijos laikas fiksuojamas ir laikomas užsakytų darbų atlikimo pabaiga. 
5. Į ESP darbus turi būti įskaičiuotos ir smulkios tvirtinimo detalės, pvz., varžtai, plokštelės, sutvirtinimo detalės, reikalingos pritvirtinti esamą ženklą prie esamos atramos (stulpelio) ir panašiai.

EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO, PAKEITIMO IR PRIEŽIŪROS DARBAI

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Preliminarūs darbų kiekiai per 36 mėn.

	1.
	Ženklo gamyba
	 m2
	30 m2

	2.
	Atrama iš cinkuoto vamzdžio 
	vnt.
	30 vnt.

	3.
	Sferinis veidrodis 600 mm skersmens
	vnt.
	6 vnt.

	4.
	Sferinis veidrodis 900 mm skersmens
	vnt.
	6 vnt.

	5.
	Kelio ženklo demontavimas ir/ar įrengimas 
	 vnt.
	50 vnt.

	6.
	Atramos demontavimas ir/ar įrengimas
	vnt.
	50 vnt.

	7.
	Horizontalus ženklinimas (kelio dažais)
	m2
	1500 m2

	8.
	Horizontalus ženklinimas (termoplastinėmis medžiagomis)
	m2
	300 m2

	9.
	Horizontalus ženklinimas (antislydiminė danga)
	m2
	30 m2

	10.
	Gatvių važiuojamosios dalies
ženklinimo trynimas
	m2
	50 m2

	11.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas
	m
	30

	12.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) galinių elementų  įrengimas
	vnt.
	10

	13.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas
	m
	10

	14.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio) galinių elementų  įrengimas
	vnt.
	5

	15.
	Greičio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų)
	vnt.
	4

	16.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-1,3
	m
	6

	17.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-2
	m
	10

	18.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-4
	m
	16

	19.
	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 1
	 m
	10

	20.
	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 2 
	vnt.
	3

	21.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas      Nr. 1
	vnt.
	3

	22.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas    Nr. 2
	vnt.
	3

	23.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas    Nr. 3
	vnt.
	5

	24.
	Naujo lankstaus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti įrengimas   
	vnt.
	30

	25.
	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas
	vnt.
	6

	26.
	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas
	vnt.
	6

	27.
	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~1670 mm, aukštis~100mm)
	vnt.
	6

	28.
	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~900 mm, aukštis~100mm)
	vnt.
	10

	29.
	Šviesą atspindinti lipni juosta
	m
	5

	30.
	Specialaus horizontaliojo ženklinimo simbolio „Apsaugok mane“ paženklinimas kelio dažais pagal Užsakovo suderintą maketą (trafaretą)
	vnt.
	10

	31.
	Specialaus horizontaliojo ženklinimo simbolio „Apsaugok mane“ paženklinimas termoplastine medžiaga pagal Užsakovo suderintą maketą (trafaretą)
	vnt.
	10



DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
	
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Darbų atlikimo terminai nuo paraiškos pateikimo dienos

	1.

	Ženklo gamyba
	14 darbo dienų

	2.
	Atrama iš cinkuoto vamzdžio 
	14 darbo dienų

	3.
	Sferinis veidrodis 600 skersmens
	14 darbo dienų

	4.
	Sferinis veidrodis 900 skersmens
	14 darbo dienų

	5.
	Kelio ženklo demontavimas ir/ar įrengimas 
	14 darbo dienų

	6.
	Atramos demontavimas ir/ar įrengimas
	14 darbo dienų

	7.
	Horizontalus ženklinimas (kelio dažais)
	20 darbo dienų

	8.
	Horizontalus ženklinimas (termoplastinėmis medžiagomis)
	20 darbo dienų

	9.
	Horizontalus ženklinimas (antislydiminė danga)
	20 darbo dienų

	10.
	Gatvių važiuojamosios dalies ženklinimo trynimas
	14 darbo dienų

	11.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas
	20 darbo dienų

	12.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) galinių elementų įrengimas
	20 darbo dienų

	13.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas
	20 darbo dienų

	14.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio) galinių elementų įrengimas
	20 darbo dienų

	15.
	Greičio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų)
	20 darbo dienų

	16.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-1,3
	20 darbo dienų

	17.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-2
	20 darbo dienų

	18.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-4
	20 darbo dienų

	19.
	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 1
	20 darbo dienų

	20.
	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 2 
	20 darbo dienų

	21.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 1
	20 darbo dienų

	22.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 2
	20 darbo dienų

	23.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 3
	20 darbo dienų

	24. 
	Naujo lankstaus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti įrengimas   
	20 darbo dienų

	25.
	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas
	20 darbo dienų

	26.
	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas
	20 darbo dienų

	27.
	Naujo parkavimo bortelio įrengimas (ilgis~1670 mm, aukštis~100mm)
	20 darbo dienų

	28.
	Naujo parkavimo bortelio įrengimas (ilgis~900 mm, aukštis~100mm)
	20 darbo dienų

	29.
	Šviesą atspindinti lipni juosta
	20 darbo dienų

	30.
	Specialaus horizontaliojo ženklinimo simbolio „Apsaugok mane“ paženklinimas kelio dažais
	20 darbo dienų

	31.
	Specialaus horizontaliojo ženklinimo simbolio „Apsaugok mane“ paženklinimas termoplastine medžiaga
	20 darbo dienų

	
	
	



Rengėjas:
Sigitas Barauskis
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas



[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496][bookmark: _Toc238137098]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
2. [bookmark: _Hlk233032011]Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiekėjus, kvazisubtiekėjas neturi pateikti atskirą EBVPD). 
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi[footnoteRef:2] pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas [2:  Pirkimą vykdant pagal VPĮ. Perkantieji subjektai, pirkimus vykdantys pagal PĮ, pirkimo dokumentuose šiuos reikalavimus nustato pasirinktinai.] 


	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.
Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2025-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2025-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2025-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 
Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2025-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2025-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2025-10-14. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.
Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:5]. [5:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13. 
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.



_____________

[bookmark: _Toc238137099][bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimai“
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Atitiktis  Tiekėjų kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose.
2. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	Techninis ir profesinis pajėgumas

	1. 
	Tiekėjas per paskutinius 5 metus* iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra savo jėgomis** tinkamai atlikęs susisiekimo komunikacijų eismo saugumo priemonių įrengimo ir (ar) pakeitimo darbus, įskaitant horizontaliojo kelių ženklinimo darbus ir kitų eismo saugumo priemonių įrengimo ir (ar) pakeitimo darbus ir svarbiausių darbų** galutinis rezultatas – susisiekimo komunikacijose tinkamai įrengtos ir (ar) pakeistos eismo saugumo priemonės.
Bendra tinkamai atliktų šiame kvalifikacijos reikalavime nurodytų darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 000,00 Eur be PVM.
Pastabos:
* Jeigu pateikiama informacija apie sutartį, pagal kurią darbai pradėti anksčiau nei prieš 5 metus, vertinama tik per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atlikta darbų dalis.
**Svarbiausiais darbais laikomi horizontaliojo kelių ženklinimo bei eismo saugumo priemonių įrengimo ir (ar) pakeitimo darbai. Nurodytų svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai turi būti tinkami.
	Nustatytas galimas laimėtojas turi pateikti per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų (viešųjų ar privačiųjų) pažymomis, patvirtinančiomis, kad nurodytų svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
Atliktų darbų sąraše pateikiama tik kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti reikalinga informacija: sutarties vykdymo laikotarpis, tinkamai atliktų reikalavime nurodytų darbų vertė be PVM, darbų ir objekto aprašymas, paties tiekėjo (ūkio subjekto) faktiškai atlikta darbų dalis, jeigu sutartis vykdyta kartu su kitais ūkio subjektais, ir užsakovo kontaktiniai duomenys.
Pateiktų dokumentų visuma turi įrodyti atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimo parametrams. Dokumentai pateikiami CVP IS priemonėmis.
	· jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
· subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.




3. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
2 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1.
	Tiekėjas, vykdydamas šio pirkimo sutartyje numatytus susisiekimo komunikacijų darbus, taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. 

	[bookmark: _Hlk230008191]Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų atitiktį LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitam lygiaverčiam standartui. 
Perkančioji organizacija pripažįsta ir kitose Europos Sąjungos valstybėse – narėse įsisteigusių nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.
Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 10 p., arba kitus lygiaverčius įrodymus.
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/zalieji-pirkimai/aplinkos-apsaugos-kriteriju-taikymo-tvarkos-aprasas 



CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	- jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
- tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais dėl šio reikalavimo atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
- subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.




_________________


[bookmark: _Toc238137100][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392]Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS
DĖL EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO, PAKEITIMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO
(data)
(vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, pateikusio pasiūlymą vardas, pavardė , pareigos

	

	Telefono numeris, el. paštas

	




2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	




3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomos suteikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomi atlikti darbai
	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

4.  PASIŪLYMO KAINA
[bookmark: _Hlk51578568]Siūlome šiuos darbus:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Preliminarūs darbų kiekiai per 36 mėn.
	*Vieneto įkainis be PVM, EUR
	Bendra kaina 
be PVM, EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	1.
	Ženklo gamyba
	 m2
	30 m2
	
	

	2.
	Atrama iš cinkuoto vamzdžio 
	vnt.
	30 vnt.
	
	

	3.
	Sferinis veidrodis 600 mm skersmens
	vnt.
	6 vnt.
	
	

	4.
	Sferinis veidrodis 900 mm skersmens
	vnt.
	6 vnt.
	
	

	5.
	Kelio ženklo demontavimas ir/ar įrengimas 
	 vnt.
	50 vnt.
	
	

	6.
	Atramos demontavimas ir/ar įrengimas
	vnt.
	50 vnt.
	
	

	7.
	Horizontalus ženklinimas (kelio dažais)
	m2
	1500 m2
	
	

	8.
	Horizontalus ženklinimas (termoplastinėmis medžiagomis)
	m2
	300 m2
	
	

	9.
	Horizontalus ženklinimas (antislydiminė danga)
	m2
	30 m2
	
	

	10.
	Gatvių važiuojamosios dalies
ženklinimo trynimas
	m2
	50 m2
	
	

	11.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas
	m
	30
	
	

	12.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) galinių elementų  įrengimas
	vnt
	10
	
	

	13.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas
	m
	10
	
	

	14.
	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio) galinių elementų  įrengimas
	vnt.
	5
	
	

	15.
	Greičio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų)
	vnt.
	4
	
	

	16.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-1,3
	m
	6
	
	

	17.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-2
	m
	10
	
	

	18.
	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-4
	m
	16
	
	

	19.
	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 1
	 m
	10
	
	

	20.
	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 2 
	vnt.
	3
	
	

	21.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas      Nr. 1
	vnt.
	3
	
	

	22.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas    Nr. 2
	vnt.
	3
	
	

	23.
	Atitvėrimo stulpelio įrengimas    Nr. 3
	vnt.
	5
	
	

	24.
	Naujo lankstaus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti įrengimas   
	vnt.
	30
	
	

	25.
	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas
	vnt.
	6
	
	

	26.
	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas
	vnt.
	 6
	
	

	27.
	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~1670 mm, aukštis~100mm)
	vnt.
	6
	
	

	28.
	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~900 mm, aukštis~100mm)
	vnt.
	10
	
	

	29.
	Šviesą atspindinti lipni juosta
	m
	5
	
	

	30.
	Specialaus horizontaliojo ženklinimo simbolio „Apsaugok mane“ paženklinimas kelio dažais pagal Užsakovo suderintą maketą (trafaretą)
	vnt.
	10
	
	

	31.
	Specialaus horizontaliojo ženklinimo simbolio „Apsaugok mane“ paženklinimas termoplastine medžiaga pagal Užsakovo suderintą maketą (trafaretą)
	vnt.
	10
	
	

	Pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM
	

	Pasiūlymo kaina Eur su PVM
	


* 5 stulpelyje „Vieneto įkainis be PVM, EUR“ pateikiamas vieneto įkainis, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio. Preliminarūs kiekiai skirti pasiūlymams palyginti; faktiškai darbai bus užsakomi pagal poreikį ir apmokami pagal sutartinius vieneto įkainius.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): ___________________________________.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:____________________________________________. 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma, t. y. vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarių kiekių (36 mėn.), suma ir jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos su pasiūlymo rengimu bei pirkimo sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) išlaidas, jeigu tokių patiriama




5.  PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Dokumente esanti konfidenciali informacija nurodoma dokumento dalis/puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija ir paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	 
	 
 
	 

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	 
	 
 
	 

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	 
	 
 
	 

	4.
	Pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas). 
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra)
	
	
	

	5.
	
	
	
	


Pastaba:
*Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys Tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad: 
· Į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
· Atidžiai perskaitėme visus pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. 
· Sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis.
· Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
· Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)





[bookmark: _Toc238137101]Pirkimo sąlygų 6 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml arba PDF formatu.
__________


[bookmark: _Toc230010589][bookmark: _Toc238137102]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“
[bookmark: _Toc238137103](pateikiamas atskiru failu)
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