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SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę.
2. Prekės gali turėti kitų čia nepaminėtų, geresnių cheminių savybių, atitinkančių techninės specifikacijos reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reikalaujami minimalūs cheminiai/techniniai rodikliai
	Siūlomų cheminių medžiagų techniniai parametrai
Privalo būti nurodyti konkretūs rodikliai
[Pildo tiekėjas]
	Įrodantys dokumentai
(nurodykite dokumento pavadinimą ir puslapį)

	1.
	NaHCO3 masės dalis % ≥ 98,0

	
	

	2.
	Granuliacijos vertė d<0,5mm
	
	

	3.
	Tankis 0,8-1,3 kg/dm3
	
	

	4.
	Prekė turi būti su priedu nuo susigulėjimo (anti-kaging)
	
	

	5.
	Prekė turi būti pristatoma autocisterna su išpūtimu į siloso bokštą. Į dūmus įpučiant natrio bikarbonato, medžiaga turi neutralizuoti bei druskomis paversti halogenų ir sieros rūgštis.
	
	

	6.
	Prekės privalo būti pagamintos ne seniau kaip prieš 12 (dvylika) mėnesių iki prekių pristatymo dienos.
	
	





	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)
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