Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 [INTP26] PAKELIAMŲ VARTŲ ĮRENGIMO DARBAI AKMENĖS MT

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.
0. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.
0. [bookmark: _Hlk165892723]Pirkimo objekto pavadinimas – [INTP26] Pakeliamų vartų įrengimas Akmenės MT (toliau – Darbai).
2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS,  APIMTYS, REIKALAVIMAI
2.1. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
DARBŲ APRAŠYMAS

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	 Kiekis

	1.
	Pakeliamų vartų gamyba ir montavimas, įskaitant visus reikalingus darbus: senų vartų demontavimas ir išvežimas, atliekų utilizavimas,  kreipiančiųjų įrengimas, sureguliavimas, angokraščių (po vartų įrengimo) sutvarkymas/atstatymas.
Reikalavimai pakeliamiems vartams:
Automatiniai pakeliami pramoniniai vartai. 
Preliminarūs vartų matmenys:  4100 (aukštis) x 4000 (plotis) mm. 
Prieš vartų gamybą vartų ir kitus būtinus matavimus atlikti objekte.
Su rakinamomis durelėmis (preliminarūs matmenys 2000x1000 mm).
Galimybė vartus valdyti rankiniu būdu (dingus elektrai).
Durelių pritraukėjas.
Durelių rankenos aliuminio.
Durelės vartuose su spyna ir ne mažiau kaip 3 raktais.
Vartuose virš durelių sumontuoti langeliai, 2 eilės po 3 langelius, iš viso – 6 vnt.
Preliminarūs langelio matmenys: 445 (aukštis) x 795 (plotis) mm.
Apsauga nuo spyruoklių lūžimo ir trosų trūkimo.
Segmento storis ne mažesnis 40 mm.
Spyruoklių resursas nuo 25 000 ciklų.
Vartų furnitūra, vyriai, ratukų ašys, bėgiai, trosai ir kitos plieninės detalės turi būti cinkuotos. 
Vidaus spalva – balta, išorės – pilka, artima RAL 7016 (antracitas).
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2.2. Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus objekto vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą. Potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą, kad sutarties vykdymo laikotarpiu pilnai būtų įvykdyti Darbai.
2.3. Į darbų kainą turi būti įskaičiuota darbams suteikti reikalingų mechanizmų, medžiagų, įrankių, transportavimo, atliekų utilizavimo išlaidos.
2.4. Pakeliamų vartų vieta statinyje turi būti suderinta su Užsakovo organizacijos atstovu.
2.5. Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis pasirūpina Rangovas. 
2.6. Nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
2.7. Darbų metu susidariusių atliekų utilizavimu pasirūpina Rangovas.
2.8. Atliekant darbus Rangovas pasirūpina kitų paviršių (kaip pavyzdžiui grindų, sienų, durų ir t.t.) apsauga.
2.9. Rangovas atlikęs darbus privalo sureguliuoti, išbandyti ir užtikrinti įrenginio veikimą.
2.10. Tiekėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai demontuotus pakeliamus vartus ir jų mechanizmus, darbų metu susidariusias atliekas.
2.11. Rangovas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Atlikti Darbai turi atitikti LR galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.
2.12. Rangovas (pirkimo laimėtojas) po sutarties pasirašymo turės pateikti darbų sąmatą.
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. [bookmark: _Hlk78793916]Darbai turi būti atlikti per   4  mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
3.2. Darbai turi būti atliekami iš anksto suderinus su Užsakovo organizacijos atstovu.
3.3. Atlikus Darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų Priėmimo-perdavimo aktą, taip pat panaudotų medžiagų atitikties bei eksploatacinių savybių deklaracijas.
3.4. Atliktiems darbams taikomas garantinis terminas ne trumpesnis negu 12 mėnesių, sumontuotai įrangai taikomas garantijos terminas ne trumpesnis negu 24 mėnesių. Šiame punkte nustatyta garantija skaičiuojama nuo Rangovo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
3.5. Rangovas defektus/trūkumus/gedimą turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Rangovui.
3.6. Darbai atliekami darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 7.00 val. iki 14.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau. 
3.7. Darbų teikimo adresas ir statinio unikalus Nr.:
3.7.1. Viekšnių g. 14, Akmenė (Technikos remonto dirbtuvės, unik. Nr. 3297-6023-8020, 2 kompl.).
3.8. Užsakovo organizacijos atstovas objekte: 
3.3.1. Dovydas Nocius, tel. Nr.: +370 672 34972, el. p.: dovydas.nocius@keliuprieziura.lt   
Užsakovo organizacijos atstovas atsakingas už sutarties vykdymą: Dainius Januška, tel. +370 674 21405, el. p.: dainius.januska@keliuprieziura.lt 
[bookmark: _Hlk139348724]
4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
4.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (CVPIS, telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);
4.2. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
4.4. Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;
4.5. Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.
4.6. Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
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