Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Bendrieji reikalavimai

	Surinkimo reikalavimai 
	Visos Prekės turi turėti gamykliškai išlietą/įspaustą gamintojo logotipą. Visos siūlomų Prekių dalys (sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, pelė, klaviatūra, ir kt.) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje. 
Visos siūlomos Prekės turi būti gamykliškai naujos, „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.  
Visos Prekės turi būti pateikiamos originalioje gamintojo pakuotėje, Prekių perdavimo metu pakuotė turi būti nepažeista.

	Sertifikatai, kokybės reikalavimai 
	Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius standartus.

	Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės 
	Turi būti gamintojo komplektuojama (arba lygiavertė) vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“. 

	Atnaujinimų valdymas 
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą). 

	Operacinė sistema 
	Ne žemesnė kaip Windows 11 Pro.
Gamintojo internetinėje svetainėje turi būti pateikiamos įrenginių tvarkyklės Windows 11 operacinei sistemai.

	Integruoti prievadai
	Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į Prekės korpuso išorinę dalį. 
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).






	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	Tikslios ir konkrečios siūlomos prekės charakteristikos, parametrai 


	1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija
	Turi būti nurodyta.
Būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą arba pateikti gamintojo dokumentą kuriame nurodyta informacija apie siūlomą įrangą. 
	

	2.
	Procesorius
	Ne mažiau 12 branduolių. Ne mažiau kaip 17700 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis.
Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją.
Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo į rinką data - ne anksčiau nei 2025 metais.
	

	3.
	Operatyvinė atmintis
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau 24 GB DDR5-5600 MT/s (arba MHz).   Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą iki 64 GB. 
	

	4.
	Video adapteris
	Integruotas arba atskiras.
	

	5.
	Garsas
	Integruota garso plokštė, ne mažiau kaip 2 vnt. į korpusą integruoti stereo garsiakalbiai.
	

	6.
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512 GB SSD (PCIe NVMe tipo).
	

	7.
	Ekranas
	Įstrižainė ne mažiau 14 ir ne daugiau kaip 14,5 colių. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1200, matinis ekranas (AntiGlare). Ryškumas ne mažiau kaip 400 Nits su ekrano privatumo filtru. Privatumo filtro funkcionalumas realizuojamas per klaviatūros mygtuką. Integruota į korpusą  IR video kamera, ne mažiau kaip 5 MP raiškos. Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB 100%. Įdiegta ekrano technologija, mažinanti mėlynosios šviesos skleidimą ir padedanti užtikrinti didesnį akių komfortą ilgai naudojantis monitoriumi. 
	

	8.
	Integruoti Įvesties/Išvesties prievadai
	Bendras išorinių USB jungčių skaičius ne mažiau nei 4 vnt. iš jų
Ne mažiau nei 2 vnt. USB4 Type-C arba Thunderbolt4 (užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas,
1x HDMI jungtis,
1x Vidinis integruotas Smart Card kortelių skaitytuvas,
1x RJ45 jungtis, arba pridėtas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C–RJ45 1Gb adapteris.
Papildomi adapteriai nėra leidžiami.
	

	9.
	Bevielio ryšio technologijos
	Bevielio tinkle plokštė ne prasčiau kaip Wi-fi 6 arba lygiavertė su intreguotu Bluetooth moduliu ne prasčiau nei 5.3 versijos. 
Turi būti numatyta galimybė įdiegti  LTE 4G  ar geresnį modemą su eSIM palaikymo galimybe. (wwan ready).
	

	10.
	Baterija
	Vidinės baterija palaikanti greito krovimo funkciją. Ne mažiau kaip 50WH talpos. Informacija turi būti paskelbta viešai prieinamuose gamintojo šaltiniuose arba tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta tokia informacija apie siūlomą įrangą.
	

	11.
	Duomenų apsaugos mikroschema
	Turi būti integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė.
	

	12.
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti pateiktas  adapteris  skirtas maitinimui iš 220V tinklo.

	

	13.
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą, atspari apliejimui su pašvietimo funkcija.
	

	14.
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows  Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija).
	

	16.
	Žalieji
reikalavimai

	Kompiuteris turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcijoje)  patvirtintame „APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠE“ kompiuteriams keliamus reikalavimus.
Aplinkosauginis reikalavimas pakuotei (sutarties vykdymo sąlyga):
Antrinė pakuotė, kurioje bus tiekiamos ar perduodamos Prekės, turi atitikti pakuotėms nustatytus LR Aplinkos ministro patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
	

	20.
	Naujumas
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	21.
	Sertifikavimas
	Kompiuteris turi būti sertifikuotas ne prasčiau  TCO  10 ir randamas puslapyje https://tcocertified.com/product-finder/
Kompiuteris turi būti serfikuotas MIL-STD 810 arba lygiaverčių sertifikatu.
	

	22.
	Komplektacija
	Nešiojamasis kompiuteris,  turi būti vieno gamintojo arba turi būti gamintojo sertifikuotos (pažymėtos to paties gamintojo ženklu) tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.).
	

	23.
	Tvarkyklės
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą)
	

	24.
	Gamintojo garantija
	Visai įrangai turi būti suteikiama gamintojo 36 mėn. garantija (įskaitant ir kompiuterio baterijai) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	

	25.
	Garantinis aptarnavimas
	Garantijos terminas turi atsispindėti gamintojo oficialiame portale įvedus kompiuterio serijinį numerį.
Sugedusi įranga garantinio periodo metu turi būti neatlygintinai suremontuota, arba pakeista ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos.
Turi būti pateiktas gamintojo raštas, patvirtinantis, kad visa siūloma įranga yra skirta Perkančiajai organizacijai ir kad visus garantinius įsipareigojimus gamintojas užtikrina per savo autorizuotus techninės priežiūros ir serviso centrus.
	



Pastabos:
1) Pasiūlymo formos grafoje „Tikslios ir konkrečios siūlomos prekės charakteristikos, parametrai“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu , turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų (jeigu jų yra) ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne daugiau“, „ne mažiau” ir pan.
2) Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų,  technologijų, standartų) prekė. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų prekę, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų prekę ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.
3) Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) .
4) Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
5) Perkami kompiuteriai turi būti techniškai pajėgūs palaikyti ir leisti sukonfigūruoti saugasienę (angl. firewall), kontroliuojančią įeinantį ir išeinantį tinklo srautą; leistų išjungti lygiarangio (angl. peer-to-peer, P2P) funkcionalumą, kai jis nereikalingas darbo funkcijoms; palaikytų vykdomojo kodo (executable code) kontrolės priemones, ribojančias neleistino kodo vykdymą; būtų suderinami su Pirkėjo naudojamu standartizuotu operacinės sistemos atvaizdu (image) ir centralizuotai valdomomis bei atnaujinamomis kenkimo programinės įrangos aptikimo ir stebėjimo realiu laiku priemonėmis (endpoint protection); leistų centralizuotai stebėti pagrindinius įrangos resursus, įskaitant operatyviosios atminties, disko vietos ir sistemos apkrovos rodiklius, bei generuoti įspėjimus pasiekus nustatytas ribines reikšmes. Kompiuteriai turi būti tiekiami su legalia ir tinkamai licencijuota, Pirkėjo patvirtintą programinės įrangos sąrašą atitinkančia programine įranga, o visos kartu su įranga perkamos licencijos ir naudojimo teisės perduodamos Pirkėjui. Kartu su įranga turi būti pateikta gamintojo dokumentacija, įskaitant naudojimo dokumentus, garantijos sąlygas, atitikties deklaracijas ir kitus taikomus įrangos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

_______________________
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