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Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas
Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR DARBŲ KAINA
ELEKTROS KABELIO KEITIMAS (ELEKTROS SKYDINĖ NR. 7) NR. 11583

	Rangovo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Rangovo kodas:
	

	Rangovo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	



1. Tiekėjo patvirtinimai: 
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1.1. Skelbiamos apklausos sąlygose CVP IS;
1.1.2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3. Jei kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1.4. Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos, būtinos tinkamam darbų atlikimui taip pat visos kitos išlaidos, atsižvelgiant į specifikacijos reikalavimus, kurios yra reikalingos pilnam darbų užbaigimui, atliktų darbų patikrinimui ir išbandymui.
1.5. Tiekėjas neturi VPĮ 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. 

2. Bendrieji reikalavimai: 
[bookmark: _Hlk16069757]2.1. Rangovas įsipareigoja pristatyti Užsakovui elektros kabelį AXMK 4X240mm2 (toliau – elektros kabelis), atlikti elektros kabelio sumontavimo darbus nuo TR1310 panelė 4, automatas QF1.18 ir TR1310 panelė 8, automatas QF2.5 iki elektros skydinės Nr.7 įvadinio kirtiklio GR20 ir GR10, atlikus elektros kabelio perjungimą demontuoti seną elektros kabelį, adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius (toliau – darbai).
2.1.1. Rangovas kabelio perjungimą privalo atlikti tik suderinęs perjungimo laiką su Užsakovo atsakingu asmeniu už sutarties vykdymą.
2.2. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir rangovas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam. 
2.3. Darbų atlikimo terminas –  2 mėnesiai  nuo sutarties įsigaliojimo ir statybvietės perdavimo akto abiejų šalių pasirašymo dienos.
2.4. Rangovas įsipareigoja suteikti atliktiems darbams ne mažiau kaip 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo dienos, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.
2.5. Darbus Rangovas turės atlikti  veikiančios ligoninės teritorijoje. 
2.6. Vykdant darbus Rangovas  yra atsakingas už savo įmonės  darbuotojų darbo ir priešgaisrinę saugą, darbo higienos reikalavimų laikymąsi, RVUL vidaus   darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.

3. Reikalavimai darbų atlikimui:
3.1. Elektros kabelis montuojamas kolektoriumi, per koridorių, švarių rūbų koridoriumi ant esamų kabelinių kopėtėlių iki Elektros skydinės Nr.7. 
3.2. Kabelis prie kopėtėlių pritvirtinamas dirželiais.
3.3. Atlikus montavimo darbus, Rangovas  privalo:
3.3.1. Atlikti kabelio gyslų fazavimą;
3.3.2. Atlikti kabelio izoliacijos varžų matavimus, kabelio izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 1,0 MΩ., ir pateikti elektros kabelio varžų matavimų protokolus.
3.3.3. Ant kabelio sukabinti lenteles su techniniais kabelio duomenimis ir adresais.
3.3.4. Darbo vietą, tvarkingą ir švarią, perduoti Užsakovui.

4. Kiti darbai:
4.1. Rangovas, atlikdamas šioje techninėje specifikacijoje išvardintus darbus, privalo atlikti ir kitus darbus, susijusius su tinkamu šioje techninėje specifikacijoje nurodytų darbų atlikimu (medžiagų transportavimas iki darbo vietos,  patalpų sutvarkymas po remonto darbų, statybinių atliekų surinkimas ir išvežimas ir t.t.). 
4.2. Siūlomus Darbus Rangovas turi atlikti pilnai išbaigtus, nepriklausomai nuo perkamų darbų aprašyme pateiktų preliminarių kiekių. Užsakovo rezervas nenumatytas.

5. Darbų eiga:
5.1. Prieš pradedant darbus Rangovas: 
5.1.1 ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos:
5.1.1.1. parengia ir suderina su Užsakovu atliktinių darbų lokalinę sąmatą;
5.1.2. parengia ir suderina su Užsakovu darbų technologinę seką, ir darbų atlikimui naudojamas medžiagas ir įrangą;
5.1.3. priima statybvietę;
5.1.2. supažindina savo darbuotojus su ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo zona, judėjimo keliais darbų vykdymo metu.
5.2. Baigus darbus iki darbų perdavimo perkančiajai organizacijai Rangovas:
5.2.1. sutvarko darbų vykdymo vietas, pašalina ir išveža statybines atliekas;
5.2.2 pasirašo atliktų darbų pridavimo aktą su Užsakovo atsakingu asmeniu už sutarties vykdymą 
5.3. Darbų atlikimo eiliškumą ir terminus, naudojamas medžiagas bei visus iškylančius klausimus Rangovas turi derinti su Užsakovo atsakingu asmeniu už sutarties vykdymą ir atliktų darbų pridavimo akto pasirašymą RVUL vyresnysis inžinierius Artūras Škiland, tel.: (0 5) 211 3234, arturas.skiland@rvul.lt 

6. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, Rangovo siūlomos kainos:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas ir reikalavimai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, EUR be PVM už mato vnt. 
	Suma, Eur be PVM

	1.
	Kabelis AXMK 4x240
	m
	240
	
	

	2.
	Galinės movos
	vnt.
	17
	
	

	3.
	Papildomos medžiagos
	komplektas
	1
	
	

	4.
	Montavimo darbai
	komplektas
	1
	
	


	Kaina, EUR be PVM:
	

	PVM (21 %) suma, EUR:
	

	Kaina, EUR su PVM:
	

	Suteikiama garantija, ≥5 metai:
	



	Pasiūlymo priedai:

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur)

	
	 
	 
	 

	
 
	
	 

	(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Vardas ir pavardė) 



