TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ENDOSKOPINĖMS PRIEMONĖMS, NAUDOJAMOS ENDOSKOPINĖS RETROGRADINĖS CHOLANGIOPANKREATOGRAFIJOS METU ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-03-05, Nr. VPP-1380.
Posėdžio protokolas 2026-03-09. Nr. 18. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Styga – vedlys (skersmuo 0,89 mm):
· vienkartinė;
· stygos skersmuo  0,89 mm (0,035‘‘);
· ilgis 450 ±1 cm;
· pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio  distalinis galas;
· hidrofilinė danga 7 cm ±2 cm;
· styga – vedlys distalinėje dalyje turi spiralines ir/arba kryžmines orientacines žymas;
· dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga);
· tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai;
· atsparus užsilenkimams;
· sterili pakuotė;
· pakuotėje 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 500 vnt.

2. Styga – vedlys (skersmuo 0,63 mm):
· vienkartinė;
· stygos skersmuo  0,63 -0,64 mm (0,025‘‘);
· ilgis 450 ±1 cm;
· pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio  distalinis galas;
· styga – vedlys distalinėje dalyje turi spiralines ir/arba kryžmines orientacines žymas;
· hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm;
· dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga);
· tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai;
· atsparus užsilenkimams;
· sterili pakuotė;
· pakuotėje 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 10 vnt.

3. Kaniulė (kūgio tipo galu):
· vienkartinė;
· kūgio tipo galu;
· taikoma su 0,035” styga – vedliu;
· ilgis  1900 - 2000 mm;
· tinkama kanalui  ø 2,2 mm;
· distalinės dalies diametras 4 ±0,5 fr;
· rentgenokontrastinis galas;
· sterili pakuotė;
· pakuotėje 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 10 vnt.


4. Kaniulė (trumpo kūgio tipo galu):
· vienkartinė;
· trumpo kūgio tipo galu
· taikoma su 0,035” styga – vedliu;
· ilgis 1900 - 2000 mm;
· tinkama kanalui  ø 2 - 2,2 mm; 
· distalinės dalies diametras 4,5± 0,6 fr;
· rentgenokontrastinis galas;
· sterili pakuotė;
· pakuotėje 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 500 vnt.

5. Lankinis sfinkterotomas:
· vienkartinis;
· lankinis;
· 3 spindžiai;
· taikomas su 0,035” styga – vedliu;
· ilgis 1700 - 2000 mm;                        
· tinkamas kanalui  ø 2,8 mm;
· distalinio galiuko ilgis 5-10 ±1 mm;     
· pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm, 25±1 mm ir 30±1 mm pasirinktinai pagal poreikį;
· sterili pakuotė;
· pakuotėje 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 200 vnt. 

6. Adatinis papilotomas:
· vienkartinis;
· sterili pakuotė;
· tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 – 3,8 mm;
· 3-ų spindžių;
· adatėlės ilgis ne mažesnis nei 5 mm;
· instrumento ilgis ne trumpesnis nei 170 cm;
· naudojamas kartu su kreipiamąja viela 0,035.
Orientacinis poreikis: 100 vnt. 

7. Stygos - pravedėjo fiksavimo prietaisas: 
· vienkartinio naudojimo;
· užrakina 2 stygas;
· suderinamas su  0.018", 0.021", 0.028" ir 0.035" stygomis; 
· turi turėti integruotą biopsinės angos vožtuvėlį;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

8. Krepšeliai  mažiems akmenims šalinti:
· vienkartinis;
· darbinis ilgis 2000 mm ± 200 mm;
· tinkamas kanalui ø 2,8 mm;
· krepšelio plotis 20 ±1 mm;
· krepšelis supintas iš 4 vielučių;
· vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo);
· rotuojamas;
· suderinamas  su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu;
· sterili pakuotė.
orientacinis poreikis: 50 vnt.

9. Krepšeliai  didesniems akmenims šalinti:
· vienkartinis; 
· darbinis ilgis 1800- 2000 mm;
· tinkamas kanalui ø 2,8 mm;
· krepšelio plotis 25 ± 5 mm;
· krepšelis supintas iš 4 vielučių;
· rotuojamas;
· suderinamas  su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 200 vnt.

10. Ekstrinis litotriptorius:
· vienkartinio naudojimo; 
· rankena ir šarvas;
· darbinis ilgis 800-1000 mm;
· įvedamosios dalies skersmuo ne daugiau 3,9 mm.
Orientacinis poreikis: 10 vnt.


11. Krepšelis mechaninei litotripsijai, valdomas kreipiamąja viela:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· tinkantis 3,2 mm darbiniam kanalui;
· kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm;
· išskleisto keturių vielučių krepšelio diametras 3,0 cm (±0,1 cm);
· krepšelis lankstus, bet labai tvirtas;
· ratu pasisukanti plastikinė arba lygiavertė rankena;
· visas kateteris turi metalinį ar lygiavertį neišsiardantį šarvą;
· injekcinis, stygos vedlio ir paties krepšelio kanalas yra viename kateteryje;
· tinkantis darbui su pniaumatine rankena, turima ligoninėje (Boston Scientific, Allianceᵀᴹ II Integrated Inflation/Litho Handle);
· per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti;
·  su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.
[bookmark: _GoBack]Orientacinis poreikis: 10 vnt.

12. Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų: 
· vienkartinis, darbinis;
· ne trumpesnis nei 190 cm;
· minimalus tinkamas kanalas 2,8 mm;
· 3-jų spindžių;
· balionelis išpučiamas 8,5 mm/12 mm/15,0 mm ± 1 mm diametrų;
· injekavimo virš balionėlio galimybė;
· komplekte vienas arba daugiau skirtingų švirkštų skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti arba insufliacijos įrankis; 
· naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

13. 4 mm balioninis dilatatorius:
· vienkartinis;
· tulžies takų dilatacijai;
· ilgis 2000±200 mm;
· tinkamas kanalui ø 2,8 mm;
· baliono ilgis  40±1 mm, diametras 4 mm; 
· suderinamas su 0,035” styga – vedliu;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 70 vnt.

14. 7 Fr stentų įvedimo sistema: 
· Vienkartinio naudojimo;
· Pakuotėje turi būti stūmiklis;
· Tinkanti įvesti 7 Fr skersmens stentus;
· Ilgis 1800-1950 mm;
· Tinkama endoskopo kanalui  3.2 mm - 3.6 mm;
· Sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

15. 10 Fr stentų įvedimo sistema:
· vienkartinio naudojimo;
· susideda iš stūmiklio ir kreipiamojo kateterio su rentgenokontrastiniu antgaliu;
· tinkanti įvesti 10 fr skersmens stentus; 
· ilgis stūmiklio 1800±50 mm; ilgis kateterio 2200±50 mm;  
· tinkama endoskopo kanalui: 4,2 mm
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 200 vnt. 

16. Vienkartinis distalinis apdangalas duodenoskopui: 
· vienkartinio naudojimo;
· skirtas naudoti su olympus duodenoskopais tjf-q190v;
· distalinis skersmuo ne daugiau 13,5 mm;
· bendras ilgis 20-21 mm;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 2000 vnt.

17. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 7-8 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm): 
· vienkartinio naudojimo;
· ERCP stentų išėmimui;
· žiurkių nasrų ir aligatoriaus tipo; 
· darbinis ilgis 1800-2300 mm;
· tinkamos kanalui  ø 2,8 mm;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 150 vnt.

18. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 3 - 4 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm):
· vienkartinio naudojimo;
· plokščių svetimkūnių šalinimui;
· žiurkių nasrų tipo;
· žnyplių išsiplėtimas  3 - 4 mm;
· darbinis ilgis 1800-2300 mm;
· tinkamos kanalui  ø 2,0 mm;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.

19. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 12-14 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm);
· vienkartinio naudojimo;
· plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui;
· aligatoriaus nasrų tipo sugriebimo žnyplės;
· žiurkių nasrų tipo;
· žnyplių išsiplėtimas  12-14 mm;
· darbinis ilgis 1800-2300 mm;
· tinkamos kanalui  ø 2,0 mm;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 30 vnt.

20. 6 mm balioninis dilatatorius:
· vienkartinis;
· tulžies takų dilatacijai;
· ilgis 2000±200 mm;
· tinkamas kanalui ø 2,8 mm;
· baliono ilgis  40±1 mm, diametras 6 mm;
· suderinamas su 0,035” styga – vedliu;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 70 vnt.

21. 8 mm balioninis dilatatorius:
· vienkartinis;
· tulžies takų dilatacijai;
· ilgis 2000±200 mm;
· tinkamas kanalui ø 2,8 mm;
· baliono ilgis  30±1 mm,  diametras 8 mm;
· suderinamas su 0,035” styga – vedliu;
· sterili pakuotė.
Orientacinis poreikis: 70 vnt.


Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

