Kvietimas rinkos Dalyviams 				2026-09-08


DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

Viešoji įstaiga Vilniaus pirkimų agentūra (toliau – VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra), siekdama tinkamai pasiruošti numatomam pirkimui, kurį inicijavo  UAB „VAATC“, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, organizuoja rinkos konsultaciją.

	1.
	Rinkos konsultacijos objektas:
	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo paslaugos

	2.
	Rinkos konsultacijos paskirtis (tikslas)
	Perkančioji organizacija informuoja tiekėjus apie numatomą pirkimą ir prašo tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti pirkime, susipažinti su pateiktu dokumentų projektu ir pateikti savo įžvalgas.
Teikiant pastabas, pasiūlymus, klausimus, įžvalgas, rekomendacijas, prašome nurodyti tikslią dokumentų projekto vietą, pvz., skyrių ir punktą ar papunktį, o teikiamą informaciją paaiškinti, įrodyti, pagrįsti. 
Perkančioji organizacija rinkos konsultacijos metu siekia:
1. tinkamai pasirengti pirkimui;
2. parengti pirkimo sąlygas, užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją;
3. supažindinti rinkos dalyvius su planuojamu pirkimu;
4. sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas, pasiūlymus, klausimus, įžvalgas, rekomendacijas;

Rinkos konsultacija nėra (išankstinis) skelbimas apie pirkimą. Rinkos konsultacijos metu tiekėjai nėra kviečiami teikti pasiūlymus pirkimui, t. y. varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.


	3.
	Rinkos konsultacijos terminas
	Iki 2026 m. rugsėjo 15 d. 15:00 val. Lietuvos laiku. 


	4.
	Rinkos konsultacijos būdas
	Rinkos konsultacija vykdoma elektroninėmis priemonėmis.

	5.
	Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka
	Rinkos dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami iki 3 punkte nurodyto termino pabaigos pateikti pastabas, pasiūlymus, klausimus, įžvalgas, rekomendacijas (toliau – pastebėjimai) dėl 1 punkte nurodyto rinkos konsultacijos objekto. 
Pastebėjimai turi būti pateikti raštu – CVP IS priemonėmis.
Teikiant pastebėjimus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.

	6.
	Atsakymų į gautas pastabas, pasiūlymus, klausimus, įžvalgas, rekomendacijas pateikimas
	Apibendrinta informacija apie šios rinkos konsultacijos rezultatus, tuo atveju, jei bus gauta pastebėjimų, bus skelbiama CVP IS priemonėmis, prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją, ne vėliau nei iki pirkimo pradžios. 
Perkančioji organizacija neįsipareigoja atsižvelgti į rinkos dalyvių pateiktus pastebėjimus.

	7.
	Kontaktiniai asmenys: 
	Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą – VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra Prekių ir paslaugų skyriaus pirkimų specialistė Giedrė Pakėnienė, tel.: +370 601 38987



PRIDEDAMA: 
1. Klausimynas. 
2. „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo“ techninė specifikacija. 
Primename, kad pirkimo dokumentų projektai yra skelbiami tik tiekėjų pastaboms ir pasiūlymams gauti prieš organizuojamo pirkimo pradžią, o ne tiekėjų pasiūlymams teikti. 



































					1 Priedas
Klausimynas


	Klausimas
	Atsakymas

	1. Ar galite pasiūlyti techninėje specifikacijoje visus nurodytus reikalavimus atitinkančias paslaugas? 

	

	2. Ar galėsite pateikti dokumentus, įrodančius visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus?
	

	3. Ar turite pastabų, klausimų techninei specifikacijai? Kokius reikalavimus papildomai patartumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir klausimus nurodant konkrečius punktus ir / ar teksto vietas.
	



________________________






























					2 Priedas	
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas – naftos produktų atskirtuvų techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – paslaugos).
2. Paslaugų apimtį sudaro:
2.1.   nafta užteršto vandens, smėlio, dumblo išsiurbimas ir utilizavimas (įskaitant išvežimą);
2.2. koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų užterštų naftos produktais keitimas arba regeneravimas (žr.  lentelėje) ir utilizavimas. Keičiami filtrai turi būti originalūs arba lygiaverčiai, tinkami eksploatuojamo naftos produktų atskirtuvo modeliui ir užtikrinantys ne blogesnius techninius bei aplinkosauginius parametrus. Regeneruoti filtrai turi užtikrinti ne blogesnes eksploatacines savybes nei prieš regeneravimą numatytos gamintojo charakteristikos.
2.3. separatoriaus vidinių struktūrų, jungiamųjų sistemų bei tarpiklių būklės patikrinimas;
2.4. talpų plovimas aukšto slėgio vandens srove;
2.5. signalizacijos sistemų daviklių nuvalymas, sureguliavimas;
2.6. kiti naftos produktų atskirtuvų gamintojų aptarnavimo darbų taisyklėse numatyti aptarnavimo darbai su tam reikalingomis detalėmis ir medžiagomis. 
3. Paslaugų teikimo vieta – didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės bei Vilniaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, kuriose įrengti naftos produktų atskirtuvai:

1 lentelė 
	Eil. Nr. 
	Adresas
	Naftos produktų atskirtuvo tipas

	DGASA

	1. 
	Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen. Velučionių k.
	OLEOPASS PNS6 SF121 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	2. 
	Vilniaus r. sav., Sudervės sen. Grikienių k.
	OLEOPASS PNS6 SF1210 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	3. 
	Vilniaus m. sav., V.A. Graičiūno g. 36C
	SEPKO-6/1200 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas 

	4. 
	Vilniaus m. sav., V.A. Graičiūno g. 36D
	SWM/019/Oleopator-Bypass-C-FST- koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas

	5. 
	Vilniaus m. sav., V.A. Graičiūno g. 36D
	SEPKO 30/6000 spiro 

	6. 
	Vilniaus m. sav., Pilaitės pr. 50
	SEPKO-6/1200 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas

	7. 
	Vilniaus m. sav., Liepkalnio g. 113B
	SEPKO-6/1200 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas

	8. 
	Vilniaus m. sav., Pramonės g. 209S
	SEPKO-6/1200 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas

	9. 
	Vilniaus m. sav., Pumpėnų g. 10
	SEPKO-6/1200 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas

	10. 
	Elektrėnų sav., Elektrėnų m., Elektrinės g. 14A
	SEPKO P-3/600 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas

	11. 
	Šalčininkų r. sav. Vilniaus g. 3G    
	[bookmark: _Hlk485802268]EuroPEK Omega – NS15 Traidenis – - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	12. 
	Šalčininkų r.sav. Malūno g. 20, Eišiškių mst., Eišiškių sen., 
	EuroPEK Omega – NS15 Traidenis  - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	13. 
	Šalčininkų r.sav., Turgaus g. 21, Jašiūnai,  Jašiūnų sen.
	ACO OLEOPASS NS3 SF670  - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	14. 
	Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Gerseniškių g. 
	Traidenis NGP-S-6L - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	15. 
	Vilniaus r.sav. ,Pakryžės k., Sužionių sen.
	OLEOPASS PNS6 SF1210 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	16. 
	Širvintų r.sav. , Šniponių k.  
	OLEOPASS PNS6 SF1210 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	17. 
	Švenčionių r.sav., Pliauškių I k., Švenčionėlių sen.
	OLEOPASS PNS6 SF1210 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	18. 
	Švenčioniu r. sav. ,Maleikėnų k.  Pabradės sen. 
	OLEOPASS PNS6 SF1210 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	19. 
	Trakų r. sav., Lentvario m., Trakų 1a
	ACO OLEOPASS NS3 SF670  - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	20. 
	Vilniaus m. sav., Sausupio g. 9
	Lpass C21219

	21. 
	Šalčininkų r. sav., Geranionių g. 44 A, Dieveniškės
	Lpass C21127

	22. 
	Vilniaus m. sav., J.Kazlausko g. 1A 
	Lpass CS-21157-00-00

	ŽASA

	23. 
	Elektrėnų sav., Elektrėnų m. Obenių g.
	UAB Eneka. SEPKO P-3/600  - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas

	24. 
	Šalčininkų r.sav. , Janapolio g., Čiužakampio k.,
 Gerviškių sen.
	[bookmark: _Hlk72844228]EuroPEK Omega – NS15 koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas


SĄVARTYNAS
	25. 
	Vidugirių k. 3 Vievio sen. Elektrėnų sav.
	TERA 2 - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų keitimas

	26. 
	Vidugirių k. 3 Vievio sen. Elektrėnų sav.
	Techneau EH0520C - koalescencinių, sorbuojančių ir dumblo filtrų regeneravimas



4. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo:
4.1.  užtikrinti paslaugų atitiktį LR norminiams dokumentams ir šios specifikacijos reikalavimams;
4.2. pildyti privalomą dokumentaciją ir užtikrinti jos buvimą paslaugų teikimo vietose bei prieinamumą asmenims, vykdantiems sutarties kontrolę;
4.3.  paslaugas suteikti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos įgalioto darbuotojo užsakymo paslaugoms (el. paštu) pateikimo dienos;
4.4. teikdamas paslaugas naudoti kokybiškas ir tinkamas medžiagas bei preparatus (cheminės medžiagos turi turėti saugos duomenų lapus), savo įrenginius, techniką, įrankius ir transportą, kurių kaštai turi būti įskaičiuoti į paslaugų įkainius; 
4.5.  išsivežti ir utilizuoti teikiant paslaugas susidariusias atliekas, pateikti atliekų perdavimo tvarkymui dokumentus;
4.6.  teikiant paslaugas nesukelti kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai;
4.7.  užtikrinti ir atsakyti už savo darbuotojų paslaugų teikimo vietose priešgaisrinės saugos, darbų saugos, sanitarinių higieninių, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;
4.8. priimti objektus paslaugų vykdymui esamos būklės;
4.9. pasibaigus sutarčiai, perduoti veikiančius (pagal projektinius galingumus) objektus, kurių techninį aptarnavimą vykdė;
4.10.  rengti ir tvirtinti atliekų lydraščius Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) teisės aktų numatyta tvarka. Pasiūlyme nurodytas atliekų tvarkytojas turės į GPAIS įtraukti pirkimo būdu sudarytą sutartį, kurios pagrindu bus rengiami lydraščiai.

5. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį ir tik jos įgaliotam darbuotojui šias paslaugas užsakius. Preliminariai per sutarties galiojimo laikotarpį perkančioji organizacija numato, bet neįsipareigoja pateikti po 3 paslaugų užsakymus kiekvienoje paslaugų teikimo vietoje. 
6. Po kiekvieno aptarnavimo pateikiamas atliktų paslaugų aktas.

2 lentelė
	Eil. Nr. 
	Teikiamų paslaugų adresas
	Naftos produktų atskirtuvo tipas
	Preliminarūs kiekis 

	DGASA

	1. 
	Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen. Velučionių k.
	OLEOPASS PNS6 SF121
		3

	2. 
	Vilniaus r. sav., Sudervės sen. Grikienių k.
	OLEOPASS PNS6 SF1210
	3

	3. 
	Vilniaus m. sav., V.A. Graičiūno g. 36C
	SEPKO-6/1200
	3

	4. 
	Vilniaus m. sav., V.A. Graičiūno g. 36D
	SWM/019/Oleopator-Bypass-C-FST
	3

	5. 
	Vilniaus m. sav., V.A. Graičiūno g. 36D
	SEPKO 30/6000 spiro 
	3

	6. 
	Vilniaus m. sav., Pilaitės pr. 50
	SEPKO-6/1200
	3

	7. 
	Vilniaus m. sav., Liepkalnio g. 113B
	SEPKO-6/1200
	3

	8. 
	Vilniaus m. sav., Pramonės g. 209S
	SEPKO-6/1200
	3

	9. 
	Vilniaus m. sav., Pumpėnų g. 10
	SEPKO-6/1200
	3

	10. 
	Elektrėnų sav., Elektrėnų m., Elektrinės g. 14A
	SEPKO P-3/600
	3

	11. 
	Šalčininkų r. sav. Vilniaus g. 3G    
	EuroPEK Omega – NS15 Traidenis
	3

	12. 
	Šalčininkų r.sav. Malūno g. 20, Eišiškių mst., Eišiškių sen., 
	EuroPEK Omega – NS15 Traidenis
	3

	13. 
	Šalčininkų r.sav., Turgaus g. 21, Jašiūnai,  Jašiūnų sen.
	ACO OLEOPASS NS3 SF670
	3

	14. 
	Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Gerseniškių g. 
	Traidenis NGP-S-6L
	3

	15. 
	Vilniaus r.sav. ,Pakryžės k., Sužionių sen.
	OLEOPASS PNS6 SF1210
	3

	16. 
	Širvintų r.sav. , Šniponių k.  
	OLEOPASS PNS6 SF1210
	3

	17. 
	Švenčionių r.sav., Pliauškių I k., Švenčionėlių sen.
	OLEOPASS PNS6 SF1210
	3

	18. 
	Švenčioniu r. sav. ,Maleikėnų k.  Pabradės sen. 
	OLEOPASS PNS6 SF1210
	3

	19. 
	Trakų r. sav., Lentvario m., Trakų 1a
	ACO OLEOPASS NS3 SF670
	3

	20. 
	Vilniaus m. sav., Sausupio g. 9
	Lpass C21219
	3

	21. 

	Šalčininkų r. sav., Geranionių g. 44 A, Dieveniškės
	Lpass C21127
	3

	22. 
	Vilniaus m. sav., J.Kazlausko g. 1A
	Lpass CS-21157-00-00
	3

	ŽASA

	23. 
	Elektrėnų sav., Elektrėnų m. Obenių g.
	UAB Eneka. SEPKO P-3/600
	3

	24. 
	Šalčininkų r.sav. , Janapolio g., Čiužakampio k., Gerviškių sen. 
	EuroPEK Omega – NS15
	3

	SĄVARTYNAS

	25. 
	Vidugirių k. 3 Vievio sen. Elektrėnų sav.
	TERA 2
		1

	26. 
	Vidugirių k. 3 Vievio sen. Elektrėnų sav.
	Techneau EH0520C
	3




