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1-osios vandenvietės bendro, likutinio chloro ir drumstumo matavimo sistema PL-322 (Skelbiama apklausa)
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Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1
Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.
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	1.
	1) Kur tiksliai vandens valymo įrenginio (WTP) procese matuojami šie parametrai?
2x laisvasis chloras;
2x bendras chloras;
1x drumstumas;

2) Prašome patvirtinti koks yra slėgis mėginių paėmimo linijose?

3) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, prašome patikslinti, ar šie matavimai atliekami tiesioginėje linijoje, ar šoninėje atšakoje?
	1) Šie parametrai matuojami jau paruoštame vandenyje, antro pakėlimo siurblinėje, prieš patiekiant vartotojams.
2) Slėgis mėginių paėmimo linijoje apie 3 bar.
3) Atšaka matavimams žarnele atvesta nuo tiesioginės linijos.



