
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įstaigos kodas 188710442

PATVIRTINTA 
Utenos rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų komisijos 2026-09-08 protokolu Nr. 1
PAKEITIMAI PATVIRTINTI: 



SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ REMONTO (MODERNIZAVIMO) DARBAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA UTENOS RAJONE (II ETAPAS) LELIŪNŲ GRUPINIO GYVENIMO NAMAI“

VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU,
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Versija Nr. 1


TURINYS
1.	Bendra informacija	2
2. Pirkimo objektas	2
3. Susitikimai su tiekėjais	3
4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3
5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3
6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4
8.	Elektroninis aukcionas	4
9.	Pasiūlymų vertinimas	4
10.	Sutarties sudarymas	4
Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9
Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	29
Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“	41
Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	43
Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	44
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	47
Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	47
Pirkimo sąlygų 9 priedas „Pažyma apie pasitelkiamus subrangovus/subtiekėjus/ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi“	48
Pirkimo sąlygų 10 priedas „Veiklų sąrašas“	49



1. [bookmark: _Toc239665126][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, adresas: Utenio a. 4, Utena, darbo laikas: I-IV – 8.00-17.00 val., V – 8.00-15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotų pirkimų skyrius. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.
1.3. [bookmark: _Hlk197320744]Pirkimas „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“ neatliekamas naudojantis VšĮ CPO LT centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – Katalogas), nes Kataloge galima įsigyti visų pastatų paprastojo remonto darbus pagal jau parengtą paprastojo remonto aprašą arba techninį darbo projektą. Šiuo pirkimu planuojama įsigyti darbus kartu su techninio darbo projekto parengimu.
1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.6. Bet kokia informacija, viešojo pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos narė Jūratė Časienė tel. Nr. +370 389 43515, el. paštas jurate.casiene@utena.lt. 
1.7. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – aprašas) 4.1 punktu ir Aprašo 2 priedo 151 punktu „Pastatų paprastojo remonto darbai“ nustatomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
1.7.1. „151.1. Perkami pastato paprastojo remonto darbai, pirkimo dokumentuose turi būti numatyta, kad remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“)“;
1.7.2. „151.2. naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628“.
Atitiktis nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.
1.8. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.9. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.10. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.11. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc239665127]2. Pirkimo objektas
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbus, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“, pagal BVPŽ priskiriamus pagrindiniam darbų kodui 45453100-8 „Atnaujinimo darbai”, papildomas darbų BVPŽ kodas 45200000-9 „Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai“, papildomas paslaugų BVPŽ kodas 71320000-7 „Inžinerinio projektavimo paslaugos“, papildomas BVPŽ kodas prekėms 44423400-5 „Ženklai ir susiję gaminiai“.
2.2  Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 8 prieduose.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar vykdomiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

[bookmark: _Toc239665128][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais 
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc239665129]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir  ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. Subtiekėjų (subrangovų) pašalinimo pagrindai netikrinami.
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

[bookmark: _Toc239665130]5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
5.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi pirkimo objektą ir su juo susijusias nacionalinio saugumo rizikas, šiame pirkime netaiko reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc239665131]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjas turi pateikti pasirašytą pasiūlymą, parengtą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.  Pasiūlymo formoje teikėjas nurodo su pasiūlymu teikiamus būtinus dokumentus (jų kopijas). Visą pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų duomenų visuma:
· Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;
· užpildyta pažyma apie pasitelkiamus subrangovus (subtiekėjus)/ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi, pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede pateiktą formą;
· užpildytas EBVPD pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą formą; 
· jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
· jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
· jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus (subrangovus), subtiekėjo (subrangovo) deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju (subrangovu) pirkime;
· įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą,  (taikoma, kai pasiūlymą patvirtina ne tiekėjo vadovas, o įgaliotas asmuo);
· veiklų sąrašas, specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas;
· kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (bus prašoma pateikti prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą), pirkimo sąlygų 4 priede nustatyta tvarka.	
6.2. Tie pasiūlymą sudarantys dokumentai, kurie turi būti teikiami pasirašyti, turi būti pasirašyti fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2 skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
           6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą, arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. 
6.4.  Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
6.5. [bookmark: _Hlk158716230]Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos  ir lyginamos eurais, su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc239665132]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc239665133][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc239665134]Pasiūlymų vertinimas
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurio kaina bus mažiausia.

10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc239665135]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“


__________
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[bookmark: _Toc239665136]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4.
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5.
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	6.
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7.
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA 
	

	8.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9.
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	11.
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	12.
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui 
(išskyrus VPĮ 102 str. 3-4 d. numatytas išimtis) ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas
nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis" (VPĮ 102 str. 1 d. 1 p.).
	

	13.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	14.
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui 
(išskyrus VPĮ 102 str. 3-4 d. nustatytas išimtis) per
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	15.
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	16.
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.

	





[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc239665137]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA –  UŽDUOTIS
„UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ REMONTO (MODERNIZAVIMO) DARBAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA UTENOS RAJONE (II ETAPAS) LELIŪNŲ GRUPINIO GYVENIMO NAMAI“

Statybos objekto pavadinimas: „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“.
1. Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503, Utena.
1. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
1. Statybos vieta – Liepų g. 1, Leliūnų k., Utenos r.
1. Statybos tikslas:  sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinant tolygų, tvarų ir žmogaus teisėmis grįstą perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų bei sukurti Grupinio gyvenimo namus Leliūnuose asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, taip pat siekiant, kad teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos kiekvienam pagal individualius gebėjimus ir poreikius tikslinės grupės asmeniui, numatoma atlikti paprastąjį patalpų remontą, kurio metu pastatas bus pritaikytas asmenų, turinčių judėjimo negalią, reikmėms, laikantis STR ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų: bus įrengtos sanitarinės patalpos, pritaikytos asmenims su negalia, įrengtos tinkamo pločio durys, porankiai, nebus aukštesnių nei 2 cm slenksčių, prie įėjimo bus įrengtas pandusas. Grupinio gyvenimo namų veiklos vykdymo užtikrinimui numatoma atlikti patalpų (esamų / būsimų tvarkomų patalpų schemos pridedamos) einamąjį remontą (stogo tvarkymas, fasado tvarkymas, vidaus pertvarų ardymas / įrengimas, šildymo/vėsinimo sistemų modernizavimas, karšto vandens ruošimo modernizavimas, vandentiekio sistemos tvarkymas, vidaus patalpų remontas, elektros instaliacijos sistemos modernizavimas).
1. Įgyvendinant statybos tikslą numatoma atlikti šiuos darbus:

	Eilės Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Ne mažiau
	Ne daugiau

	1.
	Stendo įrengimas (ne mažesnė kaip A3 formato dydžio nuolatinė informacinė lentelė, kurioje bus pateikiama informacija apie projektą, įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir pateikiant spalvotą Europos Sąjungos emblemą su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“).
	vnt.
	1,0
	1,0

	2.
	Techninės dokumentacijos parengimas (parengiama visa reikalinga techninė dokumentacija paprastojo remonto darbams atlikti. Bus atliekami paprastojo remonto darbai iš esmės atnaujinant visas patalpas ir taikant aukštesnės kokybės reikalavimus).
	kompl.
	1,0
	1,0

	
	I ETAPAS
	
	
	

	3.
	STOGAS
	
	
	

	3.1.
	Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas
	m2
	438,2     
	439,0

	3.2.
	Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas
	m2
	  438,2   
	439,0

	3.3.
	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	 63,2     
	64,0

	3.4.
	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	 48,0     
	49,0

	3.5.
	Smulkių denginių skarda ardymas 
	m2
	 42,0    
	43,0

	3.6.
	Šiukšlių panešimas 50 m atstumu
	t
	  2,17    
	2,5

	3.7.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,17    
	2,5

	3.8.
	Sąvartos išlaidos
	t
	  2,17    
	2,5

	3.9.
	Betoninės perdangos remontas, užtaisant išmušas ir išvalant bei užtaisant siūles
	m2
	438,2     
	439,0

	3.10.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 200 mm  storio, klijuojant prie pagrindo)
	m2
	  438,2   
	439,0

	3.11.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 50 mm  storio, klijuojant prie pagrindo)
	m2
	  438,2   
	439,0

	3.12.
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	100m2
	  4,382   
	4,39

	3.13.
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	100m2
	  4,382   
	4,39

	3.14.
	Stogo plokščių fasade apatinės dalies 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis
	100m2
	  0,756   
	0,76

	3.15.
	Smulkūs denginiai skarda (100 m2 padengto ploto)
	100m2
	  0,63    
	0,64

	3.16.
	Tvirtinimo laikikliai
	vnt.
	148,0     
	150,0

	3.17.
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	 63,2     
	64,0

	3.18.
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	 48,0     
	50,0

	3.19.
	Monolitinių betono konstrukcijų latakams įrengimas (ištekėjimo padui)
	m3
	  2,3     
	2,5

	3.20.
	Nuogrindų vandens nuvedimo latakų įrengimas
	m
	  9,0     
	10,0

	4.
	FASADAS
	
	
	

	4.1.
	Nuogrindų iš betoninių plytelių ir bordiūrų ardymas
	m2
	 53,0     
	55,0

	4.2.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	 60,9     
	61,0

	4.3.
	Cokolio nuvalymas vandeniu
	100 m2
	  0,864   
	0,87

	4.4.
	Cokolio paviršių remontas
	100 m2
	  0,864   
	0,87

	4.5.
	Cokolio gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais
	100 m2
	  0,864   
	0,87

	4.6.
	Cokolio hidroizoliacijos įrengimas
	m2
	 86,4     
	87,0

	4.7.
	Cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno, arba lygiavertės medžiagos plokštes
	100m2
	  0,864   
	0,87

	4.8.
	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m
	m
	 87,0     
	87,0

	4.9.
	Cokolio gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	  0,43    
	0,44

	4.10.
	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais
	100 m2
	  0,43    
	0,44

	4.11.
	Cokolio aptaisymas plytelėmis
	m2
	 43,0     
	44,0

	4.12.
	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, kai universalių plokščių sluoksnio storis  150 mm
	100 m2
	  4,6177  
	4,7

	4.13.
	Fasado gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	  4,6177  
	4,7

	4.14.
	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sluoksnių tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis
	100 m2
	  4,6177  
	4,7

	4.15.
	Smulkūs denginiai skarda (100 m2 padengto ploto)
	100 m2
	  0,29    
	0,3

	4.16.
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu
	m3
	 40,9     
	41,0

	4.17.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	  0,409   
	0,41

	4.18.
	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  20.00 cm)
	100 m2
	  0,53    
	0,54

	4.19.
	Skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas ( sluoksnio storis  15.00 cm)
	100 m2
	  0,53    
	0,54

	4.20.
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)
	100 m2
	  0,53    
	0,54

	4.21.
	Nuogrindos dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio – cemento, arba lygiaverčiu mišiniu
	100 m2
	  0,53    
	0,54

	4.22.
	50x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	  0,77    
	0,78

	4.23.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  8,1     
	8,2

	4.24.
	Pastoliai
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	5.
	VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS
	
	
	

	5.1.
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt.
	  8,0     
	8,0

	5.2.
	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	  6,0     
	6,0

	5.3.
	Vieno skyriaus plautuvės, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	  2,0     
	2,0

	5.4.
	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	5.5.
	Klozeto bakelio nuėmimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	5.6.
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	  6,0     
	6,0

	5.7.
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt.
	  9,0     
	9,0

	5.8.
	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas
	vnt.
	 14,0     
	14,0

	5.9.
	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos
	vnt.
	  6,0     
	10,0

	5.10.
	Maišytuvai praustuvams
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	5.11.
	Maišytuvai plautuvėms
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	5.12.
	Dušo maišytuvas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	5.13.
	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas
	vnt.
	 12,0     
	14,0

	5.14.
	Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	5.15.
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	 85,0     
	86,0

	5.16.
	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm, arba lygiaverčio tiesimas, tvirtinant.
	m
	288,0     
	290,0

	5.17.
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos, arba lygiaverčiais kevalais
	100 m
	  2,88    
	2,90

	5.18.
	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm, prijungimas.
	vnt.
	 36,0     
	36,0

	5.19.
	Vamzdžių, kurių D iki 25 mm, prijungimas prie vandentiekio sistemos.
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	5.20.
	Vamzdynų D 50-65 mm praplovimas
	km
	  0,288   
	0,3

	5.21.
	Vandentiekio sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas
	100 m
	  2,88    
	3,0

	5.22.
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	 28,0     
	30,0

	5.23.
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	 40,0     
	41,0

	5.24.
	Plastikinių, arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas
	m
	160,0     
	165,0

	5.25.
	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas (dušams)
	kompl.
	  6,0     
	6,0

	5.26.
	Vamzdžių, kurių D 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų
	vnt.
	  3,0     
	3,0

	5.27.
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose
	vnt.
	  3,0     
	3,0

	5.28.
	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)
	100 m
	  1,6     
	1,7

	5.29.
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams sienose
	m
	 30,0     
	31,0

	5.30.
	Sienų vagų užtaisymas nutiesus vamzdynus
	m2
	  5,0     
	5,0

	5.31.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	 23,0     
	25,0

	5.32.
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas
	m3
	  2,3     
	2,5

	5.33.
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant
	m3
	  6,8     
	7,0

	5.34.
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu
	m3
	 13,9     
	14,0

	5.35.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	  0,23    
	0,25

	5.36.
	Ūkinių šiukšlių, grunto valymas iš patalpų
	t
	 16,3     
	16,5

	5.37.
	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės
	100 m3
	  0,091   
	0,095

	5.38.

	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės  
	100 m3
	  0,091   
	0,095

	5.39.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,6     
	2,7

	5.40.
	Sąvarta
	t
	  2,6     
	2,7

	5.41.
	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza
	100m
	  0,22    
	0,23

	5.42.
	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas
	100 m2
	  0,18    
	0,19

	5.43.
	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą
	100 m3
	  0,2     
	0,25

	5.44.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	  3,0     
	3,5

	5.45.
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas
	m3
	  0,5     
	0,55

	5.46.
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant
	m3
	  1,4     
	1,45

	5.47.
	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu
	100 m3
	  0,121   
	0,125

	5.48.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	  0,14    
	0,145

	5.49.
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 30 cm)
	100 m2
	  0,18    
	0,19

	5.50.
	Skaldos pagrindo įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 20 cm)
	100 m2
	  0,18    
	0,19

	5.51.
	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis  9.00 cm)
	100 m2
	  0,18    
	0,19

	5.52.
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės
	100 m3
	  0,09    
	0,1

	5.53.
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės  
	100 m3
	  0,09    
	0,1

	6.
	VĖDINIMAS
	
	
	

	6.1.
	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst. m3/h, montavimas
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	6.2
	Rekuperatorius 480m3/h
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.3.
	Kameros derinimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.4.
	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, arba lygiaverčiai, kurių D iki 160 mm
	m2
	 10,04    
	10,1

	6.5.
	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200 mm
	m2
	  9,42    
	9,5

	6.6.
	Ortakiai iš 0,6 mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225 mm iki 315 mm
	m2
	 23,55    
	23,6

	6.7.
	d100 cinkuotos skardos ortakis
	m
	  9,0     
	10,0

	6.8.
	d125 cinkuotos skardos ortakis
	m
	  3,0     
	3,5

	6.9.
	d160 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 12,0     
	12,5

	6.10.
	d200 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 15,0     
	15,5

	6.11.
	d250 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 30,0     
	30,5

	6.12.
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas
	vnt.
	 16,0     
	17,0

	6.13.
	200x100 vidaus grotelės
	vnt.
	 16,0     
	17,0

	6.14.
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.15.
	d100 difuzorius
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.16.

	Lankstaus gofruoto, arba lygiaverčio ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2 m, o skersmuo iki 250 mm
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.17.
	d100 lankstus ortakis
	m
	  2,0     
	2,0

	6.18.
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	 16,0     
	16,0

	6.19.
	d100 sklendė
	vnt.
	 16,0     
	16,0

	6.20.
	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.21.
	d250 triukšmo slopintuvas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.22.
	Ventiliacijos stogelių, kurių vamzdigalio D 280 mm, montavimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.23.
	d250 stogelis
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.24.
	Izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos, arba lygiaverčiais dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm
	m3
	  1,3     
	1,4

	6.25.
	Izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales
	100 m2
	  0,127   
	0,128

	6.26.
	Žymėjimas, dokumentacija
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.27.
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	6.28.
	Skylės įrengimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.29.
	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst. m3/h, montavimas
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	6.30.
	Rekuperatorius 590 m3/h
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.31.
	Kameros derinimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.32.
	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm
	m2
	 14,13    
	14,5

	6.33.
	Ortakiai iš 0,6 mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225 mm iki 315 mm
	m2
	 21,2     
	21,5

	6.34.
	d100 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 30,0     
	30,0

	6.35.
	d125 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 12,0     
	12,0

	6.36.
	d250 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 27,0     
	27,0

	6.37.
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas
	vnt.
	 16,0     
	16,0

	6.38.
	200x100 vidaus grotelės
	vnt.
	 14,0     
	14,0

	6.38
	500x100 vidaus grotelės
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.40.
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	 12,0     
	12,0

	6.41.
	d100 sklendė
	vnt.
	 10,0     
	10,0

	6.42.
	d200 sklendė
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.43.
	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.44.
	d250 triukšmo slopintuvas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.45.
	Veniliacijos stogelių, kurių vamzdigalio D 280 mm, montavimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.46.
	d250 stogelis
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.47.
	Izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos, arba lygiaverčiais dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm
	m3
	  1,3     
	1,5

	6.48.
	Izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales
	100 m2
	  0,127   
	0,128

	6.49.
	Žymėjimas, dokumentacija
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.50.
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	6.51.
	Skylės įrengimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.52.
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.53.
	108m3/h kanalinis ventliatorius su greičio reguliatoriumi
	kompl.
	  6,0     
	6,0

	6.54.
	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos, arba lygiavertės skardos, kurių D iki 160 mm
	m2
	  7,07    
	7,5

	6.55.
	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos, arba lygiavertės skardos, kurių D iki d125
	m
	 18,0     
	18,0

	6.56.
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.57.
	d125 difuzorius
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.58.
	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2 m, o skersmuo iki 250 mm
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.59.
	d125 lankstus ortakis
	m
	  6,0     
	6,0

	6.60.
	Ventiliacijos stogelio, kurio vamzdigalio D iki 200 mm, montavimas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.61.
	d125 stogelis
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.62.
	Izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos, arba lygiaverčiais dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm
	m3
	  1,2     
	1,3

	6.63.
	Izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales
	100 m2
	  0,123   
	0,124

	6.64.
	Žymėjimas, dokumentacija
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.65.
	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.66.
	Skylės įrengimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	7
	VIDAUS PATALPŲ REMONTAS
	
	
	

	7.1.
	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo
	m3
	 12,5     
	13,0

	7.2.
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	182,0     
	185,0

	7.3.
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	  0,44    
	0,45

	7.4.
	Seno linoleumo nuėmimas
	m2
	310,0     
	315,0

	7.5.
	Medinių / plastikinių grindjuosčių nuardymas
	100 m
	  3,58    
	3,6

	7.6.
	Klijų ir pan. nuvalymas nuo grindų paviršių
	m2
	354,0     
	360,0

	7.7.
	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas
	m
	208,0     
	210,0

	7.8.
	Perdenginių/grindų išardymas
	m3
	  7,5     
	8,0

	7.9.
	Durų angų užpildymo išardymas
	100 m2
	  0,608   
	0,61

	7.10.
	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas
	m
	 77,0     
	78,0

	7.11.
	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo (durų angų platinimas)
	m3
	  0,16    
	0,18

	7.12.
	Šiukšlių panešimas 50 m atstumu
	t
	 37,3     
	38,0

	7.13.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	 37,3     
	38,0

	7.14.
	Sąvartos išlaidos
	t
	 37,3     
	38,0

	7.15.
	Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu, gruntavimas, galų užtaisymas
	t
	  0,8     
	0,9

	7.16.
	Durų blokų įstatymas
	m2
	 80,0     
	81,0

	7.17.
	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu, arba lygiaverte medžiaga
	100 m
	  1,6     
	1,7

	7.18.
	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais
	m
	740,0     
	745,0

	7.19.
	Anksčiau dažytų lubų nuvalymas
	100 m2
	  3,54    
	3,6

	7.20.
	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas
	m2
	354,0     
	3,6

	7.21.

	Dvisluoksnių gipskartonio, arba lygiavertės medžiagos pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas
	100 m2
	  0,6     
	0,65

	7.22.
	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas
	100 m2
	  9,47    
	9,6

	7.23.
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	m2
	1128,6     
	1130,0

	7.24.
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	 12,486   
	12,5

	7.25.
	Sienų glaistymas
	100 m2
	 10,01    
	10,5

	7.26.
	Sienų dažymas emulsiniais, arba lygiaverčiais dažais
	100 m2
	 10,01    
	10,5

	7.27.

	Vertikalių paviršių hidroizoliacija
	m2
	247,6     
	250,0

	7.28.
	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis
	m2
	247,6     
	250,0

	7.29.
	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant
	100 m2
	  0,66    
	0,67

	7.30.
	Grindų betonavimas / atstatymas po vamzdynų įrengimo ir WC patalpų betonavimas
	100 m2
	  0,66    
	0,67

	7.31.
	Betoninių grindų armavimas tinklais
	t
	  0,17    
	0,17

	7.32.
	PVC grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos
	100 m2
	  2,95    
	2,96

	7.33.
	Horizontalių paviršių hidroizoliacija
	m2
	 59,0     
	60,0

	7.34.
	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos
	100 m2
	  0,59    
	60,0

	7.35.
	Pastoliai
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.
	ŠILDYMAS-VĖSINIMAS KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS
	
	
	

	8.1.
	Šilumos siurblys 400V. Išorinis įrenginys 15,21 KW šildymo galia
	kompl.
	  2,0     
	2,0

	8.2.
	Valdiklis
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	8.3.
	Kaskados valdymo blokas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.4.
	Montavimo darbai
	kompl.
	  2,0     
	2,0

	8.5.
	Vamzdžiai, kabeliai, gofra
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.6.
	500l akumuliacinė talpa
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	8.7.
	500l vandens šildymo talpa
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	8.8.
	Kolonijinis gręžimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	8.9.
	Pastatomas laikiklis su priedais
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	8.10.
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	  2,0     
	2,0

	8.11.
	Katilinės aprišimas iki akumuliavinės talpos
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.12.
	Transporto išlaidos
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.13.
	Elektros darbai
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.14.
	Skylės, angos
	kompl.
	  7,0     
	8,0

	8.15.
	Kondensato vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
	m
	100,0     
	105,0

	8.16.
	Iki 200 l talpos vandens šildytuvo montavimas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	8.17.
	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	8.18.
	Oras - vanduo siurblių sistemos integravimas į esamas sistemas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	9.
	ELEKTROTECHNINĖ DALIS, GAISRINĖ SIGNALIZACIJA
	
	
	

	9.1.
	Gaisrinė signalizacija
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	9.2.
	El.instaliacijos demontavimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	9.3.
	Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	9.4.
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose
	100 m
	  3,0     
	3,5

	9.5.
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose
	100 m
	  3,0     
	3,5

	9.6.
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose
	100 vnt.
	  2,5     
	2,6

	9.7.
	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios
	100 vnt.
	  2,5     
	2,6

	9.8.
	Jungiklių montavimas
	100 vnt.
	  0,5     
	0,5

	9.9.
	Rozečių montavimas
	100 vnt.
	  2,0     
	2,0

	9.10.
	Paskirstymo  dėžutės montavimas
	Vnt.
	100,0     
	101,0

	9.11.
	Iki 25mm skersmens viniplastinių, arba lygiaverčių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu
	100 m
	  8,0     
	8,5

	9.12.
	Iki 32mm skersmens viniplastinių, arba lygiaverčių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu
	100 m
	  2,0     
	2,5

	9.13.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg
	100 m
	 18,0     
	19,0

	9.14.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3 kg
	100 m
	  2,0     
	2,1

	9.15
	Šviestuvų montavimas
	100 vnt.
	  0,9     
	0,9

	
	II ETAPAS
	
	
	

	
	KITOS APGYVENDINIMUI SKIRTOS PATALPOS (128; 129; 130; 131; 132; 133;134)
	
	
	

	10.
	STOGAS
	
	
	

	10.1
	Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas
	m2
	 83,4     
	84,0

	10.2
	Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.3.
	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	 16,8     
	17,0

	10.4.
	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	  8,0     
	8,5

	10.5
	Smulkių denginių skarda ardymas (100 m2 padengto ploto)  
	100 m2
	  0,08    
	0,085

	10.6.
	Šiukšlių panešimas 50 m atstumu
	t
	  2,17    
	2,18

	10.7
	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,17    
	2,18

	10.8.
	Sąvartos išlaidos
	t
	  2,17    
	2,18

	10.9.

	Betoninės perdangos remontas, užtaisant išmušas ir išvalant bei užtaisant siūles
	m2
	 83,4     
	84,0

	10.10.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio, arba lygiavertes plokštes (izoliacija 200 mm  storio, klijuojant prie pagrindo)
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.11.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 50 mm  storio, klijuojant prie pagrindo)
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.12.
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.13.
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.14.
	Stogo plokščių fasade apatinės dalies 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis
	100 m2
	  0,144   
	0,15

	10.15.
	Smulkūs denginiai skarda (100 m2 padengto ploto)
	100 m2
	  0,12    
	0,13

	10.16.
	Tvirtinimo laikikliai
	vnt.
	 32,0     
	33,0

	10.17.
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	 16,8     
	17,0

	10.18.
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	  8,0     
	10,0

	10.19.
	Monolitinių betono konstrukcijų latakams įrengimas (ištekėjimo padui)
	m3
	  0,4     
	0,5

	10.20.
	Nuogrindų vandens nuvedimo latakų įrengimas
	m
	  1,5     
	2,0

	11.
	FASADAS                         
	
	
	

	11.1.
	Nuogrindų iš betoninių plytelių ir bordiūrų ardymas
	m2
	 17,0     
	17,0

	11.2.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	 19,6     
	20,0

	11.3.
	Cokolio nuvalymas vandeniu
	100 m2
	  0,28    
	0,3

	11.4.
	Cokolio paviršių remontas
	100 m2
	  0,28    
	0,3

	11.5.
	Cokolio gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais
	100 m2
	  0,28    
	0,3

	11.6.
	Cokolio hidroizoliacijos įrengimas
	m2
	 28,0     
	30,0

	11.7.
	Cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno, arba lygiavertes  plokštes
	100 m2
	  0,28    
	0,30

	11.8.
	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m
	m
	 28,0     
	30,0

	11.9.
	Cokolio gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	  0,14    
	0,15

	11.10.
	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais
	100 m2
	  0,14    
	0,15

	11.12.
	Cokolio aptaisymas plytelėmis
	m2
	 14,0     
	15,0

	11.13.
	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, kai universalių plokščių sluoksnio storis  150 mm
	100 m2
	  1,017   
	1,02

	11.14.
	Fasado gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	  1,017   
	1,02

	11.15.
	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis
	100m2
	  1,017   
	1,02

	11.16.
	Smulkūs denginiai skarda (100 m2 padengto ploto)
	100 m2
	  0,06    
	0,06

	11.17.
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu
	m3
	 13,1     
	13,5

	11.18.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	  0,131   
	0,135

	11.19.
	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)
	100 m2
	  0,17    
	0,18

	11.20.
	Skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  15 cm)
	100 m2
	  0,17    
	0,18

	11.21.
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)
	100 m2
	  0,17    
	0,18

	11.22.
	Nuogrindos dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu
	100 m,
	  0,17    
	0,18

	11.23.
	50x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	  0,23    
	0,24

	11.24.
	Durų angų užpildymo išardymas
	100 m2
	  0,0288  
	0,03

	11.25.
	Plastikinės, arba lygiavertės durys (m2 bloko), hermetizuojant sandūras
	m2
	  2,88    
	3,0

	11.26.

	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,5     
	2,6

	11.27.
	Sąvarta
	t
	  2,5     
	2,6

	11.28.
	Pastoliai
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	12.
	Statinių išpildomosios dokumentacijos ir nekilnojamojo turto kadastro registro bylų statiniams, energetinio naudingumo sertifikato, statybos užbaigimo dokumentų parengimas.
	
	
	




1. Pagal parengtą Rangovo techninę dokumentaciją, Rangovas atlieka paprastojo remonto darbus.
1. Po remonto statinys turi atitikti B energetinio efektyvumo klasę. 
1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto, statinio dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokios pat būklės, kokios buvo iki darbų pradžios. 
8.	Rangovas Užsakovui pateikia veiklų kainas pagal veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus ir prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų atlikimu.
9.	 Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės specifikacijos - užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje specifikacijoje - užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje specifikacijoje -  užduotyje nurodytais darbais.
1. Rangovas per 10 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikia kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui.
1. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką keltuvo eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą.
1. Rangovas įsigyja ir veda elektroninį statybos darbų žurnalą (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“).
1. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.
1. Vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančius LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).
1. Rangovas privalo įvertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos techninėje dokumentacijoje numatytos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.
1. Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais.
1. Rangovas atliktus darbus aktuoja pagal formą Statybos rangos sutarties 14.1.3 punktas, Priedas Nr. 3. Aktuojamų darbų vertė turi būti nemažesnė kaip 2% veiklos vertės.
1. Rangovas, užbaigęs statybos darbus, parengia techninę dokumentaciją: išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinę bylą, energetinį pasą, energetinio naudingumo sertifikatą, kontrolines geodezines nuotraukas, taip pat kitą dokumentaciją, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti. 
1. Rangovas, užbaigęs statybos darbus, įsipareigoja palikti statybvietę sutvarkytą.
1. Rangovas Užsakovui kartu su pasiūlymu pateikia veiklų sąrašą.
1. Techninėje specifikacijoje - užduotyje įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis.
1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.1 punktu ir Aprašo 2 priedo 151 punktu „Pastatų paprastojo remonto darbai“ nustatomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
22.1. Vadovaujantis Aprašo 2 priedo 151.1 punktu, remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);
22.2. vadovaujantis Aprašo 2 priedo 151.2 punktu, naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.
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1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. PO su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų PO reikalaus iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Vis dėlto, PO bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. 
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.
Duomenys fiksuojami pasiūlymų pateikimo datai ir jų vertinimo momentu.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13. 
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.





[bookmark: _Toc239665139][bookmark: _Hlk192228504]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šio priedo 1 lentelėje „Kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
2. Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. 
3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. 
4. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), subtiekėjams 1 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai” reikalavimas nenustatomas. Subtiekėjas (-ai) privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

1 lentelė. „Kvalifikacijos reikalavimai ” 
	Eil. 
Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	11.

	Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių, yra savo jėgomis atlikęs pastato stogo ir (ar) fasado ir (ar) vandentiekio ir nuotekų ir (ar) vėdinimo ir (ar) vidaus patalpų ir (ar) šildymo - vėsinimo naujos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto ir (ar) paprasto remonto  darbus. Darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip 200 000,00 Eur be PVM.


Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, grindžiančio atitiktį nustatytam reikalavimui (t.y., tiekėjo, tiekėjų grupės nario (-ių), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi), savo jėgomis (t.y. savarankiškai, nepasitelkiant ūkio subjektų) atlikti darbai, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Savo jėgomis atlikti darbai ar jų dalis (vertė ) pagal sutartis, vykdytas jungtinės veiklos pagrindais, yra nustatoma pagal jungtinės veiklos partnerių atsakomybių pasidalinimą, nurodytą jungtinės veiklos sutartyje.
Savo jėgomis atlikti darbai ar jų dalis ( vertė) pagal sutartis, vykdyta kartu su subtiekėjais, yra nustatoma iš visų pagal sutartį atliktų darbų atimant subtiekėjo atliktus darbus ar jų dalį (vertę). Subtiekėjo savo jėgomis atliktais darbais ar jų dalimi (vertė) laikomi darbai ar jų dalis (vertė), už kuriuos tiekėjas ir (arba) užsakovas sumokėjo subtiekėjui. Visi kiti pagal sutartį atlikti darbai ar jų dalis (vertė) priskiriama pačiam tiekėjui.“

	Pateikiama:
Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (užsakovas pažymoje turi ne tik patvirtinti tiekėjo pasiūlyme nurodytą informaciją, kad buvo atlikti tam tikri darbai, bet joje užsakovas turi pateikti papildomą įvertinimą, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami).
Perkančioji organizacija svarbiausiais darbais laiko pastato stogo ir (ar) fasado ir (ar) vandentiekio ir nuotekų ir (ar) vėdinimo ir (ar) vidaus patalpų ir (ar) šildymo - vėsinimo naujos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto ir (ar) paprasto remonto  darbus.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje, pasirašytas elektroniniu parašu.
Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti 1 lentelėje „Kvalifikacijos reikalavimai” nurodytų dokumentų. Šių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą.




























[bookmark: _Toc239665140][bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ 

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .pdf  ir .xml formatu.
__________





































[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392]
[bookmark: _Toc239665141]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU
„UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ REMONTO (MODERNIZAVIMO) DARBAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA UTENOS RAJONE (II ETAPAS) LELIŪNŲ GRUPINIO GYVENIMO NAMAI“
(Data)
__________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	

	Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi tiekėjų adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	







	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:
1. viešojo supaprastinto pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomi darbai/paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Kaina, Eur be PVM
	PVM (...%)
Eur
	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5 

	1.
	Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“
	
	
	




Pastabos: 
- kartu su pasiūlymu dalyvis pateikia užpildytą Veiklų sąrašą (viešojo pirkimo specialiųjų sąlygų priedas Nr.10).
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi reikiami tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, bei kitos išlaidos, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymą.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· patvirtinu, kad Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)






























[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc239665142]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

[bookmark: _Hlk128411469]Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų, t.y. išrenka pasiūlymą, kurio kaina mažiausia. 
[bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283]________





[bookmark: _Toc239665143]Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiama atskiru failu.
























[bookmark: _Ref39673589][bookmark: _Toc239665144][bookmark: _Hlk128411749]Pirkimo sąlygų 9 priedas „Pažyma apie pasitelkiamus subrangovus/subtiekėjus/ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi“

PAŽYMA 
APIE PASITELKIAMUS SUBRANGOVUS/SUBTIEKĖJUS/ ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS BUS REMIAMASI

1. INFORMACIJA, APIE SUTARTIES VYKDYMĄ:
	Eil. Nr.
	Darbų/ paslaugų paskirstymas
	Darbų/ paslaugų
aprašymas
	Procentinė atliekamų 
Darbų/ paslaugų vertė nuo pasiūlymo kainos, %

	1.
	Darbai/ paslaugos pagal pirkimo sutartį, kuriuos vykdysiu savo jėgomis
	
	

	  2.
	Darbai pagal pirkimo sutartį, kuriuos vykdys ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams 
[informacija pateikiama 2 lentelėje] 
(EBVPD II dalies C p.)
	
	

	3.
	Darbai/ paslaugos pagal pirkimo sutartį, kuriuos vykdys žinomi subrangovai/ subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiama, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 
[informacija pateikiama 3 lentelėje] 
(EBVPD II dalies D p.)
	
	

	Viso: [1-3 eilučių suma]
	100 %



2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS BUS REMIAMASI ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTĮ 
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi)
	Pavadinimas (-ai)  

	Įmonės kodas (ai)

	Adresas (-ai)



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBRANGOVUS (SUBTIEKĖJUS), KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTĮ
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subrangovus (subtiekėjus), kuriems perduos vykdyti dalį darbų/teikti paslaugų)
	Pavadinimas (-ai)  

	Įmonės kodas (ai)

	Adresas (-ai)


___________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

[bookmark: _Toc239665145]Pirkimo sąlygų 10 priedas „Veiklų sąrašas“

VEIKLŲ SĄRAŠAS
„Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“
	Etapo Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)
	Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]

	
	
	
	

	1.
	Stendo įrengimas
	
	

	2.
	Techninės dokumentacijos parengimas
	
	

	3.
	I ETAPAS:
	
	

	3.1
	Stogo remonto darbai;
	
	

	3.2
	Fasado remonto darbai;
	
	

	3.3
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbai;
	
	

	3.4
	Vėdinimo sistemos remonto darbai;
	
	

	3.5
	Vidaus patalpų remonto darbai (bendrastatybiniai darbai);
	
	

	3.6
	Šildymas-vėsinimas karšto vandens ruošimo sistemų remonto darbai
	
	

	3.7
	elektrotechninė dalis, gaisrinė signalizacija įrengimo darbai;
	
	

	4.
	II ETAPAS kitos apgyvendinimui skirtos patalpos (128; 129; 130; 131; 132; 133;134)
	
	

	4.1
	Stogo remonto darbai;
	
	

	4.2
	Fasado remonto darbai; 
	
	

	Bendra suma be PVM:
	 

	PVM [tarifas] suma:
	 

	BENDRA SUMA su PVM:
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