PADANGŲ MONTAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Pirkimo objektas – užsakovo valdomų transporto priemonių padangų montavimo, demontavimo, ratų balansavimo, padangų remonto, ventilių keitimo, padangų slėgio patikros, ratlankių paruošimo, TPMS sistemų aptarnavimo ir mobiliojo padangų serviso paslaugos.
1.2. Paslaugos perkamos šioms transporto priemonių grupėms:
1. lengviesiems automobiliams;
2. lengvosioms komercinėms transporto priemonėms ir mikroautobusams;
3. autobusams.
1.3. Paslaugos užsakomos pagal faktinį užsakovo poreikį.
1.4. Techninėje specifikacijoje ir kainos pasiūlymo lentelėje nurodyti paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir naudojami tik pasiūlymams palyginti bei maksimaliai sutarties vertei planuoti.
1.5. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visų nurodytų preliminarių paslaugų kiekių ar visos maksimalios sutarties vertės.
1.6. Sutarties vykdymo metu užsakovas moka tik už faktiškai užsakytas, tinkamai suteiktas ir priimtas paslaugas, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus vieneto įkainius.
1.7. Sutarties trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba iki maksimalios sutarties vertės išnaudojimo, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė atsiranda anksčiau.

2. BENDRIEJI PASLAUGŲ REIKALAVIMAI
2.1. Tiekėjas turi užtikrinti tinkamą ir saugų padangų ir ratų aptarnavimą, atsižvelgdamas į konkrečios transporto priemonės:
· kategoriją;
· bendrąją masę;
· ratų ir padangų matmenis;
· ratlankių konstrukciją;
· ašių apkrovas;
· padangų gamintojo reikalavimus;
· transporto priemonės gamintojo nustatytus reikalavimus.
2.2. Visi darbai turi būti atliekami naudojant techniškai tvarkingą, konkrečiam darbui tinkamą įrangą ir priemones.
2.3. Tiekėjas atsako už tinkamą:
· rato nuėmimą ir uždėjimą;
· padangos sumontavimą ant ratlankio;
· padangos ir ratlankio nepažeidimą atliekant darbus;
· rato balansavimą;
· rato tvirtinimą;
· gamintojo nustatytų tvirtinimo momentų laikymąsi;
· padangos slėgio nustatymą;
· padangos remonto technologijos parinkimą;
· TPMS sistemos aptarnavimą, kai toks darbas užsakomas;
· suteiktų paslaugų rezultatą.
2.4. Tiekėjas neturi teisės atlikti padangos remonto, jeigu pagal padangos būklę, pažeidimo pobūdį, gamintojo reikalavimus ar saugos reikalavimus padangos remontas nėra techniškai leidžiamas.
2.5. Nustatęs, kad padanga netinkama remontuoti ar toliau saugiai eksploatuoti, tiekėjas apie tai informuoja užsakovo atstovą prieš pradėdamas kitus darbus.

3. PASLAUGŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI
3.1. Rato nuėmimas ir uždėjimas
Paslauga apima:
· transporto priemonės rato atsukimą ir nuėmimą;
· rato uždėjimą;
· tvirtinimo elementų patikrą;
· rato tvirtinimą gamintojo nustatytu arba konkrečiai transporto priemonei tinkamu sukimo momentu.
Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotas visų įprastų įrankių ir įrangos naudojimas.
Jeigu transporto priemonėje naudojami dvigubi ratai, paslauga turi apimti darbą su konkrečiu užsakytu ratu, nepažeidžiant gretimo rato, ventilio ar kitų elementų.

3.2. Padangos išmontavimas ir sumontavimas ant ratlankio, rato balansavimas 
Paslauga apima:
· padangos nuėmimą nuo ratlankio;
· ratlankio ir padangos būklės vizualinę patikrą;
· padangos sumontavimą ant ratlankio;
· padangos pripūtimą iki darbiniam patikrinimui reikalingo slėgio;
· sandarumo patikrą;
· rato balansavimo patikrą;
· rato balansavimą;
· senų nereikalingų balansavimo svarelių pašalinimą;
· naujų balansavimo svarelių tiekimą ir sumontavimą.
Balansavimo svarelių kaina turi būti įskaičiuota į paslaugos įkainį.
Tiekėjas negali papildomai apmokestinti pagal panaudotų balansavimo svarelių skaičių ar masę.
Montavimo metu negali būti pažeistas:
· ratlankis;
· padangos bortas;
· padangos karkasas;
· ventilis;
· TPMS daviklis, jeigu jis sumontuotas.

3.3. Padangos pradūrimo remontas lopu
Paslauga apima:
· pažeidimo nustatymą;
· padangos išmontavimą, jeigu to reikia pasirinktam remonto metodui;
· pažeistos vietos paruošimą;
· remontą tinkamu lopu ar lygiaverte profesionaliam padangų remontui skirta priemone;
· visas remontui reikalingas medžiagas;
· remonto vietos sandarumo patikrą.
Į įkainį įskaičiuojamas lopas, klijai, vulkanizavimo ar kitos darbui būtinos medžiagos.
Jeigu rato nuėmimas, padangos išmontavimas, montavimas ar balansavimas pagal kainų lentelę yra atskiros paslaugos, jos apmokamos tik tada, kai faktiškai buvo būtinos ir atliktos.

3.4. Padangos pradūrimo remontas sandarinimo virve
Paslauga apima:
· pradūrimo vietos nustatymą;
· pažeidimo įvertinimą;
· pradūrimo vietos paruošimą;
· sandarinimo virvės ar lygiavertės remonto medžiagos įrengimą;
· sandarumo patikrą.
Į paslaugos įkainį turi būti įskaičiuota sandarinimo virvė ir visos kitos darbui būtinos medžiagos.
Sandarinimo virvės metodas gali būti taikomas tik tada, kai jis techniškai tinkamas konkrečiam pažeidimui ir neprieštarauja padangos gamintojo bei saugos reikalavimams.
Jeigu konkretaus autobuso ar kitos sunkiosios transporto priemonės padangos pažeidimui toks remonto būdas nėra tinkamas, tiekėjas jo taikyti negali ir turi pasiūlyti saugų alternatyvų remonto būdą.

3.5. Ventilio keitimas
Paslauga apima:
· seno ventilio pašalinimą;
· naujo ventilio pateikimą;
· naujo ventilio sumontavimą;
· sandarumo patikrą.
Ventilio kaina įskaičiuojama į paslaugos įkainį.
Turi būti naudojamas konkrečiam ratlankiui, slėgiui ir transporto priemonės kategorijai tinkamas ventilis.

3.6. Rato ir padangos slėgio patikra bei pripūtimas
Paslauga apima:
· esamo slėgio patikrą;
· padangos būklės vizualinę patikrą;
· slėgio koregavimą iki konkrečiai transporto priemonei ar padangai nustatyto dydžio;
· ventilio sandarumo patikrą.
Jeigu užsakovas pateikia konkretaus transporto priemonės modelio rekomenduojamą padangų slėgį, tiekėjas privalo juo vadovautis.

3.7. Ratlankio sandarinimo paviršiaus valymas
Paslauga apima padangos ir ratlankio sąlyčio vietos paruošimą, kai dėl:
· korozijos;
· nešvarumų;
· senų sandarinimo medžiagų;
· oksidacijos;
· kitų paviršiaus pažeidimų
gali atsirasti oro nuotėkis.
Darbai atliekami nepažeidžiant ratlankio konstrukcijos.
Jeigu naudojama papildoma sandarinimo medžiaga, jos kaina turi būti įskaičiuota į paslaugos įkainį.

3.8. TPMS daviklio nuėmimas, sumontavimas ar programavimas
Paslauga apima vieną arba kelis konkrečiam užsakymui reikalingus veiksmus:
· TPMS daviklio nuėmimą;
· daviklio sumontavimą;
· daviklio aktyvavimą;
· suporavimą su transporto priemone;
· programavimą;
· sistemos veikimo patikrą.
Jeigu reikalingas naujas TPMS daviklis, jo įsigijimas į šios paslaugos kainą neįtraukiamas, išskyrus atvejį, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nustatyta kitaip.
Tiekėjas prieš tiekdamas naują daviklį turi suderinti jo kainą su užsakovu.

4. MOBILUSIS PADANGŲ SERVISAS
4.1. Bendrieji reikalavimai
Mobilusis padangų servisas – specializuotos transporto priemonės ir darbuotojo (-ų) atvykimas į užsakovo nurodytą vietą padangų montavimo, remonto ar kitoms šioje techninėje specifikacijoje numatytoms paslaugoms suteikti.
Mobiliojo serviso iškvietimo įkainis apima:
· iškvietimo priėmimą;
· darbuotojo (-ų) atvykimą;
· specializuotos transporto priemonės atvykimą ir išvykimą;
· mobiliajai paslaugai reikalingos įrangos transportavimą.
Mobiliojo serviso iškvietimo įkainis neapima faktiškai atliktų padangų montavimo, remonto, balansavimo ar kitų paslaugų kainos. Šios paslaugos papildomai apmokamos pagal atitinkamus tiekėjo pasiūlyme nurodytus vieneto įkainius.

4.2. Mobiliojo serviso iškvietimas iki 20 km
Įkainis taikomas vienam mobiliojo serviso iškvietimui, kai atstumas nuo Naugarduko g. 129, Vilnius iki paslaugos suteikimo vietos neviršija 20 km.
Atstumas skaičiuojamas trumpiausiu įprastai transporto priemonėmis pravažiuojamu maršrutu.

4.3. Mobiliojo serviso iškvietimas virš 20 km
Įkainis taikomas vienam mobiliojo serviso iškvietimui, kai paslaugos suteikimo vieta yra daugiau kaip 20 km nuo nustatyto atskaitos taško.
Į siūlomą įkainį turi būti įskaičiuotos visos su atvykimu ir išvykimu susijusios išlaidos.
Tiekėjas negali papildomai skaičiuoti kilometro, degalų, kelionės laiko ar kitų atvykimo išlaidų, jeigu kainų lentelėje nėra atskiro tokio įkainio.

4.4. Mobiliojo serviso iškvietimas ne darbo metu
Paslauga taikoma, kai užsakovas mobilųjį servisą iškviečia:
· po tiekėjo pasiūlyme nurodyto įprasto darbo laiko;
· nakties metu;
· savaitgalį;
· valstybinių švenčių dieną.
Tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodytos įprastos darbo valandos.
Mobiliojo serviso iškvietimo ne darbo metu įkainis yra galutinis iškvietimo įkainis ir negali būti papildomai didinamas kitais nenumatytais koeficientais.

5. PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA
5.1. Paslaugos užsakomos:
· elektroniniu paštu;
· telefonu, kai reikalinga skubi mobiliojo serviso paslauga, vėliau užsakymą patvirtinant raštu;
· kitu sutartyje nustatytu būdu.
5.2. Užsakyme, kiek tai žinoma užsakovui, nurodoma:
· transporto priemonė;
· valstybinis numeris;
· transporto priemonės kategorija;
· padangos ar rato matmuo;
· reikalinga paslauga;
· transporto priemonės buvimo vieta, kai užsakomas mobilusis servisas;
· užsakymo skubumas;
· kontaktinis asmuo.
5.3. Tiekėjas negali atlikti papildomų, neužsakytų darbų be užsakovo sutikimo.
5.4. Jeigu darbų metu nustatoma, kad reikalinga kita ar papildoma paslauga, tiekėjas prieš ją atlikdamas informuoja užsakovo atstovą ir gauna jo patvirtinimą.

6. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI
6.1. Paslaugos tiekėjo servise turi būti pradedamos ne vėliau kaip per 30 min. nuo transporto priemonės pristatymo sutartu laiku.
6.2. Įprastos padangų montavimo, demontavimo, balansavimo, ventilio keitimo ir smulkaus remonto paslaugos turi būti užbaigiamos tą pačią darbo dieną, jeigu:
· nėra nustatytų papildomų gedimų;
· nereikalingos užsakovo neturimos papildomos dalys;
· šalys nesusitaria kitaip.
6.3. Tiekėjas į mobiliojo serviso iškvietimą turi reaguoti ne vėliau kaip per 15 minučių nuo užsakymo gavimo.
6.4. Mobilusis servisas turi atvykti:
· iki 20 km atstumu – ne vėliau kaip per 1 val.;
· virš 20 km atstumu – ne vėliau kaip per 2 val.;
· ne darbo metu – ne vėliau kaip per 2 val.
6.5. Jeigu dėl objektyvių priežasčių tiekėjas negali atvykti sutartu laiku, jis privalo nedelsdamas informuoti užsakovo atstovą ir nurodyti realų atvykimo laiką.

7. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA IR TIEKĖJO PAJĖGUMAI
7.1. Tiekėjas turi turėti teisėtai valdomą ar naudojamą paslaugų teikimo vietą, pritaikytą toms transporto priemonių kategorijoms, kurioms jis teikia pasiūlymą.
7.2. Tiekėjo naudojama įranga turi būti tinkama aptarnauti:
· lengvųjų automobilių ratus ir padangas;
· lengvųjų komercinių transporto priemonių ir mikroautobusų ratus ir padangas;
· autobusų ratus ir padangas.
7.3. Tiekėjas turi turėti, kiek reikalinga jo siūlomoms paslaugoms:
· padangų montavimo įrangą;
· balansavimo įrangą;
· transporto priemonių kėlimo priemones;
· tinkamo sukimo momento įrankius;
· oro slėgio matavimo ir pripūtimo įrangą;
· padangų remonto įrangą;
· TPMS diagnostikos ir programavimo įrangą, jeigu siūloma TPMS paslauga;
· mobiliojo serviso transporto priemonę ir įrangą, jeigu siūloma mobiliojo serviso paslauga.
7.4. Autobusų aptarnavimui naudojama įranga turi būti pritaikyta autobusų:
· masei;
· ratų dydžiui;
· ratų tvirtinimo konstrukcijai;
· reikalingiems sukimo momentams;
· padangų dydžiui ir konstrukcijai.

8. MEDŽIAGOS IR SMULKIOS DALYS
8.1. Į atitinkamų paslaugų vieneto įkainius turi būti įskaičiuotos visos techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugai būtinos medžiagos.
8.2. Į kainą turi būti įskaičiuoti, kai taikoma:
· balansavimo svareliai;
· standartiniai ventiliai;
· lopai;
· sandarinimo virvės;
· klijai;
· ratlankio paviršiaus valymo ir sandarinimo priemonės;
· smulkios tvirtinimo ir pagalbinės medžiagos.
8.3. Tiekėjas negali už 8.2 punkte nurodytas medžiagas reikalauti papildomo apmokėjimo.
8.4. Į paslaugos kainą neįtraukiamos naujos padangos, ratlankiai ir TPMS davikliai, nebent konkrečiai pirkimo dokumentuose nustatyta kitaip.

9. KOKYBĖ IR GARANTIJA
9.1. Tiekėjas atsako už tinkamą ir saugų atliktų darbų rezultatą.
9.2. Padangos remonto būdas turi būti parinktas atsižvelgiant į:
· pažeidimo vietą;
· pažeidimo dydį;
· padangos konstrukciją;
· padangos paskirtį;
· transporto priemonės kategoriją;
· gamintojo techninius reikalavimus.
9.3. Tiekėjas negali remontuoti padangos, jeigu remontas gali sukelti pavojų saugiam jos naudojimui.
9.4. Atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija.
9.5. Garantija apima:
· padangos remonto sandarumą;
· sumontavimo kokybę;
· ventilio sumontavimą;
· balansavimo kokybę;
· tiekėjo atliktą TPMS sistemos aptarnavimą;
· kitus pagal sutartį atliktus darbus.
9.6. Garantija netaikoma naujiems padangos pažeidimams, atsiradusiems dėl:
· svetimkūnio;
· eismo įvykio;
· ratlankio pažeidimo;
· netinkamos transporto priemonės eksploatacijos;
· kitų su tiekėjo atliktais darbais nesusijusių priežasčių.
9.7. Garantinis trūkumas šalinamas tiekėjo sąskaita.

10. ATLIKTŲ PASLAUGŲ FIKSAVIMAS
10.1. Atlikęs paslaugas tiekėjas pateikia darbų dokumentą, kuriame nurodoma:
· užsakymo numeris;
· transporto priemonė;
· valstybinis ar parko numeris;
· paslaugos atlikimo data;
· atliktos paslaugos;
· kiekvienos paslaugos kiekis;
· taikytas vieneto įkainis;
· bendra kaina;
· panaudotos į įkainį įtrauktos medžiagos, kai reikalinga;
· nustatyti papildomi padangos ar ratlankio trūkumai.
10.2. Mobiliojo serviso atveju papildomai nurodoma:
· iškvietimo data ir laikas;
· iškvietimo vieta;
· tiekėjo atvykimo laikas;
· atlikti darbai;
· iškvietimo kategorija: iki 20 km, virš 20 km arba ne darbo metu.
10.3. Paslaugos apmokamos tik po jų atlikimo ir priėmimo.

11. KAINODARA
11.1. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti vieneto įkainiai taikomi visą sutarties laikotarpį, išskyrus sutartyje aiškiai nustatytus kainų peržiūros atvejus.
11.2. Vieneto įkainis turi apimti visas tiekėjo išlaidas, būtinas konkrečiai paslaugai tinkamai suteikti, įskaitant:
· darbuotojų darbą;
· įrankių ir įrangos naudojimą;
· paslaugos administravimą;
· smulkias pagalbines priemones;
· techninėje specifikacijoje į paslaugą įtrauktas medžiagas;
· pelną;
· kitus pirkimo dokumentuose atskirai nenumatytus mokesčius.
11.3. Tiekėjas negali sutarties vykdymo metu taikyti:
· administravimo mokesčio;
· darbo vietos paruošimo mokesčio;
· įrangos naudojimo mokesčio;
· balansavimo svarelių mokesčio;
· ventilio mokesčio;
· lopo ar sandarinimo virvės mokesčio;
· kitų techninėje specifikacijoje į vieneto įkainį įtrauktų papildomų mokesčių.
















12. KAINOS PASIŪLYMO LENTELĖ


	Eil. Nr.
	Paslauga / 1 vnt.
	Lengvieji automobiliai
	 Lengvosios komercinės transporto priemonės ir mikroautobusai
	Autobusai 
	Bendra palyginamoji vertė, Eur be PVM

	
	
	Preliminarūs kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.
	Įkainis, Eur be PVM
	Preliminarūs kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.
	Įkainis, Eur be PVM
	Preliminarūs kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.
	Įkainis, Eur be PVM
	

	1
	Rato nuėmimas ir uždėjimas
	80
	 
	300
	 
	350
	 
	

	2
	Padangos išmontavimas ir sumontavimas ant ratlankio
	80
	 
	300
	 
	500
	 
	

	3
	Rato balansavimas, įskaitant balansavimo svarelius (kt. reikalingas medžiagas)
	80
	 
	300
	 
	500
	 
	

	4
	Padangos pradūrimo remontas lopu, įskaitant lopą ir kitas remontui reikalingas medžiagas
	5
	 
	50
	 
	50
	 
	

	5
	Padangos pradūrimo remontas sandarinimo virve, įskaitant virvę ir kitas medžiagas
	5
	 
	50
	 
	50
	 
	

	6
	Ventilio keitimas, įskaitant ventilį
	80
	 
	300
	 
	350
	 
	

	7
	Ratlankio sandarinimo paviršiaus valymą
	5
	 
	20
	 
	50
	 
	

	8
	TPMS daviklio nuėmimą / sumontavimą ar programavimą
	20
	 
	20
	 
	60
	 
	

	9
	Mobiliojo serviso iškvietimas*:
	

	9.1
	Mobiliojo serviso iškvietimas* iki 20 km
	1
	 
	10
	 
	25
	 
	

	9.2
	Mobiliojo serviso iškvietimas* virš 20 km
	1
	 
	10
	 
	25
	 
	

	9.3
	Mobiliojo serviso iškvietimas* ne darbo metu
	1
	 
	10
	 
	25
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM
	

	
	
	
	
	
	
	PVM suma, Eur
	

	
	
	
	
	
	
	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	


 


* Mobiliojo padangų serviso iškvietimas – specializuotos transporto priemonės ir darbuotojo (-ų) atvykimas į užsakovo nurodytą vietą, įskaitant atvykimą ir išvykimą, bet neįskaitant faktiškai atliktų padangų remonto, montavimo, balansavimo ar kitų paslaugų. Faktiškai atlikti darbai papildomai apmokami pagal atitinkamus kainų lentelėje nurodytus vieneto įkainius.

Bendra kiekvienos paslaugos palyginamoji vertė apskaičiuojama:
· lengvųjų automobilių preliminarus kiekis × atitinkamas įkainis
· lengvųjų komercinių transporto priemonių ir mikroautobusų preliminarus kiekis × atitinkamas įkainis
· autobusų preliminarus kiekis × atitinkamas įkainis.
Pasiūlymo palyginamoji kaina – visų kainų lentelės paslaugų bendrų palyginamųjų verčių suma.
Lentelėje nurodyti paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir naudojami tik pasiūlymams palyginti. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visų nurodytų kiekių. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus užsakomos pagal faktinį poreikį, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus vieneto įkainius.


13. PAPILDOMI REIKALAVIMAI MOBILIAJAM SERVISUI
13.1. Mobiliojo serviso transporto priemonėje turi būti įranga, leidžianti saugiai atlikti užsakytas paslaugas konkrečios transporto priemonės buvimo vietoje.
13.2. Jei mobilusis servisas aptarnauja autobusus, turi būti užtikrinamos saugios autobusų rato nuėmimo, uždėjimo, padangos remonto ir pripūtimo sąlygos.
13.3. Darbai viešojo eismo vietoje atliekami tik tada, kai galima užtikrinti darbuotojų, transporto priemonės ir kitų eismo dalyvių saugumą.
13.4. Jeigu vietoje darbų saugiai atlikti negalima, tiekėjas informuoja užsakovą ir pasiūlo transporto priemonės ar rato pristatymo į servisą sprendimą.

14. APLINKOSAUGA IR ATLIEKOS
14.1. Tiekėjas turi laikytis galiojančių aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo reikalavimų.
14.2. Remonto metu susidariusios smulkios atliekos – seni ventiliai, balansavimo svareliai, remonto medžiagų likučiai ir kitos tiekėjo naudojamų priemonių atliekos – sutvarkomos tiekėjo sąskaita.
14.3. Padangų utilizavimo paslauga į šį pirkimą neįtraukiama, jeigu kainų pasiūlymo lentelėje nėra atskiros tokios paslaugos eilutės.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Tiekėjas privalo laikytis transporto priemonės ir padangos gamintojo techninių reikalavimų tiek, kiek jie taikomi konkrečiai atliekamai paslaugai.
15.2. Jeigu techninėje specifikacijoje vartojama nuoroda į konkretų metodą, technologiją ar techninį sprendimą, gali būti naudojamas lygiavertis metodas ar sprendimas, jeigu juo užtikrinamas ne blogesnis saugos, kokybės ir patikimumo rezultatas.
15.3. Tiekėjas atsako už savo darbuotojų, subtiekėjų ir kitų paslaugoms vykdyti pasitelktų asmenų veiksmus.
15.4. Techninėje specifikacijoje nenumatyti, bet konkrečiai paslaugai neišvengiamai būtini įprasti technologiniai veiksmai laikomi įtraukti į atitinkamos paslaugos įkainį ir už juos papildomai neapmokama.
