Mažos vertės pirkimo sąlygų 2 priedas

BIOKURO KATILINĖS REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Užsakovas) perka biokuro katilinės esančios adresu Aušros g. 27, Švėkšna priežiūros ir remonto darbus (toliau - Darbai). Darbų preliminarūs kiekiai yra pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

Priežiūros ir remonto darbus sudaro:
1. Atvykimas į Aušros g. 27, Švėkšna;
2. Biokuro katilinės komponentų patikrinimas;
3. Remonto darbai (komponentų, detalių, įrangos išmontavimas, sumontavimas/keitimas);
Remontui reikalingų detalių, medžiagų ir įrangos (elektros komponentų, mechaninių dalių, guolių, reduktorių, velenų, ašių ir kt.) (toliau Detalės) įsigijimui taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara – sutarties vykdymo metu tiekėjui bus atlyginamos tik faktiškai patirtos, pagrįstos Detalių įsigijimo išlaidos, ne didesnėmis nei rinkos kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.
Tiekėjas privalo pagrįsti patirtas išlaidas pateikdamas įsigijimo dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras). Apmokamos tik tos Detalių išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu ir atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Sutarties vykdymo metu priimami tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, su Užsakovu turi būti derinami iš anksto.

Biokuro katilinės komponentų patikrinimas  apima:
· Kuro padavimo sistemos iki tarpinio kuro bunkerio patikrinimas;
· Kuro padavimo į katilą sistemos patikrinimas: reduktorius, guoliavietės, rotacinė sklendė, sraigtas;
· Oro ventiliatorių patikra, kaitinimo elementų;
· Katilo vizualinė patikra, termostatas, elektrokontaktinis manometras, apsauginis vožtuvas, sandarumas, degiklis, traukomatis;
· Dūmų ventiliatoriaus patikra;
· Pelenų šalinimo sistema: reduktoriai, guoliavietės, sraigtas;
· Patikrinimo ataskaita: ataskaitoje nurodoma katilų komponentų būklė, reikalingumas keitimui/remontui;
· Nemokami skambučiai techniniam personalui (darbo valandomis).
1.  Darbų apimtys – Užsakovo biokuro katilinės katilų ir jų komponentų aptarnavimas ir remontas, atsarginės dalys ir jų keitimas, techninių sutrikimų nustatymas ir įrangos pilno techninio funkcionalumo atstatymas.
2.  Apmokėjimo sąlygos:
2.1.  Komponentų, detalių išmontavimo, sumontavimo/keitimo (toliau – Įrangos remonto) Darbų kainą sudaro sugaištas darbo laikas. Darbų kaina kiekvienu konkrečiu atveju yra skaičiuojama dauginant valandos įkainį iš darbų atlikimo laiko. Remonto Darbų  (komponentų, detalių išmontavimas, sumontavimas/keitimas) valandos įkainis yra fiksuotas.
2.2.  Įrangos remontui atlikti panaudotos įrangos/medžiagų/detalių kainos Užsakovo apmokamos atskirai nuo Remonto darbų kainos. Įrangos remontui atlikti panaudotos įrangos/medžiagų/detalių kaina turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija raštu ir/ar elektroniniu paštu prieš atliekant įrangos remontą. 
Tiekėjas privalo pagrįsti patirtas išlaidas pateikdamas įsigijimo dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras). Apmokamos tik tos Detalių išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu ir atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Sutarties vykdymo metu priimami tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, su Pirkėju turi būti derinami iš anksto.
2.3.  Už tinkamai atliktus Darbus (remonto darbus ir remontui atlikti panaudotą įrangą/medžiagas/detalias) Perkančioji organizacija apmokės Tiekėjui pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą. PVM sąskaitos - faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS – Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema priemonėmis. Kartu su PVM sąskaita faktūra turi būti pateiktas abiejų Šalių pasirašytas atliktų Remonto darbų priėmimo – perdavimo aktas.
2.4.  Perkančioji organizacija Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą apmoka per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

3.  Remonto atlikimo tvarka:
3.1.  Apie įrangos remonto darbų poreikį perkančioji organizacija praneša tiekėjui telefonu ir/ar elektroniniu paštu.
3.2. Tiekėjas įsipareigoja atvykti į Užsakovo nurodytą įrangos buvimo vietą (Aušros g. 27, Švėkšna) apžiūrėti įrangą ir pateikti Defektinį aktą, kuriame turi būti nurodyta įrangos remonto darbų ir remontui atlikti reikalingos įrangos/medžiagų/detalių kainos ir remonto darbų trukmė.
3.3. Tiekėjas įrangos remonto darbus atlieka tik Perkančiajai organizacijai patvirtinus Tiekėjo pateiktą Defektinį aktą (t.y. patvirtinus remonto darbus nurodytomis kainomis).
3.4. Tiekėjas remonto darbus įsipareigoja atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nesant atsarginių dalių Tiekėjo sandėlyje – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie įrangos remonto darbų poreikį dienos. Atlikęs darbus Tiekėjas pateikia Remonto aktą. Užsakovo patvirtintas Remonto aktas yra laikomas remonto darbų priėmimo – perdavimo aktu.
3.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siunčiami remonto darbus atlikti darbuotojai yra reikiamos kvalifikacijos ir turintys pakankamai įgūdžių atlikti Darbus. Tiekėjas atsakys už savo darbuotojų saugą darbe ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi Užsakovo nurodytoje įrangos buvimo vietoje, Tiekėjas pats tirs savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus patirtus Užsakovo nurodytoje įrangos buvimo vietoje.
3.6. Tiekėjas, vykdydamas sutartį, privalo naudoti teisės aktų reikalavimus atitinkančias medžiagas ir atsargines dalis bei užtikrinti, kad remonto metu susidariusios atliekos būtų tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka

4.  Garantinės sąlygos:
4.1  Tiekėjas atliktiems remonto darbams turi suteikti ne mažesnę kaip 30 (trisdešimt) dienų garantiją. Įrangos remonto metu panaudotai įrangai/medžiagoms/detalėms suteikiama ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių garantija pagal įrangos, medžiagų ir detalių gamintojo standartines garantijos sąlygas. 

Pastaba: Biokuro katilinės vandens šildymo katilai kūrenami medžio granulėmis. Katilų kiekis 2 vnt., pavadinimas – ,,Greentech–500“, vieno katilo galia – 500 kW. Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi teisę paprašyti susipažinti su biokuro katilinės įrengimo techniniu projektu bei, suderinęs laiką su Perkančiąja organizacija, atvykti į katilinės objektą ir vietoje įvertinti esamą įrangą, technologinius sprendinius bei priežiūros ir aptarnavimo darbų apimtis.
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	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina be PVM
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	1
	Atvykimas į Aušros g. 27, Švėkšna
	kart.
	36
	

	2
	Biokuro katilinės komponentų patikrinimas
	kart.
	3
	

	3
	Remonto darbai (komponentų, detalių, įrangos išmontavimas, sumontavimas/keitimas)
	val.
	186
	

	4.
	Atsarginės detalės, perkamos esant poreikiui
	-
	Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas
	10000 ,00 Eur be PVM *


* nurodyta 10 000 Eur (be PVM) suma yra maksimali lėšų suma, skirta atsarginių detalių įsigijimui (toliau -Detalės). Ši suma nėra laikoma tiekėjo siūloma kaina ir tiekėjai jos nekeičia. Pasiūlymų vertinimo metu Detalių dalis nėra vertinama.
Detalių įsigijimui taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara – sutarties vykdymo metu tiekėjui bus atlyginamos tik faktiškai patirtos, pagrįstos Detalių įsigijimo išlaidos, ne didesnėmis nei rinkos kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.
Tiekėjas privalo pagrįsti patirtas išlaidas pateikdamas įsigijimo dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras). Apmokamos tik tos Detalių išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu ir atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Sutarties vykdymo metu priimami tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, su Pirkėju turi būti derinami iš anksto.


