TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 86 col. interaktyvus ekranas / išmanioji lenta švietimo reikmėms
1. Pirkimo objekto apibūdinimas
Pirkimo objektas - interaktyvus 86 col. ekranas / išmanioji lenta, skirta ugdymo procesui, mokymams, pristatymams, vaizdo konferencijoms, skaitmeninio turinio demonstravimui ir interaktyviam darbui su mokiniais. Įranga turi būti nauja, nenaudota, originali, pilnos gamyklinės komplektacijos, su visais veikimui būtinais priedais ir dokumentais.
Pirkimo kiekis - 17 vnt. Šio pirkimo vertė 33 057,85 Eur be PVM (40 000,00 Eur su PVM).

Tiekėjas turi įrangą pristatyti ir perduoti ją naudoti perkančiajai organizacijai, adresu Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132.
Įranga turi būti suderinama su dažniausiai naudojamomis švietimo įstaigos darbo aplinkomis: Windows, Android, macOS, ChromeOS / Google aplinka, Microsoft 365 ir Google paslaugomis, kai jos naudojamos per naršyklę ar įdiegtas programas.
Įranga turi užtikrinti stabilų darbą kasdienėje klasės aplinkoje, įskaitant daugialypį lietimą, rašymą pasyviu rašikliu ir pirštu, garso atkūrimą, mikrofonų naudojimą nuotoliniams susitikimams ir turinio bendrinimą.
Reikalavimai formuluojami kaip minimalūs, objektyviai patikrinami parametrai. Pasiūlyta įranga gali būti geresnių parametrų, jei ji neblogina naudojimo funkcionalumo ir atitinka visus privalomus reikalavimus.
Techniniai duomenys turi būti pagrįsti oficialia gamintojo dokumentacija, duomenų lapais, atitikties deklaracijomis, sertifikatais arba kitais objektyviais įrodymais.
Pasiūlymo vertinimui tiekėjas turi pateikti užpildytą atitikties lentelę, kurioje aiškiai nurodyta siūlomo modelio reikšmė, dokumento šaltinis ir nuoroda į puslapį ar punktą.
2. Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
· Pirkimo dokumentuose nurodytų prekių, interaktyvių ekranų, nėra galimybės pirkti iš CPO katalogo, nes jame jų nėra pasiūlyta.
3. Aplinkosauginiai kriterijai
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu.
mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos apraše;
jeigu pristatomos Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus);
siekti, kad prekėms pristatyti į prekių pristatymo vietą būtų pasirinktas optimalus maršrutas;
· siekti pristatyti prekes ne piko valandomis.
4. Reikalavimai tiekėjui ir pateikiamiems dokumentams
Oficialus gamintojo techninis aprašas arba duomenų lapas, kuriame matomi pagrindiniai siūlomo modelio parametrai.
Užpildyta atitikties lentelė, nurodant kiekvieno parametro faktinę reikšmę ir dokumento vietą, kur tai patvirtinama.
CE atitikties deklaracija ar lygiavertis dokumentas, jei taikoma pagal įrangos tipą.
Garantijos sąlygų aprašymas ir gamintojo / tiekėjo aptarnavimo kontaktai Lietuvoje arba ES.
Montavimo, paleidimo ir naudotojų instrukcijos lietuvių arba anglų kalba.
Jei siūlomas lygiavertis sprendimas, tiekėjas turi pateikti lygiavertiškumo pagrindimą.
5. Pristatymas, montavimas ir paleidimas
Įranga pristatoma perkančiosios organizacijos adresu Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132, saugiai supakuota ir be transportavimo pažeidimų.
Montavimo darbus atlieka pats pirkėjas su komplekte pateiktais sieniniais ekranų laikikliais.
Tiekėjas perduoda perkančiajai organizacijai naudojimo pradžios instruktažą: įjungimas, prisijungimas, rašymas, ekrano bendrinimas, USB-C/HDMI prijungimas, naudotojų profiliai ir baziniai priežiūros veiksmai.
6. Garantija ir techninis aptarnavimas
Garantijos trukmė - ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Garantijos metu turi būti šalinami gamykliniai defektai, lietimo, vaizdo, garso, jungčių, integruotos sistemos ir programinės įrangos veikimo sutrikimai, kai jie atsiranda ne dėl netinkamo naudotojo elgesio.
Gedimo registravimas turi būti galimas el. paštu arba per aptarnavimo sistemą. Reakcijos laikas - ne ilgiau kaip 2 darbo dienos, gedimo šalinimo terminas - ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, jei nereikia specialių gamintojo dalių.
Jeigu remonto metu įranga negali būti naudojama ilgiau kaip 10 darbo dienų, tiekėjas turi pasiūlyti laikiną lygiavertį sprendimą arba pakeisti Prekes lygiavertėmis.



7 Minimalūs techniniai reikalavimai
Žemiau pateikiami reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs. 
	Sritis
	Parametras
	Minimalus reikalavimas
	Privalomumas

	Bendrieji reikalavimai
	Įrangos tipas
	Interaktyvus ekranas / išmanioji lenta su integruota operacine sistema ir lietimo funkcija.
	Privaloma

	Bendrieji reikalavimai
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau kaip 86 coliai.
	Privaloma

	Bendrieji reikalavimai
	Modelio klasė
	Profesionalus / švietimo ir verslo klasės interaktyvus ekranas, skirtas nuolatiniam naudojimui klasėse ar mokymų erdvėse.
	Privaloma

	Bendrieji reikalavimai
	Komplektacija
	Ekranas, maitinimo laidas, ne trumpesni kaip 5m HDMI ir USB laidai, ne mažiau 2 pasyvūs rašikliai, sieninis laikiklis, naudotojo dokumentacija.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Apšvietimo technologija
	Direct LED ar lygiavertė, tinkama tolygiam didelio formato ekrano apšvietimui.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Skiriamoji geba
	3840 x 2160 taškų, 4K UHD.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Kraštinių santykis
	16:9.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Spalvų atkūrimas
	Ne mažiau kaip 1,07 mlrd. spalvų arba lygiavertis 10 bitų spalvų atkūrimas.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 550 cd/m².
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Kontrasto santykis
	Ne mažiau kaip 5000:1.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Reakcijos laikas
	Ne daugiau kaip 5 ms.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Matymo kampas
	Ne mažiau kaip 178° horizontaliai ir vertikaliai.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Ekrano tarnavimo trukmė
	Ne mažiau kaip 50 000 valandų.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Stiklo paviršius
	Grūdintas, nuo atspindžių saugantis, atsparus pirštų atspaudams; pageidautina antimikrobinė danga arba lygiavertis higieninis sprendimas.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Stiklo kietumas
	Ne mažiau kaip 7H; atsparumas rašymo priemonėms ne mažiau kaip „pencil 9“ arba lygiavertis.
	Privaloma

	Vaizdo panelė
	Optinis sujungimas
	Zero bonding / certified zero bonding arba lygiavertė technologija, mažinanti paralaksą ir gerinanti rašymo tikslumą.
	Privaloma

	Lietimas ir rašymas
	Lietimo technologija
	IR / infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė didelio tikslumo lietimo technologija.
	Privaloma

	Lietimas ir rašymas
	Lietimo taškų skaičius
	Ne mažiau kaip 50 lietimo taškų Windows aplinkoje ir ne mažiau kaip 50 lietimo taškų Android / macOS / Linux / ChromeOS aplinkose.
	Privaloma

	Lietimas ir rašymas
	Rašymo įrankiai
	Pasyvus rašiklis, pirštas, delno funkcijos palaikymas.
	Privaloma

	Lietimas ir rašymas
	Rašymo tikslumas
	Ne blogesnis kaip ±1 mm.
	Privaloma

	Lietimas ir rašymas
	Delno atmetimas
	Real palm rejection arba lygiavertis sprendimas.
	Privaloma

	Integruota sistema
	Procesorius
	Ne silpnesnis kaip 8 branduolių ARM klasės procesorius, pvz., 4 x Cortex-A76 + 4 x Cortex-A55, iki 2,4 GHz, arba lygiavertis.
	Privaloma

	Integruota sistema
	Grafinis procesorius
	Mali Odin G610 MC4 arba lygiavertis.
	Privaloma

	Integruota sistema
	AI / NPU sparta
	Ne mažiau kaip 6 TOPS arba lygiavertis AI spartinimo funkcionalumas.
	Privaloma

	Integruota sistema
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 arba lygiavertė.
	Privaloma

	Integruota sistema
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau kaip 128 GB; turi būti galimybė plėsti arba naudoti išorinę laikmeną.
	Privaloma

	Integruota sistema
	Operacinė sistema
	Android 16 certified arba lygiavertė naujos kartos integruota operacinė sistema, palaikanti švietimo ir bendradarbiavimo programas.
	Privaloma

	Integruota sistema
	Google sertifikavimas
	Google EDLA arba lygiavertis sertifikavimas / suderinamumas, leidžiantis naudoti Google paslaugas ir programas teisėtu būdu.
	Privaloma

	Integruota sistema
	Daugiavartotojiškumas
	Saugūs kelių naudotojų profiliai arba lygiavertis naudotojų atskyrimo sprendimas.
	Privaloma

	Garso sistema
	Garsiakalbiai
	Priekyje nukreipti garsiakalbiai, bendra galia ne mažiau kaip 2 x 25 W.
	Privaloma

	Garso sistema
	Žemų dažnių garsiakalbis
	Integruotas subwoofer / žemų dažnių garsiakalbis, ne mažiau kaip 25 W.
	Privaloma

	Garso sistema
	Mikrofonų masyvas
	Integruotas ne mažiau kaip 8 mikrofonų masyvas.
	Privaloma

	Garso sistema
	Mikrofonų veikimo zona
	Garso paėmimo atstumas ne mažiau kaip 10 m.
	Privaloma

	Garso sistema
	Garso apdorojimas
	Triukšmo mažinimas ir aido slopinimas.
	Privaloma

	Priekinės jungtys
	USB-C su maitinimu
	Ne mažiau kaip 1 x USB Type-C priekyje, palaikantis ne mažiau kaip 100 W maitinimą.
	Privaloma

	Priekinės jungtys
	HDMI įvestis
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.1 su HDCP 2.3, palaikanti 4K @ 60 Hz.
	Privaloma

	Priekinės jungtys
	Touch USB
	Ne mažiau kaip 1 x USB 3.2 Type-B lietimo funkcijai.
	Privaloma

	Priekinės jungtys
	USB-A
	Ne mažiau kaip 2 x USB 3.2 Type-A.
	Privaloma

	Priekinės jungtys
	Mikrofono įvestis
	Ne mažiau kaip 1 x mikrofono įvestis.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	HDMI įvestys
	Ne mažiau kaip 2 x HDMI 2.1 su HDCP 2.3; bent viena su ARC.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	DisplayPort
	Ne mažiau kaip 1 x DisplayPort 1.2.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	Touch USB
	Ne mažiau kaip 3 x USB 3.0 Type-B lietimui.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	USB-C
	Ne mažiau kaip 1 x USB 3.0 Type-C su 15 W maitinimu ir 1 x USB-C išvestis arba lygiavertis jungčių rinkinys.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	USB-A
	Ne mažiau kaip 2 x USB 3.2 Type-A ir 1 x USB 3.2 Type-A Android sistemai.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	HDMI išvestis
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI OUT 2.1, 4K @ 60 Hz, HDCP 2.3.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	Valdymas ir tinklas
	RS232, RJ45 gigabitinė įvestis ir išvestis, LAN In 1000M ir LAN Out 1000M arba lygiavertis tinklo sprendimas.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	Plėtimo lizdai
	OPS slot ir SDM-S slot arba lygiavertė modulinio kompiuterio / funkcijų plėtimo galimybė.
	Privaloma

	Galinės jungtys
	Garso išvestys
	SPDIF Out ir Line Out arba lygiavertės garso išvestys.
	Privaloma

	Belaidis ryšys ir identifikavimas
	Wi-Fi ir Bluetooth
	Integruotas Wi-Fi 7 ir Bluetooth 6.0 modulis arba lygiavertis / geresnis belaidžio ryšio sprendimas.
	Privaloma

	Belaidis ryšys ir identifikavimas
	NFC
	Integruotas NFC skaitytuvas / rašytuvas, suderinamas su Windows arba lygiavertis identifikavimo sprendimas.
	Privaloma

	Matmenys ir montavimas
	Išoriniai matmenys
	Apytiksliai 1955 x 121 x 1173 mm; leidžiami gamintojo konstrukciniai nuokrypiai, jei išlaikoma 86 col. įstrižainė ir montavimo suderinamumas.
	Informacinis

	Matmenys ir montavimas
	Svoris
	Ne daugiau kaip 75 kg be sieninio laikiklio, kad būtų tinkama standartiniam saugiam montavimui; orientacinis atitikmens svoris - 65 kg.
	Privaloma

	Matmenys ir montavimas
	VESA
	Ne mažiau kaip VESA 800 x 400 mm arba gamintojo numatytas lygiavertis montavimo standartas.
	Privaloma

	Energija
	Elektros sąnaudos
	Standartiniu režimu ne daugiau kaip 180 W 86 col. modeliui; orientacinis atitikmens rodiklis - 160 W.
	Privaloma

	Failų ir turinio palaikymas
	Vaizdų formatai
	JPEG, BMP, PNG arba lygiaverčiai populiarūs vaizdų formatai.
	Privaloma

	Failų ir turinio palaikymas
	Vaizdo formatai
	MPEG1/2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, VP8, VP9 ar lygiaverčiai populiarūs vaizdo formatai.
	Privaloma

	Failų ir turinio palaikymas
	Garso formatai
	MP3, AAC, FLAC, LPCM ar lygiaverčiai populiarūs garso formatai.
	Privaloma

	Failų ir turinio palaikymas
	Dokumentų formatai
	PDF, TXT, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, IWB, ODT, GIF arba lygiaverčiai dokumentų formatai.
	Privaloma

	Papildomos funkcijos
	Programinė ekosistema
	Interaktyvios lentos, turinio rodymo, klasės įrankių, ekrano valdymo ir turinio transliavimo funkcijos arba lygiavertis programinis paketas.
	Privaloma

	Papildomos funkcijos
	Vaizdo konferencijos parengtis
	Integruoti mikrofonai, garso sistema ir viršutinė USB-C jungtis kamerai arba lygiavertis sprendimas hibridinėms pamokoms / susitikimams.
	Privaloma



Pastaba dėl konkurencijos: techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs funkciniai ir techniniai reikalavimai. Jei pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus gamintojas, modelis, standartas, sertifikatas ar technologijos pavadinimas, jis turi būti suprantamas kaip „arba lygiavertis“, jeigu kituose pirkimo dokumentuose nėra pagrįsta kitaip
