

	
	



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
1.1. SĄVOKOS  
1.1.1. Pirkėjas/Užsakovas – AB Lietuvos oro uostai. 
1.1.2. Tiekėjas/Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.
1.1.3. [bookmark: _Hlk192056177]Paslaugos –  Eksploatuojami vartų, automatinių durų, bei praėjimo kontrolės sistemų eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugos.
1.1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
1.1.5. Avarija – nenumatytas nelaimingas įvykis dėl darbo priemonių, inžinerinių sistemų, įrenginių, sistemų gedimo, darbo ar technologinio proceso pažeidimo, gedimo ar kitų nenumatytų techninių ar technologinių aplinkybių. Sukėlęs pavojų žmonėms, aplinkai ir padaręs ar galėjęs padaryti žalos darbuotojų sveiktai ar kitam materialiam bei nematerialiam turtui (į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Paslaugosi, remontui reikalingos medžiagos ir keičiamos detalės).
1.1.6. Avarijos lokalizavimas – operatyvių veiksmų visuma, būtina užkirsti kelią žalos, kilusios dėl tinklų, įrenginių ar sistemų gedimo, didėjimui. Veiksmų kompleksas, kuriais siekiama apsaugoti žmones, gyvūnus ir aplinką, sustabdyti avarijos plitimą, maksimaliai apsaugoti įrenginius ar jų sudedamąsias dalis  bei  materialines vertybes (į  pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Paslaugos, remontui reikalingos medžiagos ir keičiamos detalės).
1.1.7. Gedimas – gedimo atveju, Pardavėjas pirmiausia privalo bandyti suremontuoti sugedusią sistemą, įrangą, detalę ir tik įrodžius remonto neekonomiškumą ar negalimumą, turima įranga būtų keičiama naują. Paslaugos apima ne tik profilaktinius ir reglamentinius gedimo šalinimo darbus, bet ir visiškai neremontuojamos įrangos, detalės, sistemos pakeitimo, konfigūravimo ir derinimo išlaidas bei sąnaudas (į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Paslaugos, remontui reikalingos medžiagos ir keičiamos detalės).
1.1.8. Techninės priežiūros paslaugos – kassavaitine sistemų būklės apžiūrėjimo, įvertinimo, techninio aptarnavimo, reguliavimo, taisymo ir remonto veiksmai, atliekami tam, kad sistemos ir jų sudėtinės dalys būtų tvarkingos, patikimai ir saugiai veiktų (į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Paslaugos, remontui reikalingos medžiagos ir keičiamos detalės).
1.1.9. Smulkus remonto darbai, kurių darbo laikas mažesnis negu 4 valandos, (papildomai neapmokestinami).
1.1.10. Stambus remonto darbai, kurių darbo laikas daugiau negu 4 valandos.
1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI
[bookmark: _Hlk198281064]Pirkimo objektas - AB Lietuvos oro uostai Vilniaus oro uosto vartų, automatinių durų bei praėjimo kontrolės, techninės priežiūros ir remonto paslaugos .(toliau – Pirkimo objektas).
1.2.1. Prekės/Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Užsakovas numato, bet neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Prekių/Paslaugų neviršijant maksimalios sutarties vertės, t.y. ne daugiau kaip už 250 000 Eur be PVM.
1.2.2. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr.1 nenurodytas Prekes/Paslaugas. Papildomų Prekių/Paslaugų pirkimui taikomos visos Prekių/Paslaugų/Darbų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos  sąlygos. Tokių Prekių/Paslaugų bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10% nuo maksimalios sutarties sumos, t.y. 25 000 Eur be PVM.
1.2.3. Papildomos Prekės/Paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Prekių/Paslaugų pardavimo vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad papildomų Prekių/Paslaugų kainos neviršytų rinkos kainų, papildomų Prekių/Paslaugų įkainius Paslaugų tiekėjas turės suderinti su Užsakovu iš anksto.
1.2.4. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Už  nurodytas Paslaugas Pirkėjas apmokės taikant Paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus įkainius. 
1.2.5. Paslaugų tiekėjas užtikrina, kad detalės/trečiųjų šalių paslaugos, reikalingos tinkamam užsakytų Paslaugų suteikimui, būtų įsigytos ir Užsakovui parduotos už ne didesnę nei tuo metu esančią rinkos kainą. Į faktiškai patirtas išlaidas už Paslaugų suteikimui reikalingas detales/trečiųjų šalių paslaugas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas.
1.2.6. Tiekėjas turi pagrįsti faktines išlaidas Paslaugų suteikimui reikalingoms detalėms/paslaugoms ir pateikti jų įsigijimo iš trečiųjų šalių dokumentus - sąskaitas faktūras arba detalių tiekėjo / gamintojo kainoraščio ar jo dalies kopiją (gali būti bet kokia kainoraščio kopija, įskaitant detalių tiekėjo / gamintojo internetinio puslapio kopiją.
1.2.7.  Siekiant, kad Papildomų prekių įkainiai neviršytų rinkos kainų, Papildomų prekių įkainius Paslaugų teikėjas turės suderinti su Užsakovų iš anksto pagal detalią sąmatą bei pagrįsti trečiųjų šalių dokumentais, į kuriuos negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas.
1.2.8. Užsakovui įsigijus naujus Vartų, durų bei praėjimo kontrolės, Paslaugų apimtys gali didėti, tačiau ne daugiau kaip 35%.
1.2.9.  Pasiūlyme Paslaugų teikėjas nurodo Paslaugų kainas (TS Priedas Nr. 2) nurodytiems Įrengimams.
1.2.10. Papildomų paslaugu -prekių tiekimo tvarka aprašyta (TS Priedas Nr. 1).
Pirkimo objektas apima: 
Lentelė Nr.1 – perkamų paslaugų/prekių pavyzdinis sąrašas:
	 
	Vieno mėn. darbo įkainis, Eur
	36 mėn. įkainis Eur 
	Viso:

	Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos, kiekvieną darbo dieną pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 val. iki 14.45 val. objekte būtų Paslaugų teikėjo įsakymu paskirtas atestuotas, aukštos kvalifikacijos vienas  darbuotojas.
	
	
	 

	 
	Valandinis įkainis Eur
	Preliminarus kiekis val.
	Viso:

	Už Paslaugas, kurios viršija  specialisto 4 darbo valandų  ir už kurį papildomai sumokama.
	
	
	

	 
	Valandinis įkainis Eur
	Preliminarus kiekis val.
	Viso:

	Už papildomas Paslaugas, kuriems reikalingi daugiau negu vienas darbuotojas.
	
	
	




2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Sąrašas įrenginių, kuriems bus teikiamos Paslaugos:
2.1. Automatinės slankiosios durys "TORMAX" TCP 101 - 43vnt.
2.2. Automatinės slankiosios durys "GU Automatics" Standard control unit 0123 - 9 vnt.
2.3. Automatinės durys (vienos ir dviejų valdomų varčių, su elektromagnetinėmis ir motorinėmis spynomis,  su avarinio atpalaidavimo mechanizmais) "ABLOY" DA460 ir SW300 - 80 vnt
2.4. Automatinės durys (vienos ir dviejų valdomų varčių, su elektromagnetinėmis ir motorinėmis spynomis, su avarinio atpalaidavimo mechanizmais) "TORMAX" Smart Drive 1101 - 5 vnt.
2.5. Durys su elektromechanine sklende - 92 vnt.
2.6. Leidimų skaitytuvai HID - 402 vnt.
2.7. Vienpusio praėjimo vartai "KABA" Orthos PIL-M02 - 8 vnt.		
2.8. Pakeliamieji automatiniai ir mechaniniai vartai "Hormann" B445 – 27 vnt.
2.9. Pakeliamieji automatiniai ir mechaniniai vartai gaisrinė "Efaflex" EFA-TRONIC – 4 vnt. 
2.10. Pakeliamos mechaninės žaliuzės - 10 vnt. 
2.11. Pakeliamieji greitaeigiai varta "ABLOY" RP2000 - 2 vnt.
2.12. Pakeliamieji sekcijiniai vartai "ABLOY" CDM9 - 2 vnt.
2.13. Pakeliami valyklos vartai "GFA" TS970 - 1 vnt.
2.14. Greitaeigiai sulankstomi vartai Quick Folder Gate II "ABLOY" RR300 - 1 vnt.
2.15. Sulankstomi vartai "ABLOY" FD2050 - 1 vnt.
2.16. Išlyginamasis tiltelis "ABLOY" DL6010SM - 1 vnt.
2.17. Stikliniai varteliai "TiSO" Gate-GSH - 4 vnt.
2.18. 1 Kontrolinės sulankstomi vartai "DAAB" EP104 - 1 vnt.
2.19. LSA Automatiniai Vyriausybiniai vartai  "RIB" S1 - 1 vnt.
2.20. Muitinės turniketas "Ozak" BTX 400 S - 1 vnt.
2.21. Valyklos automatiniai vartai "BFt ultra" - 1 vnt.
2.22. Darbuotojų aikštelės vartai "Comunello" - 1 vnt.


3. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)
☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
☐ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
☐ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga
☐ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
 Nuotoliniu būdu.
☐ Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje.
☐ Kita. 
4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
4.1.  Paslaugų teikimo Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos. 
4.2.  Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos būtu pakankamas kiekis darbuotojų, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas Paslaugų teikimas.
4.3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu turėtų papildomo personalo, kuris kvalifikuotai galėtų teikti Paslaugas, šalinti gedimus, spręsti kilusias ekstremalias situacijas.
4.4. Paslaugų teikėjas turi numatyti ir įvertinti išlaidas personalo mokymams, kvalifikacijos kėlimui ir nuolatiniams leidimams dirbti Vilniaus oro uoste gauti.  
4.5. Paslaugos turi būti teikiamos netrukdant Lietuvos oro uosto (toliau – Objektas) veiklai.
4.6. Paslaugų teikėjas privalo administruoti suteiktų Paslaugų garantinius įsipareigojimus, įrenginius, sistemas, esant poreikiui, pateikti detalią suvestinę Užsakovui per vieną darbo dieną nuo tokio prašymo pateikimo dienos. 
[bookmark: __DdeLink__10385_2108611495_Copy_1]4.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesidomėti su teikiamomis Paslaugomis nesusijusia Užsakovo vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Užsakovą per 24 valandas apie teikiamų Paslaugų eigą. Paslaugų teikėjas Paslaugų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
5. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TERMINAI :
5.1. Užsakymų vykdymo terminai
5.1.1. Pranešimas turi būti priimtas Paslaugų teikėjo personalui atsiliepiant į telefoninį skambutį, ar elektroninį laišką, ne ilgiau nei per 15 (penkiolika) minučių, visos vykdomos paslaugos turės būti užregistruotos elektroninėje AB Lietuvos oro uostai Vilniaus oro uosto   gedimų registravimo sistemoje.
5.1.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui prašymą nuolatiniams leidimams gauti. Leidimų išdavimo tvarka ir sąlygos pateikiamos https://ltou.lt/teisine-ir-administracine-informacija/tvarkos-ir-dokumentai/leidimu-isdavimas/.  Visas su leidimais susijusias išlaidas apmoka Paslaugų teikėjas.
[bookmark: _Hlk6491325]5.1.3.  Turi būti užtikrintas papildomo, kvalifikuoto personalo atvykimas į avarijos ar kritinio gedimo vietą ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo žodinio pranešimo gavimo, jei konkrečiu atveju nepakanka Objekte dirbančio personalo dalyvavimo.
[bookmark: _Hlk5707689]5.1.4. Atvykus į Objektą pranešti apie atvykimą ir užfiksuojant atvykimo laiką. Gedimo padariniai turi būti likviduojami su Užsakovu suderinus Paslaugų apimtis ir atlikimo laiką.
5.1.5.  Objekto įrenginių eksploatacijai, techninei priežiūrai ir remontui reikalingų taisyklių, procedūrų, instrukcijų, schemų parengimas, aprašymas ir suderinimas su Užsakovu, atsakingomis institucijomis, Paslaugų teikėjais, Rangovais, Nuomininkais ir kitomis susijusiomis trečiosiomis šalimis. 
5.1.6.  Paruošti ateinančių metų Objekto įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros paslaugų grafikų   (periodinių Paslaugų grafikas privalo būti pakankamai detalus ir realistiškas) sudarymas ir pateikimas Užsakovui iki kiekvienų metų sausio mėnesio 1 dienos arba Užsakovui paprašius (pagal poreikį) bei šio grafiko vykdymo mėnesinių, ketvirtinių ir metinių ataskaitų parengimas ir pateikimas Užsakovui.
5.1.7.  Paslaugų teikėjas pilnai atsako už Specialistų saugos ir sveikatos taisyklių laikymąsi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
5.1.8.  Prieš pateikdamas sąskaitą už suteiktas Paslaugas Paslaugų tiekėjas pateikia suderinti suteiktų paslaugų aktą Užsakovo už Sutartį atsakingam asmeniui. Pastarajam pasirašius aktą, Paslaugų teikėjas teikia e-sąskaitą.
5.1.9.  Paslaugos turi užtikrinti AB Lietuvos oro uostai Vilniaus filiale nuosavybės teise priklausančių vartų, durų bei praėjimo kontrolės, nuolatinę techninę priežiūrą.
5.1.10.  Paslaugų teikėjas veda visą su įrengimų technine būkle susijusią dokumentaciją (patikros aktai). Visa techninė dokumentacija saugoma pas Užsakovą.
5.1. 11. Įrengimų techninė būklė nuolat privalo būti tokia, kad nekiltų kliūčių vykdyti oro uosto operacijas. 
5.1.12. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos, gavus reikiamus leidimus, kiekvieną darbo dieną pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 val. iki 14.45 val. objekte būtų Paslaugų teikėjo įsakymu paskirtas atestuotas, aukštos kvalifikacijos darbuotojas.
5.1.13. Užsakovo prašymu Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovo pranešimų registracijų ataskaitą su problemos registravimo data, laiku ir problemų sprendimu.
[bookmark: __DdeLink__15075_2108611495]5.1.14. Specialistas, atvykęs šalinti gedimo ar atlikti kitas su Įrengimais susijusias paslaugas, apie paslaugų teikimo pradžią informuoja Užsakovo atsakingą asmenį.  Baigęs teikti paslaugas,  Užsakovo atsakingą asmenį informuoja apie rezultatus.
5.1.15. Paslaugų tiekėjas kartu su kitomis institucijomis privalo dalyvauti tiriant avarijas, nelaimingus atsitikimus ar kitus su mechanizmais susijusius įvykius. 
6. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA:
6.1. Gedimo atveju Paslaugos teikėjas privalo surašyti defektacijos aktą, kuriame turi būti nurodytas gedimo pobūdis ir reikalingų atlikti remonto darbų aprašymas. Defektacijos aktą pasirašo Paslaugos teikėjas ir Užsakovas.
6.2. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gedimo diagnozavimo momento Paslaugos teikėjas įsipareigoja raštu sudaryti remonto darbų sąmatą ir nustatyti remonto darbų atlikimo terminą. Paslaugų sąmatos ir darbų atlikimo nustatymo terminas, Šalims raštu (el. paštu ar faksu) išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 10 (dešimt) darbo dienų.
6.3.  Techninės priežiūros paslaugos vykdomi tik gavus patvirtintą sąmatą ir su Užsakovu suderinus paslaugų apimtis ir atlikimo laiką.
[bookmark: _Hlk208492731]6.4. Paslaugų priėmimą vykdo Užsakovo atsakingas asmuo. Paslaugos teikėjas surašo darbų priėmimo perdavimo aktą, kiekvienam įrengimui dviem egzemplioriais, kuriame nurodyti konkretūs atlikti darbai ir panaudotos medžiagos.
6.5. Atliktų Paslaugų priėmimo perdavimo aktai Užsakovui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 26 mėnesio dienos už visus einamo mėnesio baigtus remontus.
6.6. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo datos būtų pakankamas kiekis darbuotojų, kad užtikrintų nepertraukiamą ir kokybišką Paslaugų tiekimą. 
6.7. Paslaugos teikėjas turi laikytis  AB Lietuvos oro uostų Vilniaus filialui vidaus tvarkų ir taisyklių reikalavimų https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams (aktualiais dokumentais).
6.8. Objekto veiklą įtakojantys darbai turi būti atliekami iš anksto informavus ir suderinus su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis ir gavus nustatytos formos leidimus darbams.
6.9.  Paslaugų teikėjas turi pats pasirūpinti paslaugų teikimui naudojama technika, įrengimais, įrankiais ir medžiagomis (tame tarpe įrenginiai jų dalys bei detalės), kėlimo įranga reikalinga profilaktiniams ar kitiems darbams atlikti ir t.t. Naudojama technika, įrengimai, įrankiai, kėlimo technika turi būti tvarkinga, atlikta periodinė patikra, atitinkanti Lietuvos Respublikos teisės aktus, įstatymus.
6.10. Garantijos atliktiems darbams turi būti suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. Visiems remonto darbams, detalėms, medžiagoms yra suteikiama garantija pagal gamintojo nustatytus terminus ir sąlygas. Terminas yra nurodomas remonto paslaugoms, detalių, medžiagų aprašymuose arba detalizuojamas prekės garantiniame talone. Tuo atveju, kai gamintojas tam tikriems darbams ar tam tikroms detalių, medžiagų rūšims, daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų LR teisės aktų. Tais atvejais remiantis LR teisės aktais konkrečių darbų, detalių, medžiagų atžvilgiu yra nustatomas tam tikras tinkamumo naudotis terminas. Paslaugos teikėjas įsipareigoja tokius darbus ar tokias detales, medžiagas Užsakovui parduoti taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo termino pabaigos.
6.11. Paslaugos teikėjas sutarties pasirašymo dieną privalo būti pilnai susipažinęs su realia situacija Objekte ir turėti sutartyje numatytiems darbams atlikti pakankamą patirtį, įsivertinęs visas rizikas, taip pat yra pilnai įvertinęs realia situaciją ir visas darbų, medžiagų, įrangos apimtis, bei sąlygas reikalingas šios sutarties vykdymui.
7. UŽSAKYNŲ TEIKIMO BŪDAS:
☒ El. paštu
☒ Telefonu
☐ Kita. 
8. PRIEDAI
8.1.  Priedas Nr. 1. Papildomos paslaugos.
8.2. Priedas Nr. 2. Detalios profilaktinės paslaugos ir minimalios įrenginių periodinių techninių priežiūros paslaugų apimtys.








TS priedas Nr. 1
PAPILDOMOS PASLAUGOS

1. Užsakovas kompensuos Paslaugų tiekėjo patirtas išlaidas, susijusias su Papildomų prekių įsigijimu. Visais atvejais Paslaugų tiekėjas užtikrina, kad Papildomos prekės bus įsigytos už ne didesnę nei tuo metu esančią rinkos kainą bei pateikia Užsakovui prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Kompensuojamas tik su Užsakovų suderintų ir Užsakovo užsakytų Papildomų prekių įsigijimas.
2. Papildomų paslaugų ir Papildomų prekių užsakymus Pirkėjas teiks Paslaugų tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje. 
3. Pagal Užsakovo atsakingo už sutarties vykdymą asmens pateiktą Papildomų paslaugų užsakymą, Paslaugų tiekėjas pateikia Užsakovui Papildomų paslaugų ar Papildomų prekių pasiūlymą su nurodytais kiekiais ir kainomis.
4. Užsakovo atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui patvirtinus Papildomų paslaugų ar Papildomų prekių užsakymą, Tiekėjas pristato Papildomas prekes ir suteikia Papildomas paslaugas. Užsakovo atsakingas asmuo turi teisę prašyti papildomos informacijos, susijusios su Papildomomis prekėmis, keisti užsakomas medžiagas ir detales lygiavertėmis, keisti užsakomų Papildomų prekių kiekius.
5. Paslaugų tiekėjas, perduodamas informaciją ir siūlydamas medžiagas bei detales privalo:
5.1. Užsakovui pareikalavus pateikti kainų apklausos palyginamąją pažymą, kurioje atsispindėtų tuo metu rinkoje esančių tokių pačių arba lygiaverčių medžiagų ir detalių kainos.
5.2. Netaikyti savo antkainio Papildomoms prekėms.
6. Jeigu Užsakovas nustato, kad tuo momentu rinkoje, viešose pardavimo vietose, elektroninėse parduotuvėse siūlomų Papildomų prekių rinkos kaina yra mažesnė, tai Paslaugų tiekėjas privalo mažinti kainą bei atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius.
7. Paslaugų tiekėjas, pristatydamas Papildomas prekes, kartu pateikia jų įsigijimą pagrindžiančių dokumentų kopijas, kurias pateikia Užsakovo atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui kartu su sąskaita faktūra.
8. Paslaugų tiekėjas, suteikęs Papildomas paslaugas, pateikia darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuriame nurodomos panaudotos medžiagos ir detalės, jų kiekiai, panaudojimo vietos.
9. Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo turi teisę prašyti papildomos informacijos, susijusios su Papildomomis prekėmis ar Papildomomis paslaugomis.
10. Papildomoms prekėms, Užsakovui paprašius, Paslaugų tiekėjas pateikia eksploatacinių savybių deklaracijas, garantinius lapus, sertifikatus, kitą dokumentaciją. 
11. Papildomoms prekėms suteikiama gamintojo nustatyta garantija; jei gamintojas jos nenustato – ne trumpesnė kaip 1 metų garantija.
12. Papildomos prekes Paslaugų tiekėjas pristato į panaudojimo vietą be papildomo mokesčio.
13. Pakuotes, tarą, kitas atliekas, susijusias su Papildomomis prekėmis ar Papildomomis paslaugomis Paslaugų tiekėjas utilizuoja savo lėšomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Medžiagoms, detalėms, įrangai suteikia garantiją ne trumpesnę nei numato gamintojas.

















Priedas Nr. 2
MINIMALIOS APTARNAVIMO ĮRANGINIŲ PERIODINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS

Minimalios periodinės techninės priežiūros darbų apimtys aprašo tik minimalius, tipinius techninės priežiūros darbus. Jei Lietuvos Respublikos, CAA, ICAO teisės aktuose, techniniuose reglamentuose ar įrenginių gamintojų pateiktose instrukcijose yra nurodytos platesnės konkrečių įrenginių techninės priežiūros darbų apimtys, Paslaugos teikėjas privalo techninę priežiūrą vykdyti tokiomis techninės priežiūros darbų apimtimis, kokios yra nurodytos aktualiuose teisės aktuose, techniniuose reglamentuose ar gamintojų instrukcijose.


1. Automatinių durų techninis aptarnavimas:

	Žyma
	Pavadinimas
	Darbas

	TA
	Savaitinė durų patikra
	Patikrinti, ar nėra mechaninių durų pažeidimų.
Patikrinti judėjimo daviklio suveikimo atstumą.
Patikrinti, ar durų atsidarymo greitis atitinka objekto judėjimo greitį.
Patikrinti, ar sinchroniškai atsidaro durų kairioji ir dešinioji pusės.
Patikrinti, ar nėra pašalinių triukšmų darinėjantis durims.
Patikrinti laisvumą tarp svirties ir variklio.
Patikrinti dangčio tvirtinimą.
Patepti ritinėlius.
Pašalinti pastebėtus gedimus.

	TA-M
	Mėnesinė durų patikra
	Atlikti savaitinės TA darbus.
Nuėmus dangtį patikrinti, kur galima, apžiūrėti mechanizmą, montažą.
Patikrinti visus durų darbo režimus.
Atsuktuvu ar raktu patikrinti ekscentrines įvores ir jas patepti.
Išvykime patikrinti juostos įtempimą (slenkančios).
Spiritu nuvalyti variklio apsukų skaičiaus diskelį.
Pašalinti pastebėtus gedimus.

	TA-P
	Pusmetinė durų patikra
	Atlikti kasdienės TA, TA-M darbus.
Nuėmus dangtį, potenciometru TIME DELAY nustatyti atidarytų durų trukmę. (Vasarą – padidinti, žiemą – sumažinti).
Slenkančiose duryse patikrinti avarinio stabdymo funkciją.




2. Pakeliamųjų vartų techninis aptarnavimas:
	Žyma
	Pavadinimas
	Darbas

	TA1
	Savaitinė vartų patikra
	Patikrinti, ar nėra mechaninių vartų pažeidimų.

	TA-2
	Mėnesinė vartų patikra
	Patikrinti, ar nėra mechaninių vartų pažeidimų.
Patikrinti, ar nėra pašalinių triukšmų darinėjantis vartams.
Patikrinti visus vartų darbo režimus.
Patikrinti leidimų kontrolės sistemą (kur numatyta). 



3. Greitaeigių vartų techninis aptarnavimas:
	Žyma
	Pavadinimas
	Darbas

	TA-2
	Mėnesinė vartų patikra
	Patikrinti, ar nėra mechaninių vartų pažeidimų. Jeigu reikia pašalinti.

	TA-P
	Pusmetinė vartų patikra
	Patikrinti, ar nėra mechaninių vartų pažeidimų. Jeigu reikia pašalinti.
Patikrinti, ar nėra pašalinių triukšmų darinėjantis vartams.
Patikrinti visus vartų darbo režimus.
Patikrinti elektros komponentus.
Patikrinti kontaktus, pagrindinį jungiklį, šviesbarjerius.
Patikrinti visas apsaugines plokštes.

	   TA-M
	Metinė vartų patikra
	Patikrinti fiksavimo padėties    
sraigtines jungtis.
Patikrinti vartų sujungimus.
Jeigu reikia pakeisti.
Fiksuotoje padėtyje patikrinti 
Inkarinius tvirtinimus.
Patikrinti avarinį vartų atsidarymą.
Sutepti visus guolius.
Sutepti visas įvores.
Elektros komponentai
Patikrinti kontaktus, pagrindinį        
jungiklį, šviesbarjerius.
Patikrinti visas apsaugines plokštes.
Patikrinti Variklio funkcijas.



Paslaugų teikėjas privalo turėti Paslaugų teikimui atlikti reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones

	
	
	



