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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)



PASIŪLYMAS
DĖL TINKLO KOMUTATORIŲ PIRKIMO
	

	(data)

	

	(vieta)



	Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)
	

	Papildoma informacija, kuri bus reikalinga Pirkimo sutarties sudarymui:
	

	Juridinio asmens kodas
	

	PVM kodas
	

	Atsiskaitomoji sąskaita
	

	Bankas, banko kodas
	

	Tiekėjo kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)
	

	Pirkimo sutartį pasirašantis asmuo /jeigu Pirkimo sutartį pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą/
	



1. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI PAGAL VPĮ 49 STRAIPSNĮ, SIEKDAMAS ATITIKTI PIRKIMO DOKUMENTUOSE NUSTATYTUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir fiziniai asmenys (kvazisubtiekėjai), kurių kvalifikacija ar profesiniai pajėgumai pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį)

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Pajėgumų, kuriais remiamasi, ir (ar) sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui ar fiziniam asmeniui (kvazisubtiekėjui), aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



1. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	





1. PASIŪLYMO KAINA 

3. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
3. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 
1. transportavimo išlaidas;
1. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;
1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
1. aprūpinimo technika ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti išlaidos;
1. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
1. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
1. Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.
3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.
3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.


1. Pirkimui siūlome:
[bookmark: _Hlk137737941][bookmark: _Hlk137737024] 
	Eil. Nr.
	Perkamo objekto pavadinimas
	Gamintojas, modelis
	Kiekis, vnt.
	Vnt. kaina, Eur be PVM
	Bendra kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5

	1.
	Tinklo komutatorius
	/įrašyti privaloma/
	65 vnt.
	/įrašyti privaloma/
	/įrašyti privaloma/

	PVM 21 % suma, Eur*:
	/įrašyti privaloma/

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	/įrašyti privaloma/



	Bendra pasiūlymo kaina žodžiais, Eur su PVM:
	/įrašyti privaloma/



* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________________________________________ .

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos bei visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
Kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

1. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant konkurso sąlygų 2 priede „Tinklo komutatorių techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Siūlomų prekių savybės yra tokios:
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas
	Siūloma (nurodyti charakteristikas, atitiktį reikalavimams, kitą prašomą informaciją)*
Pildo tiekėjas
* Tiekėjai, pildydami šią grafą, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami

	1.1
	Konstrukcija
	Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
	

	1.2.
	El. maitinimas
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.
	

	1.3.
	Apjungimas į masyvą (angl. stacking)
	Ne mažiau nei 8 komutatoriai apjungiami į vieną masyvą 
	

	1.4.
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 48 vnt. PoE+ (802.3af/at) keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų;
Ne mažiau kaip 4 vnt. 10G (SFP+) tipo prievadų;
USB (USB-C) tipo konsolės prievadas;
USB tipo prievadas (host port).
	

	1.5.
	Bendra komutatoriaus PoE+ galia
	Ne mažiau kaip 370W.
	

	1.6.
	Našumas
	Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 170 Gbps;
Bendras našumas turi būti ne mažiau 100 Mpps;
Komutavimo vėlinimas, ne ilgesnis nei 4 μSec
	

	1.7.
	Virtualių tinklų palaikymas vienu metu
	Ne mažiau kaip 2000
	

	1.8.
	MAC adresų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 30000.
	

	1.9.
	IPv4/IPv6 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 5000.
	

	1.10.
	IGMP grupių
	Ne mažiau kaip 2000.
	

	1.11.
	IPv4 ACL (ingress)
	Ne mažiau kaip 1000.
	

	1.12.
	Paketų buferio dydis
	Ne mažiau kaip 12 MB.
	

	1.13.
	Operatyviosios atminties dydis
	Ne mažiau kaip 1 GB.
	

	1.14.
	Saugojimo atminties dydis
	Ne mažiau kaip 4 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo.
	

	1.15.
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
802.1Q (VLAN);
MSTP, RSTP, STP, RPVST+;
IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED;
Port Mirroring arba lygiavertis;
NTP;
UDLD;
MVRP arba lygiavertis.
	

	1.16.
	Multicast protokolai
	Ne žemesnis kaip:
Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3;
(RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2);
MLD snooping.
	

	1.17.
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti ne žemesnį standartą nei IEEE 802.3ad su LACP.
	

	1.18.
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai:
TFTP;
Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L2/L3 parametrus;
Prievadų apsauga nuo BPDU atakų: STP root guard, STP BPDU guard, STP loop guard funkcijų palaikymas;
Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP;
Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization).
Galimybė autentifikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X autentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus.
	

	1.19.
	Paslaugos kokybės valdymo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
Strict Priority (SP);
Deficit weighted round robin queuing (DWRR).
Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai:
IEEE 802.1p Priority;
IEEE 802.3x Flow Control.
Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ.
	

	1.20.
	Valdymo funkcijos
	Command Line Interface (CLI);
WEB sąsaja;
Galimybė valdyti per mobilią aplikaciją;
Galimybė valdyti centralizuoto valdymo programine įranga, esančia debesyje;
Turi būti galimybė įtraukti ir pilnai valdyti su HPE Aruba Central centralizuoto valdymo platforma.
Turi būti galimybė naudojantis centralizuoto valdymo sistema atlikti komutatorių konfigūravimą (vlan kūrimą, prievadų agregaciją, stekavimą, prieigos kontrolę, apsaugą nuo kilpų, nustatyti SNMP parametrus, maršrutizavimą) operacininės sistemos atnaujinimą, matyti tinklo topologiją, gauti pranešimus apie tinklo įrangos incidentus, matyti DHCP įvykius, kaupti įvykius (angl. Logs) ir atlikti šių įvykių auditus, generuoti ataskaitas.
	

	1.21.
	Srautų stebėjimo funkcijos
	sFlow arba lygiavertis.
	

	1.22.
	Papildomi reikalavimai
	Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti neribotam laikui.
Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.
	

	1.23.
	Garantija
	Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo pasirašytą patvirtinimą / raštą, kad perkamai įrangai galios gamintojo numatyta garantija.
Už įrangos transportavimą iki tiekėjo arba garantinio centro ir įrangos grąžinimą iki perkančiosios organizacijos, atsakingas tiekėjas.
Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
	

	1.24.
	Savybės
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing / refurbished) įrangos, siūloma įranga turi nekelti grėsmės Nacionaliniam saugumui.
	

	1.25.
	Pristatymo adresas
	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
	




1. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1.
	Pasiūlymo techninio pagrindimo forma su priedais
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Užpildytas EBVPD
	
	
	

	5.
	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija
	
	
	

	6.
	Laisvos formos deklaracija dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje numatytų sąlygų
	
	
	

	7.
	Deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms (parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede (juridiniam asmeniui) ir 11 priede (fiziniam asmeniui) pateiktą formą)
	
	
	

	8.
	Kiti dokumentai (nurodo tiekėjas)
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
· mums nėra taikoma sąlyga, kad esame neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniams asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 str. 21 d.);
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



