[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	                 Pirkimo sąlygų 1 priedas
PADANGOS MOTORINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS:
1. Pirkimo objektas – padangos motorinėms transporto priemonėms (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis – Autobusų ir troleibusų padangos;
II pirkimo objekto dalis – Mikroautobusų padangos.

2. Prekės turi atitikti direktyvos 92/23/EEB reikalavimus.

3. Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiu, vadovaudamasis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, savo pajėgumais ir kaštais, privalės iš Perkančiojo subjekto paimti jo atiduodamas padangų atliekas, skirtas tam pačiam transporto priemonės tipui, kuriam pagal sutartį įsigyjamos naujos padangos. Perkančiojo subjekto utilizacijai atiduodamų padangų kiekis (skaičiuojant vienetais) turi atitikti Perkančiojo subjekto pagal sutartį įsigytų naujų padangų kiekį.

4. Pateikti gamintojo parengtą prekių techninį aprašymą, kuriame privalo būti nurodytos pagrindinės siūlomų prekių techninės charakteristikos: paskirtis, montavimo vieta, apkrovos rodiklis, greičio kategorija, naudojimo kategorija, degalų naudojimo efektyvumo klasė, sukibimo su šlapia danga klasė, išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė, atnaujinimo charakteristikos.

5. Prekės turi būti ženklinamos naujo formato etiketėmis ir šios būtų įregistruotos Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).

6. Prekių pristatymo terminas - 5 d. d. nuo užsakymo Tiekėjui  pateikimo dienos.

7. Prekių užsakymo laikotarpis 35 (trisdešimt penki) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba kai Perkančiojo subjekto užsakytų ir nupirktų Prekių vertė pasieks Perkančiojo subjekto pirkimo sąlygų 2.6.2 punkte ir sutartyje nurodytą maksimalią sutarties vertę, kurią Perkantysis subjektas skirs Prekių pirkimui jų užsakymo laikotarpiu ir kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas sutartį, negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau.

7.1. Bendras Sutarties galiojimo ir vykdymo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš kurių: 35 (trisdešimt penki) mėnesiai skiriami Prekių užsakymams teikti ir vykdyti, o iki 1 (vieno) mėnesio – galutiniam atsiskaitymui už iki Prekių užsakymo laikotarpio pabaigos, užsakytas ir pristatytas Prekes.

8. Perkantysis subjektas Prekių užsakymo laikotarpiui numato maksimalią pirkimo sutarties vertę (t.y. maksimaliai pirkimui skirtą lėšų sumą) kiekvienoje pirkimo objekto dalyje atskirai:
[bookmark: _Hlk179891887]1 – ajai pirkimo objekto daliai „Autobusų ir troleibusų padangos“ – 400.000 Eur be PVM;
2  – ajai pirkimo objekto daliai „Mikroautobusų padangos“ – 100.000 Eur be PVM.

9. Specifikacijoje nurodyti preliminarūs prekių kiekiai kiekvienoje pirkimo objekto dalyje skirti pasiūlymams palyginti, perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti nurodyto prekių kiekio.

10. Perkantysis subjektas, esant poreikiui, gali įsigyti prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes  Perkantysis subjektas apmokės ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

11.  Prekių įkainių peržiūros taisyklės: 
11.1. Prekių įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede Specifikacijoje gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Prekių įkainius gavimo diena.
11.2. Prekių įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą kas 6 (šešis) mėnesius. Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, esant toliau nustatytoms aplinkybėms:
[bookmark: _Hlk125112075]11.2.1 jeigu Valstybės duomenų agentūros (http://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso 0721 ASMENINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATSARGINĖS DALYS IR PAGALBINIAI REIKMENYS pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.5.4 punkte, viršija 5 (penkis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
11.2.3. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.
11.2.4. Nauji Prekių mato vieneto įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:
, kur
a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).
a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)
k – Pagal vartotojų kainų indeksą 0721 ASMENINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATSARGINĖS DALYS IR PAGALBINIAI REIKMENYS apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas) (%) „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
 , (proc.) kur
Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas vartotojų kainų indeksas 0721 ASMENINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATSARGINĖS DALYS IR PAGALBINIAI REIKMENYS.
11.2.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.
11.2.6. Prekių įkainiai gali būti peržiūrimi dėl galimo PVM pasikeitimo:
11.2.6.1. jei Prekių Užsakymo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pasikeistų Prekėms taikomas PVM dydis, Šalys sutaria, kad įsigaliojus šiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, nuo naujojo Prekėms taikomo PVM dydžio įsigaliojimo dienos Pirkėjo užsakomoms Prekėms bus taikomas naujasis PVM dydis.
11.2.7. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Prekių įkainių perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos.
11.2.8. Perskaičiuoti Prekių įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip ir perskaičiuoti Prekių įkainiai taikomi tik toms Prekėms, kurios bus užsakomos ir tiekiamos po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Už Prekes pristatytas iki susitarimo dėl Prekių įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius Prekių įkainius, o už Prekes pristatytas po susitarimo įsigaliojimo dienos, Pardavėjui bus apmokama taikant apskaičiuojamus Prekių įkainius po perskaičiavimo.
12. Prekės pristatomos savo transportu ir lėšomis užsakovo nurodytu adresu Raudondvario pl. 105 arba Islandijos pl. 209, Kaunas.

13. Atliekamas žaliasis pirkimas. 
1.3.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija, galiojančia nuo 2026 m. gegužės 11 d.) patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).
1.3.2. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu, siūlomos prekės, joms tapus atliekomis, turi būti tinkamos paruošti pakartotinai naudoti arba perdirbti.
1.3.4. Padangos, kurioms taikomi energinio vartojimo efektyvumo reikalavimai, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių, prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje, nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energinio efektyvumo ženklinimo reikalavimų.
1.3.5. Atitiktį aplinkosaugos reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu):
1.3.5.1. Tiekėjas, siekdamas įrodyti 1.3.3 punkte nustatyto reikalavimo atitiktį, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, gamintojo deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą, kuriame pateikta informacija, patvirtinanti, kad siūlomos padangos, joms tapus atliekomis, yra tinkamos paruošti pakartotinai naudoti arba perdirbti.
1.3.5.2. Tiekėjas, siekdamas įrodyti 1.3.4 punkte nustatyto reikalavimo atitiktį, kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų padangų ženklinimo informaciją arba kitą lygiavertį dokumentą, kuriame nurodyta konkrečių siūlomų padangų energinio efektyvumo klasė.
1.3.5.3. Jeigu tiekėjo pateiktuose dokumentuose informacija apie energinio efektyvumo klasę ar padangų tinkamumą paruošti pakartotinai naudoti arba perdirbti nėra pateikta aiškiai, tiekėjas turi pateikti papildomą gamintojo dokumentą ar kitą lygiavertį įrodymą, leidžiantį nustatyti siūlomų padangų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.
1.3.6. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Perkančiajam subjektui turi būti pateikiama elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, atitinkantis Tvarkos aprašo 2 priedo I skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR PRELIMINARŪS PERKAMŲ PREKIŲ KIEKIAI:
I PIRKIMO OBJEKTO DALIS - AUTOBUSŲ IR TROLEIBUSŲ PADANGOS
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1
	Pirkimo objektas:
	padangos skirtos miesto tipo autobusams ir troleibusams

	2
	Padangos struktūra:
	radialinė

	3
	Montavimas:
	skirtos montuoti be kameros

	4
	Pagaminimo metai:
	Pagamintos ne anksčiau, kaip prieš 12 mėn. iki pristatymo į Pirkėjo sandėlį datos.

	5
	Sukibimo su šlapia danga klasė:
	Ne mažiau kaip C

	6
	Privalo atitikti direktyvos/reglamento reikalavimus:
	(ES) 2019/2144

	7
	Padangų ženklinimas privalo atitikti direktyvą/reglamentą:
	(ES) 2020/740

	8
	Sezoniškumas:
	M+S

	9
	Ratlankio skersmuo, coliai:
	22,5 (fiksuota vertė, nuokrypiai neleidžiami)

	10
	Plotis, mm:
	275 (fiksuota vertė, nuokrypiai neleidžiami)

	11
	Padangos prifilio aukštis, %:
	70 (fiksuota vertė, nuokrypiai neleidžiami)

	12
	Padangos šonai:
	sustiprinti

	13
	Apkrovos rodiklis:
	≥ 150/148J

	14
	Greičio kategorija:
	≥ J

	15
	Degalų naudojimo efektyvumo klasė:
	Ne mažiau kaip D

	16
	Išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė, dB:
	≤ 71

	17
	Montavimas ant ašies:
	Vairuojamoji ir varomoji ašis

	
	Garantinė rida

	18
	Autobusams ir troleibusams, km:
	≥ 100 000

	19
	Preliminarus kiekis, vnt. (35 mėn.):
	275/70 R22,5*

	
	
	1000

	 
	[image: ]*Privalo atitikti ir būti paženklinta pagal JT EEK taisyklės Nr.117 reikalavimus:


[bookmark: _Hlk150258168]
II PIRKIMO OBJEKTO DALIS - MIKROAUTOBUSŲ PADANGOS
	
	[bookmark: _Hlk150258176]Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos

	1
	Pirkimo objektas:
	mikroautobusų padangos

	2
	Montavimas:
	skirtos montuoti be kameros

	3
	Montavimas ant ašies:
	galima montuoti ant visų ašių

	4
	Pagaminimo data:
	Pagamintos ne anksčiau, kaip prieš 12 mėn. iki pristatymo į Pirkėjo sandėlį datos.

	5
	Padangos struktūra:
	radialinė

	6
	Sezoniškumas:
	M+S

	7
	Greičio kategorija:
	≥ Q

	8
	Degalų naudojimo efektyvumo klasė:
	Ne mažiau kaip D

	9
	Sukibimo su šlapia danga klasė:
	Ne mažiau kaip C

	10
	Išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė, dB:
	≤ 71

	11
	Privalo atitikti direktyvos/reglamento reikalavimus:
	(ES) 2019/2144

	12
	Padangų ženklinimas privalo atitikti direktyvą/reglamentą:
	(ES) 2020/740

	13
	Garantinė rida mikroautobusų padangoms, km:
	≥ 50000

	14
	Plotis, mm:
	205 (fiksuota vertė, nuokrypiai neleidžiami)

	15
	Padangos prifilio aukštis, %:
	75 (fiksuota vertė, nuokrypiai neleidžiami)

	16
	Ratlankio skersmuo, coliai:
	16 (fiksuota vertė, nuokrypiai neleidžiami)

	17
	Apkrovos rodiklis:
	≥ 110/108

	18
	Preliminarus kiekis, vnt. (35 mėn.):
	205/75 R16C*

	
	
	500

	
	[image: ]
*Privalo atitikti ir būti paženklinta pagal JT EEK taisyklės Nr.117 reikalavimus:



Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
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