	




Konkurso sąlygų aprašo

	9 priedas




(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

[bookmark: _Hlk229053837]SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU ATLIEKAMO MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „KLAIPĖDOS MIESTO 7 UGDYMO ĮSTAIGŲ PASTATŲ IŠORĖS REMONTO DARBAI“ PASIŪLYMAS

		                                                         ___________ Nr.______
                                                      (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


      

	
	I pirkimo daliai
	II pirkimo daliai
	III pirkimo daliai
	IV pirkimo daliai
	V pirkimo daliai
	VI pirkimo daliai
	VII pirkimo daliai

	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas 
	
	
	
	
	
	
	

	Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi (juridinio asmens) kodas ir adresas
	
	
	
	
	
	
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi
	
	
	
	
	
	
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi
	
	
	
	
	
	
	

	Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo atveju:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, įdarbinti specialistus.
                                      
	
	I pirkimo daliai
	II pirkimo daliai
	III pirkimo daliai
	IV pirkimo daliai
	V pirkimo 
daliai
	VI pirkimo daliai
	VII pirkimo daliai

	Subrangovo pavadinimas  (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	
	
	
	
	
	
	

	Subrangovo (juridinio asmens) kodas ir adresas
	
	
	
	
	
	
	

	Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subrangovui
	
	
	
	
	
	
	

	Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	
	
	
	
	
	
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis  pirkimo skelbime, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).




[bookmark: _Hlk138707045][bookmark: _Hlk229054310]Mes siūlome: I pirkimo dalis - Klaipėdos regos ugdymo centro vieno korpuso stogo ir gelžbetoninių konstrukcijų remonto darbai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis mato vnt. Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6
	

	                            Stogo darbai
	

	1. 
	Sutapdinto stogo dangos išardymas (ten kur būtina)
	m2
	
	
	136
	
	

	2. 
	Lietvamzdžių ir lietlovių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių
	m
	
	
	3
	
	

	3. 
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis dangomis
	m2
	
	
	67,08
	
	

	4. 
	Įlajų pakeitimas
	vnt.
	
	
	2
	
	

	5. 
	Stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas
	vnt.
	
	
	16
	
	

	6. 
	Plokščių stogų ventiliacijos kaminėlių įrengimas ir sandarinimas
	vnt.
	
	
	12
	
	

	7. 
	Plokščių stogų nuolydžio formavimas (ten kur būtina)
	m2
	
	
	685
	
	

	8. 
	Stogo liuko remontas
	vnt.
	
	
	2
	
	

	9. 
	Laštakių, prieglaudų ir kitų skardos lankstinių gamyba ir montavimas, kai gaminio išklotinė iki 20 cm pločio
	m
	
	
	194
	
	

	10. 
	Parapetų, stogelių, vent.kanalų, kaminėlių, nuosvyrų dengimas cinkuota skarda
	m2
	
	
	14
	
	

	11. 
	Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas, ir tvirtinimas
	m
	
	
	3
	
	

	12. 
	Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas
	m
	
	
	3
	
	

	13. 
	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje
	m2
	
	
	60
	
	

	14. 
	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos, prilydant 1 sluoksnį
	m2
	
	
	685
	
	

	15. 
	Bokštelių nuomos paslauga  
	val.
	
	
	60
	
	

	16. 
	Plokščių stogų latakų nuolydžio formavimas
	m
	
	
	1
	
	

	17. 
	Karnizų remontas (permūrijimas), dirbant iki 10 m  aukštyje  
	m3
	
	
	1
	
	

	18. 
	Kaminų vertikalių paviršių aptaisymo darbai profiliuota skarda įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	42
	
	

	19. 
	Ventiliacijos kaminų viršaus aptaisymo darbai  skarda dengta poliesteriu, įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	22
	
	

	                            Fasado ir kitų g/b elementų remontas
	

	20. 
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m ir plotis 1,09 (100 m2 vertikalios projekcijos)
	m2
	
	
	400
	
	

	21. 
	Armatūros valymas metaliniu šepečiu
	m2
	
	
	6
	
	

	22. 
	Pastato išorinių paviršių valymas (seno tinko, dažų nuėmimas)
	m2
	
	
	280
	
	

	23. 
	Stambiaplokščių pastatų išorės atitvarų blokų sandūrų siūlių hermetizavimas ir izoliavimo medžiagos užtepimas rankiniu būdu, įrengiant ir išardant pastolius ar naudojant keltuvus
	m
	
	
	150
	
	

	24. 
	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	 m2
	
	
	120
	
	

	25. 
	Pastato išorinių paviršių tinkavimas
	m2
	
	
	120
	
	

	26. 
	Pastato išorinių paviršių dažymas
	 m2
	
	
	120
	
	

	27. 
	Fasado, cokolio paviršių remontas remontiniais mišiniais rankiniu būdu
	m2
	
	
	160
	
	

	28. 
	Cementinio skiedinio išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu
	m2
	
	
	160
	
	

	               Laiptų remontas ir betonavimas, ardymas, turėklai 
	

	29. 
	Betono konstrukcijų ardymas 
	m3
	
	
	1
	
	

	30. 
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
	t
	
	
	2
	
	

	31. 
	Pelėsiu pažeistų sienų valymas
	m2
	
	
	16
	
	

	32. 
	Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims
	m3
	
	
	1,5
	
	

	33. 
	Lauko laiptų betonavimas, paruošiant pagrindą, montuojant klojinius, armuojant, betonuojant ir įrengiant kojų valymo groteles
	m3
	
	
	1,5
	
	

	34. 
	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu
	m
	
	
	30
	
	

	35. 
	Nerūdijančio plieno laiptų turėklų su porankiais įrengimas (turėklo aukštis ≥1,20 m)
	 m
	
	
	6
	
	

	36. 
	Laiptų, pandusų, betono trinkelių klojimas/ klijavimas, keičiant pažeistas
	m2
	
	
	10
	
	

	37. 
	Esamų pažeistų lauko plytelių (akmens masės) keitimas klijuojant naujomis
	m2
	
	
	10
	
	

	                            Kiti darbai
	

	38. 
	Silpnų srovių laidų demontavimas nuo stogo k-ų ir metalinių konstrukcijų (stovo) demontavimas, stogo g/b k-jose angų remontas ir užsandarinimas po demontavimo
	kompl.
	
	
	1
	
	

	                                                            Pasiūlymo kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): 
	
	



Pastabos:
- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;
[bookmark: _Hlk239943087]* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami, neviršijant pradinės sutarties vertės.

[bookmark: _Hlk229054531]Mes siūlome: II pirkimo dalis - Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos stogo dalies dangos, stovų remonto darbai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis mato vnt. Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	Stogo darbai

	1. 
	Sutapdinto stogo dangos išardymas
	m2
	
	
	100
	

	2. 
	Lietvamzdžių ir lietlovių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių
	m
	
	
	1
	

	3. 
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis dangomis
	m2
	
	
	130
	

	4. 
	Plokščių stogų ventiliacijos kaminėlių įrengimas ir sandarinimas
	vnt.
	
	
	4
	

	5. 
	Plokščių stogų nuolydžio formavimas
	m2
	
	
	800
	

	6. 
	Stogo liuko remontas
	vnt.
	
	
	2
	

	7. 
	Laštakių, prieglaudų ir kitų skardos lankstinių gamyba ir montavimas, kai gaminio išklotinė iki 20 cm pločio
	m
	
	
	40
	

	8. 
	Parapetų, stogelių, vent.kanalų, kaminėlių, nuosvyrų dengimas cinkuota skarda
	m2
	
	
	140
	

	9. 
	Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas, ir tvirtinimas
	m
	
	
	1
	

	10. 
	Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas
	m
	
	
	1
	

	11. 
	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje
	m2
	
	
	100
	

	12. 
	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos, prilydant 1 sluoksnį
	m2
	
	
	1100
	

	13. 
	Lietaus nuvedimo sistemos stovų keitimas su sienų kirtimu, betonavimu, užtaisymu ir apdailos darbais (dažymo arba tapetavimo apdaila) 
	m
	
	
	90
	

	14. 
	Bokštelių nuomos paslauga  
	val.
	
	
	200
	

	15. 
	Plokščių stogų latakų nuolydžio formavimas
	m
	
	
	1
	

	16. 
	Karnizų remontas (permūrijimas), dirbant iki 10 m  aukštyje  
	m3
	
	
	1
	

	17. 
	Kaminų vertikalių paviršių aptaisymo darbai profiliuota skarda įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	42
	

	18. 
	Ventiliacijos kaminų viršaus aptaisymo darbai  skarda dengta poliesteriu, įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	22
	

	19. 
	Stogo kopėčių įrengimas
	m
	
	
	30
	

	20. 
	Demontuoti ant stogo senas nenaudojama metalo k-jas ir nenaudojamus ryšių kabelius, užsandarinti pažeidimus stogo g/b k-jose po demontavimo
	kompl.
	
	
	1
	

	21. 
	Sutvarkyti / pakeisti lietaus nuotekų išvadą rūsyje (tvinsta per lietų). Įsivertinti žemės darbus, tokių darbų poreikiui iškilus, pradėjus remonto darbus.
	kompl.
	
	
	1
	

	Fasado ir kitų g/b elementų remontas

	22. 
	Pastato išorinių paviršių valymas (seno tinko, dažų nuėmimas)
	m2
	
	
	200
	

	23. 
	Stambiaplokščių pastatų išorės atitvarų blokų sandūrų siūlių hermetizavimas ir izoliavimo medžiagos užtepimas rankiniu būdu, įrengiant ir išardant pastolius ar naudojant keltuvus
	m
	
	
	30
	

	24. 
	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	 m2
	
	
	200
	

	25. 
	Pastato išorinių paviršių tinkavimas
	m2
	
	
	200
	

	26. 
	Pastato išorinių paviršių dažymas
	 m2
	
	
	200
	

	27. 
	Fasado, cokolio paviršių remontas remontiniais mišiniais rankiniu būdu
	m2
	
	
	200
	

	28. 
	Cementinio skiedinio išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu
	m2
	
	
	200
	

	Pasiūlymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):
	



Pastabos:
- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;
* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami, neviršijant pradinės sutarties vertės.

[bookmark: _Hlk229054586]Mes siūlome: III pirkimo dalis - Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ stogo dalies dangos, fasado, cokolio remonto darbai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis mato vnt. Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	Stogo darbai

	1. 
	Sutapdinto stogo dangos išardymas
	m2
	
	
	20
	

	2. 
	Lietvamzdžių ir lietlovių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių
	m
	
	
	1
	

	3. 
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis dangomis
	m2
	
	
	30
	

	4. 
	Įlajų pakeitimas
	vnt.
	
	
	1
	

	5. 
	Stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas
	vnt.
	
	
	1
	

	6. 
	Plokščių stogų ventiliacijos kaminėlių įrengimas ir sandarinimas
	vnt.
	
	
	2
	

	7. 
	Plokščių stogų nuolydžio formavimas
	m2
	
	
	120
	

	8. 
	Laštakių, prieglaudų ir kitų skardos lankstinių gamyba ir montavimas, kai gaminio išklotinė iki 20 cm pločio
	m
	
	
	16
	

	9. 
	Parapetų, stogelių, vent.kanalų, kaminėlių, nuosvyrų dengimas cinkuota skarda
	m2
	
	
	8
	

	10. 
	Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas, ir tvirtinimas
	m
	
	
	1
	

	11. 
	Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas
	m
	
	
	1
	

	12. 
	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje
	m2
	
	
	60
	

	13. 
	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos, prilydant 1 sluoksnį
	m2
	
	
	120
	

	14. 
	Lietaus nuvedimo sistemos stovų keitimas su sienų kirtimu, betonavimu, užtaisymu ir apdailos darbais (dažymo arba tapetavimo apdaila) 
	m
	
	
	12
	

	15. 
	Bokštelių nuomos paslauga  
	val.
	
	
	30
	

	16. 
	Plokščių stogų latakų nuolydžio formavimas
	m
	
	
	6
	

	17. 
	Karnizų remontas (permūrijimas / arba remontas mišiniais), dirbant iki 10 m  aukštyje  
	m3
	
	
	0,5
	

	18. 
	Kaminų vertikalių paviršių aptaisymo darbai profiliuota skarda įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	4
	

	19. 
	Ventiliacijos kaminų viršaus aptaisymo darbai  skarda dengta poliesteriu, įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	4
	

	20. 
	Stogo kopėčių įrengimas
	m
	
	
	18
	

	Fasado ir kitų g/b elementų remontas

	21. 
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m ir plotis 1,09 (100 m2 vertikalios projekcijos)
	m2
	
	
	700
	

	22. 
	Armatūros valymas metaliniu šepečiu
	m2
	
	
	10
	

	23. 
	Pastato išorinių paviršių valymas (seno tinko, dažų nuėmimas)
	m2
	
	
	895
	

	24. 
	Stambiaplokščių pastatų išorės atitvarų blokų sandūrų siūlių hermetizavimas ir izoliavimo medžiagos užtepimas rankiniu būdu, įrengiant ir išardant pastolius ar naudojant keltuvus
	m
	
	
	9
	

	25. 
	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	 m2
	
	
	895
	

	26. 
	Pastato išorinių paviršių tinkavimas
	m2
	
	
	895
	

	27. 
	Pastato išorinių paviršių dažymas
	 m2
	
	
	895
	

	28. 
	Fasado, cokolio paviršių remontas remontiniais mišiniais rankiniu būdu
	m2
	
	
	20
	

	29. 
	Cementinio skiedinio išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu
	m2
	
	
	20
	

	Laiptų remontas ir betonavimas, ardymas

	30. 
	Betono konstrukcijų ardymas 
	m3
	
	
	1
	

	31. 
	Pamatų demontavimas ir duobių užpylimas gruntu
	m3
	
	
	1
	

	32. 
	Metalinių konstrukcijų ardymas
	m
	
	
	1
	

	33. 
	Laiptatakių ir aikštelių ardymas
	m3
	
	
	1
	

	34. 
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
	t
	
	
	1
	

	35. 
	Pelėsiu pažeistų sienų valymas
	m2
	
	
	6
	

	36. 
	Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims
	m3
	
	
	1,5
	

	37. 
	Gelžbetoninių polių įrengimas (polio skersmuo 0,3 m, gylis ≥1,20 m)
	vnt.
	
	
	4
	

	38. 
	Lauko laiptų betonavimas, paruošiant pagrindą, montuojant klojinius, armuojant, betonuojant ir įrengiant kojų valymo groteles
	m3
	
	
	1,5
	

	39. 
	Grunto po grindų pagrindais sutankinimas
	m2
	
	
	4
	

	40. 
	Žvyro pagrindo įrengimas, sutankinant vibroplokšte
	m2
	
	
	4
	

	41. 
	Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę
	m2
	
	
	4
	

	42. 
	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu
	m
	
	
	3
	

	43. 
	Nerūdijančio plieno laiptų turėklų su porankiais įrengimas (turėklo aukštis ≥1,20 m)
	 m
	
	
	6
	

	44. 
	Laiptų, pandusų, betono trinkelių klojimas/ klijavimas, keičiant pažeistas
	m2
	
	
	10
	

	45. 
	Esamų pažeistų lauko plytelių (akmens masės) keitimas klijuojant naujomis
	m2
	
	
	10
	

	Pasiūlymo kaina III pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):
	


Pastabos:
- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;
* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami, neviršijant pradinės sutarties vertės.

[bookmark: _Hlk228890881][bookmark: _Hlk229054635]Mes siūlome: IV pirkimo dalis - Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ lietvamzdžių, latakų, stogo dalies dangos remonto darbai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis mato vnt. Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	Stogo darbai

	1. 
	Sutapdinto stogo dangos išardymas / nuvalymas
	m2
	
	
	60
	

	2. 
	Lietvamzdžių ir lietlovių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių
	m
	
	
	120
	

	3. 
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis dangomis
	m2
	
	
	30
	

	4. 
	Įlajų pakeitimas / naujų įrengimas
	vnt.
	
	
	15
	

	5. 
	Stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas
	vnt.
	
	
	15
	

	6. 
	Plokščių stogų ventiliacijos kaminėlių įrengimas ir sandarinimas
	vnt.
	
	
	2
	

	7. 
	Plokščių stogų nuolydžio formavimas
	m2
	
	
	60
	

	8. 
	Laštakių, prieglaudų ir kitų skardos lankstinių gamyba ir montavimas, kai gaminio išklotinė iki 20 cm pločio
	m
	
	
	40
	

	9. 
	Parapetų, stogelių, vent.kanalų, kaminėlių, nuosvyrų dengimas cinkuota skarda
	m2
	
	
	10
	

	10. 
	Naujų pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas, ir tvirtinimas
	m
	
	
	40
	

	11. 
	Permontuojamų esamų latakų surinkimas ir nuolydžio formavimas
	m
	
	
	120
	

	12. 
	Naujų lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas
	m
	
	
	135
	

	13. 
	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje
	m2
	
	
	10
	

	14. 
	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos, prilydant 1 sluoksnį
	m2
	
	
	60
	

	15. 
	Bokštelių nuomos paslauga  
	val.
	
	
	32
	

	16. 
	Karnizų remontas (betono remontiniais mišiniais), dirbant iki 10 m  aukštyje  
	m3
	
	
	0,2
	

	17. 
	Kaminų vertikalių paviršių aptaisymo darbai profiliuota skarda įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	10
	

	18. 
	Ventiliacijos kaminų viršaus aptaisymo darbai  skarda dengta poliesteriu, įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	10
	

	19. 
	Stogo kopėčių įrengimas
	m
	
	
	9
	

	G/b remontas

	20. 
	G/b paviršių remontas remontiniais mišiniais rankiniu būdu
	m2
	
	
	5
	

	21. 
	Cementinio skiedinio išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu
	m2
	
	
	5
	

	22. 
	Pastato išorinių paviršių dažymas
	 m2
	
	
	5
	

	Kiti darbai

	23. 
	Stogo kopėčių įrengimas
	m
	
	
	9
	

	24. 
	Išmontuoti nenaudojamas metalo konstrukcijas ant stogo, permontuoti apšvietimo žibintą ant sienos, hermetizuoti stogo angas po demontavimo
	kompl.
	
	
	2
	

	Pasiūlymo kaina IV pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):
	


Pastabos:
- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;
* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami, neviršijant pradinės sutarties vertės.

[bookmark: _Hlk229054681]Mes siūlome: V pirkimo dalis - Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ stogo dalies dangos, fasado, cokolio remonto darbai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis mato vnt. Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	                                                                          Stogo darbai

	1. 
	Sutapdinto stogo dangos išardymas
	m2
	
	
	20
	

	2. 
	Lietvamzdžių ir lietlovių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių
	m
	
	
	1
	

	3. 
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis dangomis
	m2
	
	
	30
	

	4. 
	Įlajų pakeitimas
	vnt.
	
	
	2
	

	5. 
	Stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas
	vnt.
	
	
	2
	

	6. 
	Plokščių stogų ventiliacijos kaminėlių įrengimas ir sandarinimas
	vnt.
	
	
	2
	

	7. 
	Plokščių stogų nuolydžio formavimas
	m2
	
	
	120
	

	8. 
	Laštakių, prieglaudų ir kitų skardos lankstinių gamyba ir montavimas, kai gaminio išklotinė iki 20 cm pločio
	m
	
	
	16
	

	9. 
	Parapetų, stogelių, vent.kanalų, kaminėlių, nuosvyrų dengimas cinkuota skarda
	m2
	
	
	8
	

	10. 
	Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas, ir tvirtinimas
	m
	
	
	1
	

	11. 
	Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas
	m
	
	
	1
	

	12. 
	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje
	m2
	
	
	60
	

	13. 
	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos, prilydant 1 sluoksnį
	m2
	
	
	120
	

	14. 
	Lietaus nuvedimo sistemos stovų keitimas su sienų kirtimu, betonavimu, užtaisymu ir apdailos darbais (dažymo arba tapetavimo apdaila) 
	m
	
	
	12
	

	15. 
	Bokštelių nuomos paslauga  
	val.
	
	
	30
	

	16. 
	Plokščių stogų latakų nuolydžio formavimas
	m
	
	
	6
	

	17. 
	Karnizų remontas (permūrijimas / arba remontas mišiniais), dirbant iki 10 m  aukštyje  
	m3
	
	
	0,5
	

	18. 
	Kaminų vertikalių paviršių aptaisymo darbai profiliuota skarda įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	4
	

	19. 
	Ventiliacijos kaminų viršaus aptaisymo darbai  skarda dengta poliesteriu, įrengiant metalinį karkasą
	m2
	
	
	4
	

	20. 
	Stogo kopėčių įrengimas
	m
	
	
	18
	

	Fasado ir kitų gb elementų remontas

	21. 
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m ir plotis 1,09 (100 m2 vertikalios projekcijos)
	m2
	
	
	700
	

	22. 
	Armatūros valymas metaliniu šepečiu
	m2
	
	
	2
	

	23. 
	Pastato išorinių paviršių valymas (seno tinko, dažų nuėmimas)
	m2
	
	
	895
	

	24. 
	Stambiaplokščių pastatų išorės atitvarų blokų sandūrų siūlių hermetizavimas ir izoliavimo medžiagos užtepimas rankiniu būdu, įrengiant ir išardant pastolius ar naudojant keltuvus
	m
	
	
	9
	

	25. 
	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	 m2
	
	
	895
	

	26. 
	Pastato išorinių paviršių dažymas
	 m2
	
	
	875
	

	27. 
	Fasado, cokolio paviršių remontas remontiniais mišiniais rankiniu būdu
	m2
	
	
	20
	

	28. 
	Cementinio skiedinio išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu
	m2
	
	
	325
	

	Pasiūlymo kaina V pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):
	


Pastabos:
- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;
* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami, neviršijant pradinės sutarties vertės.

[bookmark: _Hlk229054737]Mes siūlome: VI pirkimo dalis - Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ stogo, fasado, laiptų remonto darbai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis mato vnt. Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	Stogo darbai

	1. 
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis dangomis
	m2
	
	
	12
	

	2. 
	Plokščių stogų nuolydžio formavimas
	m2
	
	
	12
	

	3. 
	Laštakių, prieglaudų ir kitų skardos lankstinių gamyba ir montavimas, kai gaminio išklotinė iki 20 cm pločio
	m
	
	
	14
	

	4. 
	Parapetų, stogelių, vent.kanalų, kaminėlių, nuosvyrų dengimas cinkuota skarda (pritaikyta ir palangių įrengimui)
	m2
	
	
	12
	

	5. 
	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos, prilydant 1 sluoksnį
	m2
	
	
	14
	

	6. 
	Bokštelių nuomos paslauga  
	val.
	
	
	8
	

	7. 
	Stogo kopėčių įrengimas
	m
	
	
	18
	

	Fasado ir kitų g/b elementų remontas

	8. 
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m ir plotis 1,09 (100 m2 vertikalios projekcijos)
	m2
	
	
	72
	

	9. 
	Armatūros valymas metaliniu šepečiu
	m2
	
	
	2
	

	10. 
	Pastato išorinių paviršių valymas
	m2
	
	
	132
	

	11. 
	Stambiaplokščių pastatų išorės atitvarų blokų sandūrų siūlių hermetizavimas ir izoliavimo medžiagos užtepimas rankiniu būdu, įrengiant ir išardant pastolius ar naudojant keltuvus
	m
	
	
	24
	

	12. 
	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	 m2
	
	
	60
	

	13. 
	Pastato išorinių paviršių tinkavimas
	m2
	
	
	20
	

	14. 
	Pastato išorinių paviršių dažymas
	 m2
	
	
	60
	

	15. 
	Fasado, cokolio paviršių remontas remontiniais mišiniais rankiniu būdu
	m2
	
	
	40
	

	16. 
	Cementinio skiedinio išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu
	m2
	
	
	20
	

	17. 
	Sienos paruošimas ir šiltinimas Neoporu 10 cm, įrengiant karkasą, apskardinti skarda (spalvą suderinti). Suvesti su esamu parapetu, hermetizuoti ir apskardinti
	m2
	
	
	72
	

	18. 
	Cokolio atsikasimas, užkasimas, paruošimas ir šiltinimas Neoporu 10 cm, įrengti geomembranos barjerą, įrengti karkasą, sumontuoti apdailines cokolio plokštes (arba apskardinti) iki nuogrindos (paliekant apsauginį 3 cm tarpą, spalvą suderinti). Suvesti su esamu parapetu, hermetizuoti ir apskardinti
	m2
	
	
	12
	

	19. 
	Nuogrindos atstatymas (smėlio, skaldos, atsijų pagrindų įrengimas, trinkelių (8 cm) danga arba betonavimas.
	m2
	
	
	14
	

	Laiptų remontas ir betonavimas, ardymas, turėklai

	20. 
	Betono konstrukcijų ardymas 
	m3
	
	
	1
	

	21. 
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
	t
	
	
	1
	

	22. 
	Pelėsiu pažeistų sienų valymas
	m2
	
	
	6
	

	23. 
	Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims
	m3
	
	
	1
	

	24. 
	Lauko laiptų betonavimas, paruošiant pagrindą, montuojant klojinius, armuojant, betonuojant ir įrengiant kojų valymo groteles
	m3
	
	
	1
	

	25. 
	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu
	m
	
	
	20
	

	26. 
	Nerūdijančio plieno laiptų turėklų su porankiais įrengimas (turėklo aukštis ≥1,20 m)
	 m
	
	
	6
	

	27. 
	Laiptų, pandusų, betono trinkelių klojimas/ klijavimas, keičiant pažeistas
	m2
	
	
	10
	

	28. 
	Esamų pažeistų lauko plytelių (akmens masės) keitimas klijuojant naujomis
	m2
	
	
	10
	

	Pasiūlymo kaina VI pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):
	


Pastabos:
- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;
* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami, neviršijant pradinės sutarties vertės.

Mes siūlome: VII pirkimo dalis - Klaipėdos Uostamiesčio progimnazijos fasado, laiptų remonto darbai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis mato vnt. Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	Fasado ir kitų g/b elementų remontas

	1. 
	Bokštelių nuomos paslauga  
	val.
	
	
	24
	

	2. 
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 10 m ir plotis 1,09 (100 m2 vertikalios projekcijos)
	m2
	
	
	200
	

	3. 
	Pastato išorinių paviršių valymas (įsitraukti dalie seno tinko ir dažų šalinimas ten kur būtina)
	m2
	
	
	350
	

	4. 
	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	 m2
	
	
	320
	

	5. 
	Pastato išorinių paviršių tinkavimas
	m2
	
	
	120
	

	6. 
	Pastato išorinių paviršių dažymas
	 m2
	
	
	320
	

	7. 
	Cementinio skiedinio išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu
	m2
	
	
	120
	

	Laiptų remontas ir betonavimas, ardymas

	8. 
	Betono konstrukcijų ardymas 
	m3
	
	
	1
	

	9. 
	Armatūros valymas metaliniu šepečiu
	m2
	
	
	1
	

	10. 
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
	t
	
	
	1,8
	

	11. 
	Lauko laiptų betonavimas, paruošiant pagrindą, montuojant klojinius, armuojant, betonuojant ir įrengiant kojų valymo groteles
	m3
	
	
	3
	

	12. 
	Grunto po grindų pagrindais sutankinimas
	m2
	
	
	10
	

	13. 
	Žvyro pagrindo įrengimas, sutankinant vibroplokšte
	m2
	
	
	10
	

	14. 
	Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę
	m2
	
	
	10
	

	15. 
	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu
	m
	
	
	30
	

	16. 
	Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims
	m2
	
	
	10
	

	17. 
	Nerūdijančio plieno laiptų turėklų su porankiais įrengimas (turėklo aukštis ≥1,20 m)
	 m
	
	
	6
	

	Pasiūlymo kaina VII pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):
	


Pastabos:
- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;
* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami, neviršijant pradinės sutarties vertės.


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.
Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

	Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 35 p.):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	





Pastabos:
- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis VPĮ 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).
- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia VPĮ įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
- Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	



Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

Pateikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad neturime VPĮ 46 str. 21  straipsnyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas. Tuo atveju, jei pirkimo sąlygose  taikomi kvalifikaciniai reikalavimai, tiekėjas turi pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodoma, kad šie subjektai neturi VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo.



