Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas 
( redakcija nuo 2026-09-15)


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

1. Perkami šaldytuvai (toliau – Įranga) su pristatymu, 150 vnt.
1. Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir techninius parametrus.
2. Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, adresu V. Grybo g. 39, Vilnius. Prekės turi būti pristatytos ir išnešiotos po kambarius. Į  kiekvieną kambarį po vienetą. 2-5 aukštai pastatas be lifto.
3. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba).
4. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Šaldytuvų techniniai reikalavimai
	Eil.
Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai reikalavimai
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1.
	Šaldytuvas, 150 vnt.
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): .........................

	1.1.
	Matmenys: 150x55x60 cm (paklaida: ±5cm, aukščiui paklaida netaikoma, ne mažiau 150 cm)
	

	1.2.
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė turi 
atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų t.y. 
būti ne žemesnė nei B klasė,  tinka A arba B energinės klasės šaldytuvai pagal dabartinį ES ženklinimą (A-G skalė).
Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	

	1.3.
	Šaldymo kamera - atskiras skyrius nesujungtas su bendra šaldymo erdve
	

	1.4.
	Triukšmo lygis ne didesnis nei 40 dB.
	

	1.5.
	Metinės energijos sąnaudos ne didesnės nei 150-170 kWh per metus
	

	1.6.
	Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektrai ne mažiau kaip 10 val.
	

	1.7.
	Artimos 0 °C temperatūros zona
	

	1.8.
	Spalva grafito arba lygiavertė.
	

	1.9.
	Šaldytuve turi būti – temperatūros reguliatorius, atitirpinimo galimybė, apšvietimo lemputė, reguliuojamos grūdinto stiklo lentynos, stalčius vaisiams ir daržovėms, dėklas kiaušiniams, keičiama atidarymo durelių kryptis
	

	1.10.
	Bendra naudingoji  talpa ne mažiau 220 l.
Bendra naudingoji talpa – apima visą prietaisą, t. y. ir šaldytuvo skyrių, ir šaldiklio (šaldymo kameros) skyrių.

	


   
  Pastaba. Techninės specifikacijos patikslinimai (redakcija nuo 2026-09-15) pažymėti raudonu šriftu.  
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