
Konkurso sąlygų 
priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BUITINĖ TECHNIKA

1. Visos šioje techninėje specifikacijoje nurodytos prekės turi būti pristatytos ir užneštos į reikalingas patalpas Kauno mieste adresais: Dainavos g. 3, M. Jankaus g. 2, V. Kudirkos g. 19,  Lukšos-Daumanto g.6, Sukilėlių pr. 53, Lampėdžių g. 17, Lampėdžių g. 15, Radvilų dvaro g. 33, Sąjungos a. 5a, Ašigalio g. 2.	Comment by Virginija Lapaitytė: I sutartį?
2. Tiekėjas pildo tik tų pirkimo objekto dalių lenteles, kurioms teikia pasiūlymą. Tiekėjas gali ištrinti arba palikti neužpildytas tų pirkimo objekto dalių lenteles, kurioms neteikia pasiūlymo.
3. Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti prekes, vykdo žaliąjį pirkimą, todėl, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, į pirkimo dokumentus įtraukė minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai ir prekės, kurioms jie taikomi, nurodyti Techninės specifikacijos pateiktose lentelėse atitinkamai pagal kiekvieną pirkimo objekto dalį. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi užpildyti Techninės specifikacijos lenteles (pildoma lentelė tai daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas) ir pateikti atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus, nurodytus šių lentelių skiltyje „Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai“.

4. Konkretūs reikalavimai prekėms:


1 pirkimo objekto dalis – Buitinė technika maisto gaminimui
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika*
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos 


	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk129001973]1.
	Elektrinė viryklė su elektrine orkaite
	1.1. Matmenys nuo-iki: (aukštis/plotis/gylis, cm)                          80-90/50-60/54-65 cm.
1.2. Ne mažiau kaip 4 ketaus arba lygiavertės medžiagos kaitinimo elementai (kaitvietės).
1.3. Yra liekamojo karščio indikacija.
1.4. Elektrinė orkaitė.
1.5. Orkaitės tūris – nuo 40 l iki 75 l.
1.6. Orkaitės durelės – stiklinės arba lygiavertės medžiagos.
1.7. Orkaitės durelių stiklas – dvigubas.
1.8. Valdymas – mechaninis.
1.9. Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė negu A.

1.10.  Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.
	1.1. Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm) ___/___/___ cm.

1.2. ___ (nurodyti kiekį) __________ (nurodyti medžiagą) kaitinimo elementai (kaitvietės)
1.3. Yra/nėra (palikti tinkamą) liekamojo karščio indikacija.
1.4. Taip/ne (palikti tinkamą): elektrinė orkaitė.
1.5. Orkaitės tūris: ___ l.
1.6. Orkaitės durelės – __________ (nurodyti medžiagą).
1.7. Taip/ne (palikti tinkamą): orkaitės durelių stiklas – dvigubas.
1.8. Taip/ne (palikti tinkamą): valdymas – mechaninis.
1.9.   Energijos efektyvumo klasė – ___ (nurodyti energijos klasę).
1.10. Garantija - ___ mėnesių.


	2.
	Dujinė viryklė su elektrine orkaite
	2.1 Matmenys nuo-iki: (aukštis/plotis/gylis, cm)                          80-90/50-60/54-65 cm.
2.2. Ne mažiau kaip 4 dujiniai kaitinimo elementai (kaitvietės).
2.3. Elektrinė orkaitė.
2.4. Orkaitės tūris – nuo 40 l iki 75 l.
2.5. Orkaitės durelės – stiklinės arba lygiavertės medžiagos.
2.6. Orkaitės durelių stiklas – dvigubas.
2.7. Valdymas – mechaninis.
2.8.	Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė negu A.

2.9. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.
	2.1.  Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm) ___/___/___ cm.

2.2. ___ (nurodyti kiekį)  kaitinimo elementai (kaitvietės)

2.3. Taip/ne (palikti tinkamą): elektrinė orkaitė.
2.4. Orkaitės tūris: ___ l.
2.5. Orkaitės durelės – __________ (nurodyti medžiagą).
2.6. Taip/ne (palikti tinkamą): orkaitės durelių stiklas – dvigubas.
2.7. Taip/ne (palikti tinkamą): valdymas – mechaninis.
2.8.  Energijos efektyvumo klasė – ___ (nurodyti energijos klasę).

2.9. Garantija - ___mėnesių.


	3.
	Garų surinktuvas (gartraukis)
	3.1. Gartraukio tipas – sieninis.
3.2. Spalva – balta arba nerūdijantis plienas.
3.3. Matmenys nuo-iki: (aukštis/plotis/gylis, cm):                   32-110/55-65/45-60 cm.
3.4. Ištraukimo galia – ne mažiau kaip 310 m3/h.
3.5. Ortakio angos skersmuo: nuo 145 iki 250 mm.
3.6. Yra apšvietimas.
3.7. Galingumo lygiai – ne mažiau kaip 3.
3.8.Triukšmo lygis – ne daugiau kaip 66 dB.
3.9. Filtras – metalinis arba lygiavertės medžiagos (plaunamas) .
3.10. Valdymo tipas – mygtukinis.
3.11.  Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė negu C

3.12. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.
 
	3.1.  Taip/ne (palikti tinkamą): gartraukio tipas – sieninis.
3.2.  Spalva – __________ (nurodyti spalvą).
3.3.  Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm) ___  /  ___  /  ___ cm.
3.4.  Ištraukimo galia – ___ m3/h.
3.5.  Ortakio angos skersmuo: ___ mm.
3.6.  Yra/nėra (palikti tinkamą) apšvietimas.
3.7.  Galingumo lygiai – ___ (nurodyti galingumo lygius).
3.8.  Triukšmo lygis – ___ dB.
3.9.  Filtras – __________ (nurodyti medžiagą) (plaunamas).
3.10. Taip/ne (palikti tinkamą): valdymo tipas – mygtukinis.
3.11. Energijos efektyvumo klasė – ___ (nurodyti energijos klasę).

3.12. Garantija - ___- mėnesių.


	4.
	Mikrobangų krosnelė
	6.1. Matmenys  nuo – iki  (aukštis/plotis/gylis, cm)                           27-37/40-50/30-40 cm
6.2. Krosnelės tūris nuo 20 l iki 25 l
6.3. Besisukančio pagrindo (lėkštės) skersmuo ne mažiau kaip 25 cm
6.4. Galingumas nuo 800W iki 1000W
6.5. Galingumo lygiai nemažiau 5
6.6. Vidaus danga – emalė arba lygiavertės medžiagos
6.7.  Valdymas – mechaninis arba  elektroninis

6.8 Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.

	6.1. Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm) ___/___/___ cm

6.2. Krosnelės tūris: ___ l.
6.3. Besisukančio pagrindo (lėkštės) skersmuo ___ cm.
6.4. Galingumas ___  W
6.5. Galingumo lygiai – ___ (nurodyti galingumo lygius).
6.6. Vidaus danga – ___ (nurodyti vidaus dangą).
6.7. Valdymas – __________ (nurodyti valdymo tipą).

6.8. Garantija - ___ mėnesių.

	5.
	Elektrinis virdulys
	7.1. Talpa nuo 1,5 l  iki 2,0 l 
7.2. Galingumas nuo 1800W –iki 2500W
7.3. Centrinė jungtis – ne mažiau 360º
7.4. Vandens lygio indikatorius
7.5. Apsauga nuo perkaitinimo
7.6. Automatinis išsijungimas
7.7. Paslėptas kaitinimo elementas
7.8. Korpusas – nerūdijantis plienas arba lygiavertės  medžiagos

7.9. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.
	7.1. Virdulio talpa – ___ l.
7.2. Galingumas ___  W
7.3. Taip/ne (palikti tinkamą): centrinė jungtis – ____ º
7.4. Taip/ne (palikti tinkamą): vandens lygio indikatorius
7.5. Taip/ne (palikti tinkamą): apsauga nuo perkaitinimo
7.6. Taip/ne (palikti tinkamą): automatinis išsijungimas
7.7. Taip/ne (palikti tinkamą): paslėptas kaitinimo elementas
7.8. Korpusas – __                 _ (nurodyti korpuso medžiagą).


7.9. Garantija - ____ mėnesių.


	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai, kuriuos tiekėjas pilna apimtimi privalo pateikti kartu su pasiūlymu
	Siūlomų prekių atitiktis reikalavimams
(Atitinka / Neatitinka) ir su pasiūlymu pridedami dokumentai
(geltonai pažymėtas vietas pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi šios lentelės 1-4 punkte nurodytoms prekėms:

	1.1
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro                                              2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
	Tiekėjo ar gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	1. Atitinka / Neatitinka (palikti tinkamą).
2. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui įrodančio dokumento pavadinimą: _____________________. 

	1.2
	Buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje) <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: 
a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369
 arba

b) arba gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama,
 arba 
c ) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: 
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus
 arba 
b)gamintojo techniniai dokumentai,
 arba 
c)kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	1. Atitinka / Neatitinka (palikti tinkamą).

2. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui įrodančio dokumento pavadinimą: _____________________.


[bookmark: _Toc97278744]Pastabos:
* Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 3 proc.



2 pirkimo objekto dalis – Šaldytuvai, dulkių siurbliai
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika*
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Šaldytuvas mažas
	1.1. Matmenys nuo-iki: (aukštis/plotis/gylis, cm)                             80-90/52-65/52-65 cm.
1.2. Vienų durų.
1.3. Keičiama durų atidarymo kryptis.
1.4. Su šaldymo kamera viduje (kameros padėtis – viršuje).
1.5. Šaldytuvo talpa – nuo 90 l iki 120 l.
1.6. Šaldytuve – ne mažiau kaip 2 lentynos.
1.7. Lentynos – grūdinto stiklo arba lygiavertės medžiagos.
1.8. Šaldiklio talpa – nuo 12 l iki 20 l.
1.9. Šaldytuvo atitirpinimas – automatinis.
1.10. Energijos efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip D.
1.11. Termostato valdymas – mechaninis.
1.12. Triukšmo lygis – ne daugiau kaip 50 dB.
1.13. Spalva – balta arba nerūdijančio plieno.
1.14. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių. 
	1.1. Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm) ___/___/___ cm.
1.2. Taip/ne (palikti tinkamą): vienų durų.
1.3. Taip/ne (palikti tinkamą): keičiama durų atidarymo kryptis.
1.4. Taip/ne (palikti tinkamą): su šaldymo kamera viduje (kameros padėtis – viršuje).
1.5. Šaldytuvo talpa – ___ l.
1.6. Šaldytuve – ___ (nurodyti kiekį) lentynos. 
1.7. Lentynos – __________ (nurodyti medžiagą).
1.8. Šaldiklio talpa – ___ l.
1.9. Taip/ne (palikti tinkamą): šaldytuvo atitirpinimas – automatinis.
1.10. Energijos efektyvumo klasė – ___ (nurodyti energijos klasę).
1.11. Taip/ne (palikti tinkamą): termostato valdymas – mechaninis.
1.12. Triukšmo lygis – ___ dB.
1.13. Spalva – ___ (nurodyti spalvą).
1.14. Garantija - ___ mėnesių.


	2.
	
Mini šaldytuvas




	2.1. Matmenys nuo-iki: (aukštis/plotis/gylis, cm)                             49-52/44-49/44-47 cm.
2.2. Vienų durų.
2.3. Keičiama durų atidarymo kryptis.	
2.4. Šaldytuvo talpa – nuo 41 l iki 46 l.
2.5. Be šaldiklio.
2.6. Energijos efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip D.
2.7. Termostato valdymas – mechaninis.
2.8. Triukšmo lygis – ne daugiau kaip 40 dB.
2.9. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.

	2.1.Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm)
 ___/___/___ cm.
2.2. Taip/ne (palikti tinkamą): vienų durų.
2.3. Taip/ne (palikti tinkamą): keičiama durų atidarymo kryptis.
2.4. Šaldytuvo talpa – ___ l.
2.5. Taip/ne (palikti tinkamą): be šaldiklio
2.6. Energijos efektyvumo klasė – ___ (nurodyti energijos klasę).
2.7. Taip/ne (palikti tinkamą): termostato valdymas – mechaninis.
2.8.Triukšmo lygis – ___ dB.
2.9. Garantija - ___ mėnesių.


	3.
	Šaldytuvas vidutinis
	3. 
3.1.Matmenys nuo-iki: (aukštis/plotis/gylis, cm)                             140-171/52-65/52-65 cm.
3.2. Vienų durų.
3.3.Keičiama durų atidarymo kryptis.
3.4. Su šaldymo kamera (kameros padėtis – viršuje).
3.5. Šaldytuvo bendra talpa – nuo 180 l iki 270 l.
3.6. Lentynos – grūdinto stiklo arba lygiavertės medžiagos.
3.7.  Šaldiklio talpa – nuo 40 l iki 60 l.
3.8. Šaldytuvo atitirpinimas – automatinis.
3.9. Energijos efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip D.
3.10. Termostato valdymas – mechaninis.
3.11. Triukšmo lygis – ne daugiau kaip 50 dB.
3.12. Spalva – balta arba nerūdijančio plieno.
3.13. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių. 
	3.1. Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm) ___/___/___ cm.
3.2. Taip/ne (palikti tinkamą): vienų durų.
3.3. Taip/ne (palikti tinkamą): keičiama durų atidarymo kryptis.
3.4. Taip/ne (palikti tinkamą): su šaldymo kamera (kameros padėtis – viršuje).
3.5. Šaldytuvo bendra talpa – ___ l.
3.6. Lentynos – __________ (nurodyti medžiagą).
3.7. Šaldiklio talpa – ___ l.
3.8.Taip/ne (palikti tinkamą): šaldytuvo atitirpinimas – automatinis.
3.9. Energijos efektyvumo klasė – ___ (nurodyti energijos klasę).
3.10. Taip/ne (palikti tinkamą): termostato valdymas – mechaninis.
3.11.Triukšmo lygis – ___ dB.
3.12.Spalva – ___ (nurodyti spalvą).
3.13. Garantija - ___ mėnesių.

	4.




	Dulkių siurblys
	4.1. Maitinimo tipas – elektrinis
4.2. Dulkių siurblio tipas - cikloninis
4.2. Galingumas ne mažiau 700 W  
4.3. Triukšmo lygis ne daugiau 95 dB
4.4. Dulkių rinktuvo talpa nemažiau 1,5 l
4.5. Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė negu A.
4.6. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių. 
   
	4.1. Maitinimo tipas – _________ (nurodyti tipą). 
4.2. Dulkių siurblio tipas - _________ (nurodyti tipą).
4.2. Galingumas -____  W. 
4.3. Triukšmo lygis - ___  dB
4.4. Dulkių rinktuvo talpa- ____    l. 
4.5. Energijos efektyvumo klasė – ___ (nurodyti energijos klasę).
4.6. Garantija - ___ mėnesių.

	5.
	Drėgmės surinktuvas







	5.1. Maitinimo tipas – elektrinis
5.2. Galingumas ne mažiau 500 W  
5.3. Kondensato talpa ne mažiau 5 l
5.4. Drėgmės surinkimo našumas l/24 h ne mažiau 30
5.5. Oro srautas ne mažiau 170 m³/h
5.6. Su oro filtru.
5.7. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.
	5.1. Maitinimo tipas – _________ (nurodyti tipą).
5.2. Galingumas --____  W 
5.3. Kondensato talpa --____ l
5.4. Drėgmės surinkimo našumas --____ l/24 h 
5.5. Oro srautas ne mažiau --____ m³/h
5.6. Taip/ne (palikti tinkamą):  su oro filtru.
5.7. Garantija - ___ mėnesių.

	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai, 
kuriuos tiekėjas pilna apimtimi privalo pateikti kartu su pasiūlymu
	Siūlomų prekių atitiktis reikalavimams
(Atitinka / Neatitinka) ir su pasiūlymu pridedami dokumentai
(geltonai pažymėtas vietas pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi šios lentelės 1, 2, 3 punktuose nurodytiems šaldytuvams:

	1.1
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	1. Atitinka / Neatitinka (palikti tinkamą).
2. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui įrodančio dokumento pavadinimą: _____________________.

	1.2
	Buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje) <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: 
a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369
 arba

b) arba gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama,
 arba 
c ) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: 
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus
 arba 
b)gamintojo techniniai dokumentai,
 arba 
c)kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	3. Atitinka / Neatitinka (palikti tinkamą).

1. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui įrodančio dokumento pavadinimą: _____________________.


Pastabos:
* Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 3 proc.

3 pirkimo objekto dalis – Buitinė technika skalbimui
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika*
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos 
(pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Skalbimo mašina
	1.1. Matmenys nuo-iki: (aukštis/plotis/gylis, cm)                              80-90/52-62/45-64 cm.
1.2. Energijos klasė – ne žemesnė kaip E.
1.3. Skalbimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A.
1.4. Būgno talpa – ne mažiau kaip 6 kg skalbinių.
1.5. Valdymas – mechaninis arba elektroninis.
1.6. Skalbinių įkrova iš priekio.
1.7. Būgnas – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.8. Yra skalbimo temperatūros reguliavimas.
1.9. Yra ne mažiau kaip 6 skalbimo režimai/programos (ne mažiau kaip: mirkymas, greitas skalbimas, medvilnės, sintetikos, vilnos skalbimas, skalavimas).
1.10. Gręžimo greitis – ne mažiau kaip 1 200 aps./min.
1.11. Reguliuojamas gręžimo greitis.
1.12. Spalva – balta. 
1.13. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.
	1.1. Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm) ___/___/___ cm.
1.2. Energijos klasė – ___ (nurodyti energijos klasę).
1.3. Skalbimo efektyvumo klasė – ___ (nurodyti efektyvumo klasę).
1.4. Būgno talpa – ___ kg skalbinių.
1.5. Valdymas – __________ (nurodyti valdymo tipą).
1.6. Taip/ne (palikti tinkamą): skalbinių įkrova iš priekio.
1.7. Būgnas – __________ (nurodyti būgno medžiagą).

1.8. Yra/nėra (palikti tinkamą): skalbimo temperatūros reguliavimas.
1.9. Yra ___ (nurodyti kiekį) skalbimo režimai/programos: _______________________________________ (nurodyti visus skalbimo režimus/programas).
1.10. Gręžimo greitis – ___ aps./min.
1.11. Taip/ne (palikti tinkamą): reguliuojamas gręžimo greitis. 
1.12. Taip/ne (palikti tinkamą): spalva – balta.
1.13. Garantija - ___ mėnesių.

	2.
	Skalbinių džiovyklė
	2.1. Matmenys nuo-iki: (aukštis/plotis/gylis, cm)                     80-90/52-62/55-65 cm.
2.2. Džiovinimo tipas – su šilumos siurbliu                       (angl. heat pump).
2.3. Energetinė klasė – ne žemesnė kaip A.
2.4. Skalbinių įkrova – ne mažiau kaip 7 kg.
2.5. Skalbinių įkrova iš priekio.
2.6. Būgnas – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
2.7. Valdymas – mechaninis arba elektroninis.
2.8. Yra svorio detektorius.
2.9. Yra kondensato prisipildymo indikacija.
2.10. Yra pūkų filtras.
2.11. Yra pūkų filtro užterštumo indikacija.
2.12. Džiovinimo programų – ne mažiau kaip 8.
2.13. Spalva – balta.
2.14. Garantija - ne trumpesnė nei 24 mėnesių.
	2.1. Matmenys: (aukštis/plotis/gylis, cm) ___/___/___ cm.
2.2. Taip/ne (palikti tinkamą): džiovinimo tipas – su šilumos siurbliu (angl. heat pump).
2.3. Energetinė klasė – ___ (nurodyti energetinę klasę).
2.4. Skalbinių įkrova – ___ kg.
2.5. Taip/ne (palikti tinkamą): skalbinių įkrova iš priekio.
2.6. Būgnas – __________ (nurodyti būgno medžiagą).
2.7. Valdymas – __________ (nurodyti valdymo tipą).
2.8. Yra/nėra (palikti tinkamą): svorio detektorius.
2.9. Yra/nėra (palikti tinkamą): kondensato prisipildymo indikacija.
2.10. Yra/nėra (palikti tinkamą): pūkų filtras.
2.11. Yra/nėra (palikti tinkamą): pūkų filtro užterštumo indikacija.
2.12. Džiovinimo programų – ___ (nurodyti kiekį).
2.13. Taip/ne (palikti tinkamą): spalva – balta.
2.14. Garantija - ____ mėnesių.

	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai,
kuriuos tiekėjas pilna apimtimi privalo pateikti kartu su pasiūlymu
	Siūlomų prekių atitiktis reikalavimams
(Atitinka / Neatitinka) ir su pasiūlymu pridedami dokumentai
(geltonai pažymėtas vietas pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

	1.1.
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
	Tiekėjo ar gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	1. Atitinka / Neatitinka (palikti tinkamą).
2. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui įrodančio dokumento pavadinimą: _____________________.

	1.2.
	Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.
	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.
	1. Atitinka / Neatitinka (palikti tinkamą).
2. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui įrodančio dokumento pavadinimą: _____________________.

	2. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi šios lentelės 2 punkte nurodytoms skalbinių džiovyklėms:

	2.1.
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	1. Atitinka / Neatitinka (palikti tinkamą).
2. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui įrodančio dokumento pavadinimą: _____________________.

	2.2.
	Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.
	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.
	1. Atitinka / Neatitinka (palikti tinkamą).
2. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui įrodančio dokumento pavadinimą: _____________________.


Pastabos:
* Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 3 proc.
