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Klausimas. Kokia apdailine medžiaga bus aptaisomi laiptai ir pandusas? betoninėmis plytelėmis ar granito plokšte?
Atsakymas. Betoninėmis trinkelėmis, 6 cm pilkomis.
Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodoma, kad laiptų apklijavimui vertinti naujas medžiagas tik 20 proc. Kas pateiks trūkstamą kiekį medžiagų (plytelių)? iš nuotraukų matosi, kad jų trūksta daugiau negu 20 proc.
Atsakymas. Vertinti naujas medžiagas. Senas trinkeles ir likusias medžiagas išsivežti savo lėšomis.
Klausimas. Iš pateiktos informacijos nėra aišku ar panduso paviršius apsidirba plytelėmis ar lieka plikas betonas?
Atsakymas. Vertinti naujas betonines trinkeles.
Klausimas. Turėklų su porankiais įrengimas. Iš kokio metalo įrengiami turėklai? juodo metalo ar nerūdijančio plieno?
Atsakymas. Vertinti naujų turėklų įrengimą iš juodojo metalo dažyto miltelinio būdu.
Klausimas.  Iš kokių medžiagų įrengti taktilinę dangą? betono trinkelių ar kt?
Atsakymas. Betoninių trinkelių taktilinė danga (kauburėliai, vedimo juostos).
