HIDRAULINĖ KELMŲ FREZA, SKIRTA TURIMAI „SOFTRAK 75“ TECHNIKAI

PASIŪLYMAS

2026 m.                                 d.
_____________________
Sudarymo vieta

[bookmark: _Toc147739116]Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	[bookmark: _Toc329443227]Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai/
	


	Tiekėjo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas
	

	Tiekėjo atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Pasiūlymą pateikusio atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
	

	Subtiekėjo (-ų)  adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	


Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis jų prieduose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, pakeitimuose).
2. Pasiūlymas galioja ____ dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos;
3. Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. 
2. DEKLARACIJA DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 46 STR. 21 DALIES NUOSTATOS TAIKYMO
Pasirinktą variantą pažymėti X, užpildyti reikalingas vietas.
(Tiekėjo įmonės pavadinimas), įmonės kodas (kodas), registruota adresu (registracijos adresas), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), patvirtinu, kad:
☐ (Pasirinkti, jei netaikytas draudimas) – (Tiekėjo įmonės pavadinimas) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
☐ (Pasirinkti, jei draudimas buvo, bet atliktas) – (Tiekėjo įmonės pavadinimas) buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tačiau ji yra visiškai įvykdyta (įvykdymo pabaigos data), ir įmonė šiuo metu turi teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
☐ (Pasirinkti, jeigu fizinis asmuo vykdo individualia veiklą) – (Tiekėjo vardas pavardė, individualios veiklos pažymėjimo / verslo liudijimo Nr.) netaikoma paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir suprantu atsakomybę už melagingų duomenų pateikimą.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjui privalomi mokėti mokesčiai, kitos išlaidos, kurias sumoka Tiekėjas. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę: 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kaina Eur be PVM

	1
	Hidraulinė kelmų freza, skirta turimai „Softrak 75“ technikai
(nurodyti pavadinimą, modelį, pagaminimo metus)
	

	
	PVM suma
	

	
	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	



3.2. Bendra pasiūlymo kaina žodžiais su PVM__________________________

3.3. * Jei  stulpelyje „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:_____________________________________________________________
3.4. nurodytos sumos pateikiamos nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.






Siūloma technika atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Techninis / funkcinis reikalavimas
	Minimalus reikalavimas
	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)) ir reikalavimą pagrindžiantys dokumentai (gamintojo techninė dokumentacija).

	1
	Prekės būklė
	Nauja, nenaudota, neeksploatuota, ne demonstracinė
	

	2
	Įrangos tipas
	Hidraulinė kelmų freza su integruotu frezavimo galvutės šoniniu darbiniu judesiu, skirta montuoti ant universalios technikos.
	

	3
	Paskirtis
	Medžių kelmų frezavimas, įskaitant darbą riboto privažiavimo vietose.
	

	4
	Suderinamumas
	Visiškai suderinama su Pirkėjo turima „Softrak 75“ technika. Pateikiama atitikties deklaracija ar garantinis raštas iš Loglogic gamyklos apie kelmų frezos tinkamumą šiai technikai.
	

	5
	Hidraulinės sistemos darbinis alyvos srautas
	Turi būti pritaikytas turimos „Softrak 75 “ technikos hidraulinei sistemai; orientacinis frezos darbinis diapazonas – 80–110 l/min
	

	6
	Didžiausias leidžiamas hidraulinės sistemos slėgis
	Ne mažiau kaip 250 bar arba konstituciškai visiškai suderinamas su turimos „Softrak 75 “ technikos sistema
	

	7
	Frezavimo disko skersmuo
	Ne mažesnis kaip 470 mm
	

	8
	Frezavimo dantų skaičius
	Ne mažiau kaip 16 vnt., keičiami
	

	9
	Frezavimo disko pavara
	Hidraulinė 
	

	10
	Darbinio šoninio mosto plotis
	Ne mažesnis kaip 1180 mm
	

	11
	Frezavimo gylis vienu darbiniu mostu
	Ne mažesnis kaip 50 mm
	

	12
	Darbinio mosto valdymas
	Hidraulinis, naudojant ne mažiau kaip du hidraulinius cilindrus arba lygiavertę sistemą, užtikrinančią stabilų judėjimą abiem kryptimis.
	

	13
	Darbinio mosto greitis
	Reguliuojamas.
	

	14
	Hidraulinės jungtys
	Slėgio, grįžtamosios linijos ir laisvo grįžimo / nuotėkio linijos jungtys pagal frezos konstrukciją ir „Softrak 75“ technikos sistemą.
	

	15
	Hidraulinės žarnos
	Visos darbui būtinos hidraulinės žarnos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	16
	Hidraulinės jungtys / movos
	Visos darbui su konkrečia Pirkėjo „Softrak 75“ technika būtinos movos, jungtys, adapteriai ir perėjimai įskaičiuoti į kainą.
	

	17
	Tvirtinimas
	Tiekėjas savo sąskaita turi pateikti, pagaminti arba pritaikyti visus tvirtinimo elementus ir adapterius, reikalingus frezai prijungti prie turimos „Softrak 75“ technikos.
	

	18
	Masė
	Ne didesnė kaip 250 kg.
	

	19
	Valdymas
	Frezos funkcijos turi būti valdomos iš „Softrak 75“ operatoriaus darbo vietos arba naudojant kartu su freza pateikiamą atskirą saugų valdymo įtaisą.
	

	20
	Dokumentacija
	Naudojimo ir saugos instrukcija lietuvių kalba; techninės priežiūros dokumentacija.
	

	21
	Komplektacija
	Įrangos eksploatavimui nuo perdavimo momento reikalinga pilna komplektacija.
	

	22
	Tepalai ir alyvos
	Įranga pristatoma pilnai paruošta eksploatuoti, su gamintojo nustatytais reikiamais tepalais ir alyvomis.
	

	23
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai nuo galutinio įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.
	

	24
	Atsarginės dalys
	Tiekėjas turi užtikrinti frezavimo dantų ir kitų įprastai besidėvinčių dalių tiekimo galimybę ne trumpiau kaip 5 metus nuo Prekės perdavimo.
	

	25
	Pristatymas
	Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r.
	

	26
	Montavimas
	Įtrauktas į pasiūlymo kainą
	

	27
	Paleidimas ir išbandymas
	Privalomas realus frezos prijungimas prie turimos „Softrak 75“ technikos ir veikimo išbandymas.
	

	28
	Demonstravimas
	Privalomas veikimo demonstravimas Pirkėjo darbuotojams.
	

	29
	Mokymai
	Tiekėjas privalo vietoje apmokyti Pirkėjo darbuotojus saugiai naudoti ir kasdien prižiūrėti frezą.
	

	30
	Mokymų kaina
	Įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą
	

	31
	Transportavimo ir kitos išlaidos
	Visos transportavimo, pakrovimo, iškrovimo, montavimo, adapterių, jungčių, bandymo, mokymų ir kitos tinkamam Prekės perdavimui būtinos išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	




4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius

	   1.
	
	

	
	
	

	
	
	



5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius

	   1.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. 2p., tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (įskaitant įkainius) negali būti laikoma konfidencialia informacija. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui nurodžius įkainius ir (ar) kainas kaip konfidencialius, be papildomo pranešimo ši tiekėjo pasiūlymo informacija bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. 

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir patvirtinu, kad pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.


_____________________			_____________		_______________
(Tiekėjo arba jo įgalioto 			 (Parašas)			(Vardas ir pavardė)
asmens pareigos)

