TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Žaidimų klasės kompiuterinė įranga
Prekės turės būti pristatytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, adresu I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda. 
Visos prekės turi būti gamykliškai naujos.
1. Žaidimų klasės kompiuteriai – 10 vnt.
Kompiuteris skirtas intensyviam žaidimui, e. sporto veikloms, grafiškai reiklioms programoms bei kitai su žaidimų klasės veikla susijusiai veiklai.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Modelis
	–
	[nurodyti]

	2.
	Gamintojas
	–
	[nurodyti]

	3.
	Procesorius
	Ne mažiau kaip 8 fiziniai branduoliai ir 16 gijų.
Maksimalus (boost) dažnis ne mažesnis kaip 4,8 GHz.
Procesoriaus našumas – ne mažiau kaip 32 000 balų pagal PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net), vertinama pasiūlymų pateikimo dieną.
Suderinamas su DDR5 atmintimi.
Procesoriaus lizdas – AM5 arba lygiavertė naujos kartos platforma.
	Procesoriaus modelis: [nurodyti]Fizinių branduolių / gijų skaičius: [nurodyti]
Maksimalus (boost) dažnis: [nurodyti] GHz
PassMark CPU Mark balai: [nurodyti]
Suderinamumas su DDR5 atmintimi: [nurodyti taip/ne]
Procesoriaus lizdas: [nurodyti]

	4.
	Pagrindinė plokštė
	Suderinama su siūlomu procesoriumi.
Ne mažiau kaip 4 DDR5 RAM lizdai.
Ne mažiau kaip 2 M.2 NVMe lizdai.
Ne mažiau kaip 1 PCI Express x16 lizdas vaizdo plokštei.
Ne mažiau kaip 1 Gb/s tinklo sąsaja.
	Modelis: [nurodyti]
Suderinama su siūlomu procesoriumi: [nurodyti taip/ne]
DDR5 RAM lizdų skaičius: [nurodyti]
M.2 NVMe lizdų skaičius: [nurodyti]PCI Express x16 lizdų skaičius: [nurodyti]
Tinklo sąsajos greitis: [nurodyti] Gb/s

	5.
	Vaizdo plokštė
	NVIDIA GeForce RTX 5070 arba lygiavertė.
Ne mažiau kaip 12 GB GDDR7 vaizdo atminties.
Ne mažesnė kaip 192 bitų atminties magistralė.
Ne mažiau kaip 3 × DisplayPort ir 1 × HDMI arba lygiavertės jungtys.
Tinkama naudoti su 2560 × 1440 raiškos ir ne mažesnio kaip 300 Hz atnaujinimo dažnio monitoriumi.
	Modelis: [nurodyti]
Vaizdo atminties apimtis: [nurodyti] GB
Vaizdo atminties tipas: [nurodyti]
Atminties magistralė: [nurodyti] bitų
Vaizdo jungtys (tipas ir kiekis): [nurodyti]
Tinkama 2560 × 1440 / 300 Hz monitoriui: [nurodyti taip/ne]

	6.
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB.
DDR5.
2 × 16 GB moduliai.
Ne mažesnio kaip 6000 MT/s dažnio.
Palaikanti AMD EXPO arba lygiavertę technologiją.
	Bendra apimtis: [nurodyti] GB
Atminties tipas: [nurodyti]
Modulių konfigūracija: [nurodyti]
Dažnis: [nurodyti] MT/s
AMD EXPO arba lygiavertė technologija: [nurodyti taip/ne]

	7.
	SSD
	Ne mažiau kaip 1 TB.
M.2 NVMe.
PCIe 4.0 arba naujesnė sąsaja.
TLC NAND atminties technologija.
Nuoseklaus skaitymo greitis ne mažesnis kaip 5000 MB/s.
Įrašymo ištvermė (TBW) – ne mažiau kaip 600 TBW.
	Modelis: [nurodyti]
Apimtis: [nurodyti] TB
Formatas: [nurodyti]
Sąsaja: [nurodyti]
Atminties technologija: [nurodyti]
Nuoseklaus skaitymo greitis: [nurodyti] MB/s
Įrašymo ištvermė (TBW): [nurodyti] TBW

	8.
	Procesoriaus aušinimas
	Bokštinio tipo oro aušintuvas arba lygiavertis.
Tinkamas siūlomam procesoriui.
Ne mažiau kaip vienas 120 mm ventiliatorius.
	Modelis: [nurodyti]
Aušintuvo tipas: [nurodyti]
Suderinamumas su siūlomu procesoriumi: [nurodyti taip/ne]
Ventiliatorių skaičius ir dydis: [nurodyti]

	9.
	Korpusas
	ATX arba Micro-ATX suderinamumas.
Tinkamas sumontuoti siūlomai vaizdo plokštei.
Užtikrintas geras oro srautas.
Ne mažiau kaip 2 įmontuoti korpuso ventiliatoriai Suderinamas su siūlomu CPU aušintuvu ir vaizdo plokšte.
	Modelis: [nurodyti]
Suderinamumo standartas: [nurodyti]
Maksimalus vaizdo plokštės ilgis: [nurodyti] mm
Įmontuotų korpuso ventiliatorių skaičius: [nurodyti]
Suderinamumas su siūlomu CPU aušintuvu ir vaizdo plokšte: [nurodyti taip/ne]

	10.
	Maitinimo blokas
	Ne mažiau kaip 750 W.
Ne mažesnis kaip 80 PLUS Gold efektyvumo lygis.
ATX 3.0 arba ATX 3.1.
PCIe 5.x / 12V-2x6 arba lygiavertė jungtis šiuolaikinei vaizdo plokštei.
Apsauga nuo viršįtampio, per didelės srovės, trumpo jungimo, perkrovos ir perkaitimo.
	Modelis: [nurodyti]
Galia: [nurodyti] W
Efektyvumo lygis: [nurodyti]
ATX standarto versija: [nurodyti]
Vaizdo plokštės maitinimo jungtis: [nurodyti]
Apsaugos (OVP, OCP, SCP, OPP, OTP): [nurodyti taip/ne]

	11.
	Programinė įranga ir darbai
	Kompiuterio surinkimas.
BIOS atnaujinimas.
Operacinės sistemos įdiegimas.
Sistemos stabilumo ir komponentų testavimas.
Kompiuterio paruošimas eksploatacijai.
	Kompiuterio surinkimas: [nurodyti taip/ne]
BIOS atnaujinimas: [nurodyti taip/ne]
Operacinės sistemos įdiegimas: [nurodyti taip/ne]
Sistemos stabilumo ir komponentų testavimas: [nurodyti taip/ne]
Paruošimas eksploatacijai: [nurodyti taip/ne]



2. Žaidimų klasės administratoriaus kompiuteris – 1 vnt.
Kompiuteris skirtas žaidimų klasės administratoriui, kuris turi galėti administruoti klasės veiklą, naudoti administravimo programas, stebėti žaidžiančių asmenų veiklą, prireikus paleisti žaidimus bei atlikti techninės įrangos ir programinės įrangos patikras.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Modelis
	–
	[nurodyti]

	2.
	Gamintojas
	–
	[nurodyti]

	3.
	Procesorius
	Ne mažiau kaip 6 fiziniai branduoliai ir 12 gijų.
Procesoriaus našumas – ne mažiau kaip 25 000 balų pagal PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net), vertinama pasiūlymų pateikimo dieną.
Suderinamas su DDR5 atmintimi.
	Procesoriaus modelis: [nurodyti]
Fizinių branduolių / gijų skaičius: [nurodyti]
PassMark CPU Mark balai: [nurodyti]
Suderinamumas su DDR5 atmintimi: [nurodyti taip/ne]

	4.
	Pagrindinė plokštė
	Suderinama su siūlomu procesoriumi.
DDR5 atminties palaikymas.
Ne mažiau kaip 4 RAM lizdai.
Ne mažiau kaip 2 M.2 NVMe lizdai.
Ne mažiau kaip 1 PCI Express x16 lizdas.
Ne mažiau kaip 1 Gb/s tinklo sąsaja.
	Modelis: [nurodyti]
Suderinama su siūlomu procesoriumi: [nurodyti taip/ne]
DDR5 palaikymas: [nurodyti taip/ne]
RAM lizdų skaičius: [nurodyti]
M.2 NVMe lizdų skaičius: [nurodyti]
PCI Express x16 lizdų skaičius: [nurodyti]
Tinklo sąsajos greitis: [nurodyti] Gb/s

	5.
	Vaizdo plokštė
	Ne mažiau kaip 12 GB vaizdo atminties.
Skirta šiuolaikiniams žaidimams ir administratoriaus kompiuterio naudojimui.
Našumas ne mažesnis nei NVIDIA GeForce RTX 4070 arba lygiavertis.
Ne mažiau kaip 3 vaizdo išvestys.
	Modelis: [nurodyti]
Vaizdo atminties apimtis: [nurodyti] GB
Našumas ne mažesnis nei RTX 4070 arba lygiavertis: [nurodyti taip/ne]
Vaizdo išvesčių skaičius ir tipas: [nurodyti]

	6.
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB.
DDR5.
2 × 16 GB moduliai.
Ne mažesnio kaip 5600 MT/s dažnio.
Galimybė ateityje išplėsti RAM.
	Bendra apimtis: [nurodyti] GB
Atminties tipas: [nurodyti]
Modulių konfigūracija: [nurodyti]
Dažnis: [nurodyti] MT/s
Laisvų RAM lizdų išplėtimui: [nurodyti skaičių]

	7.
	SSD
	Ne mažiau kaip 1 TB.
M.2 NVMe.
PCIe 4.0 arba naujesnė sąsaja.
TLC NAND atminties technologija.
Ne mažesnis kaip 5000 MB/s nuoseklaus skaitymo greitis.
Įrašymo ištvermė (TBW) – ne mažiau kaip 600 TBW.
	Modelis: [nurodyti]
Apimtis: [nurodyti] TB
Formatas: [nurodyti]
Sąsaja: [nurodyti]
Atminties technologija: [nurodyti]
Nuoseklaus skaitymo greitis: [nurodyti] MB/s
Įrašymo ištvermė (TBW): [nurodyti] TBW

	8.
	Aušinimas
	Efektyvus oro aušinimas.
Tinkamas siūlomam procesoriui.
Užtikrinantis stabilų darbą ilgalaikės apkrovos metu.
	Modelis: [nurodyti]
Aušinimo tipas: [nurodyti]
Suderinamumas su siūlomu procesoriumi: [nurodyti taip/ne]
Stabilus veikimas ilgalaikės apkrovos metu: [nurodyti taip/ne]

	9.
	Korpusas
	ATX arba Micro-ATX.
Geras oro srautas.
Ne mažiau kaip 2 korpuso ventiliatoriai.
Galimybė papildomai įrengti ventiliatorius.
	Modelis: [nurodyti]
Suderinamumo standartas: [nurodyti]
Įmontuotų korpuso ventiliatorių skaičius: [nurodyti]
Papildomų ventiliatorių vietų skaičius: [nurodyti]

	10.
	Maitinimo blokas
	Ne mažiau kaip 650 W.
Ne mažesnis kaip 80 PLUS Gold.
ATX 3.0 / ATX 3.1 arba lygiavertis.
Su visomis reikalingomis jungtimis vaizdo plokštei.
	Modelis: [nurodyti]
Galia: [nurodyti] W
Efektyvumo lygis: [nurodyti]
ATX standarto versija: [nurodyti]
Vaizdo plokštės maitinimo jungtys: [nurodyti]

	11.
	Programinė įranga ir darbai
	Kompiuterio surinkimas.
BIOS atnaujinimas.
Operacinės sistemos įdiegimas.
Tvarkyklių įdiegimas.
Sistemos stabilumo testavimas.
Pagrindinių programų įdiegimas.
Paruošimas administratoriaus darbui.
	Kompiuterio surinkimas: [nurodyti taip/ne]
BIOS atnaujinimas: [nurodyti taip/ne]
Operacinės sistemos įdiegimas: [nurodyti taip/ne]
Tvarkyklių įdiegimas: [nurodyti taip/ne]
Sistemos stabilumo testavimas: [nurodyti taip/ne]
Pagrindinių programų įdiegimas: [nurodyti taip/ne]
Paruošimas administratoriaus darbui: [nurodyti taip/ne]



3. Monitorius žaidimų kompiuteriams ir administratoriaus darbo vietai – 11 vnt.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Modelis
	–
	[nurodyti]

	2.
	Gamintojas
	–
	[nurodyti]

	3.
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau kaip 27".
	Įstrižainė: [nurodyti konkrečiai] "

	4.
	Ekrano tipas
	IPS arba lygiavertė technologija.
	Matricos tipas: [nurodyti]

	5.
	Raiška
	Ne mažesnė kaip 2560 × 1440.
	Raiška: [nurodyti]

	6.
	Atnaujinimo dažnis
	Ne mažesnis kaip 300 Hz.
	Atnaujinimo dažnis: [nurodyti] Hz

	7.
	Atsako laikas
	Ne didesnis kaip 1 ms.
	Atsako laikas: [nurodyti] ms (nurodyti matavimo metodą)

	8.
	Kadrų sinchronizavimas
	Adaptive-Sync / FreeSync / G-Sync Compatible arba lygiavertė technologija.
	Palaikoma technologija: [nurodyti]

	9.
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau nei:
1 vnt. DisplayPort;
1 vnt. HDMI.
	DisplayPort jungčių skaičius: [nurodyti]
HDMI jungčių skaičius: [nurodyti]

	10.
	VESA tvirtinimas
	Turi būti VESA tvirtinimo galimybė.
	VESA tvirtinimo galimybė: [nurodyti taip/ne]

	11.
	Ekrano paviršius
	Matinis arba nuo atspindžių apsaugotas ekranas.
	Ekrano paviršius: [nurodyti]



4. Žaidimų pelė – 11 vnt.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Modelis
	–
	[nurodyti]

	2.
	Gamintojas
	–
	[nurodyti]

	3.
	Jutiklis
	Optinis jutiklis.
	Jutiklio tipas: [nurodyti]

	4.
	Jutiklio tikslumas
	Ne mažesnis kaip 8 000 DPI arba lygiavertis jutiklio tikslumas.
Reguliuojamas / programuojamas DPI.
	Maksimalus DPI: [nurodyti]
Reguliuojamas / programuojamas DPI: [nurodyti taip/ne]

	5.
	Programuojami mygtukai
	Ne mažiau kaip 6 programuojami mygtukai.
	Programuojamų mygtukų skaičius: [nurodyti]

	6.
	Jungtis
	Laidinė USB jungtis.
	Jungties tipas: [nurodyti]

	7.
	Paskirtis
	Tinkama žaidimams.
	Tinkama žaidimams: [nurodyti taip/ne]



5. Žaidimų klaviatūra – 11 vnt.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Modelis
	–
	[nurodyti]

	2.
	Gamintojas
	–
	[nurodyti]

	3.
	Jungtis
	Laidinė USB jungtis.
	Jungties tipas: [nurodyti]

	4.
	Klaviatūros tipas
	Pilno dydžio arba lygiavertė žaidimų klaviatūra.
	Klaviatūros tipas: [nurodyti]

	5.
	Klavišų skaičius
	Ne mažiau kaip 104 klavišai.
	Klavišų skaičius: [nurodyti]

	6.
	Anti-ghosting
	Atsparumas klavišų vienalaikiam paspaudimui (anti-ghosting).
	Anti-ghosting funkcija: [nurodyti taip/ne]

	7.
	Foninis apšvietimas
	Reguliuojamas RGB arba lygiavertis foninis apšvietimas.
	Apšvietimo tipas: [nurodyti]
Reguliavimo galimybė: [nurodyti taip/ne]



6. Žaidimų ausinės – 11 vnt.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Modelis
	–
	[nurodyti]

	2.
	Gamintojas
	–
	[nurodyti]

	3.
	Konstrukcija
	Uždaros arba pusiau uždaros.
	Konstrukcijos tipas: [nurodyti]

	4.
	Jungtis
	Laidinės.
3,5 mm arba USB jungtis.
	Jungties tipas: [nurodyti]

	5.
	Mikrofonas
	Integruotas mikrofonas.
	Integruotas mikrofonas: [nurodyti taip/ne]

	6.
	Mikrofono triukšmo slopinimas
	Triukšmo slopinimo funkcija mikrofonui arba lygiavertė.
	Triukšmo slopinimo funkcija: [nurodyti taip/ne]
Technologija: [nurodyti]

	7.
	Lankelis
	Reguliuojamas lankelis.
	Reguliuojamas lankelis: [nurodyti taip/ne]

	8.
	Suderinamumas
	Suderinamos su Windows operacine sistema.
	Suderinamumas su Windows: [nurodyti taip/ne]



7. Žaidimų kilimėlis – 11 vnt.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Modelis
	–
	[nurodyti]

	2.
	Gamintojas
	–
	[nurodyti]

	3.
	Matmenys
	Ne mažesnis kaip 900 × 350 mm.
	Matmenys: [nurodyti] × [nurodyti] mm

	4.
	Paviršius
	Tekstilinis paviršius.
	Paviršiaus tipas: [nurodyti]

	5.
	Pagrindas
	Neslystantis guminis pagrindas.
	Pagrindo tipas: [nurodyti]

	6.
	Suderinamumas
	Tinkamas optinėms pelėms.
	Tinkamas optinėms pelėms: [nurodyti taip/ne]



8. Papildoma žaidimų įranga ir priedai 
Visa papildoma įranga ir priedai turi būti suderinami su pagal 1 ir 2 pozicijas siūlomais kompiuteriais ir Windows operacine sistema. Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Žaidimų valdiklis (gamepad)
	Suderinamas su siūlomais kompiuteriais ir Windows operacine sistema.
Perkamas kiekis 11 vnt
	Modelis: [nurodyti]
Gamintojas: [nurodyti]
Suderinamumas: [nurodyti taip/ne]
Kiekis: [nurodyti]

	2.
	USB 3.0 / USB-C šakotuvai
	Suderinami su siūlomais kompiuteriais.
Perkamas kiekis 11 vnt
	Modelis: [nurodyti]
Gamintojas: [nurodyti]
Jungčių tipas ir skaičius: [nurodyti]
Kiekis: [nurodyti]

	3.
	Kabelių, adapterių ir jungčių komplektas
	Komplektas turi apimti visus siūlomai įrangai reikalingus laidus, adapterius ir jungtis.
Perkamas kiekis 2 vnt
	Komplekto sudėtis: [nurodyti]
Kiekis: [nurodyti]

	4.
	Žaidimų transliavimo kamera
	Suderinama su siūlomais kompiuteriais ir Windows operacine sistema.
Perkamas kiekis 2 vnt
	Modelis: [nurodyti]
Gamintojas: [nurodyti]
Raiška ir kadrų dažnis: [nurodyti]
Kiekis: [nurodyti]

	5.
	Arcade / fight stick valdiklis
	Suderinamas su siūlomais kompiuteriais ir Windows operacine sistema.
Perkamas kiekis 3 vnt
	Modelis: [nurodyti]
Gamintojas: [nurodyti]
Suderinamumas: [nurodyti taip/ne]
Kiekis: [nurodyti]

	6.
	Valdiklių įkrovimo kabelių komplektas
	Suderinamas su siūlomais valdikliais.
Perkamas kiekis 1 komplektas
	Komplekto sudėtis: [nurodyti]
Kiekis: [nurodyti]

	7.
	Skrydžių vairalazdė (joystick)
	Suderinama su siūlomais kompiuteriais ir Windows operacine sistema.
Perkamas kiekis 3 vnt
	Modelis: [nurodyti]
Gamintojas: [nurodyti]
Suderinamumas: [nurodyti taip/ne]
Kiekis: [nurodyti]

	8.
	Lenktynių vairas su pedalais
	Komplekte turi būti vairas ir pedalai.
Suderinamas su siūlomais kompiuteriais ir Windows operacine sistema.
Perkamas kiekis 3 vnt
	Modelis: [nurodyti]
Gamintojas: [nurodyti]
Komplekto sudėtis: [nurodyti]
Suderinamumas: [nurodyti taip/n Kiekis: [nurodyti]



Bendrieji reikalavimai
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	1.
	Įrangos suderinamumas
	Visi kompiuteriai turi būti tarpusavyje suderinami ir tinkami numatytai eksploatacijai.
Tiekėjas turi užtikrinti visų komponentų tarpusavio suderinamumą.
	Įrangos tarpusavio suderinamumas užtikrinamas: [nurodyti taip/ne]
Komponentų tarpusavio suderinamumas užtikrinamas: [nurodyti taip/ne]

	2.
	Operacinė sistema
	Kompiuteriai turi būti pateikti su operacine sistema – Microsoft Windows Professional arba lygiaverte (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu).
	Operacinė sistema ir versija: [nurodyti]
Licencijos tipas: [nurodyti]

	3.
	Paruošimo darbai
	Tiekėjas turi užtikrinti:
BIOS ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimą;
tvarkyklių įdiegimą;
kompiuterių stabilumo testavimą;
įrangos paruošimą darbui.
	BIOS ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas: [nurodyti taip/ne]
Tvarkyklių įdiegimas: [nurodyti taip/ne]
Kompiuterių stabilumo testavimas: [nurodyti taip/ne]
Įrangos paruošimas darbui: [nurodyti taip/ne]

	4.
	Laidai ir jungtys
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys.
	Visi reikalingi laidai ir jungtys pateikiami: [nurodyti taip/ne]

	5.
	Garantinis aptarnavimas
	Turi būti užtikrintas garantinis aptarnavimas.
Garantinio aptarnavimo terminas – ne mažiau kaip 24 mėn.
	Garantinio aptarnavimo terminas: [nurodyti] mėn.




