				Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Techninė specifikacija“
 

MEDIENOS PJUVENŲ GRANULIŲ PIRKIMO 
(SU PRISTATYMU IR IŠPYLIMU Į TALPAS) 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkėjas – Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų r. 
2. Tiekėjas – viešojo pirkimo metu parinktas tiekėjas, su kuriuo sudaroma sutartis dėl medienos pjuvenų granulių tiekimo.
3. Prekė – medienos pjuvenų granulės.
4. Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija medienos pjuvenų granules pirks pagal įstaigos poreikius ir finansines galimybes. Preliminarus bendras kiekis  - 105 t. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Prekių kiekių (kūrenimo sezono metu granulių poreikis priklausomai nuo oro sąlygų gali kisti ± 30%).
5. Prekės bus perkamos 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Galimas 2-iejų mėn. pratęsimo terminas. Terminas pratęsiamas tuo atveju, jei nebus išnaudota Pradinės Sutarties vertė ir nei viena iš Šalių, likus (nurodyti terminą) dienų iki Sutarties pabaigos, nepraneš apie norą ją nutraukti, Sutartis be atskiro rašytinio susitarimo pratęsiama dar 1 (vieną) kartą 2 (dviem) mėnesiams.
6. Prekės turi būti sertifikuotos. 
7. Prekės pristatymo vieta ir preliminarūs kiekiai vieneriems metams nurodyti šios specifikacijos priede. 
8. Tiekėjas, kuriam bus pasiūlyta sudaryti sutartį, turės užtikrinti, kad prekė bus kokybiška bei pristatyta laiku.
9. Jeigu bus nustatyta, kad prekė gauta nekokybiška, tiekėjas privalės nekokybišką prekę pakeisti per 2 d. d., jeigu tiekėjas nekokybiškos prekės per nurodytą laiką nepakeičia, jis turi kompensuoti perkančiai organizacijai visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius.
10. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Prekės kiekių (kūrenimo sezono metu medienos pjuvenų granulių poreikis priklausomai nuo oro sąlygų gali kisti ± 30%).
11. Prekių pristatymo laikas darbo dienomis nuo 8.00 – 15.00 val.
12. Prekės užsakomos pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad užsakytos Prekės bus pristatytos per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba per su Pirkėjo atstovu sutartą laiką, tačiau šis laikas negali būti ilgesnis kaip 4 darbo dienos.
13. Užsakymo paraiška gali būti pateikiama tiekėjo nurodytu telefonu, el. paštu.
14. [bookmark: _Hlk130816217]Tiekėjas užsakytas Prekes pristato savo transportu (su keltuvu) ir išpila į talpas Techninės specifikacijos priede nurodytu adresu.
15. Galimi iškrovimo būdai – specializuotu transportu su pneumatiniu mechanizmu arba tiekti didmaišiais juos išberiant per sandėliavimo patalpos angą.
16. Kilus įtarimų dėl Prekių svorio trūkumo, Pirkėjas turi teisę jas pasverti iš naujo.   
17. Į Prekių ir Paslaugų įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: Prekių užsakymo, svėrimo, mokesčių, draudimo, transportavimo ir visos kitos Tiekėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią sutartį išlaidos. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Prekių ar Paslaugų įkainius.
18. Pristatydamas kietąjį kurą į objektą, Tiekėjas privalo pateikti dokumentus įrodančius kietojo kuro kokybę bei pristatytą kiekį (sertifikatus, važtaraščius ir pan.). 
19. Atsiskaitymas už pristatytą kietąjį kurą bus vykdomas Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Kuro perdavimo – priėmimo aktą (gabenimo važtaraštis)  pasirašo Prekes pristatęs Tiekėjo atstovas bei priėmęs Pirkėjo atstovas kuro pristatymo vietoje.
20. Perkamų Prekių charakteristikos pasiūlyme turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės.
21. Perkamų Prekių savybės:

	Prekės pavadinimas
	Preliminarus bendras perkamas kiekis
	Parametrai
	Siūlomos parametrų reikšmės (būtina nurodyti tikslų siūlomą parametrą, parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu)


	Medienos pjuvenų granulės
	105 t
	1. Vienkartinis pristatymo kiekis ne mažiau 3 tonų, pristatomas Tiekėjo transportu.
2. Medienos pjuvenų granulės pristatomos supakuotos po 15 – 25 kg maišeliuose arba 1000 kg. didmaišiuose (žr. priedą).
3. Frakcija- ne mažiau 50 mm ir ne daugiau 200 mm;
4. Granulių ilgis – nuo 3.15 iki 40 mm (iki 1 % granulių gali būti ilgesnės nei 40 mm, tačiau bet kuriuo atveju negali būti ilgesnių nei 45 mm granulių);
5. Granulių drėgnumas – ne daugiau 10 proc. nuo naudojamosios masės;
6. Granulių peleningumas – ne didesnis nei 0,7 proc. nuo sausosios masės;
7. Sieros kiekis - ne didesnis nei 0,3 proc;
8. Mechaninis patvarumas – daugiau kaip 98 proc. nuo naudojamosios masės;
9. Azotas - < =0,3 proc. nuo sausosios masės;
10. Siera - < =0,05 proc. nuo sausosios masės;
11. Chloras  -  < =0,02 proc nuo sausosios masės;
12. Tūrinis tankis – (BD) (KG/m3) : 600 &lt; =BD &lt; =750;
13. Grynasis kaloringumas – ne mažiau 4200 MJ/kg (kcal/kg);
14. Granulių diametras – 6 (±1) mm.

	



SVARBU. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.
Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą privalo pateikti prekių sertifikatą, įrodantį, kad Prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytas  savybes ir joms keliamus reikalavimus.




MEDIENOS PJUVENŲ GRANULIŲ PIRKIMO
(SU PRISTATYMU IR IŠPYLIMU Į TALPAS) 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
PRIEDAS


	Kiekiai
	Supakavimas
	Vieno pristatymo apimtys
	Pristatymo adresai

	

	Medienos pjuvenų granulių
	105 t
	Didmaišiais
	3-8 t. 
	Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų r.

	

	Iš viso:
	105 t
	-
	-
	-





(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
