ELEKTROS PREKIŲ, REIKMENŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Perkančioji organizacija perka elektros prekes, reikmenis.
2. Ketinamų įsigyti elektros prekių, reikmenų sąrašas bei minimalūs techniniai reikalavimai prekėms pateikiami 1 priede. Visos, 1 priede konkrečiai nurodytos prekių medžiagos, (PVC, PP ir kt.) gali būti lygiavertės. Lygiavertiškumas: kai prekių medžiagų visos savybės yra ne prastesnės kokybės, o prekių paskirtis išlieka ta pati. 
3. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali įsigyti techninės specifikacijos Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės.
4. Prekių tiekėjas sutarties vykdymo metu turi vykdyti šiuos uždavinius:
4.1. Pristatyti sutartyje nurodytas prekes ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo prekių tiekėjui pateikimo dienos.
4.2. Esant galimybei, pristatyti sutartyje nenurodytas elektros prekes, reikmenis per su perkančiąja organizacija suderintą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų. 
5. Tikslus perkamų prekių kiekis bus nurodomas atskiruose pirkimo užsakymuose. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Minimali užsakymo suma nurodyta sutartyje. Paslaugų tiekėjui sutikus, minimali užsakymo suma gali būti ir mažesnė. Užsakytas prekes paslaugų tiekėjas turi pristatyti nurodytais terminais. Užsakymai vykdomi ne dažniau nei 1 kartą per mėnesį. Paslaugų tiekėjui sutikus, užsakymai gali būti vykdomi dažniau (nepatiriant papildomų išlaidų).
6. Garantija: visoms pateiktoms prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 6 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Per garantinį laikotarpį išaiškėjus trūkumams, prekių tiekėjas privalo savo sąskaita pakeisti prekes, ar kitaip (perkančiajai organizacijai tinkamu būdu) pašalinti trūkumus ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi dienos. Šis terminas prekių tiekėjo ir perkančiosios organizacijos susitarimu gali būti pratęstas.
7. Prekių pristatymo vieta – Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas. Tikslus pristatymo laikas turi būti derinamas iš anksto. Bendrovė prekes I-IV gali priimti nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., bei nuo 12 val. 15 min. iki 16.30, o V – nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., bei nuo 12 val. 15 min. iki 15.00.
8. Tiekiamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.
9. Tiekiamų prekių techniniai reikalavimai turi atitikti šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytų prekių techninius reikalavimus.
10. Visos prekės turi būti pristatomos be produkcijos ir pakuotės pažeidimų.
11. Bendras prekių tiekimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paskutinis užsakymas turi būti teikiamas taip, kad nebūtų viršytas bendras prekių tiekimo terminas.


12. Elektros prekių, reikmenų sąrašas, bei minimalūs techniniai reikalavimai prekėms:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
Minimalūs techniniai reikalavimai
	Mato
vienetas
	Preliminarus kiekis
(36 mėn.)

	1. 
	LED šviestuvai su judesio davikliu 230 V, IP 20, apvalus 290x290 mm, aukštis apie 70 mm, tipas lubinis, sieninis, 12W, korpusas metalinis, gaubtas plastikinis
	vnt
	300

	2. 
	Šviestuvai apvalus: korpusas plastikinis, gaubtas stiklinis, IP 44, 1xE27, max. 100W, aukštis apie 110 mm, plotis apie 95 mm, ilgis apie 175 mm, šviestuvas pramoninis
	vnt
	100

	3. 
	Lubinis LED šviestuvas 60x60, 40W, 4000K, 230V, įmontuojamas arba paviršinis.
	vnt
	50

	4. 
	Šviestuvas LED 2x120cm, IP20, T8, veidrodinis reflektorius
	vnt
	20

	5. 
	LED šviestuvas T8 2xG13/18W/230V, IP65, 120cm
	vnt
	20

	6. 
	LED prožektorius su judesio davikliu, lauko sąlygomis, 20-50W, 4000K, IP65, spalva juoda
	vnt
	15

	7. 
	LED lemputė E27, 8-10 W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta
	vnt
	2000

	8. 
	LED lemputė E27, 15-20W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta
	vnt
	100

	9. 
	LED lemputė E14, 6-8W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta
	vnt
	50

	10. 
	LED lemputė GU10, 7-8W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta
	vnt
	50

	11. 
	T8 LED lempa 120cm 18W, 2700 lm, 4000K
	vnt
	100

	12. 
	Liuminescencinės lempos T8, 18W, G13, 4000K, 1350lm
	vnt
	100

	13. 
	Liuminescencinės lempos T8, 36W, G13, 4000K, 3350lm
	vnt
	100

	14. 
	Starteriai 220-240V, IP20, 65W
	vnt
	50

	15. 
	Starteriai 127-140V, IP20, 22W
	vnt
	50

	16. 
	Keraminis patronas E27, 230V
	vnt
	50

	17. 
	Judesio davikliai , stebėjimo kampas 180°, 230V 
	vnt
	150

	18. 
	Judesio davikliai , stebėjimo kampas 360°, 230V
	vnt
	50

	19. 
	Kabelio kanalai 40x20x2000 mm, plastikiniai, spalva balta
	vnt
	100

	20. 
	Kabelio kanalai 20x20x2000 mm, plastikiniai, spalva balta
	vnt
	100

	21. 
	Paskirstymo dėžutės plastikinės IP 55, 85x85x40 mm
	vnt
	50

	22. 
	Laidų jungtys universalios , 2 laidų 0,02-4 mm2, 32A
	vnt
	500

	23. 
	Laidų jungtys universalios , 3 laidų 0,02-4 mm2, 32A
	vnt
	500

	24. 
	Laidų jungtys universalios , 4 laidų 0,02-4 mm2, 32A
	vnt
	500

	25. 
	Jungtis laidams užsukama 0.5-10 mm2
	vnt
	500

	26. 
	Vienos sekcijos gnybtai su varžtais, prisukamais kontaktais. Vienas įvadinis kontaktas 25mm2 turi 4 paskirstymo kontaktus 10 mm2.
(OBL 2510-1 gnybtas 1-polis 1x25/4x10 mm2).
	vnt
	1000

	27. 
	4-ių sekcijų instaliacinis gnybtas skirtas iki 25 mm² laidams sujungti.
Kontaktų sekcijos atskirtos pertvaromis. Vienas įvadinis kontaktas turi 4 paskirstymo kontaktus.
	vnt
	50

	28. 
	5-ių sekcijų instaliacinis sujungimo gnybtas. Vienas įvadinis kontaktas turi 4 paskirstymo kontaktus. 1x(6..25)/4x(2,5..10), 450V
	vnt
	50

	29. 
	Laikiklis su dirželiu, skersmuo 8-32 mm
	vnt
	300

	30. 
	Užtraukiami dirželiai 4,8x200 mm, plastikiniai
	vnt
	1000

	31. 
	Kabelio laikiklis su kalamu kaiščiu iki 4-10 mm
	vnt
	500

	32. 
	Plastikinis vamzdžių laikiklis viengubas, (20-22 mm)
	vnt
	100

	33. 
	Prailgintuvas 3-5 lizdai, 3-5 m., su įžeminimo kontaktais, 16A, 250V, laido tipas 3x1,5 mm²
	vnt
	15

	34. 
	Laidas varinis, monolitas 1x4 mm²
	m
	300

	35. 
	Laidas varinis, monolitas 1x6 mm²
	m
	300

	36. 
	Elektros instaliacijos kabelis 2 x 2,5 mm², varinis, monolitas
	m
	300

	37. 
	Elektros instaliacijos kabelis 2 x 2,5 mm², aliuminis
	m
	300

	38. 
	Elektros instaliacijos kabelis 3 x 2,5 mm², varinis, monolitas
	m
	300

	39. 
	Elektros instaliacijos kabelis 3 x 2,5 mm², aliuminis
	m
	300

	40. 
	Elektros instaliacijos kabelis 3 x 1,5 mm², varinis, monolitas
	m
	300

	41. 
	Elektros instaliacijos kabelis 2 x 1,5 mm², varinis, monolitas
	m
	300

	42. 
	Elektros instaliacijos kabelis 2 x 1 mm², varinis, monolitas
	m
	200

	43. 
	Kištukinis lizdas su rėmeliu, baltas, 1-vietis, 230 V
	vnt
	50

	44. 
	Kištukinis lizdas su rėmeliu, baltas, 2-vietis, 230 V
	vnt
	50

	45. 
	Jungiklis, potinkinis, 1- klavišo 6-10A, 230 V
	vnt
	50

	46. 
	Jungiklis, potinkinis, 2- klavišų 6-10A, 230 V
	vnt
	50

	47. 
	Jungiklis hermetinis, virštinkinis, 1-klavišo, 6-10A, 230 V
	vnt
	50

	48. 
	Jungiklis hermetinis, virštinkinis, 2-klavišų, 6-10A, 230V
	vnt
	50

	49. 
	Hermetinis kištukinis lizdas virštinkinis, 1 vietos, 16A, 250V, IP55
	vnt
	50

	50. 
	Hermetinis kištukinis lizdas virštinkinis, 2 vietos, 16A, 250V, IP55
	vnt
	50

	51. 
	Spyna el. skydeliui SP M24/T10 priveržiama H24 L48 (trikampis 10 mm)
	vnt
	100

	52. 
	Automatiniai jungikliai 16A, 1 polis, C
	vnt
	100

	53. 
	Automatiniai jungikliai 20A, 1 polis, C
	vnt
	100

	54. 
	Automatiniai jungikliai 25A, 1 polis, C
	vnt
	100

	55. 
	Automatiniai jungikliai 40A, 2 polis, C
	vnt
	1200

	56. 
	Srovėlaidis 1P, 63A, 1 m (57 modulių)
	vnt
	10

	57. 
	Bėgelis, DIN 35 mm, perforuotas, 1 m
	vnt
	200

	58. 
	Saugikliai apvalus, 63A (NPN-2, 21x76 mm)
	vnt
	100

	59. 
	Saugikliai PN2-100, 100A
	vnt
	60

	60. 
	Galvaniniai elementai AA, šarminiai, 1,5V, LR 03
	vnt
	500

	61. 
	Galvaniniai elementai AAA, šarminiai, 1,5V, LR6
	vnt
	4500

	62. 
	Izoliacinė juostelė, pvc, apie 20 mx19 mm (įvairių spalvų)
	vnt
	50

	63. 
	Universalūs nailoniniai kaiščiai 6x30
	vnt
	1000

	64. 
	Sraigtai į medį 3,5x35, juodos
	vnt
	5000

	65. 
	Sraigtai 4,2 x 13-25 mm į metalą, cinkuoti, su grąžteliu
	vnt
	5000



13. Elektros  prekių, reikmenų sąraše  nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai prekėms, konkrečiai nurodytos prekių medžiagos, (PVC, PP ir kt.) gali būti lygiavertės. Lygiavertiškumas: kai prekių medžiagų visos savybės yra ne prastesnės kokybės, o prekių paskirtis išlieka ta pati.
14. Vykdomas Žaliasis pirkimas: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 punktu „Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas“.

