	Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

	



(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

[bookmark: _Hlk239858264]SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU ATLIEKAMO MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“ PASIŪLYMAS

		                                                         ___________ Nr.______
                                                      (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas 
	

	Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi (juridinio asmens) kodas ir adresas
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi
	

	Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statinių paskirties tipas – negyvenamieji pastatai, pastatų paskirtis – mokslo).
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, įdarbinti specialistus.

	Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	

	Subrangovo (juridinio asmens) kodas ir adresas
	

	Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subrangovui
	

	Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).
[bookmark: _Hlk138707045]Mes siūlome: Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos vidaus patalpų paprastojo remonto darbus:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis mato vnt. Eur be PVM
	Įkainis mato vnt. Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	1. 
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
	t
	
	
	0,3
	

	2. 
	Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos  daviklių, avarinio išėjimo, vaizdo kamerų, pamokų pradžios/pabaigos skambučių) nuėmimas ir uždėjimas po apdailos darbų
	Vnt.
	
	
	33
	

	3. 
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	Vnt.
	
	
	15
	

	4. 
	Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	Vnt.
	
	
	5
	

	5. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	Vnt. 
	
	
	19
	

	6. 
	Lizdų paskirstymo dėžučių  sienose dangtelių pakeitimas
	Vnt. 
	
	
	22
	

	7. 
	Medinės durų staktos demontavimas
	Vnt. 
	
	
	3
	

	8. 
	Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys su įstiklinimu (stiklo plotis 45 cm, ilgis 60 cm), durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna. 2100 x 900 mm – 8 vnt.
	m2
	
	
	16,92
	

	9. 
	Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo su ventiliacinėmis grotelėmis, durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 2000 x 840 mm – 2 vnt.
	m2
	
	
	1,68
	

	10. 
	Vidaus priešdūminių aliuminio profilio dvivėrės durys su montavimu. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo baltos spalvos. Durys su įstiklinimų ((stiklo plotis 45 cm, ilgis 60 cm), durų užraktas  1125, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos matmenys 1,46 x 2,37 m. - 2 vnt.
	m2
	
	
	6,92
	

	11. 
	Sienų apdailos atstatymo  darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės
	kompl.
	
	
	15
	

	12. 
	Keraminių ar akmens masės grindų  plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 8 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm.
	m2
	
	
	291,0
	

	13. 
	Esamų betoninių grindų plytelių demontavimas
	m2
	
	
	55,0
	

	14. 
	Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims
	m3
	
	
	2,0
	

	15. 
	Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas naudojant cementinį išlyginamąjį mišinį
	m2
	
	
	291,0
	

	16. 
	Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm ir slidumas su batais ne mažesnis nei  R9,  išlyginant horizontalų bei vertikalų pakopų pagrindą ir užleidžiant dangą ant sienų.
	m2
	
	
	232,0
	

	17. 
	Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose
	vnt
	
	
	14
	

	18. 
	Dvisluoksnės gipskartonio pertvaros su metaliniu karkasu ir 75 mm garso izoliacijos sluoksniu įrengimas bei siūlių užtaisymas.
	m2
	
	
	4,3
	

	19. 
	Pertvaros su metaliniu karkasu įrengimas sukant du sluoksnius gipskartonio plokštes iš vienos pusės, siūlių užtaisymas.
	m2
	
	
	15,0
	

	20. 
	Paviršių aptaisymas, klijuojant 150 mm storio akmens vatos plokštes, kurių šilumos laidumas ne didesnis nei 0,036 W/mK. (uždengtų langų angose).
	m2
	
	
	62,2
	

	21. 
	Pertvaros su metaliniu karkasu bei 100 mm garso izoliacijos sluoksniu įrengimas sukant  du sluoksnius gipskartonio plokštes iš vienos pusės, siūlių užtaisymas (uždengtų langų angose).
	m2
	
	
	62,2
	

	22. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai (esamai ir montuojamai) mūrinėse sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.).
	m
	
	
	13,0
	

	23. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose.
	m
	
	
	13,0
	

	24. 
	Rozečių tinklų laidų tiesimas iškirstose vagose.
	m
	
	
	70
	

	25. 
	Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis apie 2,0 m nuo grindų) nuvalant senus dažus  ar kitas medžiagas, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių).
	m2
	
	
	294,0
	

	26. 
	Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2%).
	m2
	
	
	294,0
	

	27. 
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu.
	m2
	
	
	75,0
	

	28. 
	Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniu  gipsiniu tinku (sienos, angokraščiai).
	m2
	
	
	155,0
	

	29. 
	Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (sienos, angokraščiai).
	m2
	
	
	231,0
	

	30. 
	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais.
	m
	
	
	50,0
	

	31. 
	Šildymo elementų bei stovų dažymas aliejiniais dažai du kartus.
	Vnt.
	
	
	26
	

	32. 
	Šildymo elementų apsauginių grotelių montavimas pagal pateiktą pavyzdį (Nr. 1).
	m2
	
	
	37,0
	

	33. 
	Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus.
	m2
	
	
	16,0
	

	Preliminari pasiūlymo kaina Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):
	



Pastabos:
- bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio;
- jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą;
- tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM.
* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 80 000,00 Eur su PVM (arba 66 115,70 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
Darbai bus atliekami nuo 2027-06-15. 
Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai.

	Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	





Pastabos: tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio nuostatomis. 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5.1. p.):
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	



Patvirtinu, kad Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

