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[bookmark: _Toc126333928][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA
1.1. Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, adresas Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai (toliau – Perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2.  Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes šiuo pirkimu perkamų prekių ar jų dalies nėra CPO kataloge. 
1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti: Pirkimo konkurso sąlygose: aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
1.11. Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Toma Skomantienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 610 02 629, el. paštas: toma.skomantiene@klaipedos-r.lt.
1.12. Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Saulius Martinkus, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, tel.:  +370 615 29 181, el. p. saulius.martinkus@klaipedos-r.lt.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc126333929]II SKYRIUS
 PIRKIMO OBJEKTAS
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti Administracijos tinklo įrangą ir autentifikavimo sprendimus (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“.
2.2 Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija,   apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.
2.3 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje, nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.5 Pateikiami perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo ar statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų objekto neskaidymo į dalis argumentai, kaip nurodyta VPĮ 28 straipsnio 2 dalyje:  netaikoma, nes vykdomas supaprastintas pirkimas.

[bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Toc126333930][bookmark: _Ref39740354]III SKYRIUS
SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc126333931]IV SKYRIUS
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

[bookmark: _Toc126333932]V SKYRIUS
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU
5.1. Perkančioji organizacija įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir įsigyja pirkimo objektą, kurio BVPŽ kodai nurodyti VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje, todėl tiekėjas turi  užpildyti ir pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys. 
5.2. Perkančioji organizacija įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, kaip nurodyta VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje, todėl tiekėjas užpildyti ir pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys. 
5.3 Reikalavimai tiekėjams dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai: 
	 
	 
	Atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai 
 

	5.3.1.  
	5.3.1. Perkančioji organizacija laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis): 
1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 
2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 
	Pateikiama:  
1) dėl 5.3.1 punkto – vienas (esant poreikiui – keli, priklausomai nuo juose pateiktos informacijos) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytas dokumentas.
 
*Pastaba: Dokumentų nereikalaujama VPĮ 39 straipsnio 5 ir 6 dalyje nurodytais atvejais.
 

	5.3.2.  
	5.3.2. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (VPĮ 47 straipsnio 9 dalis). 
	Pateikiama:  
2) dėl 5.3.2 – vienas (esant poreikiui – keli, priklausomai nuo juose pateiktos informacijos) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytas dokumentas. 
 
**Pastaba: Dokumentų nereikalaujama VPĮ 51 straipsnio 13 dalyje nurodytu atveju.
 


5.4 Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų 1 priedą), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – vieną ar kelis iš 5.3 p. nurodytų dokumentų. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią PO prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.   
5.5. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.  
5.6. Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 47 straipsnio 9 dalis netaikoma. 
5.7.Kontroliuojančio asmens sąvoka suprantama taip, kaip nurodyta VPĮ 2 str. 151 p.
5.8. Jeigu ketinama sudaryti sutartį su tiekėju ar subtiekėju, kurio lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba paslaugų teikėjas ir (ar) paslaugų subteikėjas yra užsienietis (fizinis asmuo) pateikiami duomenys (vardas, pavardė ir gimimo data) apie šių asmenų naudos gavėjus, kurie turi daugiau nei 25 proc. akcijų, arba turi 50 ar daugiau procentų visų įmonės dalyvių balsų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2021/241 2021 m. vasario 12 d., kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – Reglamentas (ES) 2021/241) 22 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktyje. Laimėjusiu nustatytas tiekėjas šiuos duomenis privalo pateikti iki pirkimo sutarties sudarymo. Tiekėjui nepateikus šių duomenų, Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas atsisako sudaryti sutartį.
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc126333933]VI SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede  ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas  ,,EBVPD“). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. Kvazisubtiekėjai atskiro EBVPD neteikia;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę); 
6.1.9. kitus pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus. 
[bookmark: _Hlk187825221]6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.2.3. CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc126333934]VII SKYRIUS
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

[bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc126333935][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]VIII SKYRIUS
ELEKTRONINIS AUKCIONAS
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

[bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc126333936]IX SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, jei Pirkimas skaidomas į dalis.
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.  Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų priede ,,Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytomis taisyklėmis. 
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937]
X SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.
[bookmark: _Toc126333938]XI SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS
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	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4.
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5.
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	6.
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7.
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	nurodytas skelbime
	

	9.
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	10.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	11.
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12.
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13.
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14.
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas: 
5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16.
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17.
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18.
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.
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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pateikiama/pridedama CVP IS atskiru failu. 


[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496][bookmark: _Toc126333941]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.











	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi[footnoteRef:2] pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas [2:  Pirkimą vykdant pagal VPĮ. ] 


	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
Punkto redakcija supaprastintam pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau:
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau:
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu perkančioji organizacija vykdo supaprastintą pirkimą nuo 2024-01-01, papildomai nurodoma:
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	2. 
	Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2025-02-01 ir vėliau:
Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau:
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:5]. [5:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu perkančioji organizacija vykdo supaprastintą pirkimą nuo 2024-01-01, papildomai nurodoma:
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13. 
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.




Pastabos:
(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.
(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
(iii) Tais atvejais, kai preliminarus laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamentas, VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, Valstybinė mokesčių inspekcija), laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini.
(iv) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.
(v) Jeigu nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju galės būti pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

__________

[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc126333942]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikties bet kuriam iš nustatytų ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimų, arba tik dėl rėmimosi tam tikrais konkrečiais ekonominio ir (ar) finansinio pajėgumo reikalavimais), jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Jeigu vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 punktu aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti kvalifikacijos reikalavimuose, perkančioji organizacija vadovaudamasi Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 22 punktu nurodo ne reikalaujamą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurias turės taikyti tiekėjas. (Žr. lentelę žemiau).
4. Jeigu tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą perkančioji organizacija tikrina tiekėjo patirtį, tuomet šioje skiltyje nurodoma, kas laikoma  tinkamai atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis, pristatytomis (ir sumontuotomis) prekėmis.
(4 punktas nuo 2024-06-21)
































	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas[footnoteRef:6] [6:  Perkančioj organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.
] 

	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
[aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]

	1. 
	Teisė verstis veikla

	1.1. 
	NETIKRINAMA
	
	

	
	Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Atitiktis bus tikrinama sudarius sutartį

	2. 
	Finansinis ir ekonominis pajėgumas

	2.1. 
	NETIKRINAMA
	
	

	
	
	
	

	3. 
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	3.1
	Turi pasiūlyti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą informacinių technologijų projektų vadovą, kuris:

a) turi turėti galiojantį projektų valdymo kvalifikaciją (PMP, ar Prince2 Practitioner, ar CompTIA Project+ ar lygiavertį) patvirtinantį dokumentą;

b) ir per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra buvęs bent 1 (vieno) duomenų tinklo fizinės ir programinės įrangos diegimo projekto vadovu

Pastaba: Vertinama specialisto patirtis, įgyta per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Projektas gali būti pasibaigęs arba tebevykdomas – abiem atvejais vertinama faktinė specialisto vadovavimo patirtis (atliktas vaidmuo) per pastaruosius 3 metus.
	1) Laisvos formos tiekėjo raštas, kuriame nurodomi siūlomų specialistų vardai, pavardės, pareigos, turima kvalifikacija.  
 
Tiekėjas, siūlydamas specialistus, privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant Pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Įrodymui tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus (darbo sutartis, ketinimų protokolas, patvirtinta laisvos formos deklaracija dėl ketinimo pasitelkti subtiekėją), kurie patvirtintų, kad tiekėjui pasiūlytų specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Svarbu, kad tokie dokumentai būtų sudaryti iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. 
 
2) Siūlomo specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai: PMP (Project Management Professional), ar Prince2 Practitioner, ar CompTIA Project+ sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio projektų valdymo žinias, kopija.
 
3) Siūlomo specialisto suteiktų paslaugų laisvos formos aprašymas, kuriame nurodyta:
- išsamus suteiktų paslaugų apibūdinimas  
- suteiktų paslaugų laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki  metai, mėnuo, diena); 
- užsakovo pavadinimas.

Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę reikalauti specialisto patirtį įrodančių užsakovų atsiliepimų ar kitų įrodančių dokumentų, taip pat teisę tiesiogiai susisiekti su nurodyto užsakovo atstovu

	Pastabos:
· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
· subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.


	3.1. 
	Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:

	
	NETAIKOMA 
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA




Pastabos:
(i) Jeigu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį. Perkančiajai organizacijai paprašius, Dalyvis privalės pateikti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančių dokumentų originalus. 
(ii) Pirkimo dokumentuose nurodytą rei
kalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos (žr. https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas). Atitinkamai, šie dokumentai turės būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo. 
(iii) Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikaciją įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
__________

[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc126333943]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.
__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



	Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai 

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI  P-2026/15677 
„ADMINISTRACIJOS TINKLO ĮRANGA IR AUTENTIFIKAVIMO SPRENDIMAI“

(Data)
(Sudarymo vieta)


	

	I.
	Tiekėjo pavadinimas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]
	 [pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo adresas
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]
	[pildo tiekėjas]

	
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	[pildo tiekėjas]

	
	Telefono numeris
	[pildo tiekėjas]

	
	El. pašto adresas
	[pildo tiekėjas]

	
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės
	[pildo tiekėjas, jei yra]
[nepildyti, jei nėra]

	
	
	
	
	

	II.
	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	III.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: 

[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos 
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	IV.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: 
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos 
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	
	
	
	
	

	V.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	______
	______

	
	1. [įrašyti vardas ir pavardė]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	__

	
	.....
	
	
	



Pastabos:
Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
(ii) konkurso sąlygose; 
(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus. 
3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. 
4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu patvirtiname, kad: 
(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
(ii) siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome: 
	Eil. Nr.
	Prekių aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis 
	Kaina EUR 
(be PVM)

	A
	B
	C
	D
	E

	1.
	Stuburiniai tinklo komutatoriai
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx

	2.
	Tarnybinių stočių pajungimo komutatoriai
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx

	3.
	Pirmo tipo prieigos komutatorius
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx

	4.
	Antro tipo prieigos komutatorius 
	Vnt.
	4
	Įrašyti skaičius
x,xx

	5.
	Trečio tipo prieigos komutatorius
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx

	6.
	Aukšto patikimumo tinklo vartotojų bei prietaisų autentifikavimo telkinys
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx

	7.
	Komponentai reikalingi integruoti esamo tinklo atšaką į vieningą sistemą
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina (EUR be PVM)
	Įrašyti skaičius
x,xx

	PVM
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina (EUR su PVM)
	Įrašyti skaičius
x,xx



Pastabos: 
· Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. 
· Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
· Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
Pastabos:
· Tiekėjas kartu su pasiūlymu  turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams (kur reikalaujama);
· Tiekėjo nurodomi parametrai negali būti nurodyti su paklaida (pvz., ,,apie“, ,, ±“, ,,ne mažiau“, ,,kaip norėsite“, ,,kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, etc.))

Lentelė 1. Stuburiniai tinklo komutatoriai – 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomų rodiklių reikšmės

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	2. 
	Konstrukcija
	Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	3. 
	El. maitinimas
	Ne mažiau 2 vnt. maitinimo šaltinių. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti (vienam iš maitinimo šaltinių sugedus įrenginys turi veikti toliau), karšto keitimo (angl. hot-plug/ hot-swap) tipo. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	4. 
	Aušinimas
	Įrenginys turi turėti ne mažiau 2 vnt. rezervuotų, atskirų nuo maitinimo šaltinių, aušinimo modulius. 
Turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot-swap).
Komutatorius turi būti gamintojo tiekiamas su Priekis–Galas (front-to-back) arba Galas–Priekis (back-to-front) oro srauto kryptimi. Reikalingą oro srauto kryptį Pirkėjas nurodys užsakymo metu.
Komutatoriuose turi būti įdiegtas maksimalus gamintojo leidžiamas aušinimo modulių kiekis (ne mažiau kaip du).
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	5. 
	Prievadai

	· Ne mažiau kaip 24 vnt. 10G SFP+ optinių prievadų.
· Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 40G/100G ( QSFP+/QSFP28) tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas 1G greitaveikos  RJ45 tipo prievadas.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	6. 
	Kartu komplektuojami prievadų moduliai (angl. transceivers) ir kabeliai
	Kartu su kiekvienu komutatoriumi turi būti pateikiama ne mažiau kaip:.
· 1 vnt. 100G QSFP28 – QSFP28 ne mažiau 1 m. ilgio DAC kabelio.
Turi būti to paties gamintojo, kaip komutatorius.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	7. 
	Našumas
	Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 1,2 Tbps.
Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 950 Mpps.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	8. 
	Komutatorių apjungimas
	MC-LAG arba analogiškas apjungimo būdas leidžiantis apjungti ne mažiau kaip du komutatorius, kur valdymo, kontrolės, komandinė, maršrutizavimo terpės yra atskirtos nuo tinklo sąsajų terpės. Sinchronizavimas tarp skirtingų telkinio narių turi būti konfigūruojamas pagal poreikį. Apjungimui naudojami du (kiekvienam komutatoriui) ne lėtesni kaip 100G prievadai, bei kontrolinis pajungimas naudojant vieną 1G prievadą.
Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių.
Pridedant, išimant arba sugedus vienam ar keliems komutatoriams sujungtiems į vieną loginį vienetą, likę komutatoriai turintys ryšį su kitais turi nenutraukti savo darbo (nepersikrauti).
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	9. 
	Virtualių tinklų palaikymas
	Ne mažiau kaip 1000
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	10. 
	MAC adresų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 145k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	11. 
	Ipv4 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 24k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	12. 
	Ipv6 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 12k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	13. 
	IGMP grupių
	Ne mažiau kaip 4000
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	14. 
	Ipv4 ACL (ingress/egress)
	Ne mažiau kaip 16k/2k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	15. 
	Paketų buferio dydis
	Ne mažiau kaip 32 MB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	16. 
	Operatyviosios atminties dydis
	Ne mažiau kaip 16 GB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	17. 
	Saugojimo atminties dydis
	Ne mažiau kaip 32 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	18. 
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
· 802.1Q (VLAN);
· 802.1ad (QinQ arba VLAN tunneling)
· MSTP, RSTP, STP, RPVST+;
· IEEE 802.1AB LLDP;
· Port Mirroring arba lygiavertis;
· NTP
· ERPS;
· UDLD;
· MVRP arba lygiavertis;
· DHCP relay;
· DHCP server;
· IP Direct Broadcast.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	19. 
	VXLAN funkcionalumas
	Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai:
· Statiniai VXLAN;
· VXLAN Ipv4/Ipv6 (underlay);
· Symmetric IRB;
· VXLAN BGP-EVPN;
· VXLAN GBP.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	20. 
	Maršrutizavimas
	Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos:
· VRF (angl. virtual routing and forwarding functions) arba lygiavertis (ne mažiau kaip 8);
· OSPFv2, v3;
· BGPv4 ir dynamic BGP peering;
· Statiniai Ipv4/Ipv6 maršrutai;
· PBR (angl. Policy Based Routing);
· BFD Statiniams Ipv4 maršrutams;
· BFD BGPv4;
· BFD OSPFv2, v3;
· BFD PIM;
· BFD VRRP.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	21. 
	Multicast palaikymas
	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai:
· Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 
· (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2);
· MLD snooping.
· Anycast RP.
· MSDP
· PIM-DM, PIM-SM.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	22. 
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus:
· VRRP;
· 802.3ad su LACP;
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	23. 
	Programinės įrangos atnaujinimo mechanizmas
	MC-LAG tipo apjungimui programinės įrangos atnaujinimo mechanizmas leidžiantis atnaujinti programinę įrangą veikiančiame komutatorių telkinyje nenutraukiant bendros sistemos darbo “Live update”.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	24. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai:
· GRE tuneliai;
· TFTP;
· Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti  L3/L4 parametrus.
· Prievadų apsauga  nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. 
· Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization).
· Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X autentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus. 
· Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas veikiant kaip „gateway“ leidžiantis generuoti „probe“ failą ir perduoti jį žemesniam L2 tipo komutatoriui kur pajungtas „tylus“ klientas.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	25. 
	Paslaugos kokybės valdymo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
· Strict Priority (SP);
· Deficit weighted round robin queuing (DWRR);
· RDMA Over Converged Ethernet (RoCEv2);
· Data Center Bridging (DCB)
· Data Center Bridging Exchange (DCBx);
· Enhanced Transmission Selection (ETS)
· Explicit Congestion Notification (ECN)
· Priority Flow Control (PFC)
Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai:
· IEEE 802.1p Priority;
· IEEE 802.3x Flow Control;
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	26. 
	Valdymo funkcijos
	Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip pat turėti galimybę valdyti per debesijos platformą.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	27. 
	Srautų stebėjimo funkcijos
	Turi būti palaikomi:
· sFlow arba lygiavertis;
· IPFIX.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	28. 
	Programinė sąsaja
	Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas   Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	29. 
	Kitos funkcijos
	Turi būti palaikomos šios funkcijos:
· „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose.
· Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė.
· Turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių pagal pasirinktus parametrus.
· Turi būti  galimybė tarp dviejų tokio paties modelio komutatorių sudaryti OSI L2/OSI L3 MLAG sujungimus.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	30. 
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos.
Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti.
Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	31. 
	Garantija
	Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. 
Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]



Lentelė 2. Tarnybinių stočių pajungimo komutatoriai – 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomų rodiklių reikšmės

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	2. 
	Konstrukcija
	Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	3. 
	El. maitinimas
	Ne mažiau 2 vnt. maitinimo šaltinių. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti (vienam iš maitinimo šaltinių sugedus įrenginys turi veikti toliau), karšto keitimo (angl. hot-plug/ hot-swap) tipo. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	4. 
	Aušinimas
	Įrenginys turi turėti ne mažiau 2 vnt. rezervuotų, atskirų nuo maitinimo šaltinių, aušinimo modulius. 
Turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot-swap).
Komutatoriuose turi būti įdiegtas maksimalus gamintojo leidžiamas aušinimo modulių kiekis (ne mažiau kaip du).
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	5. 
	Prievadai

	· Ne mažiau kaip 24 vnt. keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G/25G/50G (SFP) tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas (OOBM) 1G greitaveikos  RJ45 tipo prievadas.
· USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas
· USB tipo prievadas (host port)
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	6. 
	Kartu komplektuojami prievadų moduliai (angl. transceivers) ir kabeliai
	Kartu su kiekvienu komutatoriumi turi būti pateikiama ne mažiau kaip:.
· 1 vnt. 50G SFP56 – SFP56 ne mažiau 50 cm. ilgio DAC kabelio;
· 1 vnt. 10G SFP+ – SFP+ ne mažiau 1 m. ilgio DAC kabelio.
Turi būti to paties gamintojo, kaip komutatorius.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	7. 
	Našumas
	Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 448 Gbps.
Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 330 Mpps.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	8. 
	Komutatorių apjungimas (Stack)
	Turi palaikyti du apjungimo variantus:
· Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 10 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 50Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 200Gbps, (jeigu apjungimui reikalingi specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 200Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių.
· MC-LAG arba analogiškas apjungimo būdas leidžiantis apjungti ne mažiau kaip du komutatorius, kur valdymo, kontrolės, komandinė, maršrutizavimo terpės yra atskirtos nuo tinklo sąsajų terpės. Sinchronizavimas tarp skirtingų telkinio narių turi būti konfigūruojamas pagal poreikį. Apjungimui naudojami du (kiekvienam komutatoriui) ne lėtesni kaip 50G prievadai, bei kontrolinis pajungimas naudojant vieną 1G prievadą. Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. Pridedant, išimant arba sugedus vienam ar keliems komutatoriams sujungtiems į vieną loginį vienetą, likę komutatoriai turintys ryšį su kitais turi nenutraukti savo darbo (nepersikrauti).
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	9. 
	Virtualių tinklų palaikymas
	Ne mažiau kaip 4000 skirtingų ID, ne mažiau kaip 4000 vienu metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	10. 
	MAC adresų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 32k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	11. 
	Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 60k Ipv4 ir ne mažiau kaip 30k Ipv6
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	12. 
	IGMP grupių
	Ne mažiau kaip 4K
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	13. 
	Ipv4 ACL (ingress/egress)
	Ne mažiau kaip 20k/8k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	14. 
	Ipv6 ACL (ingress/egress)
	Ne mažiau kaip 5k/2k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	15. 
	Paketų buferio dydis
	Ne mažiau kaip 8 MB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	16. 
	Operatyviosios atminties dydis
	Ne mažiau kaip 8 GB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	17. 
	Saugojimo atminties dydis
	Ne mažiau kaip 32 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	18. 
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
· 802.1Q (VLAN);
· MSTP, RSTP, STP, RPVST+;
· IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED
· Port Mirroring arba lygiavertis;
· NTP;
· UDLD;
· MVRP arba lygiavertis;
· DHCP relay;
· DHCP server;
· IP Direct Broadcast.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	19. 
	VXLAN funkcionalumas
	Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai:
· Statiniai VXLAN (įskaitant Multicast)
· VXLAN Group Based Policy.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	20. 
	Maršrutizavimas
	Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos:
· OSPFv2, v3;
· Statiniai Ipv4/Ipv6 maršrutai;
· PBR (angl. Policy Based Routing).
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	21. 
	Multicast  palaikymas
	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai:
· Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 
· (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2);
· MLD snooping;
· PIM-DM, PIM-SM.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	22. 
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus:
· VRRP;
· 802.3ad su LACP.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	23. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai:
· GRE tuneliai;
· TFTP;
· Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus.
· Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. 
· Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. 
· Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization).
· Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X autentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui).
· Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. 
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	24. 
	Paslaugos kokybės valdymo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
· Strict Priority (SP);
· Deficit weighted round robin queuing (DWRR);
Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai:
· IEEE 802.1p Priority;
· IEEE 802.3x Flow Control;
· Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ;
· Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kokybės parametrų stebėjimą HTTP, DNS, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	25. 
	Valdymo funkcijos
	Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	26. 
	Srautų stebėjimo funkcijos
	Turi būti palaikomi:
· sFlow arba lygiavertis;
· IPFIX.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	27. 
	Programinė sąsaja
	Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas    Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	28. 
	Kitos funkcijos
	Turi būti palaikomos šios funkcijos:
· „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose.
· Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė.
· Turi būti palaikomas  Python skriptų vykdymas.
· Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui.
· Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack)  sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	29. 
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos.
Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti.
Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. 
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	30. 
	Garantija
	Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. 
Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]



Lentelė 3. Pirmo tipo prieigos komutatorius – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomų rodiklių reikšmės

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	2. 
	Konstrukcija
	Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	3. 
	El. maitinimas
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	4. 
	Prievadai

	· Ne mažiau kaip 24 vnt. keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 10G (SFP+) tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas (OOBM) 1G greitaveikos  RJ45 tipo prievadas.
· USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas
· RJ45 tipo konsolės prievadas
· USB tipo prievadas (host port)
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	5. 
	Našumas
	Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 128 Gbps.
Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 95 Mpps.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	6. 
	Komutatorių apjungimas (Stack)
	Technologija leidžianti apjungti ne mažiau kaip 8 komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant ne mažesnės nei 10Gbps prievadus tokiu būdu pasiekiant greitaveiką ne mažiau kaip 40Gbps, (jeigu apjungimui reikalingi specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 40Gbps).
Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	7. 
	Virtualių tinklų palaikymas
	Ne mažiau kaip 4000 skirtingų ID, ne mažiau kaip 2000 vienu metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	8. 
	MAC adresų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 32k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	9. 
	Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 2k Ipv4 ir ne mažiau kaip 1k Ipv6
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	10. 
	IGMP grupių
	Ne mažiau kaip 1K
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	11. 
	Ipv4 ACL (ingress/egress)
	Ne mažiau kaip 5k/2k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	12. 
	Ipv6 ACL (ingress/egress)
	Ne mažiau kaip 1k/512
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	13. 
	Paketų buferio dydis
	Ne mažiau kaip 6 MB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	14. 
	Operatyviosios atminties dydis
	Ne mažiau kaip 8 GB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	15. 
	Saugojimo atminties dydis
	Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	16. 
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
· 802.1Q (VLAN);
· MSTP, RSTP, STP, RPVST+;
· IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED
· Port Mirroring arba lygiavertis;
· NTP;
· UDLD;
· MVRP arba lygiavertis;
· DHCP relay;
· DHCP server;
· IP Direct Broadcast.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	17. 
	VXLAN funkcionalumas
	Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai:
· Statiniai VXLAN (įskaitant Multicast)
· VXLAN Group Based Policy.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	18. 
	Maršrutizavimas
	Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos:
· OSPFv2, v3;
· Statiniai Ipv4/Ipv6 maršrutai;
· PBR (angl. Policy Based Routing).
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	19. 
	Multicast  palaikymas
	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai:
· Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 
· (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2);
· MLD snooping;
· PIM-DM, PIM-SM.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	20. 
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus:
· VRRP;
· 802.3ad su LACP.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	21. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai:
· GRE tuneliai;
· TFTP;
· Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus.
· Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. 
· Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. 
· Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization).
· Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X autentifikacija gali būti atliekama vienu metu tam pačiam klientui).
· Tylaus kliento „provokavimo“ funkcija bei funkcionalumas gauti „probe“ failą iš agreguojančio „gateway“ komutatoriaus, bei pritaikyti prievadui kur pajungtas „tylus“ klientas. 
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	22. 
	Paslaugos kokybės valdymo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
· Strict Priority (SP);
· Deficit weighted round robin queuing (DWRR);
Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai:
· IEEE 802.1p Priority;
· IEEE 802.3x Flow Control;
· Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ;
· Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kokybės parametrų stebėjimą HTTP, DNS, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	23. 
	Valdymo funkcijos
	Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	24. 
	Srautų stebėjimo funkcijos
	Turi būti palaikomi:
· sFlow arba lygiavertis;
· IPFIX.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	25. 
	Programinė sąsaja
	Komutatorius turi gebėti reaguoti į tinklo ir sisteminius įvykius (realiu laiku) ir pagal tai imtis veiksmų, vykdyti programinį kodą, kuris gali vykdyti pakeitimus komutatoriaus konfigūracijoje. Programinis kodas turi būti palaikomas    Python programavimo kalba. Programinis kodas turi būti saugomas komutatoriuje.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	26. 
	Kitos funkcijos
	Turi būti palaikomos šios funkcijos:
· „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose.
· Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė.
· Turi būti palaikomas  Python skriptų vykdymas.
· Skriptai turi būti saugomi komutatoriaus vidinėje atmintyje ir turi būti automatiškai aktyvuojami (paleidžiami) atsitikus aprašytam veiksmui ar incidentui.
· Turi būti galimybė tarp komutatorių esančių tame pačiame steke (stack)  sudaryti OSI L2/OSI LAG sujungimus.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	27. 
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos.
Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti.
Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. 
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	28. 
	Garantija
	Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. 
Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]



Lentelė 4. Antro tipo prieigos komutatorius – 4 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomų rodiklių reikšmės

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	2. 
	Konstrukcija
	Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	3. 
	El. maitinimas
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	4. 
	Prievadai

	· Ne mažiau kaip 24 vnt. keičiamos PoE+ (802.3af/at) greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 1G (SFP) tipo prievadų.
· USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas
· USB tipo prievadas (host port)
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	5. 
	POE biudžetas 
	Bendras komutatoriaus PoE galios biudžetas – ne mažiau kaip 350 W.“
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	6. 
	Našumas
	Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 56 Gbps.
Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 41.5 Mpps.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	7. 
	Virtualių tinklų palaikymas
	Ne mažiau kaip 4000 skirtingų ID, ne mažiau kaip 500 vienu metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	8. 
	MAC adresų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 8k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	9. 
	Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 500 Ipv4 ir ne mažiau kaip 500 Ipv6
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	10. 
	IGMP grupių
	Ne mažiau kaip 500
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	11. 
	Ipv4 ACL (ingress)
	Ne mažiau kaip 1,9k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	12. 
	Ipv6 ACL (ingress)
	Ne mažiau kaip 900
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	13. 
	Paketų buferio dydis
	Ne mažiau kaip 12 MB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	14. 
	Operatyviosios atminties dydis
	Ne mažiau kaip 2 GB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	15. 
	Saugojimo atminties dydis
	Ne mažiau kaip 8 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	16. 
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
· 802.1Q (VLAN);
· MSTP, RSTP, STP, RPVST+;
· IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED
· Port Mirroring arba lygiavertis;
· NTP;
· UDLD;
· MVRP arba lygiavertis .
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	17. 
	Multicast  palaikymas
	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai:
· Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 
· (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2);
· MLD snooping.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	18. 
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus:
· 802.3ad su LACP.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	19. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai:
· TFTP;
· Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti  L3/L4 parametrus.
· Prievadų apsauga  nuo BPDU atakų: STP root guard, STP BPDU guard, STP loop guard funkcijų palaikymas. 
· [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. 
· Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization).
· Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X autentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus. 
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	20. 
	Paslaugos kokybės valdymo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
· Strict Priority (SP);
Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai:
· IEEE 802.1p Priority;
· IEEE 802.3x Flow Control;
· Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis atlikti paketo žymėjimą (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP  prievado numerį ir DiffServ.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	21. 
	Valdymo funkcijos
	Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	22. 
	Srautų stebėjimo funkcijos
	Turi būti palaikomas sFlow arba lygiavertis;
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	23. 
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos.
Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti.
Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. 
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	24. 
	Garantija
	Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. 
Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	25. 
	-
	-
	-



Lentelė 5. Trečio tipo prieigos komutatorius – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomų rodiklių reikšmės

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	2. 
	Konstrukcija
	Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	3. 
	El. maitinimas
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	4. 
	Prievadai

	· Ne mažiau kaip 24 vnt. keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 4 vnt. keičiamos greitaveikos 1G (SFP) tipo prievadų.
· USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas
· USB tipo prievadas (host port)
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	5. 
	Našumas
	Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 56 Gbps.
Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 41.5 Mpps.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	6. 
	Virtualių tinklų palaikymas
	Ne mažiau kaip 4000 skirtingų ID, ne mažiau kaip 500 vienu metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	7. 
	MAC adresų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 8k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	8. 
	Ipv4/Ipv6 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 500 Ipv4 ir ne mažiau kaip 500 Ipv6
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	9. 
	IGMP grupių
	Ne mažiau kaip 500
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	10. 
	Ipv4 ACL (ingress)
	Ne mažiau kaip 1,9k
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	11. 
	Ipv6 ACL (ingress)
	Ne mažiau kaip 900
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	12. 
	Paketų buferio dydis
	Ne mažiau kaip 12 MB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	13. 
	Operatyviosios atminties dydis
	Ne mažiau kaip 2 GB.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	14. 
	Saugojimo atminties dydis
	Ne mažiau kaip 8 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	15. 
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
· 802.1Q (VLAN);
· MSTP, RSTP, STP, RPVST+;
· IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED
· Port Mirroring arba lygiavertis;
· NTP;
· UDLD;
· MVRP arba lygiavertis .
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	16. 
	Multicast  palaikymas
	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai:
· Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 
· (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2);
· MLD snooping.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	17. 
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus:
· 802.3ad su LACP.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	18. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai:
· TFTP;
· Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti  L3/L4 parametrus.
· Prievadų apsauga  nuo BPDU atakų: STP root guard, STP BPDU guard, STP loop guard funkcijų palaikymas. 
· Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. 
· Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization).
· Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X autentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus. 
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	19. 
	Paslaugos kokybės valdymo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
· Strict Priority (SP);
Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai:
· IEEE 802.1p Priority;
· IEEE 802.3x Flow Control;
· Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis atlikti paketo žymėjimą (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP  prievado numerį ir DiffServ.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	20. 
	Valdymo funkcijos
	Command Line Interface (CLI), WEB (GUI) sąsaja, Rest API. Taip turėti galimybę valdyti per debesijos platformą.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	21. 
	Srautų stebėjimo funkcijos
	Turi būti palaikomas sFlow arba lygiavertis;
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	22. 
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos.
Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti.
Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. 
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	23. 
	Garantija
	Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. 
Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]



Lentelė 6. Aukšto patikimumo tinklo vartotojų bei prietaisų autentifikavimo telkinys – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomų rodiklių reikšmės

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	2. 
	Aukštas patikimumas
	Siūlomas sprendimas turi užtikrinti aukštą patikimumą, todėl perkamos dvi virtualių mašinų licencijos, kurios bus diegiamos PO fizinėje infrastruktūroje. Perkančioji Organizacija parūpins fizinę infrastruktūrą licencijoms sudiegti. Virtualių mašinų licencijoms galioja tie patys, žemiau iškelti reikalavimai funkcionalumui.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	3. 
	Suderinamumas su hypervizoriais (virtualios mašinos licencijoms)
	Siūlomo sprendimo virtualios mašinos licencija turi būti suderinama su šiais hypervizoriais:
· VMware ESXi; 
· Microsoft Hyper-V.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	4. 
	Tinklo prieigos licencijos
	Programinės įrangos tinklo prieigos licencijos turi užtikrinti ne mažiau kaip 500 vienu metu aktyvių galinių įrenginių (angl. concurrent endpoints) autentifikavimą visame aukšto patikimumo telkinyje.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	5. 
	Standartų ir protokolų palaikymas
	Turi palaikyti šiuos standartus ir protokolus:
· RADIUS, RADIUS Dynamic Authorization, TACACS+, web authentication, SAML v2.0;
· TEAP (Tunneled EAP);
· EAP-FAST (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS);
· PEAP (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-PEAPPublic, EAP-PWD);
· TTLS (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP- TLS, EAP-MD5, PAP, CHAP);
· EAP-TLS;
· PAP, CHAP, MSCHAPv1, MSCHAPv2, EAP-MD5;
· WPA3;
· Windows machine authentication;
· SMB v2/v3;
· Online Certificate Status Protocol (OCSP);
· SNMP generic MIB, SNMP private MIB;
· Common Event Format (CEF), Log Event Extended Format (LEEF), and RFC5424.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	6. 
	Autentifikavimo šaltinių palaikymas
	Turi palaikyti šiuos autentifikavimo šaltinius:
· Microsoft Active Directory; 
· Microsoft Entra ID;
· RADIUS;
· Any LDAP compliant directory; 
· Microsoft SQL, MySQL,  Oracle Database ir kitos gamintojo palaikomos ODBC suderinamos SQL duomenų bazės
· Built-in SQL store, static hosts list;
· Token servers; 
· Kerberos; 
· Google Workspace.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	7. 
	Įrenginių profiliavimo palaikymas
	Turi palaikyti šiuos įrenginių profiliavimo metodus:
Aktyvius:
· Nmap;
· WMI;
· SSH;
· SNMP.
Pasyvius:
· MAC OUI; 
· DHCP;
· TCP;
· sFlow arba lygiavertis;
· HTTP User-Agent.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	8. 
	Svečių autentifikavimo palaikymas
	Siūlomas sprendimas turi palaikyti šias svečių autentifikavimo galimybes:
· Svečių autentifikavimas naudojant WEB portalą; 
· Svečių autentifikavimo užklausų siuntimas (SMS arba elektroniniais laiškais); 
· Svečių autentifikavimas naudojant trečiųjų šalių tapatybės teikėjų (angl. Identity Provider, IdP), įskaitant socialinių tinklų, prisijungimo duomenis
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	9. 
	Vartotojų asmeninių įrenginių autentikavimas (BYOD)
	Siūlomas sprendimas turi turėti toliau išvardintas BYOD (angl.k. bring your own device) galimybes:
· Galimybė autentifikuoti ne mažiau kaip 100 vartotojų įrenginius, nekeičiant pagrindinės platformos licencijų ar programinės įrangos;
· Savitarnos portalas leidžiantis vartotojams prijungti asmeninius įrenginius prie saugaus tinklo;
· Integruota sertifikatų išdavimo ir valdymo tarnyba;
· Galimybė administratoriui valdyti ir stebėti prisijungusius vartotojų įrenginius.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	10. 
	REST API sąsaja
	Siūlomas sprendimas turi turėti REST API sąsają papildomai integracijai su kliento sistemomis.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	11. 
	Trečių šalių programinės įrangos integracija
	Siūlomas sprendimas turi palaikyti integraciją su trečių šalių sprendimais: UEM, ugniasienėmis, SIEM, mobilių įrenginių valdymo sistemomis (MDM).
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	12. 
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos.
Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti.
Programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su įrenginiu ir įrenginio programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.
	

	13. 
	Palaikymas
	Ne mažiau kaip 3 metų gamintojo palaikymas.
Palaikymo priežiūros laikotarpiu gamintojas turi garantuoti programinės įrangos atnaujinimus, klaidų šalinimus bei pagalbą sprendžiant siūlomos programinės įrangos sutrikimus.
Palaikymo paslaugų tiekimo laikas 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.
Incidentas turi būti registruojamas tiesiai iš įrenginių valdymo sistemos.
Reakcijos į incidentus laikas ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos.
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	14. 
	Garantija
	Turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantinė priežiūra.
Pateikiamos licencijos turi būti neriboto laiko (angl.k. Perpetual) tipo, t. y. pasibaigus garantiniam aptarnavimui sistema neturi nustoti veikti ir jos funkcionalumas neturi būti niekaip ribojamas.
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga. 
Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų arba nuorodų į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu nereikia]



Lentelė 7. Komponentai reikalingi integruoti esamo tinklo atšaką į vieningą sistemą – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomų rodiklių reikšmės

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	2. 
	Prievadų moduliai (angl. transceivers) ir kabeliai siūlomiems komutatoriams
	Turi būti pateikti suderinami su siūlomais komutatoriais:
· 66 vnt. 1G SFP LC LX ne mažiau 10 km. keitikliai;
· 4 vnt. 10G SFP RJ45 keitikliai;
· 2 vnt. 10G SFP+ LC SM BiDi-D ne mažiau 10 km. keitikliai;
· 2 vnt. 10G SFP+ LC SM BiDi-U  ne mažiau 10 km. keitikliai.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]

	3. 
	Optiniai komutavimo kabeliai
	Turi būti pateikti ne mažiau 30 vnt. LC(M)-SC(M) ne mažiau 3 m. ilgio.
	Įrašo tiekėjas .......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus arba nuorodas į gamintojo oficialų puslapį teikti iškart su pasiūlymu]



Pastabos:
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti;

	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins 
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos)

	papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. 

	tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).
	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Patvirtinimai, kad Tiekėjas yra gamintojo partneris ar oficialus atstovas, kuris turi teisę pardavinėti siūlomas prekes, jas įdiegti ir teikti techninio aptarnavimo ir/ar priežiūros paslaugas.

Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma, adresuota perkančiajai organizacijai (angl. Manufacturer Authorization Form).

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.



Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
· Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
· Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. 
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
· Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas
(Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)

	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]
	...

	2.
	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai
	

	
	gamintojo autorizacijos forma, adresuota perkančiajai organizacijai (angl. Manufacturer Authorization Form).

	

	3.
	Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius gamintojo dokumentus (kur jų reikalaujama)
	...

	
	
	

	...
	..............
	



Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:
	Eil.Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pirkimo numeris
	Dokumento (failo) pavadinimas

	1.
	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]
	...
	

	2.
	...
	...
	

	3
	...
	...
	


*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Dokumento (failo) pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali
	Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]
	
	

	2.
	...
	
	

	3
	...
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: ___(žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“) 
_____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[bookmark: _Hlk187825404]
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216
 
 
Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties  
deklaracijos tipinė forma, 
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos  
direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. 1S-233 
 
 
(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______
__________________________
(Sudarymo vieta)
Aš, ___________________________________________________________________ ,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,
(tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
(perkančiosios organizacijos)
vykdomame pirkime ,,..................”, pirkimo Nr. ................, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:
(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)
 
 
	× 
	tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. 

	 
	

	 
	


 
	× 
	tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 

	 
	

	 
	

	× 
	tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. 

	 
	

	 
	


  
Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną. 
Suprantu, kad vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 
 ____________________                             ____________________	                   ___________________ 
(pareigos)                                                           (parašas)                                             (vardas ir pavardė) 
_________________
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Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“
PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
 
__________





Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS
Pateikiamas/pridedamas CVP IS atskiru failu. 

