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Konkurso sąlygų 1 priedas
Pasiūlymo forma

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UŽDAROJI  AKCINĖ BENDROVĖ  „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

PASIŪLYMAS
[bookmark: _Hlk63857761][bookmark: _Hlk161995006]DĖL VIENO NAUDOTO M3 KLASĖS MIESTO-PRIEMIESČIO AUTOBUSO


____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1 lentelė
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
· pirkimo sąlygose;
· kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

[bookmark: _Hlk188430363]Mes siūlome šią prekės kainą: 
2 lentelė
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimai
	Kiekis
	Siūlomos prekės modelis
	Kaina be PVM, Eur

	1.
	Naudotas M3 klasės miesto-priemiesčio autobusas
	1 vnt.
	
	

	2.
	PVM, Eur
	

	3.
	Viso su PVM, Eur
	


[bookmark: _Hlk93482641]
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. 
Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

3 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimų aprašymas
	Tiekėjo siūlomos prekės parametro aprašas arba nurodomi konkretūs parametrai
(nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus)


	
	
	
	Pildo Tiekėjas

	1. 
	Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai
	1.1. Naudotas, M3 klasės autobusas, skirtas keleiviams vežti miesto ir priemiesčio maršrutais, pagamintas ne ankščiau nei 2014 m. (pirmoji registracija) ir neeksploatuotas Lietuvoje. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas autobuso registracijos liudijimas, kuriame aiškiai matomas kėbulo numeris ir kt. reikalingi duomenys.
1.2. Autobuso rida turi būti ne didesnė nei 350 000 km. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta autobuso tachografo arba odometro nuotrauka, kurioje aiškiai matomi rodmenys, taip pat kiti transporto priemonės ridą įrodantys dokumentai (techninių aptarnavimų atžymos, techninių apžiūrų išrašai ar pan.)
1.3. Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis.
	

	2. 
	Perkamas kiekis
	1 (vienas) vnt.
	

	3. 
	Ilgis
	3.1. Ne daugiau 8500 mm
	

	4. 
	Plotis
	4.1. Ne daugiau 2400 mm
	

	5. 
	Aukštis
	5.1. Ne daugiau nei 3100 mm
	

	6. 
	Didžiausia leistina masė
	6.1. Ne daugiau kaip 7200 kg
	

	7. 
	Pagaminimo metai (pirmoji registracija)
	7.1. Ne anksčiau kaip 2014 metų
	

	8. 
	Sėdimos ir stovimos vietos, vietos neįgaliesiems
	8.1. Ne mažiau kaip 27 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą.
8.2. Ne mažiau kaip 5 vietos stovintiems keleiviams.
8.2.1. Turi būti įrengti turėklai/įsikibimo rankenos stovintiems keleiviams. 
8.3. Ne mažiau kaip 1 vieta neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu. Neįgaliojo keleivio vežimėlis turi įvažiuoti/išvažiuoti per galines dvigubas autobuso šonines duris, naudojant atverčiamą rampą (be lifto). 
	

	9. 
	Variklis
	9.1. Vidaus degimo, varomas dyzeliniu kuru.
9.2. Variklis sumontuotas autobuso priekyje.
9.3. Variklio galia – ne didesnė kaip 130 kW.
9.4. Variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 3000 cm3.
9.5. ES išmetamų dujų emisijos standartas – ne mažesnis kaip EURO6.
	

	10. 
	Greičio ribotuvas
	10.1. Turi būti įrengtas greičio ribotuvas
	

	11. 
	Ratai ir padangos
	11.1. Padangos turi būti tinkamos eksploatacijai ir atitikti kelių eismo taisyklių reikalavimus. 
	

	12. 
	Durys, keleivių įlipimo durys
	12.1. Dvejos dvigubos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti  valdomos elektrine arba elektropneumatine pavara, valdomos iš vairuotojo darbo vietos.
12.2. Pirmosios (priekinės) dvigubos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso dešiniame šone priekyje, o antrosios dvigubos (galinės) keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso dešiniame šone gale.
12.3. Ties antrosiomis keleivių įlipimo/išlipimo durimis autobuso gale turi būti įrengtos sužemintos lygios grindys (įlipimas be laiptelių) su atverčiama rampa, kuri skirta neįgaliųjų keleivių vežimėliui įvažiuoti/išvažiuoti (be lifto).
	

	13. 
	Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė
	13.1. Tachografas – atitinkantis ES ir Lietuvos Respublikos reikalavimus.
13.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio.
13.3. Ne mažiau kaip 1 (viena) švieslentė/matrica su valdikliu (autobuso priekyje būtina).
	

	14. 
	Apsaugos, gelbėjimo įranga
	14.1. Ugnies gesintuvas(-ai) su laikikliais (atitinkantis reikalavimus autobusui).
14.2. Ryškiaspalvė šviesą atspindinti liemenė.
14.3. Avarinis ženklas.
14.4. Avarinis jungiklis.
14.5. Pritvirtinti avarinio išėjimo plaktukai.
14.6. Pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė) 2 (du) vnt. atitinkanti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-03-10 įsakymo Nr. V-508 reikalavimus.
	

	15. 
	Apšvietimo ir signalizavimo prietaisai
	15.1. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos.
	

	16. 
	Apšildymas/vėsinimas
	16.1 Atskira klimato kontrolė keleiviams ir atskiras kondicionierius vairuotojui.
16.2. Autonominis salono šildymas su konvektoriniais radiatoriais abiejose salono pusėse. Kiekvienas konvektorinis radiatorius turi būti ne trumpesnis kaip 2000mm.
	

	17. 
	Langai
	17.1. Dvigubi tonuoti stiklo paketai.
17.2. Nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs.
	

	18. 
	Interjeras
	18.1. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija.
	

	19. 
	Vidaus ir keleivių salono papildoma įranga
	19.1. Audio/radio sistema.
	

	20. 
	Keleivių sėdynės
	20.1. Su saugos diržais kiekvienam keleiviui.
	

	21. 
	Transmisija, važiuoklė
	21.1. pavarų dėžė – automatinė;
21.2. stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema;
21.3. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;
21.4. turi būti pneumatinė galinė pakaba.
	

	22. 
	Kėbulo būklė
	22.1. Autobuso išorė negali turėti matomų mechaninių pažeidimų. 
22.2. Išorinis kėbulo dugnas nebūti paveiktas kiauryminės (giluminės) korozijos.
	

	23. 
	Kėbulo spalva
	23.1. Kėbulas turi būti vienspalvis, be reklaminių logotipų ar užrašų.
	

	24. 
	Kuro bakas (-ai)
	24.1. Kuro bako talpa ne mažiau nei 90 litrų.
	

	25. 
	Galinio matymo veidrodžiai
	25.1. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis.
	

	26. 
	Garantinės sąlygos
	26.1. Siūlomas autobusas privalo būti techniškai tvarkingas. Pardavėjas privalo suteikti ne mažiau kaip 60 d. garantiją pagrindiniams agregatams: varikliui, pavarų dėžei, varančiajam tiltui.
	

	27. 
	Rida
	27.1. Autobuso rida turi būti ne didesnė kaip 350 000 km. (pridedami ridą pagrindžiantys dokumentai).
	

	28. 
	Registracija ir pristatymas
	28.1. Tiekėjo sąskaita pristatyti autobusą Pirkėjui ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos, adresu: Raseinių g. 66A, Kelmė. Pristatymo terminas dėl objektyvių ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių gali būti patęstas ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjui pageidaujant, pardavėjas privalo suteikti galimybę ne mažiau kaip per 10 kalendorinių dienų suteikti galimybę apžiūrėti autobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
28.2. Pristatymo metu autobusas privalo būti užregistruotas Pirkėjo vardu, atlikta privalomoji techninė apžiūra ir tachografo patikra.
	

	29. 
	Su pasiūlymu pateikiami dokumentai ir nuotraukos
	29.1. Autobuso registracijos liudijimas, kuriame aiškiai matomas kėbulo numeris ir kt. reikalingi duomenys.
29.2. Transporto priemonės ridą įrodantys dokumentai (techninių aptarnavimų atžymos, techninių apžiūrų išrašai ar pan.).
29.3. Autobuso nuotraukas privaloma pateikti kartu su pasiūlymu:
29.3.1. autobuso priekio,
29.3.2. autobuso kairiojo ir dešiniojo šonų,
29.3.3. autobuso galinės dalies,
29.3.4. autobuso apačios (dugno),
29.3.5. autobuso vidus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta.
29.3.6. atviros abejos keleivių įlipimo/išlipimo durys.
29.3.7. neįgaliesiems skirtos rampos nuotrauka darbinėje padėtyje.
29.3.8. variklio nuotrauka
29.3.9. tachografo arba odometro nuotrauka, kurioje aiškiai matomi rodmenys.
	





Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti autobuso registracijos liudijimą, kuriame aiškiai matomas kėbulo numeris ir kt. reikalingi duomenys, autobuso nuotraukos (autobuso priekio, autobuso kairiojo ir dešiniojo šonų, autobuso galinės dalies, autobuso apačios (dugno), autobuso salono). Nuotrauka, kai atviros abejos keleivių įlipimo/išlipimo durys. Neįgaliesiems skirtos rampos nuotrauka darbinėje padėtyje. Pateikti tachografo arba odometro nuotrauką, kurioje aiškiai matomi rodmenys, kiti transporto priemonės ridą įrodantys dokumentai (techninių aptarnavimų atžymos, techninių apžiūrų išrašai ar pan.)

Pirkimo sutarčiai vykdyti ketiname pasitelkti šiuos subtiekėjus kurių pajėgumais remiamės, siekiant atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:
4 lentelė
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Įmonės kodas
	Adresas
	Subtiekėjui ketinamos pavesti funkcijos
	Subtiekimo apimtis proc.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pridedame preliminarių susitarimų / sutarčių su nurodytais subtiekėjais kopijas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
5 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Konfidenciali informacija
Pasiūlyme yra ši konfidenciali informacija: 
6 lentelė
	Eil.Nr.
	Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialūs

	
	

	
	


(Dokumentus ir duomenis rekomenduojame CVP IS pateikti atskirame segtuve, pažymėtame „Konfidenciali pasiūlymo dalis“).

	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujame.

	____________________________________________________________________________.

	(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




