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Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ IR KELEIVINIŲ MIKROAUTOBUSŲ REMONTO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. 	Pirkimo objekto paskirtis: 
Remonto paslaugos (su detalių keitimu) reikalingos tinkamam lengvųjų automobilių ir keleivinių mikroautobusų funkcionalumui užtikrinti.

1. Privalomi reikalavimai: 
2.1. Transporto priemonės (toliau – TP) remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti jų gamybos metu galiojusius techninius gamyklinius gamintojos reikalavimus. Paslaugos turi atitikti standartą „LST 1438:2024. Transporto priemonių ir jų priekabų techninė priežiūra ir remontas. Paslaugoms keliami reikalavimai“. Paslaugos turės būti atliekamos teikėjo jėgomis ir priemonėmis teikėjo arba pirkėjo dislokacijos vietoje. 
2.2. Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir spec. skysčiai, numatyti kiekvienos TP gamintojo eksploatacijos instrukcijoje. 
2.3. Svarbūs TP eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės – neturi būti remontuojami mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, kad nebūtų pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, tvirtinimas ir kitos gamintojo numatytos savybės.
2.4. Teikėjas privalo atlikti TP diagnostiką ir remontą ir pakeisti sugedusias dalis naujomis. Atsarginės dalys turi būti naujos, kokybiškos, privalo būti sertifikuotos pagal Europos Sąjungos direktyvas arba joms analogiškas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklių procedūras.
2.5. Keičiamos dalys turi būti tinkamos konkrečiai remontuojamai TP. Keičiamas dalis, skirtas ne to modelio TP, teikėjas gali montuoti tik gavęs išankstinį pirkėjo sutikimą, bet reikia atsižvelgti į tai, kad ta dalis neigiamai nepaveiktų stabdžių sistemos, pakabų bei valdymo įrenginių. 
2.6. Teikėjui, kurio buveinė yra Vilniaus miesto ribose, pirkėjas TP pristato ir pasiima savo pajėgumais. Jei teikėjo buveinė yra už Vilniaus miesto ribų, tuomet TP pristatomos ir grąžinamos pirkėjui teikėjo pajėgumais, lėšomis ir rizika.
2.7. Į visų paslaugų, kuriose yra minimas keitimas, kainą turi būti įskaičiuota ir originalių arba joms kokybe lygiaverčių atsarginių dalių kaina.
2.8. Atliekant numatytas paslaugas teikėjas užtikrina ir atsako už pirkėjo TP saugumą. Teikėjas už pirkėjo TP praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte.  
2.9. Teikėjas paslaugas turi pradėti teikti ne vėliau kaip per 48 valandas po žodinės ar rašytinės paraiškos gavimo. Teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos darbo dienomis. Nesudėtingas važiuoklės, variklio ir elektros sistemos remontas privalo būti baigtas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo TP perdavimo remontuoti dienos. Sudėtingas remontas (pvz., kėbulo dažymas) gali būti baigtas ir TP grąžinta ne vėliau kaip paslaugų užsakyme nurodytu (šalių suderintu ir nurodytu) laiku. 
2.10. Pirkėjui pageidaujant, teikėjas po TP remonto privalo grąžinti Pirkėjui pakeistas dalis ir agregatus (pvz., variklį, pavarų dėžes, paskirstymo dėžes, priekinius, tarpinius ir galinius tiltus, starterius, generatorius ir kt.). 
2.11. Važiuoklės patikra privalo būti atliekama nemokamai. Teikėjas technines konsultacijas perkančiajai organizacijai privalo nemokamai teikti telefonu.
2.12. Prieš pradėdamas remonto darbus teikėjas turi suderinti darbų sąmatą su pirkėjo atsakingu asmeniu. Remonto metu iškilusias sąmatoje nenumatytas remonto operacijas teikėjas papildomai suderina su pirkėju. 
2.13. Po atlikto TP remonto transmisijos sistemas, variklį ir mazgus eksploatacijai parengia teikėjas, t. y. pripildo reikalingų tepalų, alyvos bei techninių skysčių savo sąskaita. Po kiekvienos transporto priemonės remonto papildomai neatlyginamai patikrinamas transporto priemonės tepalo, stabdžių skysčio, vairo stiprintuvo skysčio, aušinimo skysčio lygis, padangų oro slėgis, žibintų lemputės. Pastebėjus nukrypimų nuo gamintojo reikalavimų pirkėjo atstovas įspėjamas. 

2. Garantiniai reikalavimai: 
3.1. Atliktoms paslaugoms teikėjas privalo taikyti ne trumpesnį kaip 6 (šešių) mėnesių garantinį laikotarpį, pakeistoms detalėms ir medžiagoms – ne trumpesnį kaip 6 (šešių) mėnesių garantinį laikotarpį nuo jų pakeitimo dienos (t. y. nuo suremontuoto automobilio paėmimo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos), jeigu detalių gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio, o dažymo darbams – 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. 
3.2. Jei per garantinį laikotarpį, nesant pirkėjo kaltės, atsiranda paslaugų trūkumų, teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nemokamai pašalinti trūkumus. Natūralus nusidėvėjimas nevertinamas kaip trūkumas. 
3.3. Jei dėl nekokybiškų dalių naudojimo ar automobilio remonto atlikimo kokybės garantijos laikotarpiu sugenda kitos (neremontuotos, nekeistos) detalės ar padaroma žala tretiesiems asmenims, visus su tuo susijusius nuostolius padengia paslaugų teikėjas.

3. Papildoma informacija. Lengvųjų automobilių ir keleivinių mikroautobusų remonto paslaugos bus teikiamos priede nurodytoms transporto priemonėms.

1 lentelė. Preliminarus automobilių sąrašas
	Eil Nr.
	Transporto priemonės pavadinimas
	Pagaminimo
metai
	Variklio
galia, kW / darbinis tūris, cm³
	Kėbulo (rėmo) Nr.

	1. 
	ŠKODA OCTAVIA
	2018
	85/1598
	TMBJG7NE9K0028878

	2. 
	ŠKODA OCTAVIA
	2018
	85/1598
	TMBJG7NE9K0029659

	3. 
	PEUGEOT PARTNER
	2019
	73/1560
	VF37UBHY6JJ778823

	4. 
	PEUGEOT PARTNER
	2019
	73/1560
	VF37UBHY6JJ778822

	5. 
	PEUGEOT BOXER
	2021
	121/2179
	VF3YECNFC12P80241

	6. 
	NISSAN NAVARA
	2020
	120/2298
	VSKCTND23UO144497

	7. 
	RENAULT TRAFIC
	2015
	85/1598
	VF13JL71852927712



2 lentelė. Preliminarus paslaugų sąrašas
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas (dalys su darbais)
	Preliminarus paslaugų kiekis 1 automobiliui
	Detalės kaina
	Darbų kaina

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Variklis

	1.1. 
	- testavimas (diagnostika)
	1 vnt.
	
	

	1.2. 
	- cilindrų galvutė
	1 vnt.
	
	

	1.3. 
	- cilindrų galvutės tarpinė
	1 vnt.
	
	

	1.4. 
	- cilindrų galvutės dangtelis
	1 vnt.
	
	

	1.5. 
	- cilindrų galvutės dangtelio tarpinė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.6. 
	- įsiurbimo kolektorius 
	1 vnt.
	
	

	1.7. 
	- įsiurbimo kolektoriaus tarpinė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.8. 
	- vožtuvai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.9. 
	- dujų skirstymo velenėlis 
	1 vnt.
	
	

	1.10. 
	- vožtuvų pavaros mechanizmas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.11. 
	- dujų skirstymo mechanizmo pavaros įtempėjai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.12. 
	- dujų skirstymo mechanizmo pavaros riebokšliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.13. 
	- dujų skirstymo mechanizmo pavaros grandinė
	1 vnt.
	
	

	1.14. 
	- variklio priekinis dangtelis
	1 vnt.
	
	

	1.15. 
	- variklio priekio tarpinės (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.16. 
	- stūmoklinė grupė su žiedais ir pirštais (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.17. 
	- stūmokliniai žiedai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.18. 
	- švaistikliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.19. 
	- švaistiklių slydimo guoliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.20. 
	- alkūninis velenas
	1 vnt.
	
	

	1.21. 
	- alkūninio veleno slydimo guoliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.22. 
	- alkūninio veleno sūkių dažnio jutiklis
	1 vnt.
	
	

	1.23. 
	- alkūninio veleno riebokšliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.24. 
	- alkūninio veleno skriemulys
	1 vnt.
	
	

	1.25. 
	- variklio alyvos siurblys (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.26. 
	- alyvos slėgio redukcinis vožtuvas (kompl.) 
	1 vnt.
	
	

	1.27. 
	- alyvos filtras
	1 vnt.
	
	

	1.28. 
	- alyvos keitimas
	1 vnt.
	
	

	1.29. 
	- karteris
	1 vnt.
	
	

	1.30. 
	- karterio tarpinė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.31. 
	- smagratis 
	1 vnt.
	
	

	1.32. 
	- alyvos lygio matuoklis (kompl.) 
	1 vnt.
	
	

	1.33. 
	- alyvos slėgio jutiklis
	1 vnt.
	
	

	1.34. 
	- cilindrų blokas 
	1 vnt.
	
	

	1.35. 
	- tvirtinimo elementai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.36. 
	- tvirtinimo pagalvės (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	1.37. 
	- variklio nuėmimas - pastatymas
	1 vnt.
	
	

	2. 
	Maitinimo sistema

	2.1. 
	- testavimas (diagnostika)
	1 vnt.
	
	

	2.2. 
	- kuro bakas
	1 vnt.
	
	

	2.3. 
	- kuro bako tvirtinimo elementai
	1 vnt.
	
	

	2.4. 
	- kuro lygio bake jutiklis
	1 vnt.
	
	

	2.5. 
	- EGR sistema
	1 vnt.
	
	

	2.6. 
	- kuro rampa 
	1 vnt.
	
	

	2.7. 
	- kuro siurblys žemo slėgio (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	2.8. 
	- kuro filtras / filtrai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	2.9. 
	- žemo slėgio kuro vamzdynas, žarnos (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	2.10. 
	- karterio ventiliacijos sistema (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	2.11. 
	- kuro slėgio reguliavimo vožtuvas
	1 vnt.
	
	

	2.12. 
	- elektroninė degalų įpurškimo valdymo sistema (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	2.13. 
	- elektra valdomas degalų purkštuvas
	1 vnt.
	
	

	2.14. 
	- oro filtras
	1 vnt.
	
	

	2.15. 
	- oro tiekimo vamzdynas, žarnos (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	3. 
	Išmetimo sistema

	3.1. 
	- deginių išmetimo kolektorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	3.2. 
	- deginių išmetimo kolektoriaus tarpinė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	3.3. 
	- Lambda (ג) zondas
	1 vnt.
	
	

	3.4. 
	- katalizatorius 
	1 vnt.
	
	

	3.5. 
	- duslintuvo bakeliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	3.6. 
	- deginių išmetimo vamzdžiai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	3.7. 
	- vamzdžių lanksčioji dalis / žiedinė mova
	1 vnt.
	
	

	3.8. 
	- vamzdyno pakaba / jungtys (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4. 
	Aušinimo sistema

	4.1. 
	- aušinimo skysčio radiatorius 
	1 vnt.
	
	

	4.2. 
	- turbinos suslėgto oro radiatorius (angl. intercooler)
	1 vnt.
	
	

	4.3. 
	- variklio alyvos aušinimo radiatorius 
	1 vnt.
	
	

	4.4. 
	- aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
	1 vnt.
	
	

	4.5. 
	-aušinimo skysčio dangtelis su vožtuvais (kompl.) 
	1 vnt.
	
	

	4.6. 
	- termostatas ir tarpinė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.7. 
	- aušinimo skysčio vamzdynas, žarnos (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.8. 
	- aušinimo skysčio siurblys (kompl.) 
	1 vnt.
	
	

	4.9. 
	- ventiliatoriaus varikliukas / varikliukai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.10. 
	- ventiliatoriaus varikliuko valdymo termodaviklis
	1 vnt.
	
	

	4.11. 
	- ventiliatoriaus sparnuotė / sparnuotės (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.12. 
	- variklio aušinimo temperatūrinis daviklis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.13. 
	- salono šildymo radiatorius/radiatoriai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.14. 
	- salono šildymo ventiliatorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.15. 
	- salono šildymo reostatas ir valdymas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.16. 
	- vožtuvas / vožtuvai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.17. 
	- salono šildymo ortakiai, sklendės, skirstytuvai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	4.18. 
	- tvirtinimo elementai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	5. 
	Sankaba

	5.1. 
	- sankabos varantysis (prispaudžiamas) diskas/diskai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	5.2. 
	- sankabos varomasis diskas / diskai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	5.3. 
	- sankabos išjungimo guolis / mova (kompl)
	1 vnt.
	
	

	5.4. 
	- sankabos valdymo šakutė
	1 vnt.
	
	

	5.5. 
	- darbinis cilindras
	1 vnt.
	
	

	5.6. 
	- pagrindinis cilindras
	1 vnt.
	
	

	5.7. 
	- vamzdynas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	5.8. 
	- sankabos pedalo mazgas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6. 
	Pavarų dėžė

	6.1. 
	- testavimas (diagnostika)
	1 vnt.
	
	

	6.2. 
	- pavarų dėžė 
	1 vnt.
	
	

	6.3. 
	- sinchronizatoriai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6.4. 
	- velenai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6.5. 
	- krumpliaračiai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6.6. 
	- pavarų perjungimo movos (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6.7. 
	- guoliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6.8. 
	- pavarų perjungimo  mechanizmas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6.9. 
	- riebokšliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6.10. 
	- tarpinės (kompl).
	1 vnt.
	
	

	6.11. 
	- korpusas 
	1 vnt.
	
	

	6.12. 
	- pavarų perjungimo svirties mechanizmas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	6.13. 
	- tvirtinimo elementai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7. 
	Priekinė pakaba

	7.1. 
	- testavimas (diagnostika)
	1 vnt.
	
	

	7.2. 
	- pusašis  
	1 vnt.
	
	

	7.3. 
	- posūkio svirtis (kairė arba dešinė)
	1 vnt.
	
	

	7.4. 
	- stebulės guoliai ir riebokšliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.5. 
	- tvirtinimo elementai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.6. 
	- apatinė svirtis su šarnyru (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.7. 
	- apatinės svirties sailentblokai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.8. 
	- stabilizatoriaus traukė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.9. 
	- stabilizatoriaus gumos / sailentblokai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.10. 
	-  priekinis amortizatorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.11. 
	- priekinio amortizatoriaus atrama (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.12. 
	- amortizatoriaus atraminis guolis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.13. 
	- amortizatorių apsauga (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.14. 
	- priekinės pakabos spyruoklė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	7.15. 
	- lygių kampinių greičių šarnyras su apsauga,vidinis
	1 vnt.
	
	

	7.16. 
	- lygių kampinių greičių šarnyras su apsauga,išorinis
	1 vnt.
	
	

	8. 
	Galinė pakaba

	8.1. 
	- testavimas (diagnostika)
	1 vnt.
	
	

	8.2. 
	- stebulės guoliai ir riebokšliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.3. 
	- stabilizatoriaus traukė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.4. 
	- stabilizatoriaus gumos/sailentblokai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.5. 
	- spyruoklė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.6. 
	- galinis amortizatorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.7. 
	- išilginė svirtis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.8. 
	- išilginės svirties gumos / sailentblokai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.9. 
	- viršutinė svirtis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.10. 
	- viršutinės svirties gumos / sailentblokai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.11. 
	- apatinė svirtis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.12. 
	- apatinės svirties gumos / sailentblokai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	8.13. 
	- galinės pakabos geometrijos reguliavimas
	1 vnt.
	
	

	9. 
	Ratai

	9.1. 
	- ratlankis
	1 vnt.
	
	

	9.2. 
	- ratų tvirtinimo veržlė / varžtas 
	1 vnt.
	
	

	9.3. 
	- padangos montavimas–demontavimas 
	1 vnt.
	
	

	9.4. 
	- rato nuėmimas–pastatymas 
	1 vnt.
	
	

	9.5. 
	- padangos šaltas remontas 
	1 vnt..
	
	

	9.6. 
	- padangos karštas remontas 
	1 vnt.
	
	

	9.7. 
	- rato balansavimas 
	1 vnt.
	
	

	9.8. 
	- rato ventilis ir jo įdėjimas
	1 vnt.
	
	

	10. 
	Vairo mechanizmas

	10.1. 
	- vairo kolonėlė su stiprintuvu (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	10.2. 
	- vairo velenas 
	1 vnt.
	
	

	10.3. 
	- vairo stiprintuvo elektromechanizmas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	10.4. 
	- vairo stiprintuvo valdymo blokas  (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	10.5. 
	- vairo trauklė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	10.6. 
	- vairo trauklės rutulinis antgalis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	10.7. 
	- ratų geometrijos reguliavimas 
	1 vnt.
	
	

	11. 
	Stabdžių sistema

	11.1. 
	- testavimas (diagnostika)
	1 vnt.
	
	

	11.2. 
	- pagrindinis hidraulinis stabdžių cilindras (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	11.3. 
	- priekinių darbinių stabdžių cilindriukas 
	1 vnt.
	
	

	11.4. 
	- galinių darbinių stabdžių cilindriukas
	1 vnt.
	
	

	11.5. 
	- suportas priekinis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	11.6. 
	- suportas galinis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	11.7. 
	- priekinės stabdžių kaladėlės (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	11.8. 
	- galinės stabdžių kaladėlės(kompl.)
	1 vnt.
	
	

	11.9. 
	- priekinis būgnas / diskas 
	1 vnt.
	
	

	11.10. 
	- galinis būgnas / diskas 
	1 vnt.
	
	

	11.11. 
	- hidraulinių stabdžių magistraliniai vamzdeliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	11.12. 
	- stabdžių stiprintuvas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	11.13. 
	- stovėjimo stabdžio mechanizmas (kompl.) 
	1 vnt.
	
	

	11.14. 
	- stovėjimo stabdžio lynas (kompl.) 
	1 vnt.
	
	

	11.15. 
	- priekinė stabdžių žarnelė
	1 vnt.
	
	

	11.16. 
	- galinė stabdžių žarnelė
	1 vnt.
	
	

	11.17. 
	- galinio stabdžių disko apsauga 
	1 vnt.
	
	

	11.18. 
	- priekinio stabdžių disko apsauga 
	1 vnt.
	
	

	12. 
	Elektros įranga

	12.1. 
	- testavimas (diagnostika)
	1 vnt.
	
	

	12.2. 
	- Elektros tiekimo ir valdymo laidų instaliacija (laidų pynės su jungtimis) baziniam modeliui (kompl.) 
	1 vnt.
	
	

	12.3. 
	- akumuliatoriaus gnybtas
	1 vnt.
	
	

	12.4. 
	- generatorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.5. 
	- generatoriaus šepetėliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.6. 
	- generatoriaus įtampos reguliatorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.7. 
	- starteris 
	1 vnt.
	
	

	12.8. 
	- starterio šepetėliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.9. 
	- starterio pritraukimo rėlė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.10. 
	- starterio krumpliaratis
	1 vnt.
	
	

	12.11. 
	- uždegimo spynelė (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.12. 
	- saugiklių blokas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.13. 
	- valdymo relių blokas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.14. 
	- pagrindinis šviesų įjungėjas
	1 vnt.
	
	

	12.15. 
	- šviesos signalizacijos valdymo kombinuotas jungiklis
	1 vnt.
	
	

	12.16. 
	- jėgos relė
	1 vnt.
	
	

	12.17. 
	- uždegimo žvakės (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.18. 
	- valytuvų jungiklis
	1 vnt.
	
	

	12.19. 
	- valytuvų varikliukas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.20. 
	- valytuvų valdymo relė
	1 vnt.
	
	

	12.21. 
	- langų pakėlimo varikliukas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.22. 
	- stiklų apiplovimo varikliukas
	1 vnt.
	
	

	12.23. 
	- salono šildymo varikliukas
	1 vnt.
	
	

	12.24. 
	- avarinės signalizacijos jungiklis
	1 vnt.
	
	

	12.25. 
	- garsinis signalas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.26. 
	- priekinis žibintas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.27. 
	- rūko žibintas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.28. 
	- priekinis posūkių žibintas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.29. 
	- galinis kombinuotas žibintas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.30. 
	- centrinio durų užrakto valdymo blokas/mechanizmas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.31. 
	- durų užrakto valdymo varikliukas / vožtuvas
	1 vnt.
	
	

	12.32. 
	- ABS moduliatorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.33. 
	- ratų sukimosi dažnio jutiklis (ABS)
	1 vnt.
	
	

	12.34. 
	- elektroninis variklio valdymo blokas
	1 vnt.
	
	

	12.35. 
	- saugos pagalvių sistema (SRS)
	1 vnt.
	
	

	12.36. 
	- lemputė H7 12v 55W
	1 vnt.
	
	

	12.37. 
	- lemputė H1 12v 55W
	1 vnt.
	
	

	12.38. 
	- lemputė H3 12v 55W
	1 vnt.
	
	

	12.39. 
	- lemputė  12v 21/5W
	1 vnt.
	
	

	12.40. 
	- lemputė  12v 21W
	1 vnt.
	
	

	12.41. 
	- lemputė  12v 5W
	1 vnt.
	
	

	12.42. 
	- lemputė becokolinė 12v 5W
	1 vnt.
	
	

	12.43. 
	- lemputė becokolinė 12v 1,2W
	1 vnt.
	
	

	12.44. 
	- generatoriaus pavaros diržas
	1 vnt.
	
	

	12.45. 
	- elektrinių langų valdymo blokas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	12.46. 
	- oro srauto matuoklė
	1 vnt.
	
	

	13. 
	Prietaisai

	13.1. 
	- prietaisų skydelis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	13.2. 
	- spidometro impulsų daviklis / reduktorius
	1 vnt.
	
	

	14. 
	Kėbulas

	14.1. 
	- priekinis dangtis / dangčiai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.2. 
	- priekinės grotelės (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.3. 
	- priekinis sparnas
	1 vnt.
	
	

	14.4. 
	- priekinės durys (kompl)
	1 vnt.
	
	

	14.5. 
	- priekinių durų uždarymo mechanizmas su užraktu (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.6. 
	- šoninių  durų uždarymo mechanizmas su užraktu (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.7. 
	- galinės durys / šoninės (kompl)
	1 vnt.
	
	

	14.8. 
	- galinių  durų uždarymo mechanizmas su užraktu (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.9. 
	- bagažinės uždarymo mechanizmas su užraktu (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.10. 
	- priekinis bamperis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.11. 
	- galinis bamperis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.12. 
	- šoninis galinio vaizdo veidrodis (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.13. 
	- priekinis stiklas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.14. 
	- valytuvų mechanizmas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.15. 
	- valytuvų svirtys (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.16. 
	- valytuvų šluotelės (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	14.17. 
	- galinis stiklas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	15. 
	Oro kondicionavimo sistema

	15.1. 
	- oro kondicionieriaus radiatorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	15.2. 
	- oro kondicionieriaus kompresorius (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	15.3. 
	- sistemos valdymo blokas (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	15.4. 
	- davikliai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	15.5. 
	- vamzdynas, žarnos (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	15.6. 
	- oro kondicionieriaus filtrai (kompl.)
	1 vnt.
	
	

	15.7. 
	- oro kondicionieriaus sistemos užpildymas
	1 vnt.
	
	

	16. 
	Kėbulo darbai

	16.1. 
	- išrinkimas
	1 vnt.
	
	

	16.2. 
	- lyginimas
	1 vnt.
	
	

	16.3. 
	-  dažymui paruošimo ciklas
	1 vnt.
	
	

	16.4. 
	- dažymo ciklas
	1 vnt.
	
	

	16.5. 
	- surinkimas
	1 vnt.
	
	

	17.
	Tranportavimas

	  17.1
	Transportavimas (km kaina)
	1 vnt.
	
	




PASTABA. Preliminarūs paslaugų kiekiai, nurodyti Pasiūlymo formos priedėlyje „Siūlomi įkainiai“ yra naudojami tik pasiūlymams įvertinti. Sutarties vykdymo metu paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį.
Preliminarus automobilių kiekis nurodytas 1 lentelėje.
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