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AUGALŲ LAPŲ SKENERIS/LAPŲ SKENAVIMO IR VAIZDŲ ANALIZĖS SISTEMA 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
1. BENDROJI INFORMACIJA 
1.1. Pirkimo objektas ir apimtis:
Pirkimo objektas – Augalų lapų skeneris/Lapų skenavimo ir vaizdų analizės sistema, skirta lapų ploto, pažeidimų, fenotipinių požymių ir spalvinių charakteristikų analizei.
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Kiekis

	1
	Augalų lapų skeneris/Lapų skenavimo ir vaizdų analizės sistema
	1 Kompl.



1.2. Prekės pristatymas:
1.2.1. Tiekėjo pristatomas Augalų lapų skeneris/Lapų skenavimo ir vaizdų analizės sistema turi būti gamykliškai naujas „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini, pilnai sukomplektuotas ir parengtas darbui. Prekė turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
1.2.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas  Prekės pristatymas. Prekės pristatymo vieta – Studentų g. 13, Akademija, Kauno r.
1.2.3. Pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
1.2.4. Kartu su pristatyta Preke turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba). Naudojimosi instrukcija gali būti pateikiama popierine arba elektronine forma (pvz., PDF formatu).
1.3. CE atitikimas:
1.3.1. Prekė turi turėti CE ženklinimą (jeigu taikoma). Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai). Tuo atveju, jei Prekei pagal teisės aktus CE ženklinimas nėra taikomas, Tiekėjas kartu su Preke privalo pateikti laisvos formos rašytinį pagrindimą.
1.4. Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1, 4.4.4.4., 4.4.4.5 papunkčiais: 
4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.
4.4.4.4. papunkčiu: perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:
Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:
Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).
Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:
a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba 
b) dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba 
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba 
d) kitus lygiaverčius įrodymus.
Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją (įsipareigojimą) arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad Sutarties vykdymo metu bus laikomasi aukščiau nurodytų aplinkosauginių reikalavimų.







2. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI: 
	Eilės Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(pildo tiekėjas)
Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje bei (arba) dokumento dalyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	Augalų lapų skeneris/ Lapų skenavimo vaizdų analizės sistema

	1.1. 
	Augalų lapų skeneris/ Lapų skenavimo vaizdų analizės sistema
	Skirta lapų ploto, pažeidimų, fenotipinių požymių ir spalvinių charakteristikų analizei.
	Gamintojas: ______________;
Modelis: _________________. 
Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.2
	Matuojami parametrai
	Lapų plotas, perimetras, ilgis, plotis, formos faktorius, objektų skaičius, sveikų ir pažeistų plotų analizė.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.3
	Vaizdų gavimas
	Spalvinė kamera arba A4 skeneris, taip pat galimybė importuoti JPG, BMP ir TIF formato vaizdus.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ ______________.

	1.4
	Spalvinė analizė
	Ne mažiau kaip trys spalvinių slenksčių lygiai automatiniam sveikų ir pažeistų audinių atskyrimui.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ ______________.

	1.5
	Objektų skaičiavimas
	Automatinis sėklų, lapų, adatų ir kitų objektų skaičiavimas.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.6
	Našumas
	Ne mažiau kaip 800 lapų per valandą naudojant konvejerinį režimą arba kitą lygiavertį automatizuotą mėginių pateikimo būdą.

	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.7
	Rezoliucija
	Ne mažesnė kaip 2000 × 1000 pikseliai.
	Siūlomas parametras – _______


Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.8
	Minimalus objekto dydis
	Ne didesnis kaip 1 pikselis.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.9
	Maksimalus mėginio plotas
	Ne daugiau kaip 280 × 300 mm konvejeriniu režimu. 
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.10
	Tikslumas
	Ploto matavimo santykinė paklaida ne didesnė kaip ±5 %.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.11
	Ilgų lapų analizė
	Galimybė matuoti ilgus lapus (kukurūzų, sorgų ir kt.) iki ne mažiau kaip 1000 mm ilgio.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.12
	Kalibravimas
	Kalibravimas pagal žinomo ilgio ar ploto etaloną.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.13
	Spalvų gylis
	Ne mažiau kaip 24 bitų spalvų erdvė (apie 16 mln. spalvų).
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.14
	Duomenų eksportas
	Sistema turi sudaryti galimybę analizės rezultatus eksportuoti TXT ir (arba) XLSX formatu, užtikrinant galimybę juos toliau apdoroti naudojant Microsoft Excel ar lygiavertę programinę įrangą.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.15
	Programinė įranga
	Programinė įranga su automatine serijine vaizdų analize.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.16
	Operacinė sistema
	Kartu su įranga tiekiama programinė įranga turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama Microsoft Windows operacine sistema.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	[bookmark: _Hlk227835772]1.17
	Apšvietimas
	LED šviesdėžė ir LED viršutinis apšvietimas su reguliuojamu ryškumu.
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.18
	Komplektacija
	Programinė įranga, spalvinė kamera, kameros stovas, objektyvas, LED šviesdėžė, LED apšvietimas, akriliniai lakštai ir konvejerinis arba kitas lygiavertis automatizuoto mėginių pateikimo modulis.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.19
	Programinės įrangos licencija

	Ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.20
	Maitinimo įtampa
	Prietaisas tinkamas naudoti Lietuvoje naudojamame elektros tinkle, kurio standartinė įtampa yra 
230V ± 10%, 50 Hz
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. ______.


	1.21
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 
	Siūlomas parametras – _______.

_____ 


Pastabos:
1) Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes, kurių techninės ir funkcinės charakteristikos yra ne prastesnės už techninėje specifikacijoje nustatytas minimalias reikšmes ir atitinka visus funkcinius reikalavimus. Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2) Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo dokumentus ir (ar) kitus lygiaverčius objektyviai patikrinamus įrodymus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Iš pateiktos informacijos turi būti galima objektyviai nustatyti siūlomos prekės techninius parametrus, funkcines savybes ir galimybes. Atitikčiai pagrįsti gali būti pateikiami gamintojo techniniai duomenų lapai, katalogai, naudotojo vadovai, gamintojo oficialiai paskelbta techninė informacija ir (ar) kiti lygiaverčiai objektyviai patikrinami įrodymai. Jeigu konkretus techninės specifikacijos reikalavimas pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra aiškiai nurodytas, tiekėjas turi pateikti kitą lygiavertį objektyviai patikrinamą įrodymą, leidžiantį nustatyti atitiktį atitinkamam reikalavimui. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. 

_____________
