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Pirkimo sąlygų 2 priedas „B dalis Techninė specifikacija“

B DALIS
NAUJŲ M1 KATEGORIJOS LENGVŲJŲ BENZININIŲ ARBA HIBRIDINIŲ  AUTOMOBILIŲ (HEV, PHEV ARBA MHEV) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. SĄVOKOS  
1.1. Pirkėjas, Prekių gavėjas, kurio vardu turės būti registruojami perkami automobiliai – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos juridinio asmens kodas 304766622, buveinės adresas Smolensko g. 15, Vilnius.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 
1.4. Pirkimo objektas – Prekės. 

2. VIEŠOJO PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1.  Nauji M1 kategorijos lengvieji padidinto pravažumo benzininiai arba hibridiniai automobiliai (hibridinė elektrinė transporto priemonė (HEV), toliau - HEV (angl. Hybrid Electric Vehicle) arba iš išorės įkraunama hibridinė elektrinė transporto priemonė (OVC-HEV), toliau - PHEV (angl. Plug-in Hybrid Electric Vehicle) arba švelnioji hibridinė transporto priemonė, toliau MHEV (angl. Mild Hybrid Electric Vehicle)), komplektuojami su  2 lentelėje nurodytais priedais (toliau – Prekės).
2.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančių Prekių tiekimu ir tinkamu Sutarties įvykdymu, įskaitant:
2.2.1. išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu adresu Smolensko g. 15, Vilnius (arba į kitą, abejoms šalims tinkančią vietą);
2.2.2. transporto priemonės valstybinė registracija Pirkėjo vardu;
2.2.3. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis  draudimas ne trumpesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui;
2.2.4. kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.
2.3. Pagrindinis pirkimo objekto BVPŽ kodas – 34100000-8 „Motorinės transporto priemonės“. 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 
3.1.  Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:
Lentelė Nr. 1.
	Eil. Nr.
	Viešojo pirkimo objekto pavadinimas
	Mato vienetas
	Prekių kiekis

	1.
	Nauji M1 kategorijos lengvieji padidinto pravažumo benzininiai arba hibridiniai (PHEV, HEV arba MHEV)   automobiliai. 
	vienetai
	4



4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 
[bookmark: _Hlk168908281]4.1. Visi siūlomi automobiliai turi būti to paties modelio.
4.2. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.
4.3. Automobiliams turi būti atlikta valstybinė registracija Lietuvoje.
4.4. Automobiliai turi būti apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju  draudimu ne trumpesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui.
4.5. Visa automobilio saugai, valdymui ir varomajai sistemai priskiriama įranga turi būti gamyklinė arba gamintojo numatyta konkrečiai modifikacijai. 
4.6. Prekės turi atitikti visus lentelėje Nr. 2 nurodytus reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nebus vertinami ir bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
Lentelė Nr. 2. 
	Eil.
Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
	Pildo tiekėjas: nurodoma prašoma informacija ar/ir atsakoma TAIP/NE ar/ir atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (nurodomas pateikiamo dokumento pavadinimas)  (šioje skiltyje tiekėjas nenurodo internetinių nuorodų, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, nepalieka sąvokos „turi būti“ ir pan., kur reikalaujama)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Automobilio rūšis,  modelis
	M1 kategorijos lengvasis automobilis, modelį nurodo tiekėjas
	Nurodyti siūlomą modelį

	2. 
	Automobilio 
pagaminimas ir eksploatacija
	naujas, viešajame eisme nedalyvavęs
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	3. 
	
	rida – ne daugiau kaip 200 km, išskyrus pagrįstą logistinio pristatymo ridą.
	Nurodyti ridą

	4. 
	Mažiausias keleivių skaičius (su 
vairuotoju) be papildomai 
įrengiamų vietų

	ne mažiau nei 5
	Nurodyti konkrečius duomenis 

	5. 
	Durelių skaičius 
	ne mažiau kaip 4 šoninės keleivių durys
	Nurodyti konkrečius duomenis 

	6. 
	Prošvaisa
	ne mažiau kaip  17 cm
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	7. 
	Bendras kėbulo ilgis, cm 
	nuo 430 cm iki 500 cm
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	8. 
	Spalva – pilka, sidabrinė
	pilka arba sidabrinė 
	Nurodyti konkrečius duomenis

	9. 
	Kėbulo tipas 
	padidinto pravažumo automobilis:
arba SUV 
arba  crossover 
arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius duomenis

	10. 
	Darbinis tūris 
	ne mažiau kaip 1800 cm3
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	11. 
	Vidaus degimo variklio galia kW (jei transporto priemonė varoma benzinu), hibridinės transporto priemonės atveju, gamintojo nurodyta bendra varomosios sistemos galia kW.
	 ne mažesnė kaip 96 kW 

	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	12. 
	Varomosios sistemos tipas 
	benzinas arba hibridinė elektrinė transporto priemonė (PHEV, HEV ar MHEV), kurios vidaus degimo variklis varomas benzinu 
	Nurodyti konkrečius duomenis

	13. 
	Gamintojo numatytos automobilio modifikacijai tinkamos padangos ir  lengvo lydinio ratlankiai
	turi būti
	 Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	14. 
	Ratų pavara
	visi varantys ratai (AVD,4WD ar 4x4)
	Nurodyti konkrečius duomenis

	15. 
	Transmisijos tipas
	automatinė
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)
ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	16. 
	Vairuotojo ir keleivių oro saugos pagalvės
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	17. 
	Susidūrimo prevencijos sistema su avariniu stabdymu
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	18. 
	Neprisegto vairuotojo ir keleivio saugos diržo signalas
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	19. 
	Gamyklinė apsaugos sistema
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	20. 
	Užraktas
	centrinis visų durelių užrakinimas/atrakinimas  nuotoliniu būdu   
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	21. 
	Įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos ir (ar) eismo juostos palaikymo sistema
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	22. 
	Kelio ženklų atpažinimo sistema
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	23. 
	Šildomos priekinės sėdynės
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	24. 
	Vairo mechanizmas kairėje pusėje su stiprintuvu
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	25. 
	Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	26. 
	Priekiniai žibintai
	LED
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	27. 
	Šildymas / vėdinimas
	oro kondicionavimo sistema, arba  
automatinė klimato kontrolės sistema
	Nurodyti konkrečius duomenis

	28. 
	Veidrodėliai
	elektra reguliuojami, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	29. 
	Greičio palaikymo sistema
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	30. 
	Gamyklinė integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth arba lygiaverčiu būdu
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	31. 
	Galinė parkavimo sistema 
	galiniai parkavimo davikliai 
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	32. 
	Langai
	priekiniai šoniniai langai valdomi elektra
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	33. 
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	34. [bookmark: _Ref240639912]
	Borto (kelionės) kompiuteris
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	35. 
	Integruota audio sistema
	gamyklinė su garsiakalbiais
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	36. 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	turi būti
	Nurodyti konkrečius duomenis

	37. 
	Vairas
	multifunkcinis, gamyklinis 
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	38. 
	Ratlankiai
	lengvo lydinio
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	39. 
	Kartu su automobiliais komplektuojami ir į prekių kainą įeina:

	39.1. 
	Automobilio modeliui pritaikytų kilimėlių komplektas
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	39.2. 
	Papildomas sezoninių, atitinkančių automobilio modelio gamintojo numatytus parametrus (žieminių, jei sumontuotos vasarinės padangos arba atitinkamai vasarinių, jei sumontuotos žieminės padangos), padangų komplektas kartu su lengvo lydinio ratlankiais
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	39.3. 
	Automobilio atidavimo momentu, bakuose turi būti pakankamai degalų, kad transporto priemonės (miesto sąlygomis) galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km.
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	39.4. 
	Pirmosios pagalbos vaistinėlė, sukomplektuota pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų (tame tarpe KET) reikalavimus 
	turi būti
	Taip/Ne
(Palikti teisingą)

	39.
	Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai. 
Nustatyti degalų sąnaudų ir išmetamo CO₂ kiekio ir, kai taikoma, elektrinės ridos rodikliai turi būti taikomi konkrečiai Tiekėjo siūlomai transporto priemonės komplektacijai, įskaitant siūlomą variklį, pavarą, ratlankius ir kitą įrangą, turinčią įtakos oficialiems WLTP (angl. Worldwide armonised Light Vehicles Test Procedure) rodikliams. Atitiktis nustatytiems reikalavimams įrodoma siūlomos transporto priemonės ES atitikties liudijimu CoC (angl. Certificate of Conformity), tipo patvirtinimo dokumentais, oficialiais gamintojo techniniais duomenimis arba kitais lygiaverčiais dokumentais. 

	
	Jeigu siūloma HEV transporto priemonė

	39.1.
	Bendros (kombinuotos)  degalų sąnaudos pagal WLTP 
	ne didesnės kaip 7,5 l /100 km
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	39.2.
	Bendras (kombinuotos)  išmetamo CO₂ kiekis pagal WLTP 
	ne didesnė kaip 175 g/km
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	
	Jeigu siūloma MHEV transporto priemonė

	39.1.
	bendros degalų sąnaudos pagal WLTP 
	ne didesnės kaip 7,5 l/100 km
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	39.2.
	bendras išmetamo CO₂ kiekis pagal WLTP
	ne didesnė kaip 175 g/km
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	
	Jeigu siūloma PHEV transporto priemonė

	39.1.
	svertinės kombinuotos degalų sąnaudos pagal WLTP 100 km
	ne didesnės kaip 3,5 l/100 km
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	39.2.
	svertinis kombinuoto ciklo išmetamo CO₂ kiekis pagal WLTP 
	ne didesnė kaip 80 g/km;
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	39.3.
	elektrinė rida (angl. Electric range) pagal WLTP
	ne mažesnis kaip 50 km
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	
	Jeigu siūloma  nehibridinė benzinu varoma transporto priemonė
	

	39.1.
	bendros degalų sąnaudos pagal WLTP 
	ne didesnė kaip  9.0 l /100 km
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)

	39.2
	bendras išmetamo CO₂ kiekis pagal WLTP
	ne didesnė kaip 210 g/km
	Nurodyti konkretų parametrą ir nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą (pateiktame dokumente nurodant/ pažymint reikalavimo atitikimo atžymą)



5. PREKIŲ PRISTAYMO  VIETA
5.1. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjui, adresu Smolensko g. 15, Vilnius (arba į kitą, abejoms šalims tinkančią vietą), Pirkėjo darbo laiku (pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau). Pristatymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI 
6.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip iki 2026-12-16.
 
7. GARANTIJOS TERMINAS IR TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA
7.1. Prekei taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėnesių arba ne mažesnei nei 100 000 km ridai (priklausomai kas įvyksta anksčiau)  garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
7.2.Tiekėjas garantiniu laikotarpiu užtikrina gamintojo nustatytą techninę priežiūrą ir garantinį remontą įgaliotame arba gamintojo pripažintame servise Lietuvoje.
7.3. Sutarties vykdymo ar Garantinio termino metu nustačius Prekių trūkumus, Tiekėjas privalo juos neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinės pretenzijos gavimo dienos. 

8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
8.1. Perkama transporto priemonė patenka į Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nustatytą išimtį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100 patvirtinto Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo 5 punktu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu, nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 eilutėje Nr. 39. Konkrečiai Tiekėjo siūlomai transporto priemonės komplektacijai, įskaitant siūlomą variklį, pavarą, ratlankius ir kitą įrangą, turinčią įtakos oficialiems rodikliams.  Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: siūlomos transporto priemonės ES atitikties sertifikatas CoC (angl. Certificate of Conformity), tipo patvirtinimo dokumentai, oficialūs gamintojo techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai dokumentai. 

10. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI 
Lentelė Nr. 3
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	1.
	Atitiktį šios techninės specifikacijos lentelės Nr.2 eilutėje Nr. 39 nustatytiems energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimams įrodantys dokumentai (siūlomos transporto priemonės ES atitikties sertifikatas CoC (angl. Certificate of Conformity), tipo patvirtinimo dokumentai, oficialūs gamintojo techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai dokumentai) 

	2.
	Prekės aprašymas, gamintojo techninė dokumentacija ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kitas Prekės dokumentas (jų kopija) (lietuvių kalba) apie prekės atitikimą techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 eilučių Nr. 5, 6, 9, 10, 14, 39 reikalavimams.



2

