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GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
_________________
(data, Nr.)
_________________
(vieta)

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai
 (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz., prekės dydžio matmenys su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma, ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.)

	1.

	Stelažai
	Lentyniniai sandėliavimo stelažai:
Aukštis – nuo 180 iki 200 cm
Gylis – nuo 80 iki 100 cm
Bendras ilgis:
pozicija 1 – 1950 cm (±50 cm)
pozicija 2 – 470 cm (±30 cm)
pozicija 3 – 270 cm (±30 cm)
Lentynų skaičius – ne mažiau kaip 4 lentynos
Vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 500 kg
Stelažo konstrukcija (rėmas) – plienas arba lygiavertė medžiaga
Stelažo konstrukcija turi būti cinkuota arba dažyta milteliniu būdu arba apsaugota kita lygiaverte apsauga nuo korozijos
Turi tūrėti reguliuojamo aukščio atramas
Pvz.:
[image: ]
Bendrieji reikalavimai:
Prekės turi būti pristatytos į LKA;
Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai: LR APM 2011-06-28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. p:
Prekės pristatomos ne kelių eismo piko valandomis: pvz. darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 15.00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

	Pridedama (jei reikia): nepridedama. 
1) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardyti)
2) Kiti dokumentai



[bookmark: _GoBack]
image1.png




