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ŠVIESOS IR GARSO GRANATOS (SPROGSTAMOJO IMITACINIO PAKETO) (TOLIAU – GRANATA) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Techninio reikalavimo 
pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė

	Paskirtis
	Imituoti sprogimą.

	Granatos išvaizda
	Granata turi būti pagaminta taip, kad atitiktų kovinės rankinės granatos M-67 išvaizda, dydžio proporcijos, svorį.
Galimi išvaizdos netikslumo nuokrypiai nedidesni kaip 5 %.
Galimi dydžio proporcijų netikslumo nuokrypiai nedidesni kaip 5 %.
Galimi svorio netikslumo nuokrypiai nedidesni kaip 10 %.

	Korpuso medžiagos
	ABS plastikas arba lygiareikšmis.

	Spalva
	„NATO BLUE“ arba lygiareikšmė. 

	Apsauga
	Nuo atsitiktinio suveikimo aktyviojo kaiščio mechanizmas.

	Korpuso užpildas
	birios geležies milteliai arba lygiavertės medžiagos.

	Pirotechninio mišinio kiekis užtaise
	1 g. (+/-  0,02 g.).

	Pirotechninio užtaiso suveikimo delsos laikas
	Po aktyvavimo nuo 3,0 iki 5,0 s (± 0,5 s.).

	Akustinis inicijavimo lygis
	Ne didesnis kaip 125 dB.

	Atsparumas
	Drėgmei, korpusui ne žemesnis nei IP66 standartas, arba lygiareikšmis.

	Saugumas
	Saugus atstumas inicijuoti pirotechninį užtaisą nenaudojant papildomų apsaugos priemonių turi būti nedidesnis kaip 7m.

	Sertifikavimas
	Granata turi būti pagaminta vadovaujantis CE 2768 UN 0336 1.4G ARD arba lygiareikšmiu;
Granata turi turėti P1 klasės klasifikavimą pagal (EN 16263-3) arba lygiareikšmė



	
	 











Orientaciniai šviesos ir garso granatos pavyzdžiai
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	REIKALAVIMAI TIEKĖJUI


	Pavadinimas ir modelis
	Tiekėjas privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių  pavadinimus ir modelius.

	Pavyzdžiai
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti vertinti, atitinkantį šią techninę specifikaciją siūlomos prekės pilną aprašymą su paaiškinimais kokios naudojamos medžiagos ir t.t. Aprašymuose turi būti visos komplektuojančios dalys, tokios komplektacijos, koks būtų pristatomas laimėjus pirkimą ir kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus aprašymų, arba nustačius, kad tiekėjo siūlomos prekės realiai neatitinka tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų prekių charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba įprastinių tokioms prekėms keliamų reikalavimų – tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Pirkėjui pareikalavus gali būti prašoma pateikti pilną dokumentaciją apie siūlomą produktą, kad vertinimą atliekantys asmenys, iš pateiktos dokumentacijos, galėtų objektyviai įvertinti ar siūlomas produktas atitinka techninę specifikaciją, su visomis komplektuojančiomis dalimis, tokios komplektacijos, koks būtų pristatomas laimėjus pirkimą ir kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus dokumentacijos, arba nustačius, kad tiekėjo siūlomos prekės realiai neatitinka tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų prekių charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba įprastinių tokioms prekėms keliamų reikalavimų – tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Atsakingas už vertinimą tarnybos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Turto valdymo valdybos Ginkluotės ir techninių priemonių skyriaus  viršininko pavaduotojas Vitalijus Nikitinas tel.: 0 707 57344.

	Prekė turi nekelti pavojaus nacionaliniam saugumui
		Prekė turi nekelti pavojaus nacionaliniam saugumui, tiekėjas ar prekės gamintojas turi būti iš Europos Sąjungos valstybės nares ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybės narės, taip pat valstybė turi būti neįtraukta į  LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280.
(Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašas:
1. Rusijos Federacija.
2. Baltarusijos Respublika.
3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai.
4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.
5. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.
6. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.)

	Pristatymai
	Tiekėjas turi turėti galimybę tiekti granatas pagal pirkėjo poreikius (minimalus užsakomų granatų kiekis 100 vnt.). 
Per sutarties terminą tarnyba įsipareigoja šviesos ir garso granatų (sprogstamųjų imitacinių paketų) ne mažiau kaip už 500 eurų su PVM.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja sumokėti visos sutarties kainos, perkamų prekių kiekis priklausys nuo perkančiosios organizacijos poreikio.

	Pristatymo terminai
	Pristatymo terminas iki 120 kalendorinių dienų. Pirmas prekių pristatymas iki 2026 m. gruodžio 15 d.

	Pristatymo vieta
	Savanorių pr. 2, Vilnius ir/arba Vilniaus 47, Mickūnai, Vilniaus raj. savivaldybė. 

	Dokumentai
	Tikėjas privalo turėti P1 kategorijos pirotechninių užtaisų leidimą laukyti platinti civilines pirotechnines priemones.
Tiekėjas su granatomis privalo pristatyti pirotechninio užtaiso sertifikavimo, testavimo dokumentaciją lietuvių kalba.
Tiekėjas su granatomis privalo pristatyti naudotojo vadovą lietuvių kalba.

	Aplinkos apsaugos reikalavimai

	Tiekėjas turi pateikti prekes atitinkančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“ 4.4.4.3 papunkčio reikalavimus.
Reikalavimas:
Prekėms pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. 
Atitiktį įrodantys dokumentai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai arba rašytinis patvirtinimas (deklaracija), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	Garantija
	Ne mažesnė kaip 24 mėnesių (užfiksavus gaminio nesuveikimo atvejį tiekėjas turi įsipareigoti atlikti tyrimą dėl galimo netinkamo prietaiso nesuveikimo ir patvirtinus nesuveikimo atvejį užtikrina nesuveikusio prietaiso pakeitimą į tos pačios techninės specifikacijos naują gaminį iš tiekėjo kaštų).
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