


Vamzdžių jungiamųjų detalių
Techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis kiekis

	1
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2" v/v.
	vnt.
	10

	2
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4" v/v.
	vnt.
	10

	3
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1" v/v.
	vnt.
	10

	4
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4" v/v.
	vnt.
	10

	5
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2" v/v.
	vnt.
	10

	6
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2" v/v.
	vnt.
	10

	7
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 45º], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2" v/v.
	vnt.
	10

	8
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 45º], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4" v/v.
	vnt.
	10

	9
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/4" x 1/2" v/v.
	vnt.
	10

	10
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 1/2" v/v.
	vnt.
	10

	11
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 3/4" v/v.
	vnt.
	10

	12
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2" v/i.
	vnt.
	10

	13
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4" v/i.
	vnt.
	10

	14
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1" v/i.
	vnt.
	10

	15
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4" v/i.
	vnt.
	10

	16
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2" v/i.
	vnt.
	10

	17
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2" v/i.
	vnt.
	10

	18
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 45º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2" v/i.
	vnt.
	10

	19
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 45º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4" v/i.
	vnt.
	10

	20
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2" v/v/v.
	vnt.
	10

	21
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4" v/v/v.
	vnt.
	10

	22
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1" v/v/v.
	vnt.
	10

	23
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4" v/v/v.
	vnt.
	10

	24
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2" v/v/v.
	vnt.
	10

	25
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2" v/v/v.
	vnt.
	10

	26
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/4" x 1/2" (v/v/v).
	vnt.
	10

	27
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 1/2" (v/v/v).
	vnt.
	10

	28
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" x 1/2" (v/v/v).
	vnt.
	10

	29
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" x 3/4" (v/v/v).
	vnt.
	10

	30
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" x 1" (v/v/v).
	vnt.
	10

	31
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1/2" (v/v/v).
	vnt.
	10

	32
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1" (v/v/v).
	vnt.
	10

	33
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1/2" (v/v/v).
	vnt.
	10

	34
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 3/4" (v/v/v).
	vnt.
	10

	35
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1" (v/v/v).
	vnt.
	10

	36
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1 1/4" (v/v/v).
	vnt.
	10

	37
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1 1/2" (v/v/v).
	vnt.
	10

	38
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1/2" v/v/v/v.
	vnt.
	10

	39
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/4" v/v/v/v.
	vnt.
	10

	40
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" v/v/v/v.
	vnt.
	10

	41
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" v/v/v/v.
	vnt.
	10

	42
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" v/v/v/v.
	vnt.
	10

	43
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" v/v/v/v.
	vnt.
	10

	44
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1/2“/3/4“/3/4“/1/2“
	vnt.
	10

	45
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	46
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10

	47
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10

	48
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	49
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
	vnt.
	10

	50
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10

	51
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1/2".
	vnt.
	10

	52
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 3/4".
	vnt.
	10

	53
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10

	54
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	55
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1/2".
	vnt.
	10

	56
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 3/4".
	vnt.
	10

	57
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1".
	vnt.
	10

	58
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	59
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1 1/2".
	vnt.
	10

	60
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	61
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	62
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	63
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	64
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	65
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	66
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	67
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/8" x 1/2".
	vnt.
	10

	68
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10

	69
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10

	70
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10

	71
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10

	72
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	73
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1".
	vnt.
	10

	74
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	75
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/8" x 1/2".
	vnt.
	10

	76
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10

	77
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/8".
	vnt.
	10

	78
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	79
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	80
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	81
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	82
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	83
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	84
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	85
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10

	86
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10

	87
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10

	88
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 3/4".
	vnt.
	10

	89
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10

	90
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	91
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1".
	vnt.
	10

	92
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2" x 1 1/2".
	vnt.
	10

	93
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	94
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	95
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1”.
	vnt.
	10

	96
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4”.
	vnt.
	10

	97
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2”.
	vnt.
	10

	98
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	99
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	100
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	101
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	102
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	103
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	104
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	105
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	106
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	107
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	108
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	109
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	110
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	111
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	112
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	113
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	114
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	115
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	116
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	117
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	118
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	119
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	120
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	121
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	122
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	123
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	124
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	125
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	126
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	127
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	128
	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	129
	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	130
	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	131
	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	132
	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	133
	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas:  
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	134
	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	135
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	136
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	137
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	138
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	139
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	140
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	141
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	142
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	143
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	144
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	145
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	146
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	147
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	148
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	149
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	150
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	151
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	152
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	153
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	154
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	155
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	156
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	157
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	158
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	159
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	160
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	161
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	162
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	163
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	164
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	165
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	166
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	167
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	168
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis alkūnė 90o (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	169
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis alkūnė 90o (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	170
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis alkūnė 90o (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	171
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardoma jungtis alkūnė 90o (v/i).
Medžiaga: bronza ar lygiavertė.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	172
	Vamzdelis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis.
Matmenys: Ø10 x 5000 mm.
	vnt.
	10

	173
	Sujungimas su veržle, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2"i x Ø10.
	vnt.
	10

	174
	Sujungimas su veržle ir tarpinėmis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2"v x Ø10.
	vnt.
	10

	175
	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"v.
	vnt.
	10

	176
	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"i.
	vnt.
	10

	177
	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4"i x 3/4"v x 3/4"v.
	vnt.
	10

	178
	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1"i x 1"v x 1"v.
	vnt.
	10

	179
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	180
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	181
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	182
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	183
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	184
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	185
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/i).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	186
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/i).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	187
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/i).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	188
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/i).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	189
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/i).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	190
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: alkūnė (v/i).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	191
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: pusalkūnė 45o(v/i).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	192
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: pusalkūnė 45o (v/i).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	193
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/4" x 1/8".
	vnt.
	10

	194
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/8" x 1/4".
	vnt.
	10

	195
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 1/4".
	vnt.
	10

	196
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 3/8".
	vnt.
	10

	197
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	198
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10

	199
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	200
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10

	201
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
	vnt.
	10

	202
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/2" x 3/4".
	vnt.
	10

	203
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10

	204
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10

	205
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 2" x 1".
	vnt.
	10

	206
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	207
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	208
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 2" x 1 1/2".
	vnt.
	10

	209
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas  (i/v).
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 3/8".
	vnt.
	10

	210
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas  (i/v).
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	211
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas  (i/v).
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10

	212
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas  (i/v).
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10

	213
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).chromuotas
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	214
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/4".
	vnt.
	10

	215
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/8".
	vnt.
	10

	216
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	217
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	218
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	219
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	220
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	221
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	222
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/8" x 1/4".
	vnt.
	10

	223
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 1/4".
	vnt.
	10

	224
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 3/8".
	vnt.
	10

	225
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	226
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10

	227
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas:sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10

	228
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais  (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
	vnt.
	10

	229
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais  (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10

	230
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais  (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10

	231
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais  (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	232
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais  (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	233
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais  (nipelis redukuotas).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/2" x 3/4".
	vnt.
	10

	234
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mova (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10

	235
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mova (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10

	236
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mova (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	10

	237
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mova (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10

	238
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mova (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10

	239
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: mova (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Skersmuo: 2".
	vnt.
	10

	240
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 3/8".
	vnt.
	10

	241
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10

	242
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10

	243
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10

	244
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
	vnt.
	10

	245
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10

	246
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v).
Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	10

	247
	Prailgintojas , kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 10 mm.
	vnt.
	10

	248
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 15 mm.
	vnt.
	10

	249
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 20 mm.
	vnt.
	10

	250
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 30 mm.
	vnt.
	10

	251
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 40 mm.
	vnt.
	10

	252
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 50 mm.
	vnt.
	10

	253
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1/2" x 100 mm.
	vnt.
	10

	254
	Prailgintojas , kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 10 mm.
	vnt.
	10

	255
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 15 mm.
	vnt.
	10

	256
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 20 mm.
	vnt.
	10

	257
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 30 mm.
	vnt.
	10

	258
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 40 mm.
	vnt.
	10

	259
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 50 mm.
	vnt.
	10

	260
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 100 mm.
	vnt.
	10

	261
	Prailgintojas , kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i).
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 10 mm.
	vnt.
	10

	262
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 15 mm.
	vnt.
	10

	263
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 20 mm.
	vnt.
	10

	264
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 30 mm.
	vnt.
	10

	265
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 40 mm.
	vnt.
	10

	266
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 50 mm.
	vnt.
	10

	267
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). 
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.
Matmenys: 1" x 100 mm.
	vnt.
	10

	268
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 1/2".
	vnt.
	10

	269
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 3/4".
	vnt.
	10

	270
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 1".
	vnt.
	10

	271
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 1 1/4".
	vnt.
	10

	272
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 1 1/2".
	vnt.
	10

	273
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 2".
	vnt.
	10

	274
	Tarpinės kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas, 
Medžiaga: paranitas arba lygiavertė.
Matmenys: 1/2".
	vnt.
	10

	275
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: paranitas arba lygiavertė.
Matmenys: 3/4".
	vnt.
	10

	276
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: paranitas arba lygiavertė.
Matmenys: 1".
	vnt.
	10

	277
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: paranitas arba lygiavertė.
Matmenys: 1 1/4".
	vnt.
	10

	278
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: paranitas arba lygiavertė.
Matmenys: 1 1/2".
	vnt.
	10

	279
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: paranitas arba lygiavertė.
Matmenys: 2".
	vnt.
	10

	280
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Tipas: išardomoms jungtims.
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 1/2".
	vnt.
	10

	281
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:  
Tipas: išardomoms jungtims.
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 3/4".
	vnt.
	10

	282
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:,  
Tipas: išardomoms jungtims.
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 1".
	vnt.
	10

	283
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:  
Tipas: išardomoms jungtims.
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 1 1/4".
	vnt.
	10

	284
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:  
Tipas: išardomoms jungtims.
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 1 1/2".
	vnt.
	10

	285
	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:  
Tipas: išardomoms jungtims.
Medžiaga: guma arba lygiavertė.
Matmenys: 2".
	vnt.
	10




PRIVALOMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą Kaune (Eivenių g. 2) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų.
2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų prekes. 
3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Numatoma sutarties suma 9 000,00 Eur su PVM.
4. Atvežtos į sandėlį prekės turi būti tvarkingai supakuotos, išrūšiuotos, kad prekes priimantis darbuotojas, pagal pateiktą sąskaitą ar važtaraštį, galėtų lengvai identifikuoti kiek ir kokių prekių yra atvežta.


16

