

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2026 m. rugpjūčio 27 d. Nr.
Marijampolė


	Pirkimo objekto pavadinimas

	Lopšelio-darželio skyriaus "Ąžuoliukas" vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbų pirkimas (tvarios plėtros projektas)

	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

	Turi būti taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508.

Techninės specifikacijos prieduose pateikiama:
vaikų žaidimų aikštelių įrengimo techninė specifikacija - 1 priedas; vaikų žaidimų aikštelių įrengimo kiekinis žiniaraštis - 2 priedas.

	Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties
trukmę su galimais pratęsimais)

	13 mėn.

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

	12 mėn.

	Papildoma informacija

	



Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	Regimantas Kavaliauskas
		
(Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

TVIRTINA:


Direktorė	Birutė Dičiūnienė
		
(Vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Elektroninio dokumento nuorašas

Elektroninio dokumento nuorašas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas:
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Ąžuoliukas“ vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbų pirkimas.

2. Bendrieji reikalavimai:
Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi atitikti saugumo standartus LST EN 1176 bei turi turėti sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.
Prekės, kuriose yra mediena turi būti pagaminti iš natūralios medienos, kuria galima naudotis visus metus. Mediena turėtų būti 95-100 proc. impregnuota, užtikrinant įrenginių ilgaamžiškumą. Medienai ir jos produktams taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas: Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 16 p. Mediena ir jos produktai:
5.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Tiekėjas pateikia įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi sutarties vykdymo metu, paprašius pirkimo vykdytojui": a) galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
5.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą). Tiekėjas pateikia įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi sutarties vykdymo metu, paprašius pirkimo vykdytojui": a) gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
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Tiekėjas turi atitikti kokybės vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 9001:2015 arba kitus vadybos sistemos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
Visais atvejais bendra įrenginio garantija privalo būti ne trumpesnė nei 2 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją ir pateikiant garantijos suteikimą patvirtinančius dokumentus.
3. Techniniai reikalavimai prekėms
Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.
Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, kadangi šiose eilutėse prekių atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen‘as) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma) ir pan.) lietuvių kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS)
	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pergola su stogu (1 vnt.)
	Prekės gamintojas: ...............................
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)


Elektroninio dokumento nuorašas

Elektroninio dokumento nuorašas



	
	Orientacinis pavyzdys:


[image: ]

	
	

	1.1.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm): Ilgis 6130 mm;
Plotis 3000 mm; 
Aukštis 2320 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	1.2.
	Pergola turi būti sudaryta iš pilnai impregnuotos šiaurinės pušies medienos laikančiųjų konstrukcijų ir bent trijų vientisų šoninių sienų, nuožulnaus vienašlaičio stogo iš polikarbonatinių plokščių, kurių storis nemažesnis kaip 10 mm, ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
Stogo	medžiagiškumas	(įrašyti	konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	1.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių
paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	1.4.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	2.
	Turėklai (1 vnt.)
	Prekės gamintojas: ...............................
	(įrašyti)




	
	Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	

	2.1.
	Turėklai turi būti pritaikyti aptverti norimą teritoriją ir
naudojami kaip saugumo ar atramos elementai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	2.2.
	Ilgis – 2110 mm (leistina paklaida ± 50 mm);
Plotis – 110 mm (leistina paklaida ± 50 mm); Aukštis – 910 mm (leistina paklaida ± 50 mm).
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	2.3.
	Turėklai turi būti sudaryti iš 2 vertikalių plieninių polių, kurių diametras nemažesnis nei 0,11 m, laikančiuosius polius jungiančių 2 horizontalių plieninių sijų, kurių viena pritvirtinta ne mažesniame nei 0,52 m aukštyje, kita – 0,82 m
aukštyje; ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ...................
	(įrašyti)

	2.4.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis.
Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	2.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	3.
	Turėklų papildoma dalis (3 vnt.)
	Prekės gamintojas: ...............................
	(įrašyti)




	
	Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	

	3.1.
	Turėklų papildoma dalis turi būti pritaikyta naudoti kaip elementą prie turėklų, kurio pagalba prailginama aptveriama
erdvė.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	3.2.
	Ilgis – 2000 mm (leistina paklaida ± 50 mm);
Plotis – 110 mm (leistina paklaida ± 50 mm); Aukštis – 910 mm (leistina paklaida ± 50 mm).
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	3.3.
	Turėklų papildomą dalį turi sudaryti 1 vertikalus laikantysis plieninis polis, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 0,11 m, prie laikančiojo polio pritvirtintų 2 horizontalių plieninių sijų, kurios yra ne mažesnio ilgio nei 1,99 m, ir kurių viena pritvirtinta ne mažesniame nei 0,52 m aukštyje, kita – 0,82 m
aukštyje, ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ...................
	(įrašyti)

	3.4.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis.
Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	3.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	




	
	
	
	

	4.
	Žaidimų namelis (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	4.1.
	Žaidimų	namelis	turi	būti	pritaikytas	vaikams	žaisti,
skaičiuoti, stumdyti ir sukinėti judančias detales ir taip lavinti motorinius įgūdžius. Namelis pritaikytas klasėms.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	4.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 4100 mm; 
Plotis 2990 mm; 
Aukštis 2960 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	4.3.
	Žaidimų namelis turi būti sudarytas iš stogo, kuris turi būti pagamintas iš aukšto slėgio laminato (HPL), nuožulnus ir vienšlaitis, pilnai impregnuotos medienos konstrukcijų, bent 5 sėdimų vietų ir bent 13 edukacinių sienelių, kurios turi būti pagamintos iš aukšto slėgio laminato (HPL) ar lygiaverčių medžiagų. Sienelės turi būti įrengtos ne didesniame kaip 1,4 m aukštyje.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................

Stogo	medžiagiškumas	(įrašyti	konkrečią medžiagą):....................

Žaidimų	sienelių	kiekis	(įrašyti	konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)




	
	
	
	

	4.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	4.5.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių
paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	4.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	5.
	Smėliadėžė (2 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	5.1.
	Smėliadėžė turi būti pritaikyta vaikų kūrybiškumui ir sensoriniams įgūdžiams lavinti. Ji skatina vaizduotės žaidimus,  motorikos  vystymąsi  ir  socialinę  sąveiką  su
bendraamžiais.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	5.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 2500 mm; 
Plotis 2500 mm; 
Aukštis 310 mm;
Max. kritimo aukštis 310 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)




	5.3.
	Smėliadėžė turi būti sudaryta iš pilnai impregnuotos šiaurinės pušies medienos pagaminto rėmo, 4 aukšto slėgio laminato (HPL) plokštelių smėliadėžės kampuose, skirtų prisėsti suaugusiems, kol jų vaikai žaidžia su smėliu, ar lygiaverčių medžiagų.


Prie smėliadėžės turi būti pridedamas ir atitinkamo dydžio tentas iš poliesterio audinio, padengto PVC (polivinilchlorido) sluoksniu. Tentas turi atitikti higienos normų reikalavmus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................

Plokščių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................


Tento medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	5.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	5.5.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis.
Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	6.
	Poilsio suolas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	6.1.
	Įrenginys turi būti pritaikytas sėdėjimui, poilsiui viešose erdvėse.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	6.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 1230 mm;
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
	(įrašyti)




	
	Plotis 1230 mm; 
Aukštis 465 mm.
	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	

	6.3.
	Įrenginys turi būti sudarytas iš 2 dažytų metalinių rėmų, apsaugotų nuo rūdijimo, medienos, apdorotos karštu aliejumi, užtikrinančio itin ilgą tarnavimo laikotarpį, ar lygiaverčių medžiagų. Įrenginio forma primenanti vientisą paletę.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Metalo	medžiagiškumas	(įrašyti	konkrečią medžiagą):....................

Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................
	(įrašyti)

	6.4.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių
paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	7.
	Poilsio suolas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	7.1.
	Įrenginys turi būti pritaikytas sėdėjimui, poilsiui viešose erdvėse.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	7.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 1230 mm; 
Plotis 1230 mm; 
Aukštis 993 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
	(įrašyti)




	
	
	Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):.............
mm;
	

	7.3.
	Įrenginys turi būti sudarytas iš metalinio rėmo, apsaugoto nuo rūdijimo, bei medienos, apdorotos karštu aliejumi, užtikrinančio itin ilgą tarnavimo laikotarpį, ar lygiaverčių medžiagų. Įrenginio forma primenanti raidę L.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Metalo	medžiagiškumas	(įrašyti	konkrečią medžiagą):....................
Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................
	(įrašyti)

	7.4.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir
briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ...................
	

	8.
	Poilsio suolas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	8.1.
	Įrenginys turi būti pritaikytas sėdėjimui, poilsiui viešose
erdvėse.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	8.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 1230 mm; 
Plotis 1230 mm; 
Aukštis 993 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)




	8.3.
	Įrenginys turi būti sudarytas iš metalinio rėmo, apsaugoto nuo rūdijimo, bei medienos, apdorotos karštu aliejumi, užtikrinančio itin ilgą tarnavimo laikotarpį, ar lygiaverčių medžiagų. Įrenginio forma primenanti laiptus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Metalo	medžiagiškumas	(įrašyti	konkrečią medžiagą):....................
Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................
	(įrašyti)

	8.4.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis
įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne):
	

	9.
	Smėliadėžė (2 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:


[image: ]
	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	9.1.
	Smėliadėžė turi būti pritaikyta mažiesiems ir specialių poreikių turintiems vaikams. Žaidimas smėlio dėžėje ypač
lavina vaiko pusiausvyros jausmą ir erdvinį suvokimą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	9.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 4110 mm; 
Plotis kaip 3300 mm; 
Aukštis 590 mm;
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	9.3.
	Smėliadėžė turi būti sudaryta iš pilnai impregnuotos šiaurinės pušies medienos pagaminto kvadratinio rėmo ir 4 aukšto
slėgio laminato (HPL) plokštelių smėliadėžės kampuose, taip
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	(įrašyti)




	
	pat žaidimų stalo/dėžės, kuri turi būti sudaryta iš aukšto slėgio laminato (HPL) plokščių ar lygiaverčių medžiagų; dėžės aukštis turi būti ne didesnis kaip 0,62 m ir ji turi atlikti daiktadėžės bei stalo funkcijas; viršutinė dėžės dalis vartoma ir jos paviršiai turi turėti automobilių lenktynių trasos ir viryklės imitaciją.
Prie smėliadėžės turi būti pridedamas ir atitinkamo dydžio tentas iš poliesterio audinio, padengto PVC (polivinilchlorido) sluoksniu. Tentas turi atitikti higienos normų reikalavmus.
	Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
Plokščių	medžiagiškumas	(įrašyti	konkrečią medžiagą):....................
Žaidimų	stalo/dėžės	aukščio	riba	(įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	

	9.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	9.5.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių
paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	10.
	Kneipų takas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:

[image: ]


	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	10.1.
	Kneipų arba refleksoterapinis takas turi būti skirtas lavinti lytėjimo pojūtį – per pėdas suvokiant aplinką. Vaikščiojant basomis skirtingais paviršiais masažuojamos pėdos, tai aktyvina kraujotaką, normalizuoja miegą, pagerina bendrą
savijautą ir stiprina imuninę sistemą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	




	
	
	
	

	10.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 8000 mm;
Plotis 1000 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
	(įrašyti)

	10.3.
	Kneipų takas turi būti sudarytas iš 8 segmentų, turinčių po 1 m. ilgio modulius, kuriuose įrengiamos organinės ir mineralinės kilmės užpildo medžiagos: smulki skalda, medienos mulčas, stambesnės frakcijos akmenys, smėlis, konkorėžiai, dirbtinė žolė ar lygiavertės medžiagos. Kiekvienas segmentas turi būti atskirtas ir aprėmintas lauko sąlygoms  atsparia  konstrukcija,  užtikrinančia  užpildo
medžiagų stabilumą ir neleidžiančia joms susimaišyti.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Užpildo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	10.4.
	Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms
sąlygoms.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	11.
	Rezonanciniai vamzdžiai (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	11.1.
	Muzikinis įrenginys turi būti skirtas eksperimentuoti su muzika, natūraliai ugdyti ritmo pojūtį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	11.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 1580 mm ;
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
	(įrašyti)




	
	Plotis 350 mm; 
Aukštis 1580 mm.
	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	

	11.3.
	Rezonancinius vamzdžius turi sudaryti pailgas ir lenktas metalinis rėmas, du laikantieji vertikalūs stulpai ir dvi išplatėjančios galvutės, ar lygiavertės medžiagos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	11.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	11.5.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis.
Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	11.6.
	Įrenginio tvirtinimas – ankeriuojamas į betoninį pagrindą.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	12.
	Ksilofonas (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	12.1.
	Muzikinis įrenginys turi būti skirtas eksperimentuoti su muzika, natūraliai ugdyti ritmo pojūtį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	12.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 535 mm ;
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
	(įrašyti)




	
	Plotis 950 mm; 
Aukštis 1055 mm.
	Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	

	12.3.
	Ksilofonas turi būti sudarytas iš metalinio rėmo su dviem kojomis, ovalios plokštės, ant kurios turi būti įrengtos bent 5 aliuminio plokštelės bei prie rėmo pritvirtintos vienos mušamosios lazdelės su apvalia galvute, ar lygiaverčių
medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	12.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	12.5.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis.
Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	12.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	13.
	Mušamasis būgnelis (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)




	13.1.
	Muzikinis įrenginys turi būti skirtas eksperimentuoti su muzika žaidimų aikštelėje ar parke. Vienu metu instrumentu
gali groti du žmonės.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	13.2.
	Pagrindinio įrenginio matmenys, be lazdelių (galima paklaida
+/- 50 mm)
Ilgis 1390 mm; 
Plotis 550 mm; 
Aukštis 690 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	13.3.
	Mušamasis būgnelis turi būti sudarytas iš lenkto metalinio rėmo, prie kurio turi būti pritvirtinta ovali konstrukcija – būgnelis, kurį mušant yra išgaunamas garsas, 2 apvalių sėdynių, pritvirtintų prie laikančiojo rėmo bei 2 atskirų papildoų metalinių stulpų, prie kurių pritvirtintos mušamosios lazdelės su apvalia galvute, ar lygiaverčių
medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	13.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	13.5.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių
paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	13.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	14.
	Mušamieji vamzdžiai (1 vnt.)
	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)




	
	Orientacinis pavyzdys:
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	14.1.
	Mušamieji vamzdžiai turi būti skirti eksperimentuoti su
muzika žaidimų aikštelėje ar parke. Vienu metu instrumentu gali groti keli žmonės.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	14.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm)
Ilgis 150 mm; 
Plotis 1750 mm; 
Aukštis 1750 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	14.3.
	Mušamieji vamzdžiai turi būti sudaryti iš apvalaus vertikalaus metalinio rėmo su 2 metalinėmis kojomis; rėmo viduje turi būti pritvirtinti bent 10 aliuminio vamzdelių, o rėmo šonuose – dvi mušamosios lazdelės su apvalia galvute,
ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	14.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	14.5.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis.
Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	




	14.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	15.
	Būgnai (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	15.1.
	Būgnai turi būti skirti ritmui mušti. Vienu metu instrumentu
gali groti ne daugiau kaip trys žmonės.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	15.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm) Ilgis 910 mm;
Plotis 300 mm; 
Aukštis 690 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	15.3.
	Būgnai turi būti sudaryti iš trijų skirtingo skersmens cilindro formos būgnų, pagamintų iš dažyto plieno, su HDPE plokštėmis viršuje, kurias mušant išgaunami skirtingi garsai; garsas sklinda per būgnų apačioje esančias ertmes, ar
lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	15.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)




	15.5.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių
paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	15.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	16.
	Pusrutulis (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	16.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/-30 mm): Diametras 700 mm;
Aukštis 350 mm.
	Diametras (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;

Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
	(įrašyti)

	16.2.
	Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stalviršio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	16.3.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)




	16.4.
	Medžiagos turi turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms
sąlygoms.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	17.
	Rutulys (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	17.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 30 mm): Diametras 700 mm.
	Diametras (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
	(įrašyti)

	17.2.
	Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stalviršio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	17.3.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	17.4.
	Medžiagos turi turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	




	18.
	Pusrutulis (3 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)

	18.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 30 mm): Diametras 350 mm;
Aukštis 175 mm.
	Diametras (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;

Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
	(įrašyti)

	18.2.
	Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stalviršio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	18.3.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	18.4.
	Medžiagos turi turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	19.
	Rutulys (2 vnt.)
	Prekės gamintojas: ...............................
	(įrašyti)




	
	Orientacinis pavyzdys:
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	Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	

	19.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 30 mm): Diametras 350 mm.
	Diametras (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
	(įrašyti)

	19.2.
	Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stalviršio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	19.3.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	19.4.
	Medžiagos turi turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms
sąlygoms.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	20.
	Edukacinių lentų kompleksas (kompl.)
Orientacinis pavyzdys:

[image: ]

	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)




	20.1.
	Edukacinių lentų kompleksas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 5 skirtingų edukacinių lentų, kurių matmenys 1200x800 mm (galima paklaida +/- 50 mm) ir ne mažiau kaip 8 skirtingų mažesnių edukacinių lentų, kurių matmenys 800x600 mm (galima paklaida +/- 50 mm). Edukacinės lentos turi būti montuojamos prie pilnai impregnuojamos šiaurinės pušies kojų ar lygiaverčių medžiagų, o išdėstymas turi sudaryti
labirinto imitaciją.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Edukacinių lentų kiekis ir matmenys (įrašyti konkrečią reikšmę): ....................
	(įrašyti)

	20.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 100 mm): Ilgis 4500 mm;
Plotis 5500 mm; 
Aukštis 1700 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):............. mm;
	(įrašyti)

	20.3.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	20.4.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis.
Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	20.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	21.
	Sūpynės (1 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:

[image: ]
	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)




	
	
	
	

	21.1.
	Įrenginys turi būti skirtas supantis lavinti koordinaciją.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	21.2.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):
Ilgis 3910 mm ; 
Plotis 1750 mm; 
Aukštis 2700 mm;
Max. kritimo aukštis 1400 mm.
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):....................
mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
Aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
	(įrašyti)

	21.3.
	Įrenginys turi būti sudarytas iš vienos ne mažesnio kaip 1,2 m skersmens gandro lizdo sėdynės ir 4 vertikalių medinių polių, kurių ilgis ne mažesnis kaip 2,67 m. Polius jungia viršuje pritvirtinta horizontali ne mažesnio kaip 2,6 m ilgio plieno sija, ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Medienos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................

Metalo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	21.4.
	Įrenginys turi būti sertifikuotas ir atitikti standartą EN 1176.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	(įrašyti)

	21.5.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių
paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	21.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	22.
	2D dangos piešinys (9 vnt.)
Orientacinis pavyzdys:
	Prekės gamintojas: ...............................

Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	(įrašyti)




	
	
[image: ]
	
	

	22.1.
	Matmenys (galima paklaida +/- 50 mm):

Ilgis 1200 mm; 
Plotis 550 mm;

Ilgis 750 mm; 
Plotis 440 mm;

Ilgis 1250 mm; 
Plotis 350 mm;
	Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę):.................... mm;
Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę):	mm;
	(įrašyti)

	22.2.
	Piešinį dangoje turi sudaryti į šonus arba tiesiai rodančios EPDM gumos granulių rodyklės, nurodančios judėjimo kryptį, ar lygiavertės medžiagos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	(įrašyti)

	22.3.
	Medžiagos turi būti atitinkančios galiojančius ES standartus
bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
	

	23.
	Liejama danga, RAL 6011 (kiekis nurodomas Priede Nr.
2 – Žiniaraštis)
	Prekės gamintojas: ...............................
	(įrašyti)




	
	Orientacinis pavyzdys:

[image: ]

	Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................................................
	

	23.1.
	Danga turi būti sudaryta iš gumos granulių: perdirbtos SBR ir EPDM. Jos turi būti sumaišytos su poliuretano rišikliu (PU) naudojant specialų priverstinio maišymo maišytuvą, ar lygiaverčių medžiagų. Dangos storis vertinamas pagal įrenginių kritimo aukštį. Ši danga turi turėti aukštus stiprumo, lankstumo ir ilgaamžiškumo parametrus, būti nereikli priežiūrai, nesudėtingai techniškai aptarnaujama, neslidi ir
lengvai valoma.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................

Dangos	medžiagiškumas	(įrašyti	konkrečią medžiagą):....................
	(įrašyti)

	23.2.
	Medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):...................
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