„Techninė specifikacija“
2 priedas

	Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Ąžuoliukas“ vaikų žaidimų aikštelių įrenginių KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Nr.
	Pavadinimas
	Vienetas
	Kiekis
	1 vnt. kaina
be PVM
	Suma Eur
be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	1.
	Pergola su stogu
	vnt.
	1
	
	

	2.
	Turėklai
	vnt.
	1
	
	

	3.
	Turėklų papildoma dalis
	vnt.
	3
	
	

	4.
	Žaidimų namelis
	vnt.
	1
	
	

	5.
	Smėliadėžė 2500x2500mm
	vnt.
	2
	
	

	6.
	Poilsio paletė
	vnt.
	1
	
	

	7.
	Poilsio sofa
	vnt.
	1
	
	

	8.
	Poilsio suolas
	vnt.
	1
	
	

	9.
	Smėliadėžė ABC
	vnt.
	2
	
	

	10.
	Kneipų takas
	kompl.
	1
	
	

	11.
	Rezonanciniai vamzdžiai
(paviršinis montavimas)
	vnt.
	1
	
	

	12.
	Ksilofonas (giluminis
montavimas)
	vnt.
	1
	
	

	13.
	Mušamasis būgnelis su lazdelėmis
(giluminis montavimas)
	vnt.
	1
	
	

	14.
	Mušamieji vamzdžiai (giluminis
montavimas)
	vnt.
	1
	
	

	15.
	Būgnai (giluminis montavimas)
	vnt.
	1
	
	

	16.
	Pusrutulis EPDM 02, D=700mm
	vnt.
	1
	
	

	17.
	Rutulys EPDM 02, D=700mm
	vnt.
	1
	
	

	18.
	Pusrutulis EPDM, D=350mm
	vnt.
	3
	
	

	19.
	Rutulys EPDM, D=350mm
	vnt.
	2
	
	

	20.
	Edukacinių lentų kompleksas
	kompl.
	1
	
	

	21.
	Sūpynės
	vnt.
	1
	
	

	22.
	2D dangos piešinys
	vnt.
	9
	
	

	23.
	Asfaltbetonio dangos sluoksnio demontavimas ir išvežimas;
likusio laisvo plotas atstatymas užsėjant žole (apie 222 m2)
	m2
	420
	
	

	1 aikštelė

	24.
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio
pagrindo sluoksnių iš smėlio įrengimas
	m2
	98,60
	
	

	25.
	Pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (sluoksnio storis
15 cm)
	m2
	98,60
	
	






	26.
	Aikštelės pasluoksnio įrengimas iš
atsijų, sluoksnio storis 3 cm
	m2
	98,60
	
	

	27.
	Betoniniai vejos bortai
	m
	17
	
	

	28.
	Liejama EPDM danga, 4cm
storio, RAL6011
	m2
	98,60
	
	

	2 aikštelė

	29.
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių iš smėlio
įrengimas
	m2
	98,60
	
	

	30.
	Pagrindo įrengimas iš dolomito
skaldos mišinio (sluoksnio storis 15 cm)
	m2
	98,60
	
	

	31.
	Aikštelės pasluoksnio įrengimas iš
atsijų, sluoksnio storis 3 cm
	m2
	98,60
	
	

	32.
	Betoniniai vejos bortai
	m
	17
	
	

	33.
	Liejama EPDM danga, 4cm
storio, RAL6011
	m2
	98,60
	
	

	34.
	Kadastrinių matavimų, išpildomosios dokumentacijos bei teisės aktų nustatytų dokumentų,
reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas
	kompl. 
	1
	
	

	Bendra suma Eur be PVM
	
	

	PVM (...proc.)
	
	

	Bendra suma Eur su PVM
	
	











