Pirkimo sąlygų 3 priedas
                                         

DARBŲ APRAŠYMAS

          Vadovaujantis supaprastintu statybos projektu Nr. DTP-25.12.221-TDP-LVN ir pridedama prisijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų schema, nutiesti  vandentiekio  ir buitinių nuotekų tinklų atvadus iki  sklypo ribos  Mažoji g. 16, Švenčionių m.(darbai vykdomi gatvės ribose).
1. Vandentiekio tinklų įrengimas gyv. namui Mažoji g. 16, Švenčionių m., iki sklypo ribos, vamzdis PE Ø 32, prisijungiant prie magistralinio tinklo ketaus balnu minkšta apkaba Ø 150 (balnas su laikinu uždarymo mechanizmu). Prie sklypo ribos įrengiama įvadinė sklendė su kapa ir prailginimo velenu. Trasos ilgis apie 4 m. Vandentiekio vamzdis klojamas dėkle PE100 PN 10 D63mm.
2. Nutiesto vandentiekio tinklo hidraulinis bandymas.
3. Buitinių nuotekų atvado įrengimas iš PVC d160 vamzdžių, prisijungiant prie magistralinių tinklų, prie sklypo ribos įrengiant aklę (pridedama prisijungimo prie magistralinių nuotekų tinklo schema). Trasos ilgis apie 6 m.
4. Geodezinės išpildomos dokumentacijos parengimas – 1 kompl.(2 egz).
5. Kadastrinių matavimų bylų parengimas -1 kompl. (2vnt.)
6. Statybinių šiukšlių išvežimas.
7. Dangų atstatymas pagal projekto sprendinius (projektas pridedamas).
