[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]pSpecialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“


PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO
I PIRKIMO OBJEKTO DALIES  „AUTOMATINIS REFRAKTOMETRAS“
	_____________ 
(Data)
_________________
	
	

	(Sudarymo vieta)

	
	

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) pavadinimas (-ai) [jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.]
	


	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai)
	

	Tiekėjo adresas (-ai)
	

	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
	



[bookmark: _Hlk234919600]Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus Pirkimo sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovams/ subtiekėjams/ subteikėjams numatomas perduoti veiklas ir jų pavadinimus (jei žinomi).
	Eil. Nr.
	Subtiekėjų (nurodomi subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremia[footnoteRef:1] kvalifikacijai atitikti) pavadinimas, kodas [1:  Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami laisvos formos susitarimai ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.] 

	Subtiekėjo adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba proc.)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Viso:
	



Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **
	Eil.Nr.
	Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė
	Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas);

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą.

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome automatinį refraktometrą, pagal visus dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:
	Pavadinimas
	Kaina, Eur be PVM
	PVM, Eur*
	Kaina, Eur su PVM**

	Automatinis refraktometras
	
	
	


[bookmark: _Hlk234919629]* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________
** Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su Prekių teikimo susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos. Visos kainos turi būti skaičiuojamos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio).
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.





[bookmark: _Hlk208997252]Siūlomos prekės specifikacija 
	[bookmark: _Hlk230867294]Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Techninių parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
(pildo tiekėjas)
	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomi techniniai parametrai (pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5

	Automatinis refraktometras
	(Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį)
	

	1.
	Matuojamos sferinės refrakcijos ribos
	Ne siauresnės kaip ±30 D 
	
	

	2.
	Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis
	Daugiau arba lygu 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D
	
	

	3.
	Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos
	0 ±10 D
	
	

	4.
	Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis
	Daugiau arba lygu 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D
	
	

	5.
	Matuojama ašis
	Ne mažiau  kaip 00 - 1800
	
	

	6.
	Ašies matavimo žingsnis 
	Mažiau arba lygu 10
	
	

	7
	Refrakcijos matavimo galimybė su IOL
	Būtina
	
	

	8.
	Ragenos Vertex Distance nustatymai
	0, 10±0.5, 12, 13.5±0.25, 15 mm (galimybė pasirinkti)
	
	

	9.
	Refrakcijos matavimo greitis
	Mažiau arba lygu 0,1 s
	
	

	10.
	Minimalus matuojamo vyzdžio diametras
	Mažiau arba lygu 2,00 mm
	
	

	11.
	Matuojamos ragenos kreivumo spindulio ribos, ne siauresniame diapazone, nei
	5,0 ÷ 10,0 mm
	
	

	12.
	Ragenos kreivumo spindulio matavimo žingsnis
	Mažiau arba lygu 0,01 mm
	
	

	13.
	Ragenos refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone,  nei
	35,0 ÷ 65,0 D
	
	

	14.
	Matuojamos ragenos refrakcijos žingsnis
	Daugiau arba lygu 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D
	
	

	15
	Matuojamos ragenos astigmatizmo ribos
	Daugiau arba lygu ±10 D
	
	

	16
	Ragenos astigmatizmo kampo matavimo žingsnis
	Mažiau arba lygu 10
	
	

	17.
	Atstumo tarp vyzdžių matavimas
	Daugiau arba lygu 85 mm
	
	

	18.
	PD matavimas artumui ir toliui
	Būtinas
	
	

	19.
	Vyzdžio diametro matavimas skotopiniame apšvietime
	Būtinas
	
	

	20.
	Vyzdžio diametro matavimas fotopiniame apšvietime
	Būtinas
	
	

	21.
	Vyzdžio diametro matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei
	Ø 2 ÷ 8,5 mm
	
	

	22
	Vyzdžio diametro matavimo žingsnis
	0,1 ±0,01 mm
	
	

	23.
	Monitorius
	Liečiamas (touch screen), LCD monitorius 
	
	

	24.
	Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampą vertikaliai ir horizontaliai
	Būtina, daugiau arba lygu 30°
	
	

	25.
	Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu
	
Būtina
	
	

	26.
	Rezultatų spausdinimas
	Integruoto spausdintuvo pagalba
	
	

	27.
	Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą
	Būtinas
	
	

	28.
	Staliukas refraktometrui pastatyti
	Elektrinis, reguliuojamo aukščio, su ne mažiau kaip keturiais ratukais ir stabdžiais
	
	

	29.
	Maitinimo šaltinis
	230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas
	
	



Pasiūlymų atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais dokumentais.
Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
	Eil.
Nr.
	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas
	Dokumentas yra konfidencialus/
nekonfidencialus
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Dokumentas (įgaliojimas), patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti
	
	

	2.
	Pasirašyta jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
	
	

	3.
	Dokumentai patvirtinantys subtiekėjo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei pasitelkiami subtiekėjai)
	
	

	4.
	Užpildytas. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (specialiųjų sąlygų 4 priedas)
	
	

	5.
	Dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams
	
	



Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.


							
(Tiekėjo vadovo ir jo 
įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)
